
PASVALIO RAJONO MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIO REMONTO DARBAI 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Objektas – Pasvalio rajono melioracijos statinių avarinio remonto darbai.
2. Užsakovas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija. Darbų finansavimas numatytas iš specialiosios tikslinės dotacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti. 
3. Tiekėjas, pagal perkančiosios organizacijos poreikį, turi atlikti šiuos melioracijos statinių remonto darbus: 
3.1. drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais;
3.2. laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu;
3.3. drenažo rinktuvų iš 113/128 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas; 
3.4. drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas;
3.5. drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas;	 
3.6. drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas;
3.7. drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas;
3.8. drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas;
3.9. drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas;
3.10. esamų keram. drenažo sausintuvų ir rinktuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm;
3.11. esamų 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo; 
3.12. esamų 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo;
3.13. drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.21-0.4 m3;
3.14. remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis;
3.15. remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis;
3.16. remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis;
3.17. remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis;
3.18. drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą;
3.19. drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą;
3.20. drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas;
3.21. paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje;
3.22. paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas;
3.23. II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais (pralaidų remontas);
3.24. tranšėjų užpylimas buldozeriu;
3.25. vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų;
3.26. tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (metal. tinklo montavimas, betonavimas);
3.27. žvyro dangos atstatymas;
3.28. II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis;
3.29. inžinerinių komunikacijų nužymėjimas vietoje;
3.30. pralaidos betoninių antgalių išardymas ir statybinių šiukšlių išvežimas;
3.31. įeinamų ir išeinamų atgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas;
3.32. griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m su sąnašų paskleidimu;
3.33. tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu;
3.34. medžių pjovimas rinktuvo trasoje;
3.35. griovio valymas rankiniu būdu ties drenažo žiotimis.
4. Preliminarus metinis darbų kiekis laimėtojui nustatyti:
	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mat.
vnt.
	Prelimi- narus kiekis per vienerius metus* 
	Vnt. kaina EUR, be PVM
	Kaina iš viso EUR, be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais
	100 m3
	10,0
	
	

	2. 
	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu
	1 vnt.
	20
	
	

	3. 
	Drenažo rinktuvų iš 113/128 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	100 m
	0,5
	
	

	4. 
	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	100 m
	3,0
	
	

	5. 
	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	100m
	3,0
	
	

	6. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	1,0
	
	

	7. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	1,0
	
	

	8. 
	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	0,3
	
	

	9. 
	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	0,3
	
	

	10. 
	Esamų keram. drenažo sausintuvų ir rinktuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm
	1 vnt.
	30
	
	

	11. 
	Esamų 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo .
	1 vnt.
	10
	
	

	12. 
	Esamų 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo.
	1 vnt.
	10
	
	

	13. 
	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.21-0.4 m3
	m3
	1,0
	
	

	14. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	2
	
	

	15. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	5
	
	

	16. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	4
	
	

	17. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	2
	
	

	18. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą.
	m
	10,0
	
	

	19. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą.
	m
	10,0
	
	

	20. 
	Drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas
	1 vnt.
	1
	
	

	21. 
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje
	1 vnt.
	2
	
	

	22. 
	Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas
	1 vnt.
	3
	
	

	23. 
	II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais (pralaidų remontas)
	1000 m3
	0,05
	
	

	24. 
	Tranšėjų užpylimas buldozeriu
	1000 m3
	0,05
	
	

	25. 
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų
	m3
	5
	
	

	26. 
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (metal. tinklo montavimas, betonavimas)
	m
	20,0
	
	

	27. 
	Žvyro dangos atstatymas
	100 m3
	0,2
	
	

	28. 
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis 
	10 m3
	3,0
	
	

	29. 
	Inžinerinių komunikacijų nužymėjimas vietoje
	vnt.
	10
	
	

	30. 
	Pralaidos betoninių antgalių išardymas ir statybinių šiukšlių išvežimas 
	m3
	5,0
	
	

	31. 
	Įeinamų ir išeinamų atgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas
	m3
	5,0
	
	

	32. 
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m su sąnašų paskleidimu                         
	100 m
	1,0
	
	

	33. 
	Tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	0,3
	
	

	34. 
	Medžių pjovimas rinktuvo trasoje
	100 vnt
	0,10
	
	

	35. 
	Griovio valymas rankiniu būdu ties drenažo žiotimis
	10 m3
	1
	
	

	Viso:
	

	PVM (21%):
	

	Iš viso su PVM:
	


* Nurodytas kiekis yra preliminarus ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso kiekio (darbai bus užsakomi pagal poreikį ir realią situaciją).
                       
5. Darbų įkainiai neturi viršyti pasiūlymo pateikimo metu galiojančių programinės įrangos „Sistela“ nustatytų įkainių.
6. Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos nustatomos užsakovo.
7. Remonto darbai atskirame objekte turi būti atlikti per 1 mėn. nuo užduoties gavimo datos. 
8. Remonto darbai turi būti atlikti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais, šia technine specifikacija.

