{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Numeris","Pavadinimas","Matas","Kiekis","Rinkos dalyvio pastabos/pasiūlymai"]
["1","Šaldytuvas ir šaldiklis lavonams"]
["1.1.","Šaldytuvas ir šaldiklis lavonams","kompl.",1]
["1.1.1.","Prietaisas skirtas palaikų laikymui"]
["1.1.2.","Šaldymo įrenginys talpinantis ≥ 9-is kūnus, ir neigiamos temepratūros šaldymo įrenginys (šaldiklis), talpinantis ≥ 3-is kūnus, sudaryti iš atskirų celių blokų sujungtų tarpusavyje"]
["1.1.3.","Struktūrinis rėmas, sienų ir lubų elementai sudarantys įrenginį į instaliacijos vietą pristatomi kaip atskiri elementai. Celių blokai montuojami vienas šalia kito, nepaliekant tarpo tarp jų"]
["1.1.4.","Išorinė apdaila ir padėklų laikymo konstrukcija pagaminta iš ne blogesnio kaip AISI 304 markės plieno"]
["1.1.5.","Šaldytuvo panelių storis ≥ 70 mm, šaldiklio ≥ 100 mm"]
["1.1.6.","Šaldytuvo šiluminis laidumas ≤ 0,3 W/m²*C, šaldiklio ≤ 0,23 W/m²*C"]
["1.1.7.","Surinktą konstrukciją sudaro šaldytuvo 3 (9 vietos) ir šaldiklio (3 vietos) sekcijos kūnams, kiekviena su atskiromis durimis. Vidiniai rėmai su ritininiais bėgiais "]
["1.1.8.","Durys su orui nepralaidžia tarpine per visą perimetrą. Durelių lankstai ir tvirtinimo komponentai pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų"]
["1.1.9.","Durys su individualiu užraktu"]
["1.1.10.","Šaldytuvo palaikomos temperatūros nustatymo ne siauresniame intervale negu nuo (2-4)°C, šaldiklio ne mažesnė negu -20 °C"]
["1.1.11.","Monoblokinė šaldymo sistema montuojama įrenginio galinėje dalyje (šaldiklio sistema atskira)"]
["1.1.12.","Termostatas ir valdymo panelė su temperatūros indikacija sumontuoti priekinėje šaldymo įrenginio sienelėje"]
["1.1.13.","Suderinama su LR elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["1.1.14.","Komplektuojama su visomis reikalingomis nepaminėtomis elektros, šaldymo, tvirtinimo detalėmis/priemonėmis, kurios užtikrina techninėje specifikacijoje nurodytą funkcionalumą"]
["1.2.","Kūno padėklas","vnt.",12]
["1.2.1.","Suderinamas su 1 pirkimo objektu"]
["1.2.2.","Pagamintas iš ne blogesnio kaip AISI304 markės plieno"]
["1.2.3.","Rankenos padėklo priekyje ir gale"]
["1.3.","Elektrinis hidraulinis keltuvas","vnt.",1]
["1.3.1.","Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos"]
["1.3.2.","Elektriniu būdu reguliuojamas aukštis, suderinamas su 1 pirkimo objektu"]
["1.3.3.","Ne mažiau negu 4 atskiri sukinėjantys ratukai, ne mažiau negu 2 vnt. su stabdžiais"]
["1.3.4.","Keliamoji galia ≥ 250 kg"]
["1.3.5.","Integruotas akumuliatorius, akumuliatoriaus indikatorius valdymo pulte"]
["1.3.6.","Integruota ne mažiau negu 5 ritininių bėgių"]
["1.3.7.","Suderinama su LR elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["2","Autopsijos stalas"]
["2.1.","Autopsijos stalas","vnt.",1]
["2.1.1.","Kvadratinis pagrindas"]
["2.1.2.","Pagamintas iš ne blogesnio kaip AISI304 markės plieno"]
["2.1.3.","Ventiliavimo funkcija, centriniame stove integruoti ventiliacijos ortakiai, ištraukimas per visą darbinį paviršių"]
["2.1.4.","Reguliuojamas pagrindo aukštis, ne mažiau negu 200 mm"]
["2.1.5.","Darbinis paviršius sudarytas iš ne mažiau negu 4 nuimamų perforuotų sekcijų, kurių kraštai užlenkti"]
["2.1.6.","Integruota kriauklė su išleidimo anga"]
["2.1.7.","Integruotas maišytuvas"]
["2.1.8.","Integruotas hidroaspiratorius"]
["2.1.9.","Išimamas atliekų konteineris"]
["2.1.10.","Elektros kištukinis lizdas, apsauga ne prastesnė negu IP55"]
["2.1.11.","Oro ištraukimas ne mažiau negu 1000 m3/val."]
["2.1.12."," Maksimali apkrova ≥ 250 kg"]
["2.1.13.","Suderinama su LR elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":1,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["C"]
["E"]
["F"]
["J"]
["K"]
["L"]
["M"]