	
	
	



PASIŪLYMO IR TOLIMESNIŲ ETAPŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Pasiūlymo vertinimo kriterijų rinkinys – kriterijai, kuriais remiantis atrenkami  pirkimo dalyviai ir priimami sprendimai dėl finansavimo tęstinumo kiekviename vertinimo etape. 
Vertinimo kriterijų rinkinį sudaro:
1. Pasiūlymo vertinimas (≥TPL4 – laboratorijoje patikrinta)
Vertinimas skirtas atrinkti 3 tiekėjus finansuojamam 1 etapui. Vertinama pagal pateiktus įrodymus (bandymų protokolus, demonstravimo medžiagą, ataskaitas).
	Vertinimo kriterijus

	Kriterijaus paaiškinimas / balai

	Technologinis parengties lygis (TPL) – svoris 10
	TPL4 (laboratorinis patvirtinimas) – 0 balų;
TPL5 (patikrinimas artimesnėmis realioms sąlygoms) – 5 balai;
TPL6 ir aukščiau (prototipas ir/ar demonstracija artimoje ar realioje aplinkoje) – 10 balų.
Įrodoma: bandymų protokolai, demonstravimo medžiaga, ataskaitos.



2. Prototipų vertinimas (TPL7 – lauko demonstracija)
	Vertinimo kriterijus

	Kriterijaus paaiškinimas / balai

	Objektų klasifikavimas 
– svoris 10
	≥99 % – 10 balai;
≥97 % - 8 balai;
≥95 % – 6 balai;
≥90 % – 4 balai;
≥85 % – 2 balai;
≥ 80 % tikslumas – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: bandymų scenarijų ataskaita + “ground truth” aprašas.

	Klaidingi pranešimai 
– svoris 10
	≤1/24 val. – 10 balai;
≤2/24 val. – 8 balai;
≤4/24 val. – 6 balai;
≤6/24 val. – 4 balai;
≤8/24 val. – 2 balai;
≤10/24 val. – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: incidentų sąrašas + logai (klaidingas = priskirta grėsmei, vėliau patvirtinta kaip neatitinkanti).

	Aptikimo aukščio diapazonas – svoris 5
	25 m– ≥12 km – 5 balai;
25 m– ≥11 km– 2,5 balai;
25 m – ≥10 km  – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: bandymų scenarijų ataskaita + logai (aukštis, jei nustatomas) + COP įrašai.

	Objekto aptikimo horizontalus atstumas 
– svoris 10
	Objektų aptikimo atstumas nuo LR sienos:
≥30 km – 10 balai;
≥25 km – 8 balai;
≥20 km – 6 balai;
≥15 km – 4 balai;
≥10 km – 2 balai;
≥7 km – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: bandymų protokolai + radaro/COP logai.

	Duomenų vėlavimas
– svoris 5
	Vertinama end-to-end latencija nuo radaro įvykio iki atvaizdavimo COP (radaras→COP) 
≤1 s – 5 balai;
≤5 s – 4 balai;
≤10 s – 3 balai;
≤20 s – 2 balai;
≤40 s – 1 balas;
≤60 s - 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: laiko žymos loguose + demonstravimo protokolas.

	Pajėgumas 
– svoris 5
	Per 24 val. nepertraukiamai užregistruoja 
≥125 objektų – 5 balai;
≥100 objektų – 4 balai;
≥75 objektų – 3 balai;
≥50 objektų – 2 balai;
≥25 objektų – 1 balas;
≥10 objektų – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: bandymų protokolai + registravimo logai (ID, laikas, padėtis, kryptis/greitis).

	Nusileidimo prognozė 
– svoris 5
	Nusileidimo zonos plotas 
≤0,1 km² – 5 balai;
0,1–0,25 km² – 2,5 balai;
>0,25 km² – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: prognozė vs faktas protokoluose + prognozių istorija.

	Sienos kirtimo ruožo prognozė (LR siena) – svoris 5
	Pateikiamas kirtimo ruožas ir aukštis:
su neapibrėžtumu 
<300m – 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją);
<150 m – 2,5 balai;
<75 m – 5 balai.
Įrodoma: prognozių istorija (timestamps) + geoduomenų išklotinės (kirtimo ruožas/aukštis).

	Prognozių perskaičiavimas – svoris 5
	Prognozės perskaičiavimo latencija po track update:
≤5 s – 5 balai;
≤15 s – 2,5 balai;
≤60 s - 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).



3. Produkto vertinimas (TPL9 – paruošta eksploatacijai)
Vertinimas skirtas patvirtinti TPL9 pasiekimą. Vertinama integruota sistema realiomis eksploatavimo sąlygomis, įskaitant dokumentaciją, mokymus, saugos mechanizmus ir įrodymų bazę. TPL9 priėmimo bandymų metu sprendinys turi pademonstruoti, kad pagrindiniai veikimo rodikliai (aptikimas/sekimas, duomenų vėlavimas, klasifikavimas, klaidingų pranešimų rodiklis, prognozė, EO/IR patvirtinimas) nėra pablogėję, lyginant su TPL7 demonstravimo metu pasiektais rezultatais, pagal sutartus bandymų scenarijus ir pateiktus įrodymus.
	Vertinimo kriterijus

	Kriterijaus paaiškinimas / balai

	Integruotos sistemos išbaigtumas – svoris 10
	Papildomai: kelių darbo vietų palaikymas – 10 balai.
Papildomai yra standartizuotos integracijos sąsajos – 5 balai.
Pilnai integruota (X-band arba Ku-band + EO/IR + COP + prognozė + įrodymų bazė) – 0 balų.
Įrodoma: priėmimo bandymų protokolai + COP ekrano išklotinės + demonstracijos medžiaga + integracijos/architektūros aprašas.

	Eksploatacinis stabilumas (24/7 lauko režimas) – svoris 10
	Patvirtintas 30 parų nepertraukiamas darbas (24/7) – 5 balai.
Patvirtintas 7 parų nepertraukiamas darbas –24/7) –  2,5 balai.
Patvirtintas nepertraukiamas darbas– 0 balų (atitinka funkcinę specifikaciją).
Įrodoma: komisijos aktas.

	Saugos mechanizmai ir teisėtumo kontrolė – svoris 5
	Papildomai: kritiniams veiksmams dviejų žmonių patvirtinimas – 5 balai.
Papildomai: automatiniai perspėjimai (ribos, rizikos zonos) – 2,5 balai.
Įgyvendinta: geozonos/geofencing, audito pėdsakas (kas/kada/kodėl), rolės; hard-stop už LR ribų – 0 balų. (atitinka funkcinę specifikaciją)
Įrodoma: komisijos aktas.





1
     

