							
						Sutarties priedas Nr. 4



	Eil.Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Siūlomas vieneto įkainis Eurais     be PVM
	Siūlomas vieneto įkainis Eurais     su PVM

	1
	2
	3
	5
	6

	1.
	Asfalto dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija C40B5-S arba analogiška) naudojant asfaltbetonį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas:
iki 1 m²
	




1 m²
	
	

	
	iki 5 m²
	1 m²
	
	

	
	virš 5 m²
	1 m²
	
	

	2.
	Asfalto dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija C40B5-S arba analogiška) naudojant asfaltbetonį AC 11 VS, kai remontuojamas plotas:
iki 1 m²
	




1 m²
	
	

	
	iki 5 m²
	1 m²
	
	

	
	virš 5 m²
	1 m²
	
	

	3.
	Asfaltbetonio dangos iki 40 mm storio frezavimas freza
	100 m²
	
	

	4.
	Keičiant frezavimo sluoksnio storį, kiekvienam 10 mm prie 3 punkte nurodyto įkainio pridėti ar atimti
	100 m²
	
	

	5.
	Asfaltbetonio dangos ardymas
	1 m³
	
	

	6.
	Asfaltbetonio dangos plyšių, siūlių ir prijungčių taisymas užpilant bitumine emulsija C60B4 – PB ir smėliu
	100 m
	
	

	7.
	Išilginės siūlės padengimas karštu polimerais modifikuotu bitumu
	100 m
	
	

	8.
	Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas
	1 t
	
	

	9.
	Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas
	1 t
	
	

	10.
	40 mm storio ištisinės dangos iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas
	100 m²
	
	

	11.
	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 10 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.
	100 m²
	
	

	12.
	60 mm storio ištisinės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas
	100 m²
	
	

	13.
	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 12 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.
	100 m²
	
	

	14.
	50 mm storio ištisinės dangos iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas ant paruošto pagrindo
	100 m²
	
	

	15.
	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 14 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.
	100 m²
	
	

	16.
	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m²)
	100 m²
	
	

	17.
	Juodos dangos viensluoksnis apdorojimas bitumine emulsija C67B4-PB, išberiant skaldelę 5/8 (SZ18/LA20, PSV deklaruojama(48))
	100 m²
	
	

	18.
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas naudojant žvyro – smėlio mišinį
	100 m²
	
	

	19.
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	m³
	
	

	20.
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	100 m²
	
	

	21.
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1 cm prie 20 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.
	100 m²
	
	

	22.
	Pagrindo profilio ištaisymas pridedant dolomitinės skaldos mišinio 0/32 (h vid.= 8 cm)
	100 m²
	
	

	23.
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1 cm prie 22 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.
	100 m²
	
	

	24.
	Pagrindo profilio ištaisymas prieš klojant juodą dangą, nepridedant medžiagų
	100 m²
	
	

	25.
	Kelkraščių įdubų, ruožų su iškylomis remontas, pridedant dolomitine skalda 16/32 sodrinto žvyro 0/32, kai skaldos ne mažiau 30%
	m³
	
	

	26.
	Sinusoidinės formos greičio slopinimo kalnelio įrengimas panaudojant asfaltbetonio mišinį, kai kalnelio aukštis 8 cm, plotis 6 m, kai gatvės skaičiuojamasis greitis 50 km/val.
	1 m
	
	

	27.
	Senų lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių su perdanga demontavimas
	vnt.
	
	

	28.
	Lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių su perdanga įrengimas (grotelės 310x515 mm D400 LST EN 124) 40 t.
	vnt.
	
	

	29.
	Lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus h-50 mm, dvid.-700 mm)
	vnt.
	
	

	30.
	Lietaus nuotekų surinkimo g/b šulinio įrengimas su „plaukiojančio“ tipo liuku (su žemės darbais) (d-1000 mm, h-2,0 m, liukas D400 LST EN 124) 40t
	vnt.
	
	

	31.
	Plastikinio kontrolinio šulinėlio D 425 mm su „plaukiojančio“ tipo liuku įrengimas (su žemės darbais) (gylis 2,5 m, liukas D400) 40t
	vnt.
	
	

	32.
	Senų šulinio liukų pakeitimas naujais „plaukiojančio“ tipo ir aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus) (žiedų dvid.-700 mm, h-50 mm, liukai D400 LST EN 124) 40t
	vnt.
	
	

	33.
	Šulinio liuko aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus, dvid.-700 mm, h-50 mm).
	vnt.
	
	

	34.
	Šulinio liuko aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant betoninių trinkelių 1 eilę).
	vnt.
	
	

	35.
	Betoninių kelio bortų 100.15.30, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas.
	m
	
	

	36.
	Betoninių kelio bortų 100.15.30, įrengtų  ant betoninio pagrindo, remontas (nenaudojant naujų bordiūrų).
	m
	
	

	37.
	Betoninių kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant C20/25 betono pagrindo (panaudojant naujus bordiūrus).
	m
	
	

	38.
	Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 įrengimas ant C20/25 betono pagrindo 
	m
	
	

	39.
	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir betoninių bortų įrengimas
	m
	
	

	40.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas.
	m
	
	

	41.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20, įrengtų ant betoninio pagrindo, remontas (nenaudojant naujų bortų).
	m
	
	

	42.
	Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant C12/15 betono pagrindo (panaudojant naujus bortus).
	m
	
	

	43.
	Pėsčiųjų tako dangos, įrengtos iš asfaltbetonio mišinio, išardymas.
	m3
	
	

	44.
	Pėsčiųjų tako dangos, įrengtos iš betoninių plytelių/trinkelių, išardymas.
	m²
	
	

	45.
	Pėsčiųjų tako  dangos remontas (nenaudojant naujų betoninių trinkelių, užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.
	10 m²
	
	

	46.
	Pėsčiųjų tako  dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkeles 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.
	10 m²
	
	

	47.
	Neregių vedimo sistemos įrengimas (panaudojant naujas spalvotas betonines trinkeles h = 8 cm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.
	10 m²
	
	

	48.
	Pėsčiųjų tako  dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkeles 200x100x60 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.
	10 m²
	
	

	49.
	Neregių vedimo sistemos įrengimas (panaudojant naujas spalvotas betonines trinkeles h = 6 cm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.
	10 m²
	
	

	50.
	Pėsčiųjų tako dangos remontas (panaudojant senas betonines plyteles,  užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm.
	10 m²
	
	

	51.
	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 300x300x70 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm.
	10 m²
	
	

	52.
	Pėsčiųjų tako  dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 500x500x70 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm.
	10 m²
	
	

	53.
	Pagrindų išlyginamojo h-10 cm sluoksnio iš žvyro įrengimas po pėsčiųjų tako danga.
	100 m²
	
	

	54.
	Vejos įrengimas (dirvožemio storis 10 cm, apsėjant žole).
	100 m²
	
	

	55.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ talpos kaušu supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant buldozeriu.
	100 m3
	
	

	56.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ talpos kaušu, grunto pakrovimas į automobilius savivarčius, išvežimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje.
	100 m3
	
	

	57.
	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 56 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti
	100 m³
	
	

	58.
	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais savivarčiais, pakraunant mechanizuotai 10 km atstumu.
	1 t
	
	

	59.
	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 58 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti
	1 t
	
	

	60.
	Lovio įrengimas išvežant gruntą iki 10 km
	m3
	
	

	61.
	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 60 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti
	m³
	
	

	62.
	Užaukštėjusių kelkraščių nukasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ talpos kaušu, grunto pakrovimas į automobilius savivarčius, išvežimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje.
	100 m3
	
	

	63.
	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 62 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti
	100 m³
	
	

	64.
	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris > 170 g/m²)
	 m²
	
	

	65.
	Geotinklo įrengimas (apytiksliai svoris ploto vienetui 200 g/m2, stiprumas tempiant esant 2% pailgėjimui md/cmd 12/12kn/m; radialinis standumas >160 kN/m).
	 m²
	
	

	66.
	Naujos drenažinės linijos iš PVC 0113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės (be žemės darbų)
	


m
	
	

	
	Skaldelė 11/22
	m³
	
	

	67.
	D 0,3 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių  įrengimas
	m
	
	

	68.
	Apykaklinių antgalių pralaidoms D 0,3 m įrengimas
	vnt.
	
	

	69.
	D 0,4 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas
	m
	
	

	70.
	Apykaklinių antgalių pralaidoms D 0,4 m įrengimas
	vnt.
	
	

	71.
	D 0,6 m vandens pralaidų iš plastikinių  gofruotų  vamzdžių įrengimas įskaitant antgalių įrengimą
	m
	
	

	72.
	D 110 mm rezervinių gofruotų HDPE vamzdžių kabelių apsaugai įrengimas (be žemės darbų)
	100 m
	
	

	73.
	Sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių PE d-110 mm įrengimas (be žemės darbų)
	m
	
	

	74.
	Atraminių sienučių, betoninių paviršių remontas panaudojant klojinius (kai remontuojamo betono sluoksnio storis iki 10 cm, betonas C15/20).
	1 m²
	
	

	75.
	Kelio griovių tvirtinimas skalda (fr. 22/45 h-10 cm)
	m²
	
	

	76.
	Kelio griovių tvirtinimas gelžbetoniniais teleskopiniais latakais (žvyro pagrindas h-10 cm, latakai LU – 2.3 (H-230 mm, b-300 mm, B-390 mm,  L-800 mm))
	m
	
	

	77.
	Kelio griovių tvirtinimas akmenų grindiniu ant žvyro pagrindo (h-18 cm ant 15 cm žvyro 0/32, užpildant tarpus žvyru)
	m²
	
	

	78.
	Kelio griovių tvirtinimas akmenų grindiniu ant betono pagrindo (akmenų h-18 cm ant 10 cm betono C12/15, užpilant tarpus betonu C12/15)
	m²
	
	

	79.
	Vandens srauto gesinimo aikštelės įrengimas (1,50x2,00 m iš betoninių plytelių 500x500x70 mm ir gesinimo blokų 500x200x80 mm ant 10 cm žvyro pagrindo užpilant siūles smėliu)
	vnt.
	
	

	80.
	Dvisluoksnis paviršiaus apdaras (DPA) pagal KPV DT-15 (2.1.11)
	
100 m²

	
	

	81.
	Paprastojo remonto aprašų parengimas
	vnt.
	
	

	82.
	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimo darbai:
Vidutinis darbų ruožo ilgis
	m²

	
	

	
	Vidutinis darbų ruožo ilgis
	m

	
	

	
	Darbų kiekis vienetais
	vnt.
	
	


* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio. 

