**ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

**Paaiškinimas lentelės pildymui (šis paaiškinimas teikiant pasiūlymą ištrinamas):**

**Turi būti pateikiama:**

**Prekės/Įrangos gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos** **gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

**ARBA**

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija arkiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Naudotoms prekėms patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, pakanka Tiekėjo deklaracijos

**I. PIRKIMO OBJEKTAS IR SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS**

1. Perkančioji organizacija – AB „Panevėžio specialus autotransportas“.
2. Pirkimo objektas – atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Prekė).
3. Pirkimo objekto paskirtis – atliekų surinkimui.
4. Pirkimo objektas yra skaidomas į dalis.
5. Sutarties vykdymo sąlygos 1-2 pirkimo objekto daliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. |
|  | Prekės pateikimo/pristatymo terminas | Atliekų surinkimo konteinerius pristatyti tokia tvarka:   * 240 l talpos – ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. * 120 l tapos:   + 200 vnt. ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 1 d.   + 200 vnt. ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 1 d.   + 100 vnt. ne vėliau kaip iki spalio 1 d. | Pristatymas:  240 l talpos – *įrašyti pristatymo terminus*   * 120 l tapos:   + 200 vnt. *įrašyti pristatymo terminus*.   + 200 vnt. *įrašyti pristatymo terminus*.   + 100 vnt. *įrašyti pristatymo terminus*. |
|  | Prekės pristatymo sąlygos | Prekė pristatoma tiekėjo jėgomis ir lėšomis perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys, perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir valandomis (I – IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.). | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti).* |
|  | Garantiniai reikalavimai (garantija) | Prekei (įskaitant jos dalis ir spalvą, atsparumą temperatūrai, deformacijai, išoriniams smūgiams) suteikiama garantija – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių. | Prekei (įskaitant jos dalis ir spalvą, atsparumą temperatūrai, deformacijai, išoriniams smūgiams) suteikiama garantija *\_\_\_\_\_\_\_* mėn. |

**II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ( 1, 2 pirkimo objekto dalys)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. |
|  | Komplektacija | Prekė turi būti pateikiama sukomplektuota (surinkta) ir visiškai paruošta eksploatacijai | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti).* |
|  | Standartai atliekų surinkimo konteineriams | Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5 ir LST EN 840-6. *Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.* | Konteineriai atitinka standartus - \_\_\_\_.  Tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją reikalavimų atitikimui |
|  | Žymėjimas | Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas – įspaudas. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti).* |
|  | Dokumentacija | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba pateikiamos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti).* |

**III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKEI**

1. Prekės aprašymas:
   1. **I (pirma) pirkimo dalis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | T*iekė*jas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. |
|  | Paskirtis | Mišrių komunalinių atliekų surinkimui. | NE/ TAIP, mišrių komunalinių atliekų surinkimui |
|  | Naudojimo sąlygos | Konteineriai skirti naudoti lauko sąlygomis. | NE/ TAIP, Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis |
|  | Kiekis | 500 vnt. | NE/ TAIP, 500 vnt. |
|  | Pagaminimo metai | Prekė gali būti naudota, be išorinių pažeidimų. | *(pildo tiekėjas)* |
|  | Medžiaga | Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. | Naudotoms prekėms patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, pakanka Tiekėjo deklaracijos |
|  | Gamyba | Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos. |
|  | Reikalavimas dėl aplinkos poveikio | Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui. |
|  | Talpa | 120 l |
|  | Metalinės dalys | Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai. |
|  | Spalvos suteikimas | Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. |
|  | Spalva | Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – tamsiai pilka (RAL 7016, 7024 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę. |
|  | Kitos konteinerių ypatybės | Konteineriai turi turėti rankeną, pakeliamą – varstomą dangtį. |
|  | Ratukų skaičius | 2 vnt. |
|  | Važiuoklė | Iš 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies. |
|  | Konteinerių tuštinimas | Standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu. |
|  | Konteinerių techninė būklė | Konteineriai turi būti neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, neaprašyti, be lipdukų ir atliekų likučių, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis. Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti, ratukai lengvai sukiotis. |

* 1. **II (antra) pirkimo dalis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | T*iekė*jas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.*.* |
|  | Konteinerių paskirtis | Mišrių komunalinių atliekų surinkimui. | NE/ TAIP, mišrių komunalinių atliekų surinkimui |
|  | Naudojimo sąlygos | Konteineriai skirti naudoti lauko sąlygomis | NE/ TAIP, Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis |
|  | Kiekis | 100 vnt. | NE/ TAIP, 100 vnt. |
|  | Pagaminimo metai | Prekė gali būti naudota, be išorinių pažeidimų. | *(pildo tiekėjas)* |
|  | Medžiaga | Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. | Naudotoms prekėms patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, pakanka Tiekėjo deklaracijos |
|  | Gamyba | Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos. |
|  | Reikalavimas dėl aplinkos poveikio | Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui. |
|  | Talpa | 240 l |
|  | Metalinės dalys | Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai. |
|  | Spalvos suteikimas | Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. |
|  | Spalva | Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – tamsiai pilka (RAL 7016, 7024 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę. |
|  | Kitos konteinerių ypatybės | Konteineriai turi turėti rankeną, pakeliamą – varstomą dangtį. |
|  | Ratukų skaičius | 2 vnt. |
|  | Važiuoklė | Iš 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies. |
|  | Konteinerių tuštinimas | Standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu. |
|  | Konteinerių techninė būklė | Konteineriai turi būti neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, neaprašyti, be lipdukų ir atliekų likučių, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis. Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti, ratukai lengvai sukiotis. |

**III (trečia) pirkimo dalis**

1. Sutarties vykdymo sąlygos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | T*iekė*jas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. |
| 11.1. | Prekės pateikimo/pristatymo terminas: | Ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Prekės pristatomos per *\_\_\_\_\_\_* kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 11.2. | Prekės pristatymo sąlygos: | Konteineriai pristatomi adresu: Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys, darbo dienomis: pirmadienį - ketvirtadienį 7.30 - 16.30 val., penktadieniais 7.30 - 15.15 val.; pietų pertrauka: 11.30 - 12.15 val.  Konteineriai pristatomi pagal Incoterms 2020 DPU, t. y. tiekėjas atsako už transportą iki nurodytos vietos ir prekių iškrovimą.  Dalinis pristatymas leidžiamas tik iš anksto susitariant su Perkančiosios organizacijos atstovu, suderinant pristatymo laiką ir kiekius. Tiekėjas negali vykdyti dalinio pristatymo be Perkančiosios organizacijos atstovo patvirtinimo. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti).* |
| 11.3. | Garantiniai reikalavimai (garantija): | Konteineriams (įskaitant jos dalis ir spalvą, atsparumą temperatūrai, deformacijai, išoriniams smūgiams) suteikiama garantija – ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių. | Prekėms (įskaitant jos dalis ir spalvą, atsparumą temperatūrai, deformacijai, išoriniams smūgiams) suteikiama garantija *\_\_\_\_\_\_\_* mėn. |

**II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI III (trečia) pirkimo dalis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | T*iekė*jas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.  *Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.* |
|  | Pagaminimo metai: | Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, pagaminimo metai ne ankstesni nei 2025 m. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti),* konteineriai nauji, nenaudoti, pagaminimo metai *\_\_\_\_\_* m. |
|  | Komplektacija: | Konteineriai turi būti pristatyti visiškai sukomplektuoti ir surinkti (su sumontuotais dangčiais ir ratukais) ir tokios būklės, kad galėtų būti nedelsiant naudojami pagal paskirtį, be papildomų montavimo ar paruošiamųjų darbų iš Perkančiosios organizacijos pusės. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |
|  | Standartai konteineriams: | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą.  Konteineriai turi atitikti standartų LST EN 840-1/-5/-6:2020 reikalavimus arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus.  *Įrodymui pateikiami oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys ne tik konteinerių kokybę, bet ir pagaminimo medžiagų atsparumą smūgiams ir temperatūrų pokyčiams.* | Konteineriai sertifikuoti pagal *\_\_\_\_* standartą.  Pateikti dokumentų pavadinimai \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. pasiūlyme Nr. \_\_\_\_\_  **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti), k*onteineriai atitika standartų *\_\_\_* reikalavimus.  Pateikti dokumentų pavadinimai \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. pasiūlyme Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Žymėjimas: | Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu CE: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas – įspaudas. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |
|  | Dokumentacija: | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba pateikiamos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |

**III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS III (trečia) pirkimo dalis**

17 . **Stiklo pakuočių atliekų surinkimo** Konteinerių aprašymai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | T*iekė*jas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.  *Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.* |
|  | Paskirtis | Stiklo pakuotės atliekų surinkimui. | NE/ TAIP, stiklo pakuotės surinkimui Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_ |
|  | Naudojimo sąlygos | Konteineriai skirti naudoti lauko sąlygomis. | NE/ TAIP, Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_ |
|  | Kiekis | 500 vnt. | NE/ TAIP, kiekis 500 vnt. |
|  | Medžiaga | Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. | Konteineriai pagaminti iš \_\_\_\_\_ Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Gamyba | Formavimas įpurškimo būdu. Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos. | NE/ TAIP, Formavimas įpurškimo būdu, konteinerių gamybai nenaudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Reikalavimas dėl aplinkos poveikio | Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui. | NE/ TAIP, konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Ženklinimas: | Konteineriai turi būti paženklinti paskirties įspaudu, kuris turi atitikti RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą. Paskirties ženklas turi būti aiškiai matomas, įskaitomas ir įspaustas konteinerio priekinėje dalyje.  Paskirties įspaudo rėmelio plotis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm, raidžių aukštis ne mažesnis nei 3 cm, teksto išdėstymas per dvi eilutes, išcentruotas, didžiosiomis raidėmis. Įspaudo tekstas „Stiklo Pakuotė“. Galimas įspaudo pavyzdys pateiktas žemiau.  Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, baltas, Stačiakampis  Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* Konteineriai paženklinti paskirties įspaudu, kuris turi atitinka *\_\_\_*  kokybės standartą.  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_  Paskirties ženklas aiškiai matomas, įskaitomas ir įspaustas konteinerio priekinėje dalyje.  Paskirties įspaudo rėmelio plotis *\_\_\_* cm, raidžių aukštis *\_\_\_* cm, teksto išdėstymas per dvi eilutes, išcentruotas, didžiosiomis raidėmis. Įspaudo tekstas „Stiklo Pakuotė“. |
|  | Talpa: | 120 l | NE/ TAIP, Konteinerių talpa 120 l |
|  | Metalinės dalys: | Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių. | NE/ TAIP, konteinerių metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Spalvos suteikimas: | Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. | NE/ TAIP, spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris |
|  | Spalva: | Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – žalia (RAL 6002, 6035 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę. | Konteinerių korpuso ir dangčių spalva –\_\_\_\_\_, atitinkanti standartinę \_\_\_\_ spalvų paletę |
|  | Kitos konteinerių ypatybės: | Konteineriai turi turėti rankeną, pakeliamą – varstomą dangtį. | NE/ TAIP, konteineriai turi rankeną, pakeliamą – varstomą dangtį.  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Ratukų skaičius: | 2 vnt. | NE/ TAIP, Ratukų skaičius 2 vnt. |
|  | Važiuoklė : | Iš 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies. | NE/ TAIP, važiuoklė iš 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Konteinerių tuštinimas: | Standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |
|  | Konteinerių techninė būklė: | Konteineriai turi būti neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |

1. **Visų rūšių (popieriaus, plastiko, metalo) pakuočių atliekų surinkimo konteineriai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika** | T*iekė*jas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.  *Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.* |
|  | Paskirtis: | Visų rūšių (plastiko, popieriaus, metalo) pakuotės ir popieriaus atliekų surinkimui. | NE/ TAIP, Visų rūšių (plastiko, popieriaus, metalo) pakuotės ir popieriaus atliekų surinkimui  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_ |
|  | Naudojimo sąlygos: | Konteineriai skirti naudoti lauko sąlygomis. | NE/ TAIP, Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_ |
|  | Kiekis: | 500 vnt. | NE/ TAIP, kiekis 500 vnt. |
|  | Medžiaga: | Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. | Konteineriai pagaminti iš \_\_\_\_\_ Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Gamyba: | Formavimas įpurškimo būdu. Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos.. | NE/ TAIP, Formavimas įpurškimo būdu, konteinerių gamybai nenaudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Reikalavimas dėl aplinkos poveikio: | Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui. | NE/ TAIP, konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Ženklinimas: | Konteineriai turi būti paženklinti paskirties įspaudu, kuris turi atitikti RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą. Paskirties ženklas turi būti aiškiai matomas, įskaitomas ir įspaustas konteinerio priekinėje dalyje.  Paskirties įspaudo rėmelio plotis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm, raidžių aukštis ne mažesnis nei 3 cm, teksto išdėstymas per keturias eilutes, išcentruotas, didžiosiomis raidėmis. Įspaudo tekstas „Popieriaus, Plastiko, Metalo Pakuotė“. Galimas įspaudo pavyzdys pateiktas žemiau.  Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, baltas, dizainas  Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* Konteineriai paženklinti paskirties įspaudu, kuris turi atitinka *\_\_\_*  kokybės standartą.  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_  Paskirties ženklas aiškiai matomas, įskaitomas ir įspaustas konteinerio priekinėje dalyje.  Paskirties įspaudo rėmelio plotis *\_\_\_* cm, raidžių aukštis *\_\_\_* cm, teksto išdėstymas per dvi eilutes, išcentruotas, didžiosiomis raidėmis. Įspaudo tekstas „Popieriaus, Plastiko, Metalo Pakuotė“. |
|  | Talpa: | 240 l | NE/ TAIP, Konteinerių talpa 120 l |
|  | Metalinės dalys: | Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių. | NE/ TAIP, konteinerių metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Spalvos suteikimas: | Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. | NE/ TAIP, spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris |
|  | Spalva: | Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – žalia (RAL 6002, 6035 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę. | Konteinerių korpuso ir dangčių spalva –\_\_\_\_\_, atitinkanti standartinę \_\_\_\_ spalvų paletę |
|  | Kitos konteinerių ypatybės: | Konteineriai turi turėti rankeną, pakeliamą – varstomą dangtį. | NE/ TAIP, konteineriai turi rankeną, pakeliamą – varstomą dangtį.  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Ratukų skaičius: | 2 vnt. | NE/ TAIP, Ratukų skaičius 2 vnt. |
|  | Važiuoklė: | Iš 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies. | NE/ TAIP, važiuoklė iš 200 mm dydžio plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su patikima ratų fiksacija ant ašies  Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_ |
|  | Konteinerių tuštinimas: | Standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |
|  | Konteinerių techninė būklė: | Konteineriai turi būti neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti. | **Taip/Ne** *(nereikalingą išbraukti)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_