Sutarties 1 priedas 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
KELEIVINIAI AUTOBUSAI PRITAIKYTI VEŽTI NEĮGALIUOSIUS  
1 (pirmoji) pirkimo objekto dalis - Vilniaus Šilo ugdymo centras
 
	Eil. Nr. 
	Reikalaujami techniniai parametrai 

	1. 
	2. 

	Bendra Specifikacija 

	1.       
	Naujas vienas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. M2 arba M3 klasės keleivinis autobusas (toliau – autobusas), atitinkantis ne žemesnį nei EURO VI–E (arba lygiavertis) standartą. 

	2.  
	Pilnai įstiklintas kėbulas. 

	3.  
	Mažiausias autobuso nuvažiuojamas atstumas turi būti 200 km.  

	Variklis, transmisija, pakaba 

	4.  
	Variklis – varomas elektra. Elektrinio variklio galia ne mažesnė kaip 75kw. 

	5.  
	Transmisija – automatinė. 

	6.  
	Priekinė pakaba – nepriklausoma. 

	7.  
	Galinė pakaba – mechaninė. 

	8.  
	Stabdžiai – diskiniai arba būgniniai 

	Aplinkos apsaugos reikalavimai 

	9.  
	Autobuso variklio išmetamos teršalų normos privalo atitikti „Euro 6E“ reikalavimus. 

	Garantija 

	10.  
	Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ar ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau. 

	11.  
	Elektrinių ir hibridinių modelių baterijai suteikiama ne mažesnė kaip 8 metų arba 160 000 km garantija, kuri užtikrina, kad baterijų talpumas, per tiekėjo nurodytą laikotarpį, nesumažės daugiau kaip 30 %. 

	12.  
	Sugedus transporto priemonei garantinio termino metu, Tiekėjas ne ilgiau kaip per 72val. nuo pranešimo apie transporto priemonės gedimą turi pataisyti autobusą, jeigu Tiekėjas per 72 val. nespėja pataisyti autobuso, Tiekėjas turi Užsakovui pristatyti pakaitinę  transporto priemonę pritaikytą neįgaliesiems su galiojančia technine apžiūra ir kitais reikalingais dokumentais, ir instruktuoti Užsakovą dėl pakaitinės transporto priemonės naudojimo. Tiekėjui neužtikrinus pakaitinės transporto priemonės, Tiekėjas turės kompensuoti Užsakovo patirtas išlaidas dėl užtikrinamo mokinių pavėžėjimo. 

	13.  
	Garantija kėbului nuo prarūdijimo ne  trumpesnė  kaip 10 (dešimt) metų. 

	Registravimas 

	14.  
	Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti autobusą Užsakovo vardu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atlikti techninę apžiūrą, suteikti vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas turi būti įskaičiuota į prekės kainą. 

	15.  
	Pristatymo adresas:  Vilnius m. 

	Salono įrengimas 

	16.  
	Keleivių salono apdaila audiniu ir (ar) dirbtine oda ir (ar) lengvai valomu plastiku. 

	17.  
	Galinės durys dvivėrės per kurias lifto pagalba galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdintį neįgalųjį keleivį arba durys dešinėje, galinėje autobuso dalyje, per kurias lifto pagalba galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdintį neįgalųjį keleivį. 

	18.  
	Ne mažiau 18 sėdimų vietų keleiviams salone + 1 vieta vairuotojui, esant poreikiui ir vežant keleivius su neįgaliųjų vežimėliais autobusas turi talpinti ne mažiau 4 neįgaliuosius vežimėliuose (išmontuojant reikiamą, bet minimalų kiekį sėdynių ant greito nuėmimo kojų) kartu su ne mažiau kaip 4 keleiviais (neįskaitant vairuotojo). Neįgaliojo su vežimėliu patekimui į transporto priemonę reikalavimas  elektrinis – hidraulinis liftas, kurio keliamoji galia ne mažiau kaip 350kg. Turi būti įrengtos vežimėlių tvirtinimo vietos ir 4 komplektai trijų taškų tvirtinimo diržai neįgaliojo vežimėlio tvirtinimui autobuse su automatiniu pritraukimu. 
Vežant keleivius, tarp sėdinių eilių turi būti praėjimas. , t. y. praėjime negali būti keleiviai sėdintys neįgaliųjų vežimėliuose. Ši sąlyga keliama dėl  keleivių saugumo avarijos ar gaisro atveju. 
Išimamos sėdynės turi būti pritvirtintos taip, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. 

	19.  
	Garantija vidiniam hidrauliniam liftui ne  trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų. 

	20.  
	Neįgaliųjų vietoje montuojamos sėdynės, turi būti turi būti pritvirtintos taip, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių 

	21.  
	Keleivių salono ilgis ne mažiau kaip 3000 mm. Autobusas turi turėti neįgaliųjų transportavimo sertifikatą, kurį tiekėjas turės pateikti pristatant prekę.  

	22.  
	Keleivių salono aukštis praėjime turi būti ne mažesnis nei 1700 mm. 

	23.  
	Ne mažiau trimis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė.  

	24.  
	Šalia vairuotojo turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei  riboti vairuotojui matomumą. 

	25.  
	Gamyklinė Audio sistema su integruotu FM radijo imtuvu ir USB/mp3 grotuvu.  

	26.  
	Galinio vaizdo kamera. 

	Šildymo sistema 

	27.  
	Programuojamas laikmačiu autonominis šildytuvas, ne mažiau 4 kW galios, salono pašildymui, jo darbinės temperatūros palaikymui. 

	Saugumas 

	28.  
	Išoriniai LED apšvietimo žibintai sumontuoti ties durimis skirtomis įkelti neįgalųjį asmenį, apšviečiantys darbo zoną neįgaliųjų įkėlimui / iškėlimui.  

	29.  
	Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų). 

	30.  
	 Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). 

	31.  
	Šalia avarinio išėjimo turi būti avarinio išėjimo plaktukai.  Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). 

	32.  
	Guminiai kilimėliai žiemai vairuotojui.  

	33.  
	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę) 

	34.  
	Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus. 

	35.  
	Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas. 

	36.  
	Centrinis durų užraktas su distancinio valdymo galimybe, variklio imobilaizeris. 

	37.  
	Gamyklinė apsaugos sistema (KASKO draudimo 4 lygio) 

	38.  
	Gesintuvai ir  pirmos pagalbos rinkinys  sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus., varinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. 

	39.  
	Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. 

	40.  
	Priklausomai nuo automobilio kategorijos įdiegtas skaitmeninis tachografas su metrologine patikra, greičio ribotuvas 90 km/h 

	Kėbulas 

	41.  
	ABS  (arba lygiavertis) – stabdžių antiblokavimo sistema. 

	42.  
	ESP (arba lygiavertis) -  elektroninė stabilumo programa. 

	43.  
	ASR (arba lygiavertis) – ratų antiprabuksavimo sistema. 

	44.  
	Hill Holder (arba lygiavertis) – pajudėjimo į įkalnę asistentas. 

	45.  
	Vairo stiprintuvas. 

	46.  
	Atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas. 

	47.  
	Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris. 

	48.  
	Elektra reguliuojami, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai. 

	49.  
	Galinio vaizdo veidrodėlis salone. 

	50.  
	Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai. 

	51.  
	Padangos turi atitikti (pagal sezoną pristatymo metu) aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).  

	52.  
	Ratų remonto komplektas. 

	53.  
	Visi šoniniai ir galiniai stiklai, išskyrus priekinius šoninius stiklus, tamsinti. Šviesos laidumas iš išores į saloną ne daugiau kaip 30 procentų ir ne mažiau kaip 15 procentų.  Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. 

	54.  
	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai. 

	Reikalavimai autobuso apipavidalinimui: 

	55.  
	1. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. 

	56.  
	2. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm;  
[image: ](Kelių eismo taisyklės (2020-01-10 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). 
Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaitinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).   

	57.  
	Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Užsakovu. 

	58.  
	Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 55 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. 
Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaitinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). 

	59.  
	Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 36 mėnesiai.  

	Pateikiami dokumentai autobuso pateikimo metu 

	60.  
	Keleivinio autobuso patvirtinimo sertifikatas, atitinkantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo" nustatytus reikalavimus. 

	61.  
	Gamintojo Pateikiama instrukcija lietuvių kalba.  

	62.  
	Suteikiamos garantijos dokumentas. 


 
Kiti reikalavimai: 
1. Siūlomas autobusas, autobuso tobulinimui  naudojamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji, nenaudoti. 
2. Tiekėjas autobusą pristato per pasiūlyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis  kaip 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su autobuso gamintojo reikalavimais. 
4. Siūlomos Prekės techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi Prekių gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.). 
5. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo Užsakovą nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. 
6. Periodiniai pagal autobuso gamintojo rekomendacijas numatyti autobuso techniniai aptarnavimai garantiniu laikotarpiu nemokami (turi būti įskaičiuoti į automobilio kainą). Detales, medžiagas ar kt. reikalingas priemones garantiniam remontui Užsakovas įsigys atskiru pirkimu. 
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