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	Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
Pateikiame siūlomų paslaugų kokybės (ir kiekybės) kriterijų aprašymą:
	Kokybės (ir kiekybės) kriterijai (nurodyti visus kriterijus, išskyrus kainą)
	Siūlomų kriterijų aprašymas (ir rodiklių reikšmės)

	Pirmas kriterijus. Aplinką tausojantis prekių pristatymo būdas.
	Pateikiama:
Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija apie transporto priemonių atitiktį nurodytiems kriterijams (Euro 6 arba elektromobiliai).

	Antras kriterijus. Socialiai pažeidžiamų grupių įdarbinimas prekių pristatymui.
	Pateikiama:
Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kurioje nurodo planuojamą įtraukti tikslinės grupės asmenų skaičių.



1 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Išvardinami visi pridedami dokumentai
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	



2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas,
 juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



3 lentelė. Informacija apie žinomus kvazitiekėjai ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4 lentelė. Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:
L1. Išmanusis namas
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima
	Kiekis (vnt.)
(viso viename pakete)
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5X6)

	1
	Išmaniojo namo rinkinys
	Išmaniojo namo  rinkinys, kuriame būtų galima sumontuoti įvairias automatines namų elektronikos kodavimo sistemas, pagrįstas Arduino, ESP32 (arba lygiaverčių) mikrokompiuterių blokų (plokščių) veikimu: šviesų įjungimas, langų uždarymas ar užuolaidų užtraukimas, durų atidarymas.
Rinkinyje turi būti pateikti išmaniajame name montuojami servo varikliai, kurie valdo duris ar langus, temperatūros ir drėgmės aptikimo, PIR judesio jutikliai, LCD ekranas,   Išmaniajame name turi būti naudojami įvairūs moduliai, tokie kaip pasyvus pavojaus signalas, fotorezistorius, lietaus jutiklis, RGB modulis spalvų rodymui, mažas ventiliatorius.
Turi būti „Bluetooth“ arba lygiavertis išmaniojo namo valdymas.
Rinkinį turi maitinti saulės baterija, kuri turi teikti energiją plėtros plokštei, taip pat papildomas maitinimo šaltinis.
Turi būti pateiktos plokštės, detalės, iš kurių būtų galima sumontuoti namą. Namo sienose ar stoge turi būti numatytos vietos (padaryti tam tikslui reikiami tvirtinimo lizdai), skirtos siūlomiems moduliams ar jutikliams tvirtinti.
Rinkinyje turi būti:
- Išmaniojo namo valdiklis ir reikiama išplėtimo plokštė.
- LCD modulis.
- LED modulis.
- RGB modulis.
- Mygtuko moduliai.
- Bevielio ryšio modulis.
- PIR judesio jutiklis.
- Analoginis dujų jutiklis.
- Temperatūros ir drėgmės jutiklis.
- Fotorezistorius.
- Pasyvusis signalizatorius.
- Variklis su ventiliatoriumi.
- Garų jutiklis.
- Servovarikliai  2 vnt.
- Saulės baterija.
- Jungiklis.
- LED - 2 vnt.
- Baterijos laikiklio modulis.
Parametrai:
- Jungties įėjimo įtampa: DC 6 V—9 V.
- Saulės baterijos išėjimo įtampa ne mažiau - 6,V
- Maksimali išėjimo srovė  800mA
- Maksimali galia ne mažiau 5 W.
Turi būti pateikti visi reikiami laidai, išmaniojo namo montavimo reikmenys ir įrankiai ar kitos rinkinio veikimui reikalingos dalys.
Su siūlomų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų.
Turi būti pateiktas namo montavimo ir siūlomų atlikti eksperimentų vadovas (arba jį nemokamai galima atsisiųsti internetu).
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	2
	Mikrokompiuterių rinkinys
	Rinkinį turi sudaryti vienos plokštės mikrokompiuteris, maitinimo šaltinis su priedais, reikiamų laidų rinkinys.
1. Mikrokompiuteris:
- Mikrokompiuterio plokštė turi būti atvira (be gaubto), su ant jos sumontuotais reikiamais kompiuteriniais elementais, prievadais. Kompiuteriniai elementai (blokai) turi būti tvirtai įmontuoti į siūlomą plokštę; neturi būti aštrių kampų ar briaunų; jungtys tarp atskirų elementų turi būti integruotos į plokštę (neturi būti jungiamųjų laidų).
- Mikrokompiuterio atmintinė turi būti ne mažesnė kaip 512 KB, operatyvioji atmintis (RAM) 128 KB.
- Turi 5x5 LED šviesos diodų matricos ekranas, kuriame būtų galima rodyti vaizdus, slenkantį tekstą, raidinius ir skaitmeninius simbolius.
- Turi būti įmontuotas judesio detektorius arba 3 trijų ašių skaitmeninis akselerometras.
- Turi būti įmontuotas magnetometras, mikrofonas, garsiakalbis.
- Turi būti Bluetooth  tipo sąsaja, per kurią būtų galima mikrokompiuterį  prijungti vartotojo turimų išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių.
- Turi USB jungtis, skirta prijungimui prie vartotojo turimo kompiuterio.
- Turi būti LED tipo diodas veikimo indikacijai rodyti; programos perkrovimo mygtukas.
- Mikrokompiuteris turi turėti ne mažiau kaip 20 kontaktinių jungčių, prie kurių būtų galima prijungti standartinius išorinius įrenginius – jutiklius, variklių valdiklius, elektronikos dalis ir prietaisus, išorinius maitinimo šaltinius.
2.  Maitinimo šaltinis.
- Turi būti pateiktas siūlomam mikrokompiuteriui tinkantis maitinimo šaltinis/šaltiniai.
- Turi būti pateikta elementų laikiklio (tvirtinimo) dėžutė su dangteliu ir reikiamais jungiamaisiais laidais.
- Maitinimo šaltinį turi būti galima prijungti prie siūlomo mikrokompiuterio.
3. USB laidas.
Ne trumpesnis kaip 15 cm, skirtas siūlomam mikrokompiuteriui sujungti su vartotojo turimu kompiuteriu.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	3
	Mikrokompiuterio praplėtimo plokštė
	Mikrokompiuterio praplėtimo plokštė:
1. Turi būti įmontuotas DIP jungiklis, maitinimui įjungti/išjungti.
2. Turi būti galimybė plokštę prijungti prie išorinio maitinimo (DC 6-12 V, PH 2.0-2P sąsaja).
3. Plokštėje turi būti įmontuotos:
- ne mažiau, kaip dvi 4P kaiščių grupės I2C ryšio sąsajai su ne mažiau, kaip 3 V maitinimu;
- ne mažiau, kaip dvi 4P kaiščių grupės P12 ir P13 su ne mažiau, kaip 3 V maitinimu; 
- įtampos indikatorius;
- ne mažiau kaip 20 GVS tipo smeigtys (jungtys).
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	Plastikas 3 D spausdintuvui
	Spausdinimo plastikas turi būti:
- Spausdinimo medžiaga – PLA.
- Plastiko spalva – balta.
- Plastiko skersmuo – 1,75 mm.
- Plastiko svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg.
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	RGB šviestuko modulis
	Grove modulis su RGB diodu.
Kiekvienas modulis turi būti:
- Modulio valdymo sistema P9813 (arba lygiavertė) su ne mažesnė kaip 4 Grove kontaktų sąsaja.
- Turi būti įmontuotas ne mažesnis kaip 8 mm diodas.
- Didžiausias prijungiamų modulių skaičius vienoje grandinėje ne mažesnis kaip 1000.
- PWM išvestis – ne mažiau kaip 250 signalai.
- Maitinimo įtampa 5 V.
- Didžiausia srovė 60 mA.
- Modulio matmenys ne didesni kaip 40 x 20 mm.
Turi būti pateiktas laidas turi būti suderinamas su standartinėmis Arduino tipo jungtimis (Grove arba lygiavertė).
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	Analoginis dujų jutiklio modulis
	Analoginis jutiklis turi matuoti degiųjų dujų koncentraciją ore, o rezultatą galima gauti matuojant analoginės išvesties įtampą.
Analoginis dujų jutiklio modulis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 100ppm -10 000 ppm.
- Jutiklis turi veikti -20 - +50 °C temperatūros intervale.
- Turi būti analoginė ir skaitmeninė išvestis.
- Jutiklis turi būti suderinamas su dauguma paleidimo modulių, įskaitant Raspberry Pi ir Arduino.
- Maitinimas: 5 V
- Srovės suvartojimas: 150 mA.
- Matmenys ne didesni kaip 40 x 25 x 25 mm.
Kaiščių jungtys  2,54 mm.
Turi jutiklio montavimo angos, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3,0 mm.
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	Saulės elementas
	Saulės elementų skydas su USB jungtimi.
Kiekvienas elementas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Tiekiama įtampa ne mažiau kaip iki 6 V DC.
- Tiekiama srovė ne mažiau kaip 580 mA.
- Galia ne mažiau kaip 3 W.
- Skydo matmenys ne mažesni kaip 160 x130 x 2 mm.
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	Maitinimo modulis
	Modulis turi būti tinkamas 5–32 V įtampos sistemų maitinimui.
Kiekvienas modulis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Turi būti įmontuotas XL4015E1 arba lygiavertis modulis.
- Įėjimo įtampa turi apimti 5 V – 32 V diapazoną.
- Išėjimo įtampa turi būti reguliuojama 0,8 V – 30 V diapazone.
- Maksimali nuolatinė išėjimo srovė  5 A.
- Perjungimo dažnis turi apimti 180 KHz -  48KHz diapazoną.
Turi būti ne mažiau kaip keturios tvirtinimo angos.
Išmatavimai ne didesni kaip 55 x 30 x 15 mm.
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	LCD ekranas
	LCD ekranas skirtas tekstams rodyti, turi būti galima naudoti su Arduino, Rasberry Pi valdikliais.
Kiekvienas LCD ekranas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Ekrano valdymo modulis HD44780 arba lygiavertis.
- Ekrane vienu metu turi būti matomi 16x2 simboliai.
- Ekranas simbolius turi atvaizduoti mėlyname fone.
- Ekranas turi būti ne didesnis kaip 80 x 30 mm.
Turi būti įrengtos maitinimo, duomenų perdavimo jungtys, reikiami adapteriai, padarytos ekrano tvirtinimo angos.
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	DC Variklio modulis su ventiliatoriumi
	Minkštos medžiagos ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu ir valdikliu.
Kiekviename rinkinyje turi būti variklio mikrovaldiklio modulis, variklis, variklio sparneliai, reikiami jungiamieji laidai:
- Maksimali plokštės maitinimo įtampa ne daugiau kaip 5 V, variklio – 3,3 V.
- Variklio valdiklis turi būti pagrįstas ATmega168 (arba lygiaverčiu mikrovaldikliu).
- Valdiklis turi būti techniškai suderinamas su  Arduino.
- Ventiliatoriaus sparneliai turi būti pagaminti iš minkšto plastiko.
Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 15 cm reikiamas kontaktų jungties laidas/laidai.
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	Judesio jutiklis
	PIR (pasyvus infraraudonųjų spindulių) jutiklis skirtas judesiui užfiksuoti.
Jutiklio duomenys turi būti ne blogesni kaip:
- Aptikimo kampas ne mažesnis  kaip 100°.
- Aptikimo atstumas ne blogiau kaip iki 7 m.
- Turi būti įmontuotas LED indikatorius: aptikimas - aukšta būsena, šviesos diodas įjungtas.
- Darbinė temperatūra turi apimti ne mažesnį kaip -15 ℃ - +80 ℃ diapazoną.
- Maitinimo įtampa: nuo 3,3 V iki 5 V.
- Jutiklio matmenys ne didesni kaip 35 x 25 mm.
- Jutiklis turi būti techniškai suderintas su Arduino ir Raspberry Pi.
Turi būti pateiktas reikiamas jutiklio jungimo kabelis.
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	Garų (drėgmės) jutiklis
	Jutikliu turi būti galima matuoti  temperatūrą ir drėgmę.
Jutiklio duomenys turi būti ne blogesni kaip:
- Jutiklis turi matuoti -20 °C  - +80 °C temperatūros matavimo diapazone.
- Temperatūros matavimo tikslumas ne didesnis kaip ± 0,3 °C.
- Matuojamas drėgmės diapazonas turi apimti nuo 0 iki 100% RH.
- Drėgmės matavimo tikslumas ne didesnis kaip  ± 2% RH.
- Darbinė įtampa: nuo 2,0 V iki 5,5 V DC.
- Jutiklio matmenys ne didesni kaip 30 x 25 mm.
Turi būti įrengta signalo išvesties sąsaja.
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	Temperatūros ir drėgmės jutiklis
	Temperatūros ir drėgmės jutiklio modulis, skirtas naudoti su Arduino mikrovaldikliu.
Jutiklio duomenys turi būti ne blogesni kaip:
- Darbinė įtampa 3,3 V-5,5 V.
- Temperatūros matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0 - +50°C
- Tikslumas ne didesnis kaip ± 2°C.
- Drėgmės matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 20-90 %.
- Drėgmės matavimo tikslumas ne blogesnis kaip ± 5 %.
- Turi būti 2,54 mm rastrinė jungtis.
Turi būti pateikti reikiami laidai.
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	LED modulis
	Kiekvienas modulis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Modulis su ryškiu raudonos spalvos LED diodu.
- Maitinimo įtampa ne didesnė kaip 5 V.
- Turi būti Gravity (arba analoginė) sąsaja.
- Modulio matmenys ne didesni kaip 30 x 25 mm.
LED modulis turi veikti su Arduino moduliais.
Turi būti pateiktas moduliui jungti tinkamas laidas.
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	Mikro Sevo variklis
	Mikro Servo variklis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Variklio tipas – bešerdinis.
- Darbinė Įtampa: 4,8 - 6,0 V.
- Sukimosi momentas ne mažesnis kaip: (4.8V ) – 1,8 kg/cm; (6V ) – 2,2 kg/cm.
- Greitis ne mažesnis kaip: (4,8 V): 0,1 sek/60°; (6V): 0,08 sek/60°.
- Variklio matmenys turi būti ne didesni kaip 25 x 15 x 30 mm.
Turi būti pateikti variklio tvirtinimo varžtai ir strypai, ne trumpesnis kaip 160 mm jungiamasis laidas.
	
	32
	
	

	16
	LED šviestukas
	Mėlynos spalvos LED šviestukas (diodas):
- Darbinė įtampa ne didesnė nei 3V. 
- Darbinė srovė - 20 mA.
- Šviestuko dydis 2-4 mm.
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	USB kabelis
	Kabelis turi ne trumpesnis kaip 3m.
Jungtis 1: USB-A
Jungtis 2: USB-C
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	Spaudžiamas jungiklis
	Spaudžiamas jungiklis turi būti:
- Skaitmeninis, monostabilus jungiklis su 3 kontaktų jungtimi.
- Maitinamas įtampa nuo 3,3 V iki 5.
- Signalo tipas: skaitmeninis 0/1
- Turi būti įmontuotas šviesos diodas.
- Matmenys ne didesni kaip 25 x 30 mm.
- Jungiklis turi veikti su Arduino moduliais.
Turi būti pateiktas jungiamasis laidas.
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	Elementų laikiklis
	Elementų laikiklis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Laikiklis turi būti pritaikytas 4 AA tipo elementams.
- Laikiklis turi būti plastikinis, su atskirtais skyriais elementams sudėti, be laidų.
- Laikiklyje turi būti įrengtos spyruoklinės plokštelės, skirtos lengvesniam elementų išėmimui.
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	Laidų rinkinys
	Rinkinį turi sudaryti jungiamieji, tinkantis Arduino kontaktinių plokščių sujungimui.
Rinkinyje turi būti:
1. Jungiamųjų laidų rinkinys (1 rink.)
Šiame laidų rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 120 vienetų įvairiaspalvių jungiamųjų laidų:
- ne mažiau kaip 40 vnt. laidų, jungtis kaištis-kaištis;
- ne mažiau kaip 40 vnt. laidų, jungtis kaištis-lizdas;
- ne mažiau kaip 40 vnt. laidų, jungtis lizdas-lizdas.
Laidai turi būti ne trumpesni kaip 20 cm.
Kaiščio žingsnis (rastras) - 2,54 mm.
2. Laidas su Micro JST lizdas-lizdas (8 vnt.).
Kiekvienas laidas turi būti:
- Kištuko tipas Micro JST, MCX (lizdas).
- Lizdas 2 kaiščių  (Pin).
- Kaiščio žingsnis (rastras) 1,25 mm.
- Laidas turi būti ne trumpesnis kaip 190 mm.
3. Laidas su Micro JST lizdas-lizdas (8 vnt.).
Kiekvienas laidas turi būti:
- Kištuko tipas Micro JST, MCX (lizdas).
- Lizdas 3 kaiščių  (Pin).
- Kaiščio žingsnis (rastras) 1,25 mm.
- Laidas turi būti ne trumpesnis kaip 200 mm.
4. Laidas su Micro JST lizdas-lizdas (8 vnt.).
Kiekvienas laidas turi būti:
- Kištuko tipas Micro JST, MCX (lizdas).
- Lizdas 2 kaiščių  (Pin).
- Kaiščio žingsnis (rastras) 2,00 mm.
- Laidas turi būti ne trumpesnis kaip 200 mm.
5. Laidas su Micro JST lizdas-lizdas (8 vnt.).
Kiekvienas laidas turi būti:
- Kištuko tipas Micro JST, MCX (lizdas).
- Lizdas 4 kaiščių  (Pin).
- Kaiščio žingsnis (rastras) 2,00 mm.
- Laidas turi būti ne trumpesnis kaip 200 mm.
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	Montavimo įrankiai
	Mini atsuktuvų rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Atsuktuvas turi būti kišeninis, su plokščiomis keičiamomis galvutėmis.
- Atsuktuvas turi būti rašiklio formos su ne mažiau kaip 6 skirtingomis atsuktuvo galvutėmis.
- Atsuktuvo galvutės turi būti talpinamos atsuktuvo vidinėje ertmėje.
- Turi būti užsukamas galvučių laikymo ertmės dangtelis.
- Turi būti magnetinis galvučių laikiklis.
- Atsuktuvas turi būti pagamintas iš metalo lydinio, o antgaliai iš chromo vanadžio (arba lygiaverčio) plieno.
- Atsuktuvo korpuso (rašiklio) ilgis turi būti ne didesnis kaip 12 cm.
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	Modelinė faniera
	Modelinės faneros lakšto storis turi būti ne didesnis kaip 2,00 mm.
Faneros lapo plotas - ne mažesnis kaip Faneros lapo plotas - ne mažesnis kaip 2 m² 20 cm x 10 cm lakštai.
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	Akrilo plokštės
	Kiekvieną akrilo plokštės rinkinį turi sudaryti:
- Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 2 akrilo plokštės.
- Kiekvienos plokštės išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 300 x 300 mm.
- Plokščių storis turi būti 3 ±0,5 mm.
- Plokštės turi būti skaidrios.
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	Išorinė baterija
	Kiekviena išorinė baterija turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Baterija vienu metu turi krauti du įrenginius.
- Baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 10000 mAh.
- Baterijoje turi būti USB – C, micro USB, USB – A jungtys.
- Įėjimo/išėmimo įtampa – 5 V.
- Įėjimo/išėmimo srovė -2000 A.
- Turi būti apsauga nuo viršįtampio, perkrovos, gilaus išsikrovimo.
- Turi būti pateiktas Micro USB kabelis.
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	Mikrovaldiklis
	Kiekvienas mikrovaldiklis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Mikrovaldiklio plokštė turi būti atvira (be gaubto), su ant jos sumontuotais reikiamais elektronikos elementais, prievadais. Elektronikos elementai (blokai) turi būti tvirtai įmontuoti į siūlomą plokštę; neturi būti aštrių kampų ar briaunų; jungtys tarp atskirų elementų turi būti integruotos į plokštę (neturi būti jungiamųjų laidų).
- Turi būti NORA-W106 (ESP32-S3) lustas arba lygiavertis.
-  Atmintis ne mažesnė kaip:
ROM atmintis ne mažesnė nei 384 KB:
SRAM atmintis: RAM: 512 KB;
išorinė Flash atmintis: 128 MB (16 MB).
- Maksimalus laikrodžio dažnis ne daugiau kaip 220 MHz.
- Maitinimo įtampa nuo 5 V iki 18 V.
- Turi būti ne mažiau kaip 14 skaitmeninių įėjimų/išėjimų jungčių, 5 PWM išėjimai, ne mažiau kaip 8 analoginiai įėjimai.
- Turi būti UART, SPI, I2C sąsajos, jungtis maitinimo šaltiniui, USB-C lizdas.
- Belaidis ryšys WiFi/Bluetooth  (arba lygiavertis).
Mikrovaldiklio matmenys turi būti ne didesni kaip 45x20 mm.
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	LCD ekranas
	Kiekvienas ekranas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- LCD ekranas turi būti techniškai suderintas su Arduino Uno mikrovaldikliu.
- Ekrane vienu metu turi būti matomi ne mažiau, kaip 16x2 simboliai.
- Ekranas turi būti valdomas per SPI sąsają.
- Turi būti palaikomas 4 ir 8 bitų valdymas.
- Maitinimo ir loginių signalų įtampa 5 V.
Ekranas turi būti ne didesnis kaip 80 mm x 40 mm x 15 mm.
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	Servo variklis
	Kiekvienas servo variklis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Servo variklį turi būti galima tiesiogiai prijungti prie pagrindinės priedelio plokštės (per Grove arba lygiavertę jungtį).
- Darbinė įtampa: 4,8 - 6,0 V.
- Sukimosi momentas ne mažesnis kaip 1,8 kg/cm (6 V).
- Greitis ne mažesnis kaip 0,12 sek/60° (6 V).
- Signalo tipas - analoginis.
- Kontrolė nuo 1500 μs iki 1900 μs.
- Variklio matmenys turi būti ne didesni kaip 25 x 25 x 15 mm.
Turi būti pateikti reikiami variklio tvirtinimo elementai, varžtai.
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	Temperatūros jutiklis
	Kiekvienas temperatūros jutiklis turi atitikti nurodytus reikalavimus.
- Jutiklis turi techniškai suderintas su Arduino tipo valdikliais.
- Skaitmeninis termometras turi galėti perteikti nuo 9 iki 12 bitų temperatūros informaciją.
- Energija turi būti galima teikti kabeliu.
- Darbinė įtampa – 3,0 V – 5,5 V.
- Energija turi būti nenaudojama, kai modulis yra budėjimo režime.
- Temperatūra turi būti matuojama nuo  -50°C iki +120°C. Matavimo paklaida ne didesnė kaip  ±0.5°C ( -10°C iki +85°C matavimo diapazone).
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	Maketavimo plokštė
	Kiekviena maketavimo plokštė turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Plokštė turi būti plastikinė, skirta elektros grandinių montavimui, naudojant elektronikos elementus ir komponentus.
- Turi būti galima tarpusavyje sujungti kelias montavimo plokštes, išplečiant montavimo plotą; turi būti įrengtos plokščių tarpusavio jungimo jungtys.
- Kiekvienoje plokštėje turi būti ne mažiau kaip 400 elektros/elektronikos detalių jungimo kontaktinių lizdų/taškų (kiaurymės), simetriškai išdėstytų abiejose plokštės pusėse. Į kontaktinius lizdus/taškus lengvai turi tilpti standartinio išmatavimo elektros / elektronikos detalių kontaktai.
- Visi kontaktiniai lizdai/taškai turi būti suskirstyti į dvi atskiras puses (grupes).
- Kiekvienoje kontaktinių lizdų/taškų pusėje turi būti kontaktinių lizdų/taškų grupė skirta elektros / elektronikos detalių jungimui bei kontaktinių lizdų/taškų grupė skirta maitinimo šaltiniams (ar sujungtos elektros grandinės sukurtos elektros srovės naudotojams) įjungti.
- Maitinimo šaltinių kontaktinių lizdų/taškų grupė turi būti atitinkamai pažymėta teigiamo (+) ir neigiamo (–) poliaus simboliais (gali būti pažymėtos ir raudonos bei mėlynos spalvos linijomis).
- Atskiros kontaktinių lizdų/taškų eilės turi būti sužymėtos tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, kad montavimo plokštėje būtų galima nurodyti konkretų kontaktinį lizdą / tašką (šachmatų lentos žymėjimo principas).
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	Maitinimo šaltinis Arduinui
	Kiekvienas maitinimo šaltinis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Maitinimo šaltinis turi tikti Arduino valdikliui maitinti.
- Turi būti 5,5/2,1 mm nuolatinės srovės kištukas.
- Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 12V.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Vartotojams turi būti pateiktas naudojimo vadovas.
Maitinimo šaltinis turi būti ženklintas CE ženklu.
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	Hermetiniai maišeliai
	Maišeliai turi būti skirti smulkių varžtelių rūšiavimui ir transportavimui.
Kiekvienas maišelis turi būti:
- Pagaminti iš LDPE plastiko, skaidrus.
- Maišelio išmatavimai ne didesni kaip 4 x 6 cm.
- Maišelis turi būti uždaromas zip-lock tipo uždarymo mechanizmu.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 100 vnt. maišelių.
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	Transportavimo lagaminas
	Lagaminas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Transportavimo lagaminas turi būti su ratukais ir teleskopine rankena.
- Lagaminas turi būti sandarus, sandėliavimo ir transportavimo metu turi apsaugoti viduje esančius daiktus nuo vandens (IP67 ar IP68 sertifikatas), dulkių, išorinių smūgių (ne blogesnis kaip MIL STD 810 sertifikatas).
- Medžiaga - liejimo formos plastikas (injection molded).
- Lagaminas turi būti patvarus ne mažesniame kaip −30 °C - +90 °C temperatūrų diapazone.
- Lagaminas turi būti juodos spalvos.
- Vidiniai lagamino išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 600 x 450 x 340 mm.
- Turi būti ne mažiau kaip 4 lagamino skląsčiai.
- Lagamino užpildas – ne mažiau kaip 3 minkšto paralono lakštai (be pjaustymų).
- Lagamino svoris su paralonu neturi viršyti 10 kg.
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	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	


Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM –
	Kaina žodžiais:______________________________

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	Kaina žodžiais:______________________________


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

5 lentelė. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimai

	1.
	

	2.
	


PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.


______________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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