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KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija (toliau – perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsniu prašo suteikti rinkos konsultacijas.
Perkančioji organizacija skelbiamos apklausos būdu planuoja atlikti STEAM laboratorijos baldų pirkimą su montavimo paslauga  esančio S. Šalakauskio g. 3, Šiauliai LT76288.
Konsultacijos tikslas:	
Gauti tiekėjų konsultacijas dėl konkurso ir techninės specifikacijos sąlygų. 
Kontaktiniai asmenys:
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS).
Konsultacijos būdas: 
Konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 23 d. 12.00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija. Po 2026-02-23 d. 12.00 val. gauti pastebėjimai nebus nagrinėjami. 
Konkurso sąlygų projekto paskelbimas nėra prilyginamas skelbimui apie pirkimą ar išankstiniam skelbimui apie pirkimą, t. y. šiuo pranešimu tiekėjai nėra kviečiami teikti pasiūlymų ar kitaip varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.
Dalyvaujant rinkos konsultacijoje prašome nurodyti:
• atstovaujamą įmonę, jos kontaktus;
• pastabas ir (ar) pasiūlymus teikiančių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis. 

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas
	Konfi-
dencialu[footnoteRef:1] [1:  Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organziacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.] 


	1. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?
	
	☐ Taip
☐ Ne

	2. 
	Numatomas paslaugų suteikimo terminas – 1 mėn. Ar numatomi paslaugų suteikimo bei kiti Techninėje specifikacijoje nurodyti terminai Jums yra tinkami?
	
	☐ Taip
☐ Ne

	3. 
	Numatoma sutarties kainodara – fiksuota kaina. Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinamas tiekėjo siūlomos kainos dydis už visas Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas. 
Apmokėjimo tvarka: Už tinkamą darbų rezultatą bus atsiskaitoma suteikus bei perdavus visą darbų rezultatą. 
Ar tinkama sutarties kainodara bei apmokėjimo tvarka? Jei ne – prašome pateikti savo pastebėjimus / siūlymus.
	
	☐ Taip
☐ Ne

	4. 
	Numatoma sutarties įvykdymą užtikrinti:
· Banko garantija;
· Draudimo bendrovės laidavimo raštas
· Kredito unijų laidavimo raštas
Ar sutarties užtirkinimo būdai būtų tinkami?
	
	☐ Taip
☐ Ne

	5. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
Prašome rinkos dalyvių teikti konkrečias pastabas (siūlymus) konkurso sąlygoms su priedais, nurodant tikslią siūlomą koreguotiną vietą ar papildomų nuostatų įtraukimą ir pateikti savo siūlymo pagrindimą
	
	☐ Taip
☐ Ne

	6. 
	Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? 
Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme paaiškinti ir (arba) patikslinti.
	
	☐ Taip
☐ Ne

	7. 
	Ar turite pastabų dėl techninės specifikacijos sąlygų? Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas.
	
	☐ Taip
☐ Ne



*Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.
*Visi iš tiekėjų gauti asmens duomenys bus naudojami tik šios rinkos konsultacijos tikslais (galimybė susisiekti su pastabas ir (ar) pasiūlymus pateikusiu tiekėju).
Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo. 









Pirkimo sąlygų
1 priedas "Techninė specifikacija"

I dalis - STEAM LABORATORIJOS BALDAI (TUM): stalai, spintos, vežimėliai
1.	Bendrieji reikalavimai

1.1.	Laboratoriniai baldai turi būti saugūs naudoti švietimo ar laboratorinėje aplinkoje ir atitikti galiojančių teisės aktų bei higienos normų reikalavimus. Šią atitiktį tiekėjas privalo pagrįsti pateikdamas bandymų protokolus, sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pvz. akredituotos laboratorijos ar kompetentingos institucijos išduotus dokumentus).
1.2.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi baldai būtų teisėtai tiekiami į Europos Sąjungos rinką ir atitiktų Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių tiekimą į rinką ir jų saugą. Pasiūlyme turi būti pateikti baldų atitiktį pagrindžiantys dokumentai, tokie kaip gamintojo atitikties deklaracija, bandymų protokolai, sertifikatai, CE ženklinimo dokumentai (jei taikoma) ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
1.3.	Siūlomi laboratoriniai baldai turi atitikti Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai, dalies patalpų interjero projekte "230919" (toliau tekste - Projektas) (pridedama) nurodytus dizaino sprendinius - spalvinę gamą, išdėstymą ir bendrą vizualinį vientisumą. Jeigu baldai siūlomi iš kelių gamintojų, jie turi būti tarpusavyje vizualiai suderinti pagal techninio projekto sprendinius, kad būtų išlaikytas bendras patalpų dizaino vientisumas. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti informaciją, leidžiančią perkančiajai organizacijai įvertinti baldų atitiktį techninio projekto dizaino sprendiniams (pvz. užpildytą atitikties lentelę (pasiūlymo priedas Nr. 1) ir baldų vizualizacijas ar kitus lygiaverčius dokumentus). 
1.4.	Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. 
1.5.	Visi nurodyti baldų matmenys yra orientaciniai, leidžiantys siūlyti lygiaverčius sprendinius, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Po sutarties pasirašymo tiekėjas turi atvykti į užsakovo patalpas ir atlikti visus reikiamus matavimus, kad būtų nustatyti tikslūs baldų matmenys. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, užtikrinančius tokį pat arba didesnį baldų funkcionalumą, ergonomiką, saugą ir suderinamumą su techninio projekto sprendiniais. Jeigu po matavimų paaiškėja, kad baldų matmenis būtina koreguoti (iki 5 % nuo pirminio projekto matmens), apie tai raštu informuojama perkančioji organizacija ir, jai sutikus, pasirašomas abipusis susitarimas dėl pokyčių.
1.6.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiams techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, kurių pasiūlymų vertinimo metu objektyviai patikrinti nėra galimybės (pvz., montavimo, spalvinės gamos ar garantinio aptarnavimo), bus vertinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
1.7.	Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
1.8.	Garantinis laikotarpis baldams - ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
1.9.	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 "Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant ��aliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) aktualia redakcija,  4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai, taikomi baldams ir pakuotėms, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus "Baldai" 7 punkte ir II skyriaus "Pakuotės" 2 punkte. 

2.	Techniniai ir kokybės reikalavimai laboratoriniams baldams
2.1.	Baldų medžiagiškumas:
2.1.1.	baldai turi būti pagaminti iš plieno arba kitų metalo lakštų, užtikrinančių ne prastesnį atsparumą ir patvarumą (stalų rėmai gali būti iš plieninių arba lygiaverčio tvirtumo profilių), galvanizuoti (cinko sluoksnis ne mažiau kaip 2,5 µm pagal DIN EN 10204 arba lygiavertį bandymo metodą) arba padengti lygiaverte korozijai atsparia danga, užtikrinančia ne prastesnį atsparumą ir patvarumą;
2.1.2.	 baldai turi būti dažyti milteliniu būdu iš abiejų pusių, užtikrinant dangos storį 40-120 µm pagal ISO 2808 arba lygiavertį bandymo metodą, naudojant poliuretano laką ar lygiavertę dangą, užtikrinančią tokį pat atsparumą mechaniniam, cheminiam ir koroziniam poveikiui bei saugos lygį, kaip nustatyta 2.6 punkte;
2.1.3.	 Spintelės ir spintos turi būti pagamintos iš lakštinio metalo arba kitų metalo konstrukcijų, užtikrinančių ne prastesnį tvirtumą, atsparumą ir paviršių atsparumą užteršimui bei valymo priemonėms, pagrįstą gamintojo techniniais dokumentais ar bandymų protokolais. Konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad eksploatacijos metu nesikauptų drėgmė ar nešvarumai (pvz., vengiant uždarų profilių ar naudojant kitus lygiaverčius sprendinius); šio reikalavimo atitiktis bus vertinama sutarties vykdymo metu.
2.1.4.	Visi baldai turi būti nudažyti Projekte numatytomis spalvomis - balta, cokoliai (apatinės, grindis liečiančios baldų dalys) juoda, stalviršiai šviesiai pilka - arba lygiaverčiais atspalviais, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą arba lygiavertį spalvų matavimo standartą.
2.1.5.	Baldai turi būti atsparūs UV spinduliuotei, korozijai, valymo ir dezinfekcijos priemonėms, bei atitikti reakcijos į ugnį reikalavimus. Šių savybių atitiktis turi būti pagrįsta 2.6 punkte nurodytais standartais arba kitais lygiaverčiais dokumentais (pvz., akredituotos laboratorijos bandymų protokolais), užtikrinančiais ne prastesnį saugos, patvarumo ir higienos lygį.
2.1.6.	 Baldai turi būti pagaminti iš plieno, dažyto poliuretaniniais dažais, kurių atsparumo ugniai klasė yra A2-s1, d0, pagal EN 13501-1 standartą.
2.2.	Stalviršiai:
2.2.1.	Stalviršiai turi būti pagaminti iš fenolinės dervos arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinančių ne prastesnį mechaninį, cheminį, šiluminį ir priešgaisrinį atsparumą. Jie turi atitikti:
2.2.1.1.	atsparumas sausam karščiui - ne mažiau kaip 4, esant 180 °C, pagal EN 438 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.2.	atsparumas drėgnam karščiui- ne mažiau kaip 4, esant 100 °C, pagal EN 12721 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.3.	atsparumas įbrėžimams - ne mažiau kaip 4, pagal EN 438 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.4.	UV (spalvos pokyčio) atsparumas - ne mažiau kaip 6, pagal ASTM G53-91 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.5.	tamprumo modulis - ≥ 9000 N/mm², pagal ISO 178 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.6.	tempimo stipris  - ≥ 70 N/mm², pagal ISO 527-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.7.	lenkimo stipris - ≥ 100 N/mm², pagal ISO 178 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.8.	cheminis atsparumas - ne mažiau kaip natrio hidroksidas (NaOH) 40 %, sieros rūgštis (H₂SO₄) 85 %, druskos rūgštis (HCl) 37 % - bandant pagal EN 438-2:2016 30 metodą arba lygiaverčio standarto reikalavimus; po bandymo paviršius neturi rodyti spalvos pokyčių, blizgesio praradimo ar tekstūros pokyčių;
2.2.1.9.	priešgaisrinė sauga - klasė ne mažesnė kaip B-s2, d0, kaip nustatyta EN 13501-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimuose ir 2.6 punkte.
2.3.	Reikalavimai spintelėms po stalais:
Visi šiame skirsnyje (2.3.1-2.3.8) nurodyti spintelių ir spintų konstrukciniai elementai turi būti gaminami laikantis 2.3.1-2.3.2 punktuose nustatytų metalo storio, cinkavimo ir dangos reikalavimų, nebent konkrečiame punkte nurodyta kitaip.
2.3.1.	korpusai turi būti pagaminti iš ne plonesnio kaip 0,75-0,80 mm storio lakštinio plieno arba lygiaverčio metalo lakšto, kurio mechaninės savybės (standumas ir atsparumas deformacijoms) nėra prastesnės nei 0,75-0,80 mm storio plieno. Atitiktis turi būti patvirtinta gamintojo deklaracija arba bandymų protokolu (matavimo paklaida ±0,05 mm); 
2.3.2.	 kiekviena spintelės sienelė turi būti pagaminta iš cinkuoto metalo lakšto (cinko sluoksnis ne mažesnis kaip 2,5 µm) arba iš lygiaverčio metalo lakšto, užtikrinančio ne prastesnį atsparumą korozijai. Prieš spintelės surinkimą sienelės iš abiejų pusių turi būti padengtos poliuretano laku arba lygiaverte danga, užtikrinančia tokį pat arba didesnį atsparumą cheminiam poveikiui ir korozijai, kaip nustatyta 2.6 punkte nurodytuose standartuose;
2.3.3.	Spintelių šoninės sienelės, kurios nesiliečia su kitomis spintelėmis, iš vidaus turi būti padengtos dvigubu lako sluoksniu arba panaudota lygiavertė technologija, užtikrinančia ne mažesnę apsaugą nuo korozijos ir atsparumą drėgmei bei valymo priemonių poveikiui, kaip nustatyta 2.6 punkte nurodytuose standartuose. 
2.3.4.	Spintelių konstrukcija turi būti ne mažesnio kaip 20 mm bendro storio (įskaitant konstrukcinius lenkimus ar kitus sutvirtinimus), kad būtų užtikrintas konstrukcijos standumas ir atsparumas deformacijoms pagal 2.6 punkte nurodytus ar lygiaver��ius standartus. Tai gali būti pasiekta naudojant vertikaliai ir (ar) horizontaliai lenkiamą lakštą arba kitą konstrukcinį sprendimą, užtikrinantį ne prastesnes mechanines savybes ir stabilumą.
2.3.5.	Spintelių galinės sienelės turi būti pagamintos iš vientiso lakštinio metalo arba kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios tokį pat ar didesnį mechaninį stiprumą, atsparumą korozijai ir cheminiam poveikiui. Sienelės turi būti tvirtinamos prie korpuso srieginėmis arba kitomis konstrukcinėmis jungtimis, užtikrinančiomis jų mechaninį atsparumą ir galimybę nuimti, siekiant užtikrinti techninę prieigą prie už spintelių esančių inžinerinių tinklų priežiūros ir remonto tikslais. 
2.3.6.	Durų lankstai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 270° (±10°) atidarymo kampą, išlaikant pilną spintelės naudojimo funkcionalumą. Lankstai turi būti viengubi, su išorine jungtimi, prispaudžiami, su stabdžiu arba lygiaverčiu mechanizmu, užtikrinančiu durelių veikimą be pažeidimų ar deformacijų per numatytą naudojimo ciklą pagal 2.6 punkte nurodytus ar lygiaverčius standartus.
2.3.7.	Lankstai turi būti pagaminti iš korozijai atsparaus cinko lydinio, nikeliuoti arba pagaminti iš lygiaverčių korozijai atsparių medžiagų, užtikrinančių ne prastesnį atsparumo korozijai ir mechaninio stiprumo lygį.
2.3.8.	Priekinės rankenėlės turi būti ergonomiškos (t. y. atitinkančios ergonominius reikalavimus rankiniu būdu naudojamiems baldų elementams) ir ne trumpesnės kaip 180 mm, su laikomąja dalimi, nutolusia nuo spintelės paviršiaus ne mažiau kaip 25 mm. Konstrukcija turi užtikrinti galimybę ženklinti spintelės turinį (pvz., per kortelę ar kitą lygiavertį ženklinimo sprendimą). Rankenėlės turi būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų (pvz., cinko lydinio, chromuoto metalo ar kitų lygiaverčių), užtikrinančių ne prastesnį atsparumo korozijai ir mechaninio stiprumo lygį.
2.4.	Aptarnavimo celės (angl. "media cells") techniniai reikalavimai:
2.4.1.	aptarnavimo celės turi būti sudarytos iš montavimo kolonų, skirtų elektros energijos, techninių dujų, vandens, kompiuterinio tinklo ir kitų reikalingų medijų tiekimui į laboratorinį stalą;
2.4.2.	kolonos turi būti gaminamos iš cinkuoto plieno lakštų ir atvirų profilių, užtikrinančių patvarumą ir atsparumą korozijai arba iš kitų lygiaverčių medžiagų ir konstrukcijų, užtikrinančių tokį pat ar didesnį atsparumą bei funkcionalumą; Konstrukcija turi leisti atlikti paviršių valymą ir techninę priežiūrą, išvengiant uždarų ertmių, kuriose galėtų kauptis dulkės ar drėgmė.
2.4.3.	kolonos skerspjūvis turi būti kvadratinis (plotis × gylis vienodi) arba kitos formos, užtikrinančios ne mažesnį vidaus ertmės tūrį komunikacijų pravedimui ir konstrukcinį tvirtumą, prilygstantį nurodytiems matmenims. Matmenys - (plotis × gylis) apie 150 × 150 mm arba lygiaverčiai, užtikrinantys ne prastesnes komunikacijų montavimo galimybes ir mechaninį stabilumą;
2.4.4.	 media celės aukštis virš stalviršio: apie 1620 mm arba 1920 mm, stovinčios ant grindų;
2.4.5.	kiekvienoje kolonos pusėje (trijose pusėse, jei kolona montuojama prie sienos; visose keturiose, jei salos tipo kolona) konstrukcija turi būti pritaikyta elektros lizdų (230 V ir 400 V), dujų vožtuvų, techninių dujų išleidimo taškų, plautuvės čiaupų, vandens išleidimo taškų ir kitų funkcionaliai lygiaverčių komponentų montavimui. Kolonos visu aukščiu turi būti aprūpintos nuimamais montavimo ar apsauginiais skydeliais, tvirtinamais prie visų kolonos pusių, arba įrengta kita konstrukcija, užtikrinanti ne prastesnę komunikacijų apsaugą, priežiūros prieinamumą ir eksploatavimo saugumą;
2.4.6.	 montavimo ir dangos skydelių (t. y. skydelių be įmontuotų komunikacijų) matmenys turi būti: apie 150 × 300 mm - montuojami priekinėje kolonos pusėje; apie 120 × 300 mm - montuojami kolonos šonuose. 
2.5.	Stalų rėmų techniniai reikalavimai:
2.5.1.	 stalų rėmas turi būti C formos konstrukcijos arba konstrukciškai lygiavertis sprendimas, užtikrinantis ne mažesnę erdvę po stalviršiu kojoms ir komunikacijų pravedimui bei mechaninį tvirtumą.
2.5.2.	 rėmai turi būti pagaminti iš cinkuoto arba pagal 2.6 punkto reikalavimus apsaugine danga dengto stačiakampio plieninio profilio, kurio matmenys ne mažesni kaip 50 × 25 × 3 mm, arba iš lygiaverčio profilio, užtikrinančio tokį pat ar didesnį konstrukcinį tvirtumą, stabilumą ir atsparumą korozijai;
2.5.3.	 rėmo aukštis turi būti reguliuojamas ne mažesniu kaip -5 mm iki +20 mm intervalu nuo nominalaus aukščio, naudojant reguliuojamas atramines kojas arba konstrukciškai lygiavertį mechanizmą, užtikrinantį ne prastesnį stalo horizontalų stabilumą esant nelygiam pagrindui;
2.5.4.	 stalas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 250 kg/m² tolygiai paskirstytą statinę apkrovą, arba turi būti pasiūlytas konstrukciškai lygiavertis sprendimas, užtikrinantis ne prastesnį konstrukcinį tvirtumą ir  stabilumą laboratorinėmis sąlygoms. Apkrovos parametrai turi būti patvirtinti nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolu ar sertifikatu, pateikiamu kartu su pasiūlymu;
2.5.5.	 rėmo konstrukcija turi leisti jungti kelis stalus į eilę taip, kad nebūtų dubliuojami bendrieji konstrukciniai elementai. Leidžiama naudoti bendras atramines kojas ar jungtis keliems stalams, jeigu tai užtikrina neprastesnį konstrukcijos stabilumą.
2.6.	Laboratoriniai baldai turi būti sertifikuoti pagal šiuos standartus arba pateikiami lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys jų tinkamumą naudoti laboratorinėje aplinkoje ugdymo įstaigose:
2.6.1.	visos laboratorinių baldų konstrukcijos, paviršiai, dangos ir naudojamos medžiagos turi atitikti atitinkamus tarptautinius, Europos arba lygiaverčius standartus, užtikrinančius atsparumą mechaniniam, cheminiam, terminiam ir UV poveikiui, taip pat priešgaisrinės saugos, higienos ir atsparumo korozijai reikalavimus;
2.6.2.	 jeigu nurodomas konkretus standartas, leidžiama siūlyti lygiaverčius standartus ar bandymų metodikas, jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus (pvz., nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolus ar sertifikatus).
2.6.3.	LST EN 13150 - "Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos bei patvarumo reikalavimai ir bandymo metodai" (taikoma stalams);
2.6.4.	LST EN 14727 - "Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai" (taikoma spintelėms ir kitiems korpusiniams baldams);
2.6.5.	EN 13501-1 "Statybos produktų ir statinių elementų klasifikavimas pagal reakciją į ugnį. 1 dalis: Klasifikavimas, naudojant reakcijos į ugnį bandymų duomenis". Dažytiems paviršiams turi būti pasiekta ne mažesnė kaip A2-s1, d0 klasifikacija;
2.6.6.	EN ISO 9227 - Korozijos atsparumo bandymas (neutralus druskos purškimo metodas);
2.6.7.	EN ISO 2808 - Dažų dangos storio nustatymo metodai;
2.6.8.	Traukos spintai taikomi reikalavimai pagal šias direktyvas:
"	2014/30/ES (elektromagnetinis suderinamumas),
"	2014/35/ES (mažos įtampos įrenginiai),
"	2006/42/ES (mašinos).
"	EN 14175 2 ir 3 dalys
2.6.9.	 Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias baldų atitiktį nurodytiems standartams, arba lygiaverčius įrodymus (pvz., akredituotos laboratorijos bandymų protokolus, sertifikatus, atitikties deklaracijas). Dokumentai turi būti išduoti akredituotų ar notifikuotų institucijų ir patvirtinti, kad baldai tinkami naudoti laboratorinėje aplinkoje ugdymo įstaigose.
2.6.10.	Jei siūlomas poliuretanu padengtas cinkuotas metalo paviršius arba jam lygiavertė danga, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos dokumentus (arba lygiaverčius įrodymus), išduotus akredituotos arba notifikuotos laboratorijos:
2.6.10.1.	bandymų ataskaita pagal EN ISO 2808:2008 arba lygiavertį standartą, patvirtinanti, kad siūlomos apsauginės dangos (pvz., poliuretano arba lygiavertės) sluoksnio storis yra nuo 40 µm iki 120 µm;
2.6.10.2.	degumo klasės įvertinimas pagal EN 13501-1 arba lygiavertį standartą, rodantis, kad paviršius atitinka A2-s1, d0 klasifikaciją;
2.6.10.3.	korozijos atsparumo bandymo ataskaita pagal EN ISO 9227:2012 arba lygiavertį metodą, kurios išvaizdos rodikliai RP ir RA (pagal EN ISO 10289:2002 arba lygiavertį) yra ne blogesni nei 10, o defektų klasifikacija pagal EN ISO 4628:2005 arba lygiavertį - ne blogesnė nei 0 (t. y. be įtrūkimų, lupimosi, rūdžių ar kitų pažeidimų).
2.7.	Šiame skyriuje (2.1-2.6 punktuose) išvardinti reikalavimai netaikomi vienviečiams stalams (pozicijos Nr. 3.2.13 ir 3.3.12) bei reagentų saugojimo spintai chemijos laboratorijai (pozicija Nr. 3.2.6).

3.	Prekių techninės specifikacijos
Lentelė Nr. 1
Eil.
Nr.	Kiekis, vnt.	Pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos
1	2	3	4
3.1.	STEAM  LABORATORIJA
3.1.1.	3	Laboratorinis stalas STEAM laboratorija (sala)	
"	1 vnt. laboratorinė sala - matmenys (ilgis x plotis × aukštis): apie 4500 mm × 1350 mm  × 900 mm.
"	2 vnt. laboratorinė sala - matmenys (ilgis x plotis × aukštis): apie 3900 mm × 1350 mm  × 900 mm.
o	atsparumo drėgmei, chemikalams ir mechaniniam poveikiui.

Kiekviena sala turi turėti:
"	Aptarnavimo celės ir elementai:
o	1 vnt. aptarnavimo celė - apie 150 x 150 x 1620 mm
o	1 vnt. kolona - apie 150 × 150 × 1620 mm;
o	1 vnt. kolona - apie 300 × 150 × 1620 mm;
o	3 vnt. skydeliai, kiekviename ne mažiau, kaip 3 x 230 elektros lizdų 
"	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
"	Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.
3.1.2.	2	Traukos spinta STEAM laboratorija
	"	Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 900 × 2550 mm.
"	Stalviršis turi būti pagamintas iš keramikos arba lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas ir paviršiaus kietumas nėra prastesni nei keramikos. Storis visame plokščiosios dalies paviršiuje turi būti apie 28 mm, o iškeltame krašte - apie 35 mm. Sprendiniai su dekoratyvinėmis briaunomis gali būti siūlomi tik tuo atveju, jei jie užtikrina lygiavertį atsparumo ir tvirtumo lygį. Medžiagos savybės turi būti ne prastesnės nei:
o	kietumas - ne mažesnis kaip 7 pagal Moso skalę arba pagal lygiavertį kietumo nustatymo metodą;
o	vidutinis vandens įgeriamumas - ne didesnis kaip 5 %;
o	tūrinis tankis - ne mažesnis kaip 2,1 g/cm³;
o	vidutinis atviras poringumas - ne didesnis kaip 11%;
o	lenkimo stipris - ne mažesnis kaip 44 MPa;
o	gniuždymo stipris - ne mažesnis kaip 130 MPa (mažiausiai 10 mėginių vidurkis);
o	linijinis plėtimasis 25-1200 °C diapazone - ne didesnis kaip 0,7 %; 
o	švino ir kadmio emisija - ne didesnė kaip 0,0005 mg/dm²;
o	Visi nurodyti parametrai turi būti patvirtinti akredituotos laboratorijos bandymų ataskaita arba lygiaverčiais dokumentais (pvz., sertifikatais, gamintojo atitikties deklaracijomis)
"	Konstrukcija turi būti nedegi, atspari korozijai ir chemikalams. Ji turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 0,7-1 mm storio metalo lakšto (pagrindo dalys - ne plonesnės kaip 2 mm), užtikrinančio konstrukcijos tvirtumą. Metalo paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos cinkavimu (cinko sluoksnis ne mažesnis kaip 2,5 µm) ir iš abiejų pusių padengtas poliuretano milteliniu laku, kurio sluoksnio storis 40-120 µm, arba lygiaverte antikorozine danga, užtikrinančia tokį pat ar didesnį atsparumą korozijai, chemikalams, mechaniniam poveikiui ir nedegumą. 
"	Įranga: turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 230 V elektros lizdai, apšvietimo lempa, oro srauto monitoringo sistema (pvz., vizualinis ar garsinis indikatorius, rodantis oro judėjimą / trauką), bei rankiniu būdu valdomas priekinis stiklinis langas arba lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti tokį pat naudojimo saugumo, oro srauto stabilumo ir ergonominio veikimo principo lygį.
"	Po viena iš traukos spintų turi būti spintelė ar konstrukciškai lygiavertis uždaras korpusas, skirtas daiktų laikymui, kurios matmenys (plotis × gylis × aukštis) - apie 900 × 516 × 720 mm.
"	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
"	Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.
3.1.3.	9	Laboratorinė spinta
	"	6 vnt. laboratorinė spinta - matmenys (plotis × aukštis x gylis): apie 1200 mm × 1920 mm x 450 mm.
"	3 vnt. laboratorinė spinta - matmenys (plotis × aukštis): apie 900 mm × 1920 mm x 450 mm.
"	Spinta turi būti:
o	dvidurė ir rakinama;
o	su ne mažiau, kaip 4 lentynomis
"	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
"	Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.
3.1.4.	1	Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriauklėmis)
	"	Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 4500 mm × 750 mm × 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
"	Stale turi būti:
o	 3 (trys) kriauklės, pagamintos iš polipropileno (toliau PP) arba lygiavertės medžiagos, arba iš lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas nėra prastesni nei PP; matmenys - apie 385 mm diametro;
o	3 (trys) šalto / karšto vandens maišytuvai, dengtas PP arba lygiaverte medžiaga, kurios cheminis atsparumas nėra prastesnis nei polipropileno, pritaikytą;
o	po stalviršiu turi būti įrengtos spintelės (iš viso ne mažiau kaip 5), iš kurių:
- ne mažiau kaip 2 spintelės pritaikytos kriauklių instaliavimui
- likusios spintelės  turi būti su durelėmis ir bent viena lentyna.
"	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
"	Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.

3.1.5.	1	Mobilus laboratorinis vežimėlis STEAM laboratorija
	"	Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 750 × 900 mm.
"	Turi būti su ratukais, tinkamais naudoti ant kietų dangų (pvz. PVC), iš kurių ne mažiau kaip du - fiksuojami.
"	Su rėmine konstrukcija ir lentyna apačioje.
"	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
"	Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.
3.1.6.	2	Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai 	

o	1 vnt. stalas - matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1660 mm × 900 mm × 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
o	1 vnt. stalas - matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1360 mm × 600 mm × 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
o	Po apačia turi būti: 
o	įrengtos spintelės su durelėmis ir bent viena lentyna.
o	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.
3.1.7.	1	Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriaukle)
	"	Matmenys 900 x 900 x 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
"	Stale turi būti:
o	 1 (viena) kriauklė, pagaminta iš polipropileno (toliau PP) arba lygiavertės medžiagos, arba iš lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas nėra prastesni nei PP; matmenys - apie 385 mm diametro;
o	1 (vienas) šalto / karšto vandens maišytuvas dengtas PP arba lygiaverte medžiaga, kurios cheminis atsparumas nėra prastesnis nei polipropileno;
o	po stalviršiu turi būti įrengta spintelė pritaikyta kriauklės instaliavimui 
"	Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
"	Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.
			

1.1. Laboratoriniai baldai turi būti saugūs naudoti švietimo ar laboratorinėje aplinkoje ir atitikti galiojančių teisės aktų bei higienos normų reikalavimus. Šią atitiktį tiekėjas privalo pagrįsti pateikdamas bandymų protokolus, sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pvz. akredituotos laboratorijos ar kompetentingos institucijos išduotus dokumentus).
1.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi baldai būtų teisėtai tiekiami į Europos Sąjungos rinką ir atitiktų Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių tiekimą į rinką ir jų saugą. Pasiūlyme turi būti pateikti baldų atitiktį pagrindžiantys dokumentai, tokie kaip gamintojo atitikties deklaracija, bandymų protokolai, sertifikatai, CE ženklinimo dokumentai (jei taikoma) ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
1.3. Siūlomi laboratoriniai baldai turi atitikti Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai, dalies patalpų interjero projekte „230919“ (toliau tekste – Projektas) (pridedama) nurodytus dizaino sprendinius – spalvinę gamą, išdėstymą ir bendrą vizualinį vientisumą. Jeigu baldai siūlomi iš kelių gamintojų, jie turi būti tarpusavyje vizualiai suderinti pagal techninio projekto sprendinius, kad būtų išlaikytas bendras patalpų dizaino vientisumas. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti informaciją, leidžiančią perkančiajai organizacijai įvertinti baldų atitiktį techninio projekto dizaino sprendiniams (pvz. užpildytą atitikties lentelę (pasiūlymo priedas Nr. 1) ir baldų vizualizacijas ar kitus lygiaverčius dokumentus). 
1.4. Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. 
1.5. Visi nurodyti baldų matmenys yra orientaciniai, leidžiantys siūlyti lygiaverčius sprendinius, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Po sutarties pasirašymo tiekėjas turi atvykti į užsakovo patalpas ir atlikti visus reikiamus matavimus, kad būtų nustatyti tikslūs baldų matmenys. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, užtikrinančius tokį pat arba didesnį baldų funkcionalumą, ergonomiką, saugą ir suderinamumą su techninio projekto sprendiniais. Jeigu po matavimų paaiškėja, kad baldų matmenis būtina koreguoti (iki 5 % nuo pirminio projekto matmens), apie tai raštu informuojama perkančioji organizacija ir, jai sutikus, pasirašomas abipusis susitarimas dėl pokyčių.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiams techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, kurių pasiūlymų vertinimo metu objektyviai patikrinti nėra galimybės (pvz., montavimo, spalvinės gamos ar garantinio aptarnavimo), bus vertinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
1.7. Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
1.8. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
1.9. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualia redakcija,  4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai, taikomi baldams ir pakuotėms, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punkte ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte. 

2. Techniniai ir kokybės reikalavimai laboratoriniams baldams
2.1. Baldų medžiagiškumas:
2.1.1. baldai turi būti pagaminti iš plieno arba kitų metalo lakštų, užtikrinančių ne prastesnį atsparumą ir patvarumą (stalų rėmai gali būti iš plieninių arba lygiaverčio tvirtumo profilių), galvanizuoti (cinko sluoksnis ne mažiau kaip 2,5 µm pagal DIN EN 10204 arba lygiavertį bandymo metodą) arba padengti lygiaverte korozijai atsparia danga, užtikrinančia ne prastesnį atsparumą ir patvarumą;
2.1.2.  baldai turi būti dažyti milteliniu būdu iš abiejų pusių, užtikrinant dangos storį 40–120 µm pagal ISO 2808 arba lygiavertį bandymo metodą, naudojant poliuretano laką ar lygiavertę dangą, užtikrinančią tokį pat atsparumą mechaniniam, cheminiam ir koroziniam poveikiui bei saugos lygį, kaip nustatyta 2.6 punkte;
2.1.3.  Spintelės ir spintos turi būti pagamintos iš lakštinio metalo arba kitų metalo konstrukcijų, užtikrinančių ne prastesnį tvirtumą, atsparumą ir paviršių atsparumą užteršimui bei valymo priemonėms, pagrįstą gamintojo techniniais dokumentais ar bandymų protokolais. Konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad eksploatacijos metu nesikauptų drėgmė ar nešvarumai (pvz., vengiant uždarų profilių ar naudojant kitus lygiaverčius sprendinius); šio reikalavimo atitiktis bus vertinama sutarties vykdymo metu.
2.1.4. Visi baldai turi būti nudažyti Projekte numatytomis spalvomis – balta, cokoliai (apatinės, grindis liečiančios baldų dalys) juoda, stalviršiai šviesiai pilka – arba lygiaverčiais atspalviais, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą arba lygiavertį spalvų matavimo standartą.
2.1.5. Baldai turi būti atsparūs UV spinduliuotei, korozijai, valymo ir dezinfekcijos priemonėms, bei atitikti reakcijos į ugnį reikalavimus. Šių savybių atitiktis turi būti pagrįsta 2.6 punkte nurodytais standartais arba kitais lygiaverčiais dokumentais (pvz., akredituotos laboratorijos bandymų protokolais), užtikrinančiais ne prastesnį saugos, patvarumo ir higienos lygį.
2.1.6.  Baldai turi būti pagaminti iš plieno, dažyto poliuretaniniais dažais, kurių atsparumo ugniai klasė yra A2-s1, d0, pagal EN 13501-1 standartą.
2.2. Stalviršiai:
2.2.1. Stalviršiai turi būti pagaminti iš fenolinės dervos arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinančių ne prastesnį mechaninį, cheminį, šiluminį ir priešgaisrinį atsparumą. Jie turi atitikti:
2.2.1.1. atsparumas sausam karščiui – ne mažiau kaip 4, esant 180 °C, pagal EN 438 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.2. atsparumas drėgnam karščiui– ne mažiau kaip 4, esant 100 °C, pagal EN 12721 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.3. atsparumas įbrėžimams – ne mažiau kaip 4, pagal EN 438 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.4. UV (spalvos pokyčio) atsparumas – ne mažiau kaip 6, pagal ASTM G53-91 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.5. tamprumo modulis – ≥ 9000 N/mm², pagal ISO 178 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.6. tempimo stipris  – ≥ 70 N/mm², pagal ISO 527-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.7. lenkimo stipris – ≥ 100 N/mm², pagal ISO 178 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
2.2.1.8. cheminis atsparumas – ne mažiau kaip natrio hidroksidas (NaOH) 40 %, sieros rūgštis (H₂SO₄) 85 %, druskos rūgštis (HCl) 37 % – bandant pagal EN 438-2:2016 30 metodą arba lygiaverčio standarto reikalavimus; po bandymo paviršius neturi rodyti spalvos pokyčių, blizgesio praradimo ar tekstūros pokyčių;
2.2.1.9. priešgaisrinė sauga – klasė ne mažesnė kaip B-s2, d0, kaip nustatyta EN 13501-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimuose ir 2.6 punkte.
2.3. Reikalavimai spintelėms po stalais:
Visi šiame skirsnyje (2.3.1–2.3.8) nurodyti spintelių ir spintų konstrukciniai elementai turi būti gaminami laikantis 2.3.1–2.3.2 punktuose nustatytų metalo storio, cinkavimo ir dangos reikalavimų, nebent konkrečiame punkte nurodyta kitaip.
2.3.1. korpusai turi būti pagaminti iš ne plonesnio kaip 0,75–0,80 mm storio lakštinio plieno arba lygiaverčio metalo lakšto, kurio mechaninės savybės (standumas ir atsparumas deformacijoms) nėra prastesnės nei 0,75–0,80 mm storio plieno. Atitiktis turi būti patvirtinta gamintojo deklaracija arba bandymų protokolu (matavimo paklaida ±0,05 mm); 
2.3.2.  kiekviena spintelės sienelė turi būti pagaminta iš cinkuoto metalo lakšto (cinko sluoksnis ne mažesnis kaip 2,5 µm) arba iš lygiaverčio metalo lakšto, užtikrinančio ne prastesnį atsparumą korozijai. Prieš spintelės surinkimą sienelės iš abiejų pusių turi būti padengtos poliuretano laku arba lygiaverte danga, užtikrinančia tokį pat arba didesnį atsparumą cheminiam poveikiui ir korozijai, kaip nustatyta 2.6 punkte nurodytuose standartuose;
2.3.3. Spintelių šoninės sienelės, kurios nesiliečia su kitomis spintelėmis, iš vidaus turi būti padengtos dvigubu lako sluoksniu arba panaudota lygiavertė technologija, užtikrinančia ne mažesnę apsaugą nuo korozijos ir atsparumą drėgmei bei valymo priemonių poveikiui, kaip nustatyta 2.6 punkte nurodytuose standartuose. 
2.3.4. Spintelių konstrukcija turi būti ne mažesnio kaip 20 mm bendro storio (įskaitant konstrukcinius lenkimus ar kitus sutvirtinimus), kad būtų užtikrintas konstrukcijos standumas ir atsparumas deformacijoms pagal 2.6 punkte nurodytus ar lygiaverčius standartus. Tai gali būti pasiekta naudojant vertikaliai ir (ar) horizontaliai lenkiamą lakštą arba kitą konstrukcinį sprendimą, užtikrinantį ne prastesnes mechanines savybes ir stabilumą.
2.3.5. Spintelių galinės sienelės turi būti pagamintos iš vientiso lakštinio metalo arba kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios tokį pat ar didesnį mechaninį stiprumą, atsparumą korozijai ir cheminiam poveikiui. Sienelės turi būti tvirtinamos prie korpuso srieginėmis arba kitomis konstrukcinėmis jungtimis, užtikrinančiomis jų mechaninį atsparumą ir galimybę nuimti, siekiant užtikrinti techninę prieigą prie už spintelių esančių inžinerinių tinklų priežiūros ir remonto tikslais. 
2.3.6. Durų lankstai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 270° (±10°) atidarymo kampą, išlaikant pilną spintelės naudojimo funkcionalumą. Lankstai turi būti viengubi, su išorine jungtimi, prispaudžiami, su stabdžiu arba lygiaverčiu mechanizmu, užtikrinančiu durelių veikimą be pažeidimų ar deformacijų per numatytą naudojimo ciklą pagal 2.6 punkte nurodytus ar lygiaverčius standartus.
2.3.7. Lankstai turi būti pagaminti iš korozijai atsparaus cinko lydinio, nikeliuoti arba pagaminti iš lygiaverčių korozijai atsparių medžiagų, užtikrinančių ne prastesnį atsparumo korozijai ir mechaninio stiprumo lygį.
2.3.8. Priekinės rankenėlės turi būti ergonomiškos (t. y. atitinkančios ergonominius reikalavimus rankiniu būdu naudojamiems baldų elementams) ir ne trumpesnės kaip 180 mm, su laikomąja dalimi, nutolusia nuo spintelės paviršiaus ne mažiau kaip 25 mm. Konstrukcija turi užtikrinti galimybę ženklinti spintelės turinį (pvz., per kortelę ar kitą lygiavertį ženklinimo sprendimą). Rankenėlės turi būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų (pvz., cinko lydinio, chromuoto metalo ar kitų lygiaverčių), užtikrinančių ne prastesnį atsparumo korozijai ir mechaninio stiprumo lygį.
2.4. Aptarnavimo celės (angl. „media cells“) techniniai reikalavimai:
2.4.1. aptarnavimo celės turi būti sudarytos iš montavimo kolonų, skirtų elektros energijos, techninių dujų, vandens, kompiuterinio tinklo ir kitų reikalingų medijų tiekimui į laboratorinį stalą;
2.4.2. kolonos turi būti gaminamos iš cinkuoto plieno lakštų ir atvirų profilių, užtikrinančių patvarumą ir atsparumą korozijai arba iš kitų lygiaverčių medžiagų ir konstrukcijų, užtikrinančių tokį pat ar didesnį atsparumą bei funkcionalumą; Konstrukcija turi leisti atlikti paviršių valymą ir techninę priežiūrą, išvengiant uždarų ertmių, kuriose galėtų kauptis dulkės ar drėgmė.
2.4.3. kolonos skerspjūvis turi būti kvadratinis (plotis × gylis vienodi) arba kitos formos, užtikrinančios ne mažesnį vidaus ertmės tūrį komunikacijų pravedimui ir konstrukcinį tvirtumą, prilygstantį nurodytiems matmenims. Matmenys – (plotis × gylis) apie 150 × 150 mm arba lygiaverčiai, užtikrinantys ne prastesnes komunikacijų montavimo galimybes ir mechaninį stabilumą;
2.4.4.  media celės aukštis virš stalviršio: apie 1620 mm arba 1920 mm, stovinčios ant grindų;
2.4.5. kiekvienoje kolonos pusėje (trijose pusėse, jei kolona montuojama prie sienos; visose keturiose, jei salos tipo kolona) konstrukcija turi būti pritaikyta elektros lizdų (230 V ir 400 V), dujų vožtuvų, techninių dujų išleidimo taškų, plautuvės čiaupų, vandens išleidimo taškų ir kitų funkcionaliai lygiaverčių komponentų montavimui. Kolonos visu aukščiu turi būti aprūpintos nuimamais montavimo ar apsauginiais skydeliais, tvirtinamais prie visų kolonos pusių, arba įrengta kita konstrukcija, užtikrinanti ne prastesnę komunikacijų apsaugą, priežiūros prieinamumą ir eksploatavimo saugumą;
2.4.6.  montavimo ir dangos skydelių (t. y. skydelių be įmontuotų komunikacijų) matmenys turi būti: apie 150 × 300 mm – montuojami priekinėje kolonos pusėje; apie 120 × 300 mm – montuojami kolonos šonuose. 
2.5. Stalų rėmų techniniai reikalavimai:
2.5.1.  stalų rėmas turi būti C formos konstrukcijos arba konstrukciškai lygiavertis sprendimas, užtikrinantis ne mažesnę erdvę po stalviršiu kojoms ir komunikacijų pravedimui bei mechaninį tvirtumą.
2.5.2.  rėmai turi būti pagaminti iš cinkuoto arba pagal 2.6 punkto reikalavimus apsaugine danga dengto stačiakampio plieninio profilio, kurio matmenys ne mažesni kaip 50 × 25 × 3 mm, arba iš lygiaverčio profilio, užtikrinančio tokį pat ar didesnį konstrukcinį tvirtumą, stabilumą ir atsparumą korozijai;
2.5.3.  rėmo aukštis turi būti reguliuojamas ne mažesniu kaip -5 mm iki +20 mm intervalu nuo nominalaus aukščio, naudojant reguliuojamas atramines kojas arba konstrukciškai lygiavertį mechanizmą, užtikrinantį ne prastesnį stalo horizontalų stabilumą esant nelygiam pagrindui;
2.5.4.  stalas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 250 kg/m² tolygiai paskirstytą statinę apkrovą, arba turi būti pasiūlytas konstrukciškai lygiavertis sprendimas, užtikrinantis ne prastesnį konstrukcinį tvirtumą ir  stabilumą laboratorinėmis sąlygoms. Apkrovos parametrai turi būti patvirtinti nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolu ar sertifikatu, pateikiamu kartu su pasiūlymu;
2.5.5.  rėmo konstrukcija turi leisti jungti kelis stalus į eilę taip, kad nebūtų dubliuojami bendrieji konstrukciniai elementai. Leidžiama naudoti bendras atramines kojas ar jungtis keliems stalams, jeigu tai užtikrina neprastesnį konstrukcijos stabilumą.
2.6. Laboratoriniai baldai turi būti sertifikuoti pagal šiuos standartus arba pateikiami lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys jų tinkamumą naudoti laboratorinėje aplinkoje ugdymo įstaigose:
2.6.1. visos laboratorinių baldų konstrukcijos, paviršiai, dangos ir naudojamos medžiagos turi atitikti atitinkamus tarptautinius, Europos arba lygiaverčius standartus, užtikrinančius atsparumą mechaniniam, cheminiam, terminiam ir UV poveikiui, taip pat priešgaisrinės saugos, higienos ir atsparumo korozijai reikalavimus;
2.6.2.  jeigu nurodomas konkretus standartas, leidžiama siūlyti lygiaverčius standartus ar bandymų metodikas, jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus (pvz., nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolus ar sertifikatus).
2.6.3. LST EN 13150 – „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos bei patvarumo reikalavimai ir bandymo metodai“ (taikoma stalams);
2.6.4. LST EN 14727 – „Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ (taikoma spintelėms ir kitiems korpusiniams baldams);
2.6.5. EN 13501-1 „Statybos produktų ir statinių elementų klasifikavimas pagal reakciją į ugnį. 1 dalis: Klasifikavimas, naudojant reakcijos į ugnį bandymų duomenis“. Dažytiems paviršiams turi būti pasiekta ne mažesnė kaip A2-s1, d0 klasifikacija;
2.6.6. EN ISO 9227 – Korozijos atsparumo bandymas (neutralus druskos purškimo metodas);
2.6.7. EN ISO 2808 – Dažų dangos storio nustatymo metodai;
2.6.8. Traukos spintai taikomi reikalavimai pagal šias direktyvas:
· 2014/30/ES (elektromagnetinis suderinamumas),
· 2014/35/ES (mažos įtampos įrenginiai),
· 2006/42/ES (mašinos).
· EN 14175 2 ir 3 dalys
2.6.9.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias baldų atitiktį nurodytiems standartams, arba lygiaverčius įrodymus (pvz., akredituotos laboratorijos bandymų protokolus, sertifikatus, atitikties deklaracijas). Dokumentai turi būti išduoti akredituotų ar notifikuotų institucijų ir patvirtinti, kad baldai tinkami naudoti laboratorinėje aplinkoje ugdymo įstaigose.
2.6.10. Jei siūlomas poliuretanu padengtas cinkuotas metalo paviršius arba jam lygiavertė danga, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos dokumentus (arba lygiaverčius įrodymus), išduotus akredituotos arba notifikuotos laboratorijos:
2.6.10.1. bandymų ataskaita pagal EN ISO 2808:2008 arba lygiavertį standartą, patvirtinanti, kad siūlomos apsauginės dangos (pvz., poliuretano arba lygiavertės) sluoksnio storis yra nuo 40 µm iki 120 µm;
2.6.10.2. degumo klasės įvertinimas pagal EN 13501-1 arba lygiavertį standartą, rodantis, kad paviršius atitinka A2-s1, d0 klasifikaciją;
2.6.10.3. korozijos atsparumo bandymo ataskaita pagal EN ISO 9227:2012 arba lygiavertį metodą, kurios išvaizdos rodikliai RP ir RA (pagal EN ISO 10289:2002 arba lygiavertį) yra ne blogesni nei 10, o defektų klasifikacija pagal EN ISO 4628:2005 arba lygiavertį – ne blogesnė nei 0 (t. y. be įtrūkimų, lupimosi, rūdžių ar kitų pažeidimų).
2.7. Šiame skyriuje (2.1–2.6 punktuose) išvardinti reikalavimai netaikomi vienviečiams stalams (pozicijos Nr. 3.2.13 ir 3.3.12) bei reagentų saugojimo spintai chemijos laboratorijai (pozicija Nr. 3.2.6).

3. Prekių techninės specifikacijos
Lentelė Nr. 1
	Eil.
Nr.
	Kiekis, vnt.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos charakteristikos

	1
	2
	3
	4

	3.1. STEAM  LABORATORIJA

	3.1.1.
	3
	Laboratorinis stalas STEAM laboratorija (sala)
	· Matmenys (ilgis x plotis × aukštis): apie 3370 mm × 1500 mm  × 900 mm.
· atsparumo drėgmei, chemikalams ir mechaniniam poveikiui.
· Aptarnavimo celės ir elementai:
· 1 vnt. aptarnavimo celė – apie 1500 × 1920 × 150 mm;
· 1 vnt. kolona – apie 150 × 150 × 1620 mm;
· 1 vnt. kolona – apie 300 × 150 × 1620 mm;
· 2 vnt. kasetės,  kiekvienoje - ne mažiau kaip 6 × 230 V elektros lizdų;
· 2 vnt. lentynų – apie 1200 × 300 mm, su stikliniu intarpu;
· 1 vnt. aptarnavimo celė – apie 1200 × 1920 × 150 mm;
· 1 vnt. kolona – apie 150 × 150 × 1620 mm;
· 2 vnt. kasetės, kiekvienoje - ne mažiau kaip 6 × 230 V elektros lizdų;
· 2 vnt. lentynų – apie 900 × 300 mm, su stikliniu arba lygiaverčiu intarpu.
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.

	3.1.2.
	2
	Traukos spinta STEAM laboratorija

	· Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 900 × 2550 mm.
· Stalviršis turi būti pagamintas iš keramikos arba lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas ir paviršiaus kietumas nėra prastesni nei keramikos. Storis visame plokščiosios dalies paviršiuje turi būti apie 28 mm, o iškeltame krašte – apie 35 mm. Sprendiniai su dekoratyvinėmis briaunomis gali būti siūlomi tik tuo atveju, jei jie užtikrina lygiavertį atsparumo ir tvirtumo lygį. Medžiagos savybės turi būti ne prastesnės nei:
· kietumas – ne mažesnis kaip 7 pagal Moso skalę arba pagal lygiavertį kietumo nustatymo metodą;
· vidutinis vandens įgeriamumas – ne didesnis kaip 5 %;
· tūrinis tankis – ne mažesnis kaip 2,1 g/cm³;
· vidutinis atviras poringumas – ne didesnis kaip 11%;
· lenkimo stipris – ne mažesnis kaip 44 MPa;
· gniuždymo stipris – ne mažesnis kaip 130 MPa (mažiausiai 10 mėginių vidurkis);
· linijinis plėtimasis 25–1200 °C diapazone – ne didesnis kaip 0,7 %; 
· švino ir kadmio emisija – ne didesnė kaip 0,0005 mg/dm²;
· Visi nurodyti parametrai turi būti patvirtinti akredituotos laboratorijos bandymų ataskaita arba lygiaverčiais dokumentais (pvz., sertifikatais, gamintojo atitikties deklaracijomis)
· Konstrukcija turi būti nedegi, atspari korozijai ir chemikalams. Ji turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 0,7–1 mm storio metalo lakšto (pagrindo dalys – ne plonesnės kaip 2 mm), užtikrinančio konstrukcijos tvirtumą. Metalo paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos cinkavimu (cinko sluoksnis ne mažesnis kaip 2,5 µm) ir iš abiejų pusių padengtas poliuretano milteliniu laku, kurio sluoksnio storis 40–120 µm, arba lygiaverte antikorozine danga, užtikrinančia tokį pat ar didesnį atsparumą korozijai, chemikalams, mechaniniam poveikiui ir nedegumą. 
· Įranga: turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 230 V elektros lizdai, apšvietimo lempa, oro srauto monitoringo sistema (pvz., vizualinis ar garsinis indikatorius, rodantis oro judėjimą / trauką), bei rankiniu būdu valdomas priekinis stiklinis langas arba lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti tokį pat naudojimo saugumo, oro srauto stabilumo ir ergonominio veikimo principo lygį.
· Apatinė dalis: turi būti spintelė ar konstrukciškai lygiavertis uždaras korpusas, skirtas daiktų laikymui, kurios matmenys (plotis × gylis × aukštis) – apie 900 × 516 × 720 mm.
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.

	3.1.3.
	5
	Laboratorinė spinta

	· Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 mm × 516 mm  × 1920 mm.
· Korpusas ir durys pagaminti iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis - ne mažesnis kaip 18 mm storio. 
· Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi būti apsaugoti ne plonesne kaip 2 mm storio užapvalinta, smūgiams atsparia klijuota plastiko (pvz., PVC) arba lygiavertės medžiagos briauna, kurios spalvinis skirtumas nuo plokštės paviršiaus spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą.
· Spintoje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos. Kiekviena lentyna turi būti reguliuojama aukščio atžvilgiu, naudojant šoninius tvirtinimo taškus (kiaurymių tinklą ar kitą lygiavertį sprendimą). Maksimalus atstumas tarp gretimų lentynų turi būti ne didesnis kaip 400 mm (leidžiamas nuokrypis ±5 mm).
· Spinta turi būti rakinama raktu.
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.


	3.1.4.
	1
	Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriauklėmis)

	· Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 4000 mm × 750 mm × 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
· Stale turi būti:
·  3 (trys) kriauklės, pagamintos iš polipropileno (toliau PP) arba lygiavertės medžiagos, arba iš lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas nėra prastesni nei PP; matmenys – apie 400 × 400 × 250 mm;
· 3 (trys) šalto / karšto vandens maišytuvai, kurių aukštis – ne mažiau kaip 300 mm, su nuimamu antgaliu iš PP arba lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas nėra prastesnis nei polipropileno, pritaikytą standartiniam žarnelės prijungimui;
· 3 (trys) indų džiovyklės, kurių matmenys ne mažesni kaip 450 × 630 mm, pagamintos iš polipropileno, plieno arba kitos lygiavertės medžiagos, ne prastesnės atsparumo drėgmei, chemikalams ir mechaniniam poveikiui;
· įmontuotas į stalviršį apsauginis akių dušas, pritaikytas avariniam akių plovimui pagal galiojančius darbo saugos reikalavimus;
· po stalviršiu turi būti įrengtos spintelės (iš viso ne mažiau kaip 5), iš kurių:
– ne mažiau kaip 2 spintelės pritaikytos kriauklių instaliavimui (apie 1200 × 516 × 870 mm);
– likusios spintelės apie 1200 mm arba apie 600 mm pločio turi būti su durelėmis ir bent viena lentyna, reguliuojama aukščio atžvilgiu, naudojant šoninius tvirtinimo taškus (kiaurymių tinklą ar kitą lygiavertį sprendimą).
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.


	3.1.5.
	1
	Mobilus laboratorinis vežimėlis STEAM laboratorija

	· Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1500 × 750 × 900 mm.
· Turi būti su ratukais, tinkamais naudoti ant kietų dangų (pvz. PVC), iš kurių ne mažiau kaip du – fiksuojami.
· Su rėmine konstrukcija ir lentyna apačioje.
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.

	3.1.6.
	1
	Mokytojo stalas su stalčių bloku 

	· Matmenys (plotis x gylis x aukštis): apie 1500 x 750 x 900 mm.
· Turi būti viena apie 600 x 720 x 750 mm stacionari spintelė su trijų stalčių bloku.  Stalčių bėgeliai turi užtikrinti dalinį ištraukimo veikimą, leidžiantį ištraukti ne mažiau kaip 70 % stalčiaus gylio, užtikrinant mechaninio veikimo stabilumą ir atsparumą nusidėvėjimui intensyvaus naudojimo sąlygomis (pagal EN 16122 arba lygiaverčius standartus).
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti visus taikomus techninius ir kokybės reikalavimus laboratoriniams baldams, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje. 

	3.1.7.
	2
	Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai 
	· Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1500 mm × 750 mm × 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
· Stale turi būti: 
· po stalviršiu turi būti įrengtos spintelės apie 1200 mm arba apie 600 mm pločio turi būti su durelėmis ir bent viena lentyna, reguliuojama aukščio atžvilgiu, naudojant šoninius tvirtinimo taškus (kiaurymių tinklą ar kitą lygiavertį sprendimą).
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.

	3.1.8.
	1
	Laboratorinis stalas STEAM laboratorijai (su kriaukle)

	· Matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1500 mm × 750 mm × 900 mm. Baldas turi būti pritaikytas montavimui prie sienos, taip, kad stalas dengtų visą sienos ilgį, užtikrinant vientisą darbo paviršių be technologiškai nepagrįstų tarpų.
· Stale turi būti:
·  1 (viena) kriauklė, pagaminta iš polipropileno (toliau PP) arba lygiavertės medžiagos, arba iš lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas, mechaninis tvirtumas nėra prastesni nei PP; matmenys – apie 400 × 400 × 250 mm;
· 1 (vienas) šalto / karšto vandens maišytuvas, kurios aukštis – ne mažiau kaip 300 mm, su nuimamu antgaliu iš PP arba lygiavertės medžiagos, kurios cheminis atsparumas nėra prastesnis nei polipropileno, pritaikytą standartiniam žarnelės prijungimui;
· įmontuotas į stalviršį apsauginis akių dušas, pritaikytas avariniam akių plovimui pagal galiojančius darbo saugos reikalavimus;
· po stalviršiu turi būti įrengta spintelė pritaikyta kriauklės instaliavimui (apie 1200 × 516 × 870 mm);
· Baldas turi atitikti 1.5 punkto nuostatas dėl orientacinių matmenų ir galimų korekcijų po tikslių matavimų.
· Baldas turi atitikti šiam baldų tipui taikomus techninius ir kokybės reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 2 skyriuje, o atitiktis turi būti pagrįsta dokumentais pagal 2.6 punktą.

	3.1.9.
	4
	Reagentų saugojimo spinta STEAM (chemijos) laboratorijai

	· Išoriniai matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 550 × 1980 mm.
· Skirta mišrių reagentų (degių, toksiškų ir koroziškų) laikymui, su ne mažiau kaip 3 atskiromis lentynomis.
· Turi atlaikyti ne trumpiau kaip 30 minučių kilus gaisrui ir atitikti standartą EN 14470-1 bei kitus atitinkamus standartus, tokius kaip EN 16121 ar FM 6050, arba pateikti lygiaverčius dokumentus (pvz., notifikuotų ar akredituotų institucijų sertifikatus ar bandymų protokolus), patvirtinančius atitiktį šioms priešgaisrinio saugumo ir konstrukcijos kokybės normoms.
· Konstrukcijoje (durų sandūrose ir rėmuose) turi būti įrengtos termiškai besiplečiančios tarpinės, kurios gaisro metu išsiplečia ir užtikrina sandarumą bei karščio ir dūmų ne pralaidumą. Tarpinės turi atitikti reikalavimus, nustatytus EN 14470-1 arba lygiaverčiame standarte.
· Spintos talpa – ne mažesnė kaip 60 l.
· Spintos konstrukcija turi užtikrinti reikiamą mechaninį stabilumą ir atsparumą ugniai, kaip nustatyta EN 14470-1 ar lygiaverčiame standarte.
· Pagaminta iš nedegių ar sunkiai degių konstrukcinių medžiagų (pvz., plieno, specialių priešgaisrinių daugiasluoksnių plokščių) arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atitiktį EN 14470-1 ar lygiavertį standartą.
· Komplektuojama su gamintojo numatytu pajungimo rinkiniu prie ištraukiamojo vamzdžio.
· Tiekėjas turi pasiūlyti tokį baldo spalvos pasirinkimą pagal RAL spalvų katalogą, kad būtų galima parinkti techninio projekto architektūros dalyje nurodytas ar joms lygiavertes spalvas, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą, užtikrinančias baldų vizualinį vientisumą patalpoje.
· Atitiktį sertifikatams arba lygiaverčiams dokumentams (pvz., notifikuotų ar akredituotų institucijų sertifikatai) tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu.
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