	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Reikalavimas
	Siūlomi parametrai
Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos/paslaugų charakteristikos / aprašymai/ parametrai. Gamintojai ir modeliai, prekių pavadinimai, prekės kilmės šalis.

	Tarnybinė stotis - 1 vnt.

	1. 
	Informacija apie siūlomą produktą
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo kilmės šalį, nuorodą (jeigu tokia yra) į gamintojo katalogus.
	

	2. 
	Tarnybinės stoties tipas
	Montuojama į 19“ spintą, ne daugiau 2U aukščio.
Komplektuojama su bėgeliais skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos.
	

	3. 
	Procesoriaus tipas
	X86-64 architektūros.
	

	4. 
	Procesorių kiekis
	2 vnt.
	

	5. 
	Procesoriaus branduolių skaičius
	Ne mažiau 32 vnt. (2 procesoriai po 32 branduolius)
	

	6. 
	Procesoriaus taktinis dažnis
	Darbinis dažnis (angl. Base clock) ne mažesnis nei 3.5Ghz.
Maksimalus dažnis (angl. Boost clock) ne mažesnis nei 4.4Ghz.
	

	7. 
	Procesorių našumas
	Pagal viešai prieinamo tinklalapio https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 rezultatus:
„SPECrate2017_int_base“ testo našumas – ne mažesnis nei 920.
„SPECrate2017_fp_base“ testo našumas – ne mažesnis nei 1250. 

Procesorių testai gali būti atlikti bet kurioje platformoje su siūlomais procesoriais.
Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	8. 
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau 384GB. 
Atminties modulių tipas turi būti ne prastesnis nei DDR5-6400. 
Vieno modulio dydis ne mažesnis kaip 32GB. 
Atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai. 
Turi palaikyti Advanced ECC arba lygiavertę technologiją.
	

	9. 
	Operacinės sistemos posistemė
	Ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesni kaip 480 GB talpos NVME arba M.2 tipo diskai, dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju. 
Turi būti apjungti į RAID1 masyvą naudojant dedikuotą valdiklį.
	

	10. 
	Diskinė talpa
	Ne mažiau kaip 3 vnt., ne mažesni kaip 3.84TB,
Enterprise (arba lygiaverčiai) NVME Gen4 arba Gen5 tipo, Read Intensive hot-swap diskai.

Į tuščias diskų vietas turi būti sumontuoti diskų rėmeliai.
	

	11. 
	Grafinis spartintuvas
	Grafinis spartintuvas turintis ne mažiau kaip 96GB GDDR7 atminties su klaidų korekcijos technologija, ne mažesnio pralaidumo nei 1597GB/s.

Vieno grafinio spartintuvo greitaveika turi būti ne mažesnė, nei:
· 120 TFLOPS FP32;
· 335 TFLOPS RT Core;
· 4 PFLOPS Peak FP4 AI.

Turi palaikyti Multi-instance GPU arba alternatyvią technologiją.
	

	12. 
	Ethernet tinklo sąsajos ir priedai
	1. Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais 10/25G SFP28 tipo jungtis Multimode optikai;
2. Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25G Multimode SFP28 moduliais (diegiami į perkamą serverį, pažymėti serverio gamintojo ženklinimu);
3. Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10m. ilgio optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis);
4. Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25G Multimode SFP28 moduliais, suderinamais su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga (diegiami į perkančiosios organizacijos Cisco C9500-48Y4C tinklo įrangą);
5. Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu, skirtu serverio valdymui (angl. management port).
	

	13. 
	Pagalbiniai prievadai
	1. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB prievadų. 
2. Ne mažiau kaip 1 vnt. VGA.
	

	14. 
	Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai
	1. Ne mažiau 2 vnt. vienas kitą dubliuojantys, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltiniai, turintys ne žemesnį negu Titanium (arba lygiavertį) efektyvumo sertifikavimą, pilnai tenkinantys siūlomos tarnybinės stoties poreikius.  
2. Ne mažiau 2 vnt. ne trumpesni negu 1,8 m ilgio maitinimo kabeliai, tinkantys komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių.    
3. Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistema, pakankamą siūlomos tarnybinės stoties tinkamam aušinimui užtikrinti.
	

	15. 
	Nuotolinio valdymo adapteris
	1. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų.
2. Leidžiantis nuotolinį tarnybinės stoties sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą, operacinės sistemos diegimą;
3. Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją. 
4. Tekstinė ir grafinė konsolės; Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; MS Active Directory palaikymas.
5. Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje.
6. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui. 
7. Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas ir išjungimas.
	

	16. 
	Techninės įrangos garantinis aptarnavimas
	Visa siūloma įranga privalo būti nauja ir nenaudota. Įranga turi būti teikiama su ne trumpesne kaip 5 metų gamintojo garantija įrangos eksploatavimo vietoje, pagalbos tarnyba pasiekiama 8 valandas per dieną, 5 darbo dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip kitą darbo dieną. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai.
	

	17. 
	Surinkimas ir komplektacija
	Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, valdymo programinė įranga ir kt.) privalo būti komplektuojami serverio gamintojo ir pažymėti serverio gamintojo prekės ženklais.
	

	18. 
	Techninės įrangos diegimas ir montavimas
	Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus:
· išpakuoti patiektą įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą;
· sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintą;
· atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus;
· prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos;
· atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydamas lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos;
· sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę.
	









