	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
(aktuali redakcija patvirtinta 2026-02-23 d. 11:00 val. komisijos posėdžio protokolu 8P-7 (2026): patikslinti techninės specifikacijos 1.1.4, 1.1.10, 1.2.1 p., 1.3.1 p. )
Nešiojamo kompiuterio su 2 papildomais monitoriais komplektas (25 komplektai) 






	Eil. Nr.
	Aprašymas
	Techniniai reikalavimai[footnoteRef:1]: [1:  a) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
b) Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
c) Techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų Pirkimo objektą. Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus paslaugų Tiekėjo teikiamoms Paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip Techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei Perkančiosios organizacijos parengtoje Techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai „ne siauresnėse“) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti Techninėje specifikacijoje. Jei Perkančiosios organizacijos parengtoje Techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – gali būti siūlomas geresnių charakteristikų Pirkimo objektas. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. 
] 

	Tiekėjo siūlomos parametro reikšmės (tiekėjas turi užpildyti pažymėtas vietas, nurodydamas konkrečias parametrų reikšmes) 

	1. Nešiojamo kompiuterio su 2 papildomais monitoriais komplektas (25 komplektų):

	1.1.
	Nešiojamas kompiuteris (25 vnt):

	1.1.1
	Gamintojas
	Nurodyti
	.............................(nurodyti)

	1.1.2.
	Modelis
	Nurodyti
	.............................(nurodyti)

	1.1.3.
	Procesorius
	Ne blogesnės kaip X86 architektūros, turi palaikyti ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.
Procesoriaus branduolių skaičius – ne mažiau kaip 8 vnt.
Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip: ne mažiau 17000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant PerformanceTest programine įranga, kuri
nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com.
Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai.
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį,
sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.
Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	.......(nurodyti siūlomą) architektūros, palaiko..........(nurodyti konkretų skaičių) bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.
Procesoriaus branduolių skaičius – ..........(nurodyti konkretų skaičių) vnt.
Procesoriaus našumas yra ..........(nurodyti konkretų skaičių) pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant PerformanceTest programine įranga, kuri
nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com.
Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra/nėra (tinkamą pažymėti) skelbiamas
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesorius palaiko /nepalaiko (tinkamą pažymėti)  automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai.
Procesoriaus gamintojas:................(nurodyti) Procesoriaus tipas: ................(nurodyti) Procesoriaus pavadinimas: ................(nurodyti)
Procesoriaus dažnis: ................(nurodyti)
Procesoriaus sparčiosios atminties dydis: ................(nurodyti)
Procesoriaus  sisteminės magistralės dažnis: ................(nurodyti) 
Procesoriaus našumas bus / nebus (pasirinkti tinkamą) dirbtinai padidintas

	1.1.4.
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau: 16 GB, DDR5 SO-DIMM. Turi būti galimybė išplėsti operatyviąją atmintį iki ne mažiau kaip 64 GB. Atmintis negali būti lituota / integruota į pagrindinę plokštę (LPDDR5, LPDDR5x) – turi būti naudojami standartiniai, keičiami atminties moduliai.
	..........(nurodyti konkretų skaičių) GB, DDR..........(nurodyti kokia konkrečiai DDR), Yra galimybė išplėsti operatyviąją atmintį iki.........(nurodyti konkretų skaičių) GB. Atmintis nebus būti lituota / integruota į pagrindinę plokštę (LPDDR5, LPDDR5x) – bus naudojami standartiniai, keičiami atminties moduliai.

	1.1.5.
	Ekranas, ne mažiau kaip: 
	Ne mažiau 13.5“ ir ne daugiau 14.5“, raiška ne mažiau 1920 x 1200, technologija IPS arba lygiavertė, matinis, ryškumas ne mažiau kaip 400 nits,  integruota kamera su ne blogesnė nei 5MP. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti 
	..........(nurodyti konkretų skaičių)“, raiška .......... x ..........(nurodyti konkrečius skaičius), technologija ..........(nurodyti kokia technologija - IPS arba lygiavertė siūloma), yra/ nėra (pasirinkti tinkamą) matinis, ryškumas ..........(nurodyti konkretų skaičių) nits, integruota kamera su ..........(nurodyti konkretų skaičių) MP raiška. Yra/ Nėra (tinkamą pažymėti) su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti

	1.1.6.
	Kietasis diskas, ne mažiau kaip: 
	512 GB SSD, PCIe NVMe (arba lygiaverčiai) su duomenų šifravimo galimybe (ang. harware-based). 
Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.
	 .................(nurodyti konkrečius skaičius ir reikalaujamų parametrų reikšmes) su duomenų šifravimo galimybe (ang. harware-based)
Tiekėjas įsipareigoja / neįsipareigoja (pasirinkti tinkamą): 
a) Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus;
b) Kietųjų diskų gedimo atveju juos pakeisti naujais. 
Tiekėjas sutinka / nesutinka (pasirinkti tinkamą), kad sugedę kietieji diskai tiekėjui nebus grąžinami.

	1.1.7.
	Tinklo adapteris (toks kaip nurodytas šios eilutės 3 stulpelyje arba lygiavertis)
	Gigabit Ethernet
	..................(nurodyti koks siūlomas - Gigabit Ethernet ar lygiavertis)

	1.1.8.
	Bevielio ryšio įranga (tokia kaip nurodyta šios eilutės 3 stulpelyje arba lygiavertė, arba geresnė)
	Integruoti: ne senesnis nei Bluetooth 5.3 modulis, WLAN 802.11 6E turintis integruotas į korpusą antenas standarto bevielio tinklo modulis. Galimybė įdiegti ne blogesnį kaip 4G modemą
	Integruoti: ..................(nurodyti koks konkrečiai siūlomas ) modulis, ..................(nurodyti koks  konkrečiai siūlomas ) turintis integruotas į korpusą antenas standarto bevielio tinklo modulis. Galimybė įdiegti ..................(nurodyti konkretų skaičių ) G  modemą

	1.1.9.
	Klaviatūra, pelė
	Belaidis klaviatūros „slim“  arba lygiaverčio tipo ir pelės komplektas suderinamas su siūlomu kompiuteriu. 
	Belaidis klaviatūros ..................(nurodyti koks  konkrečiai siūlomas - „slim“  arba lygiavertis) tipo ir pelės komplektas suderinamas su siūlomu kompiuteriu. 

	1.1.10.
	Vidinė baterija
	Veikimo darbas ne mažiau kaip 9 val. pagal MobileMark25. Turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 65W galingumo USB-C su Power Delivery 3.0 funkcionalumu tipo (arba lygiaverčiu) maitinimo šaltiniu.
	Veikimo darbas ..................(nurodyti konkretų skaičių) val. pagal MobileMark 25. Komplektuojamas su ..................(nurodyti skaičius) W galingumo USB-C su ...............(nurodyti koks konkretus tipas - Power Delivery 3.0 ar lygiavertis yra siūlomas) funkcionalumo tipo maitinimo šaltiniu.

	1.1.11.
	Laisvi integruoti prievadai (arba jiems lygiaverčiai):
	Ne mažiau kaip: 2 x USB-A, 2 x USB-C 3.1 su duomenų perdavimu ir kompiuterio krovimu, 1 x DisplayPort arba 1 x HDMI, 1 x Microphone/line-in ir 1 x Headphone/line-out arba kombinuota jungtis. Smart-Card arba lygiavertis kortelių skaitytuvas
	Laisvi integruoti prievadai: (žemiau nurodyti kiek ir kokių laisvai integruotų prievadų yra siūloma):
....................................................................................................................................................................
...........(nurodyti koks konkrečiai koks siūlomas – Smart card ar lygavertis) kortelių skaitytuvas.

	1.1.12.
	Apsaugos priemonės
	TPM 2.0 arba lygiaverčius standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema. Galimybė prirakinti „Kensington Lock“ arba lygiaverčio  tipo kabeliu ir pats kabelis. Įjungimo slaptažodis. Konfigūravimo slaptažodis („Setup Password“). „DriveLock“. Inventorinis numeris („Ownership Tag“). Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas
	..................(nurodyti koks  konkrečiai siūlomas - TPM 2.0 arba lygiavertis) standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema. Galimybė prirakinti ..................(nurodyti koks  konkrečiai siūlomas -  „Kensington Lock“ arba lygiavertis) tipo kabeliu ir pats kabelis. Yra / Nėra (tinkamą pasirinkti) įjungimo slaptažodis. Yra / Nėra (tinkamą pasirinkti) Konfigūravimo slaptažodis („Setup Password“). Yra / Nėra (tinkamą pasirinkti) „DriveLock“. Yra / Nėra (tinkamą pasirinkti) inventorinis numeris („Ownership Tag“).
Yra / Nėra (tinkamą pasirinkti) integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas.

	1.1.13.
	Kompiuterio svoris su baterija
	Ne daugiau kaip 1,5 kg.
	..................(nurodyti konkretų svorį) kg

	1.1.14.
	Operacinė sistema
	Ne senesnė kaip Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė  ne mažiau kaip 64 bit‘ų .Turi būti galimybė jungtis į Microsoft Active Directory.

	..................(nurodyti kokia konkrečiai operacinė sistema siūloma) , ..................(nurodyti konkretų skaičių)  bit‘ų. Yra / Nėra (tinkamą pažymėti)  galimybė jungtis į Microsoft Active Directory.


	1.1.15.
	Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės
	Automatinio vartotojo sistemos, programų, duomenų ir nustatymų („Image“) išsaugojimo ir atstatymo programinė įranga, leidžianti sukurti kelias individualias vartotojo sistemos archyvo versijas disko skirsnyje, kurio nemato operacinė sistema, taip pat išorinėje CD laikmenoje, tarnybinėje stotyje. Esant programinės įrangos sutrikimams prieš perkraunant operacinę sistemą galimybė atstatyti atskiras bylas ar pasinaudoti interneto naršykle.
	Atitinka / Neatitinka (tinkamą pažymėti) visus reikalavimus nustatytus šioje eilutėje. 

	1.1.16.
	Valdymo ir administravimo sistema
	Kompiuterio gamintojo paruošta ir instaliuota kompiuterio, administravimo ir valdymo įranga.
	Atitinka / Neatitinka (tinkamą pažymėti) visus reikalavimus nustatytus šioje eilutėje.

	1.1.17.
	Vaizdo plokštė
	Kompiuterio vaizdo plokštės vidutinė našumo reikšmė (angl. "Passmark G3D ") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark vaizdo plokščių įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ne mažiau nei 5000.
Vaizdo plokštė turi palaikyti ne mažiau kaip 3 nepriklausomus monitorius.
Vaizdo plokštė su išorine HDMI jungtimi, palaikanti ne prastesnę nei 4K (ne mažiau kaip 60Hz) raišką ir ne mažiau kaip 2 USB-C arba lygiaverčio tipo jungtys, palaikančios ne prastesnę nei 4 K (ne mažiau kaip 120Hz).
Vaizdo plokštė turi būti integruota.
	Kompiuterio vaizdo plokštės vidutinė našumo reikšmė (angl. "Passmark G3D ") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark vaizdo plokščių įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. bus  užtikrinama ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ..................(nurodyti konkretų skaičių).
Vaizdo plokštė palaiko ..................(nurodyti konkretų skaičių) nepriklausomus monitorius.
Vaizdo plokštė su išorine HDMI jungtimi, palaikanti ..................(nurodyti konkretų skaičių) K (..................(nurodyti konkretų skaičių) Hz)) raišką ir ..................(nurodyti konkretų skaičių)  ..................(nurodyti kokią  konkrečiai siūlote - USB-C ar lygiaverčio) tipo jungtys, palaikančios ..................(nurodyti konkretų skaičių) K (..................(nurodyti konkretų skaičių) Hz).
Vaizdo plokštė yra / nėra (tinkamą pažymėti) integruota.

	1.1.18.
	Konfigūracijos tvarkymas
(„Configuration
Management“)
	ACPI arba lygiaverčio palaikymas. Nuotolinis BIOS arba lygiaverčio nustatymo tvarkymas. Nuotolinis įjungimas / išjungimas.
	..................(nurodyti kokio konkrečiai –ACPI arba lygiaverčio) palaikymas. Nuotolinis ..................(nurodyti koks konkrečiai –BIOS ar lygiavertis) nustatymo tvarkymas. Yra / Nėra (tinkamą pasirinkti) nuotolinis įjungimas / išjungimas.

	1.1.19.
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio sistema privalo būti sertifikuota darbui su ne senesne kaip Microsoft Windows 11 Pro (arba lygiaverte).
	Kompiuterio sistema sertifikuota darbui su ..................(nurodyti kokia konkrečiai operacine sistema) 

	1.1.20.
	Kompiuterio krepšys - kuprinė
	Turi tikti siūlomam kompiuteriui
	Atitinka / Neatitinka (tinkamą pažymėti) reikalavimus nustatytus šioje eilutėje.

	1.1.21.
	Socialinis kriterijus:
	Prekės turi būti suprojektuoti (-os) ir pagaminti (-os) laikantis Lietuvos Respublikos  gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo 1 priede nustatytų prieinamumo reikalavimų ir paženklinti (-os) CE ženklu, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo 8 straipsnyje.
Kartu su pasiūlymus turi būti pateikta gamintojo parengtą ES atitikties deklaracija, nurodyta Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo[footnoteRef:2] 16 straipsnyje arba gamintojo techniniai dokumentai, arba lygiaverčiai įrodymai.  [2:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8869165081dc11ed8df094f359a60216 ] 


	Reikalavimo atitikties įrodymui kartu su pasiūlymu pateikiame:___________(nurodyti koks dokumentas - gamintojo parengta ES atitikties deklaracija, nurodyta Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo 16 straipsnyje ar gamintojo techniniai dokumentai, ar kiti  lygiaverčius įrodymai – yra pateikiamas reikalavimo atitikties įrodymui).





	1.2.
	Papildomas monitorius Nr. 1 (25 vnt.):

	1.2.1.
	Papildomas monitorius Nr. 1
	Turi būti nurodytas : gamintojas, modelis ir gamyklinis numeris (jei taikoma).
Ekrano dydis (įstrižainė) ne mažiau kaip 27". Raiška ne mažiau kaip 2560x1440. 
IPS arba lygiaverčio tipo ekranas, matinis. Šviesumas ne mažiau 350 cd/m. Kontrastingumas ne mažiau kaip 1000:1. Žiūrėjimo kampas ne mažiau kaip: 178° horizontal 178° vertical. Atsakymo laikas ne daugiau kaip 6 ms. Jungtys ne mažiau kaip:  HDMI, 2X DisplayPort (su nuoseklaus antro monitoriaus pajungimu naudojant DisplayPort kabelį su palaikoma raiška ne mažiau 2560x1440), ne mažiau kaip 3x USB 3.2, ne mažiau kaip 1x Ethernet ne mažiau kaip 1000 Mbps. Komplektacijoje turi būti DisplayPort ir USB-C kabelis.
Ekrano pozicijos reguliavimas - horizontalus pasukimas, vertikalus pakreipimas, „pivot“ funkcija, ekrano pakėlimo funkcija.
Turi būti ne blogesnė kaip USB 3.2 Gen1 (Type-C Gen1) jungtis duomenų perdavimui ir su ne mažiau kaip 90 W energijos tiekimu. Ne blogesnė kaip IR kamera su ne mažesne kaip 1920x1080@30 fps. Kamera gali būti integruota į monitorių arba komplektuojama atskirai (montuojama ant monitoriaus). 
Integruota mechaninė užsklanda. 
Dvigubas mikrofonas. Triukšmo slopinimo funkcija.
Integruotos garso kolonėlės.
Papildomas monitorius Nr. 1 turi būti suderinamas su siūlomu nešiojamu kompiuteriu.
Siekiant užtikrinti maksimalų kompiuterinės įrangos suderinamumą papildomas monitorius Nr. 1 turi būti to pačio gamintojo kaip ir siūlomas nešiojamas kompiuteris.

	Gamintojas: ........(nurodyti);
Modelis: ........(nurodyti);
Gamyklinis numeris: ........(nurodyti, jei taikomas).
Ekrano dydis (įstrižainė) ..................(nurodyti konkretų skaičių)". Raiška ......x..... (nurodyti konkrečius skaičius). 
..................(nurodyti koks konkrečiai -  IPS ar lygiavertis) tipo ekranas, matinis. Šviesumas ..................(nurodyti konkretų skaičių) cd/m. Kontrastingumas ......:.......(nurodyti konkrečius skaičius). Žiūrėjimo kampas:................. °(nurodyti konkretų skaičių)  horizontal, :................. °(nurodyti konkretų skaičių) vertical. Atsakymo laikas :................. °(nurodyti konkretų skaičių)  ms. Jungtys .................................................................................................................................. ( nurodomos visos jungtys, jų kiekis ir konkretūs jų parametrai iš kurių turi būti matoma ar atitinka šiuos reikalavimus: HDMI, 2X DisplayPort (su nuoseklaus antro monitoriaus pajungimu naudojant DisplayPort kabelį su palaikoma raiška ne mažiau 2560x1440), ne mažiau  kaip 3x USB 3.2, ne mažiau kaip 1x Ethernet ne mažiau kaip 1000 Mbps).
 Komplektacijoje Yra/Nėra (tinkamą pažymėti)  DisplayPort ir USB-C kabelis.
Ekrano pozicijos reguliavimas Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) horizontalus pasukimas, vertikalus pakreipimas, „pivot“ funkcija, ekrano pakėlimo funkcija.
.......................... (nurodyti siūlomą - USB 3.2 Gen1 (Type-C Gen1) arba geresnę ) jungtis duomenų perdavimui ir su ................(nurodyti konkretų skaičių) W energijos tiekimu. ..............(nurodyti kokia kamera – IR ar geresnė) kamera su ......x........@....... (nurodyti konkrečius skaičius) fps. Kamera yra........................ (nurodyti kokia kamera - integruota į monitorių ar komplektuojama atskirai (montuojama ant monitoriaus) – yra siūloma).
Yra / Nėra (tinkamą pažymėti) integruota mechaninė užsklanda. 
Yra / Nėra (tinkamą pažymėti) dvigubas mikrofonas. 
Yra / Nėra (tinkamą pažymėti) triukšmo slopinimo funkcija.
Yra / Nėra (tinkamą pažymėti) integruotos garso kolonėlės.
Papildomas monitorius Nr. 1 Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) suderinamas su siūlomu nešiojamu kompiuteriu. Papildomas monitorius Nr. 1 Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) yra to pačio gamintojo kaip ir siūlomas nešiojamas kompiuteris.


	1.3.
	Papildomas monitorius Nr. 2 (25 vnt.):

	1.3.1.
	Papildomas monitorius Nr.2
	Turi būti nurodytas : gamintojas, modelis ir gamyklinis numeris (jei taikoma).
Ekrano dydis (įstrižainė) ne mažiau kaip 27". Rezoliucija ne mažiau kaip 2560x1440. 
IPS arba lygiaverčio tipo ekranas, matinis. Šviesumas ne mažiau 350 cd/m. Kontrastingumas ne mažiau kaip 1000:1. Žiūrėjimo kampas ne mažiau kaip: 178° horizontal 178° vertical. Atsakymo laikas ne daugiau kaip 6 ms. Jungtys ne mažiau kaip: HDMI, 1X DisplayPort (su nuoseklaus antro monitoriaus pajungimu naudojant DisplayPort kabelį), ne mažiau kaip 3x USB 3.1, Komplektacijoje turi būti USB-C kabelis.
Ekrano pozicijos reguliavimas - horizontalus pasukimas, vertikalus pakreipimas, „pivot“ funkcija, ekrano pakėlimo funkcija.
Papildomas monitorius Nr. 2 turi būti suderinamas su siūlomu nešiojamu kompiuteriu. 
Siekiant užtikrinti maksimalų kompiuterinės įrangos suderinamumą monitorius turi būti to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris. Turi būti to paties dizaino kaip papildomas monitorius Nr. 1. 
	Gamintojas: ........(nurodyti);
Modelis: ........(nurodyti);
Gamyklinis numeris: ........(nurodyti jei taikomas).
Ekrano dydis..................(nurodyti konkretų skaičių)". Rezoliucija......x..... (nurodyti konkrečius skaičius). 
..................(nurodyti koks konkrečiai -  IPS ar lygiavertis) tipo ekranas, matinis. 
Šviesumas ..................(nurodyti konkretų skaičių) cd/m. Kontrastingumas ......:.......(nurodyti konkrečius skaičius).. Žiūrėjimo kampas:................. °(nurodyti konkretų skaičių)  horizontal, :................. °(nurodyti konkretų skaičių) vertical.. Atsakymo laikas ..................(nurodyti konkretų skaičių) ms. 
Jungtys .................................................................................................................................. ( nurodomos visos jungtys, jų kiekis ir konkretūs jų parametrai iš kurių turi būti matoma ar atitinka šiuos reikalavimus: HDMI, 1X DisplayPort (su nuoseklaus antro monitoriaus pajungimu naudojant DisplayPort kabelį), ne mažiau kaip 3x USB 3.1). Komplektacijoje Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) USB-C kabelis.
Ekrano pozicijos reguliavimas Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) - horizontalus pasukimas, vertikalus pakreipimas, „pivot“ funkcija, ekrano pakėlimo funkcija.
Papildomas monitorius Nr. 2 Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) suderinamas su siūlomu nešiojamu kompiuteriu.
Monitorius Nr. 2 Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) to pačio gamintojo kaip ir siūlomas nešiojamas kompiuteris. 
Monitorius Nr. 2 Yra/Nėra (tinkamą pažymėti)  to paties dizaino kaip papildomas monitorius Nr. 1.

	2. 
	Bendrieji reikalavimai:









	2.1.
	Garantinis terminas
	Nešiojamiems kompiuteriams ir monitoriams nustatomas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (nešiojamo kompiuterio baterijai – ne mažiau kaip 12 mėn. garantinis terminas).
Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti  nemokamą dalių tiekimą ir nemokamas remonto paslaugas.
 
	Nešiojamiems kompiuteriams ir monitoriams suteikiamas ..........(nurodyti konkretų skaičių) mėnesių garantinis terminas (nešiojamo kompiuterio baterijai – ..........(nurodyti konkretų skaičių) mėn. garantinis terminas).
Garantinio termino laikotarpiu Užtikrinsime/ Neužtikrinsime (pasirinkti tinkamą) nemokamą dalių tiekimą ir nemokamas remonto paslaugas.




	2.2.
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys ir priedai jam privalo būti tarpusavyje suderintos. Visos kompiuterio dalys ir priedai turi būti naujos, negali būti naudotos ar gamykliškai atnaujintos (Renew).
	Atitinka / Neatitinka (tinkamą pažymėti) reikalavimus nustatytus šioje eilutėje.



Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.1 papunkčiu ir 6 punktu. Prekėms taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:

	Aplinkosauginis reikalavimas[footnoteRef:3] [3:  Nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”.] 

	Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas
	Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui:
	Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai

	Nešiojami kompiuteriai turi atitikti šiuos aplinkosauginius reikalavimus:

	Prekės, įtrauktos į Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 
	Techninė specifikacija 
	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: 
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas kartu su pasiūlymu)

	Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižyminti antgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą 
	Techninė specifikacija 
	Tiekėjas turi pateikti siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba 
gamintojo techniniai dokumentai, arba 
atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba 
kiti lygiaverčiai įrodymai. 

	
......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas kartu su pasiūlymu)

	Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.
	Techninė specifikacija 
	Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita arba
pažyma arba
I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). 
I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba 
kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas kartu su pasiūlymu)

	Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:4], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos nurodytos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”. [4:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). 
] 

2 priedo II skyriaus 2 punkte.

	
a)Techninė specifikacija;
b) Sutarties vykdymo sąlyga.

	Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. 
 
	1) Prekės bus / nebus (pažymėti tinkamą) tiekiamos / perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje;
2) Jei prekės bus tiekiamos / perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės.
3) Sutarties vykdymo etape, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turės pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
a) tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
b) atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos; arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi (Jei prekės bus tiekiamos / perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje).

	Papildomi monitoriai Nr. 1 ir Nr. 2 turi atitikti šiuos aplinkosauginius reikalavimus:

	Prekės, įtrauktos į Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“, turi atitikti ne žemesnę kaip G    efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 
	Techninė specifikacija 
	Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:
a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba
b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas kartu su pasiūlymu dėl kiekvieno monitoriaus atitikties)

	Produkte neturi būti gyvsidabrio
	Techninė specifikacija
	a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas kartu su pasiūlymu dėl kiekvieno monitoriaus atitikties)

	Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	Techninė specifikacija
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas kartu su pasiūlymu dėl kiekvieno monitoriaus atitikties)

	Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:5], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos nurodytos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”. [5:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). 
] 

2 priedo II skyriaus 2 punkte.

	
· Techninė specifikacija;
· Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)




	Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. 
 
	1) Prekės bus / nebus (pažymėti tinkamą) tiekiamos / perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje;
2) Jei prekės bus tiekiamos / perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės.
3) Sutarties vykdymo etape, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turės pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
a) tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
b) atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos; arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi (Jei prekės bus tiekiamos / perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje).




Pastaba taikoma visiems techninės specifikacijos punktams ir papunkčiams: 
1. Jei Tiekėjas techninėje specifikacijoje nenurodys, arba neaiškiai nurodys tam tikro siūlomo parametro reikšmę, tačiau Perkančioji organizacija pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą prekės gamintoją ir modelį iš viešai prieinamos gamintojo informacijos galės nustatyti šio parametro reikšmę, Perkančioji organizacija kreipsis į Tiekėją, kad nekeisdamas pasiūlymo esmės Tiekėjas paaiškintų ar Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktoje techninėje specifikacijoje nenurodyta arba neaiškiai nurodyta parametro reikšmė atitinka viešai gamintojo skelbiamą parametro reikšmę. Tiekėjui nepateikus paaiškinimo, Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas vadovaujantis pirkimo sąlygų 12.13.2 p. (“12.13. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:<....>;12.13.2. tiekėjas per komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;<...>;
2. Perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonių, kad Tiekėjo siūlomos prekės neatitinka tam tikrų techninės specifikacijos reikalavimų, Perkančioji organizacijai turi teisę pasiūlymų vertinimo etape kreiptis į Tiekėją, kad jis nekeisdamas pasiūlymo esmės pateiktų gamintojo dokumentus įrodančius Tiekėjo pasiūlyme deklaruotas parametrų reikšmes. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų, Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas vadovaujantis pirkimo sąlygų 12.13.2 p. (“12.13. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:<....>;12.13.2. tiekėjas per komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;<...>;
3. Jei kartu su pasiūlymu Tiekėjas nepateiks techninėje specifikacijoje nurodytų dokumentų, kurie turėjo būti pateikti kartu su pasiūlymu arba jie bus netikslūs, arba neaiškūs Perkančioji organizacija prašys nekeičiant pasiūlymo esmės juos pateikti ir/ ar paaiškinti,  ir /ar patikslinti (vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, patvirtintomis  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-12-30 įsakymu Nr. 1S-240. 


