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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bortinis furgonas su žiemos įranga
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Atitikimas  charakteristikoms*

	Bendri reikalavimai

	1.1.
	Paskirtis
	Krovininis automobilis N2 klasės, su dviguba kabina, atviru kėbulu, skirtas žmonių (5sėdimos vietos) ir krovinių pervežimui. Sukomplektuotas su žiemos įranga (priekyje sniego valytuvu, kėbule su druskos barstymo įranga).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūlomas  modelis – ____(įrašyti) ____________.

	1.2.
	Pagaminimo metai
	Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji, pagaminti 2025 - 2026 metais.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Pagaminimo metai -  _____________

	1.3.
	Pristatymas
	Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatyti Pirkėjui ne vėliau 6 mėnesių laikotarpyje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.4.
	Bendroji masė
	ne mažiau 3500 kg ir ne daugiau 7000 kg.
	Siūloma bendroji  masė - (įrašyti parametrą) _____________ kg .

	1.5
	Automobilio keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1500 kg
	Siūloma keliamoji galia - (įrašyti parametrą) __   ______________ kg

	1.6.
	Registracija
	Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą su hidrauliniu manipuliatoriumi  automobilį AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.7.
	Pritaikymas darbui su priekabomis
	Turi būti sumontuotas priekabų sukabinimo įtaisas: (automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens kilpai), nemažiau kaip 3000 kg.  bendrosios masės priekabai vilkti su elektros sistemos išvadais, pritaikytais 12 V elektros sistemai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	1.8.
	Automobilio kabinos ir kitų  dažomų metalinių paviršių spalva
	Balta
	Siūloma spalva (kabinos) - (įrašyti spalvos kodą) - _______  


	1.9.
	KET paketas ir įrankiai
	Komplektuojamas su: ne mažiau  kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Komplektuojama su:
· Avariniu sustojimo ženklu.
· Vaistinėle.
· Signaline liemene.
· Įrankiais ratų keitimui.
· Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: ___ kg.
Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta.

	1.10.
	Draudimas
	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.11.
	Garantija
	Pilna garantija, ne mažiau 36 mėn., arba 100000 km visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis.
	Siūlomas parametras -     ____ mėn.


	1.12.
	Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo
	Kabinai ir rėmui  ne mažiau kaip 72 mėn.
	Siūlomas parametras -     ____ mėn.


	1.13.
	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą
	Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	1.14.
	Techninio aptarnavimo terminai
	Smulkų remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 2 darbo dienas., o didesnį remontą per 5 darbo dienas. Po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.
Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.15.
	Dokumentacija
	Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.16.
	Įrengta transporto kontrolės sistema
	Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. 
Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.17.
	Transporto kontrolės sistemos pajungimas
	Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytuose vietose.
Pirkėjas savo transporto kontrolei naudoja Fleet Complete programinę įrangą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.18.
	Technikos pristatymo terminas
	Nuo sutarties pasirašymo ne daugiau nei 6mėn.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Variklis 

	2.1.
	Darbinis tūris
	Nuo 2000 iki 3000 cm³
	Siūlomas tūris - (įrašyti parametrą)     ____ cm³


	2.2.
	Galia
	Ne mažiau 130 AG
	Siūloma galia - (įrašyti parametrą)     ____ kW

	2.3.
	Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 400 Nm.

	Siūlomas sukimo momentas - (įrašyti parametrą) _____________ Nm.

	2.4.
	Variklio išmetami teršalai
	Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.
	Siūloma emisija  - (įrašyti parametrą) _____________ .

	2.5.
	Kuras
	Dyzelinas
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Transmisija ir važiuoklė

	3.1.
	Pavarų dėžė
	Automatinė.
	Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ .

	3.2.
	Ratų formulė
	Dviašis automobilis. Visi varantieji ratai, komponuotė (4x4). 
	Siūlomas parametras - _________

	3.3.
	Priekinė ašis
	Priekinė ašis vairuojama. Padangos ne mažesnės kaip 16 colių  dydžio.
	Siūlomas parametras - ________ colių.


	3.4.
	Galinė ašis
	Dvigubintais ratais, ne mažesnės kaip 16 colių  dydžio.
	Siūlomi ratai – (nereikalingą išbraukti) dvigubinti / nedvigubinti.
Siūlomų ratų skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________ colių.

	3.5.
	Atsarginis ratas
	Priekinių ratų išmatavimų. Įrengta rato tvirtinimo vieta.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Atsarginio rato išmatavimai - (įrašyti parametrą) ______.
Atsarginio rato tvirtinimo vieta - (įrašyti parametrą) ______.

	3.6.
	Ratų purvasaugiai
	Įrengti  priekiniams ir galiniams ratams.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	3.7.
	Priekinė ašis
	Priekinė ašis – nepriklausoma, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai. Pritaikyta ne mažesnei nei 1600 kg apkrovai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	3.8.
	Galinė ašis
	Galinė ašis – lingės, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai, 2 guminiai smūgių slopintuvai. 
Pritaikyta ne mažesnei nei 2200 kg apkrovai
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	3.9.
	Apsauga nuo palindimo
	Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Vairo mechanizmas

	4.1.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	4.2.
	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi
	Turi būti.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Stabdžių sistema

	5.1.
	Stabdžiai
	Hidraulinė 2-jų kontūrų stabdžių sistema su vakuminiu stiprintuvu
	Siūlomas stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ .

	5.2.
	Stabdžių tipas
	Priekinės ir galinių ašių stabdžiai diskiniai, priekiniai aušinami.
	Siūlomų stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ .

	5.3.
	Gamintojo numatytosios saugos sistemos
	Ne mažiau kaip šios:
Antiblokavimo sistema (ABS);
Elektroninė anti-praslydimo sistema (ASR)
Elektroninė stabilumo sistema (ESP)
Pajudėjimo į įkalnę asistentas (HILL HOLDER)
	Siūlomos saugos sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ .


	5.4.
	Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo
	Mechaninis, veikiantis galinius ratus. Rankinė valdymo svirtis šalia vairuotojo sėdynės, dešinėje pusėje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Elektrinė sistema

	6.1.
	Įtampa
	Elektros sistemos įtampa 12 V.
	Elektros sistemos įtampa - (įrašyti parametrą) _____________ V.

	6.2.
	Generatorius
	12 V – 220 A nemažiau arba lygevertis
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	6.3.
	Žibintai
	LED priekiniai ir gabaritiniai žibintai, bei priekiniai rūko žibintai, automatiškai įsijungiantys dieniniai žibintai, galinė vaizdo kamera važiuojant atgal, galiniai rūko žibintai, atbulinės eigos žibintai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	6.4.
	Galinė vaizdo kamera
	Turi būti sumontuota galinė vaizdo kamera
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	6.5.
	Laisvų rankų įranga
	Turi būti sumontuota gamyklinė laisvų rankų įranga telefono prijungimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	6.6.
	Elektros lizdai priekaboms.
	Turi būti:
· Pritaikyti 12 V elektros sistemai.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Kabina

	7.1.
	Konstrukcija
	Dviguba kabina (5 sėdimos vietos)
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	7.2.
	Durų skaičius
	Keturios kabinos durys -  dvejos dešiniame, dvejos kairiame kabinos šonuose.
	( Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	7.3.
	Langai
	Priekiniai šoniniai langai atidaromi/ uždaromi elektrine pavara.

	Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas - (įrašyti parametrą) _____________

	7.4.
	Priekinis stiklas
	Priekinis automobilio langas šildomas, stikle integruotais kaitinimo elementais.

	Priekinis automobilio langas įrašyti parametrą _____________ (šildomas/nešildomas)

	7.5.
	Šoniniai išoriniai veidrodžiai
	Elektra šildomi,  turintys elektrinę reguliavimo pavarą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	7.6.
	Kabinos klimato kontrolė/kondicionie-rius
	Turi būti, gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolė arba kondicionierius.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	7.7.
	Signalizacija
	Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu / atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	7.8.
	Guminiai kilimėliai
	Turi būti vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	7.9.
	
Vairo stiprintuvas
	
Turi būti.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	7.10.
	Centrinis durų užraktas su rakte integruotu nuotoliniu valdymu
	Turi būti.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	7.11.
	Atsarginis raktas be integruoto centrinio durų užrakto valdymo, 1 vnt.
	Turi būti.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	Prietaisai

	8.1.
	Reguliuojama vairuotojo sėdynė – pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis
	Turi būti. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).




	8.2.
	Greičio ribotuvas
	Turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija.

Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas.
	Greičio ribotuvas iki - (įrašyti parametrą) _____________  km/h.


	8.3.
	Variklio temperatūra
	Turi pateikti informacinę indikaciją prietaisų skydelyje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	8.4.
	Gedimų informavimo sistema.
	Turi pateikti informacinę indikaciją prietaisų skydelyje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	8.5.
	Degalų kiekio bake daviklis.
	Turi būti.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	8.6.
	Išorės temperatūra
	Turi pateikti prietaisų skydelyje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Talpos

	9.1.
	Degalų bako talpa
	Ne mažiau kaip 100 ltr.
Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas arba plastikinis.

	Siūlomas parametras - ____ ltr.


	9.2.
	
Bakų užraktai
	Degalų bakas turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Kėbulas

	10.1.
	Paskirtis
	Birių ir kitų medžiagų pervežimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	10.2.
	Konstrukcija
	Stacionarus kėbulas. Šoniniai ir galinis bortai atidaromi. Galinis bortas iškabinamas (nuimamas).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	10.3.
	Kėbulo ilgis
	Bendras kėbulo ilgis ne ilgesnis nei 6m
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	10.4.
	Bortai
	Iš aliuminio (profilio) arba metaliniai padengti antikorozine danga ir dažyti arba cinkuoti.
	Kėbulo bortų medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ .
Metalo storis - ________ mm.

	10.5.
	Kėbulo grindys
	Iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio metalo), kurio storis ne mažiau kaip 3 mm.
	Kėbulo grindų medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ .
Metalo storis - ________ mm.

	10.6.
	Rėmas, porėmis
	Medžiaga – metalas, padengtas antikorozine danga ir dažytas arba cinkuotas.
	Kėbulo rėmui, porėmiui naudojamos medžiagos - (įrašyti parametrą) _____________ .


	10.7.
	Kėbulo matmenys
	[bookmark: _Hlk33728840]Ilgis nuo 3750 iki 4100 mm. 
Plotis, ne mažiau kaip 2160 mm.
Bortų aukštis, ne mažiau kaip 400 mm.
	Vidinis ilgis - (įrašyti parametrą) _____________.
Vidinis plotis - (įrašyti parametrą) _____________.
Bortų aukštis - (įrašyti parametrą) _____________.


	10.8.
	Posparniai
	Ant galinių ašių turi būti sumontuoti posparniai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	10.9.
	Galinių žibintų apsauga
	Turi būti.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	10.10.
	Tentas
	Turi būti surenkamas metalinės konstrukcijos rėmas su tentu ne mažiau 2,00 m aukščio ir įstatomas į kėbulą per visą jo plotą, su galimybe nesunkiai sumontuoti/išmontuoti jį
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Priekinis sniego valytuvas

	11.1.
	Verstuvo forma
	Keičiamos geometrijos sniego verstuvas, sudarytas iš dviejų nepriklausomai valdomų sparnų. Kiekvienas sparnas gali būti hidrauliškai pasukamas, todėl verstuvas įgauna skirtingas formas (A, V arba vientisos plokštumos) pagal darbo poreikį.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	11.2.
	Valytuvo darbinis valomas plotis 
	Ne mažiau kaip 1800mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	11.3.
	Korpusas
	Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	11.4.
	Valdymas 
	Vykdomas iš vairuotojo kabinos. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	11.5.
	Greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema 
	Turi būti. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	11.6.
	Valymo elementai (peiliai) 
		Stacionarūs guminiai (arba polimerinių medžiagų) valymo elementai 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	11.7.
	Valytuvo aukštis
	Ne mažiau 660mm. ir ne daugiau 1000mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

 (įrašyti parametrą) _____________.


	11.8.
	Valytuvo gabaritinis apšvietimas 
	Dvipusis su atšvaitais, žibintai su LED lemputėmis. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	11.9.
	Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas 
	Turi būti kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	Druskos barstytuvas

	12.1.
	Paskirtis 
	Pritaikyta bortinio furgono kėbului (eksploatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	12.2.
	Druskos barstytuvo gabaritai 
	Turi tilpti į automobilio kėbulą. Įdėto į kėbulą barstytuvo viršaus aukštis nuo žemės paviršiaus – ne daugiau kaip 2000mm. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	12.3.
	Medžiagų bunkeris 
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis ne mažiau 1,5m3, turi būti minimalaus druskos kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	12.4.
	Barstomų medžiagų padavimo įrenginys 
	Turi būti užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).


	12.5.
	Barstymo plotis
	1-6m.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.6.
	Barstytuvo su visa įranga svoris 
	Ne daugiau kaip 600kg
	Svoris - (įrašyti parametrą) _____________.


	12.7.
	Bunkerio uždengimas 
	Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys ne mažiau 50x50mm). Virš tinklo sumontuotas tentas nepralaidus drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimas/atidengimas turi būti vykdomas operatoriui esant ant žemės. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.8.
	Druskos barstytuvo hidrauliniai varikliai 
	Veikiantys nuo automobilio hidraulinės sistemos. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.9.
	Įrangos valdymas 
	Atliekamas iš automobilio kabinos, valdymo pultu su LCD ekranu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išvertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, asimetriją, kaupiantis duomenis iš užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.10.
	Druskos bėrimo daviklis 
	Turi būti. Elektroninis – bekontaktis. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.11.
	Reguliuojamas druskos barstytuvo medžiagos dozavimas
	Turi būti reguliuojamas medžiagos išbėrimo kiekis
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.12.
		Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis 
	Turi būti reguliuojamas medžiagos išbėrimo plotis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

	12.13.
	Papildomos įrangos gamintojas 
	Sniego valymo, druskos barstymo ir kita papildoma įranga turi būti pagaminta ir sumontuota vieno gamintojo. 
	aip/Ne (nereikalingą išbraukti).









