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	Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
Pateikiame siūlomų paslaugų kokybės (ir kiekybės) kriterijų aprašymą:
	Kokybės (ir kiekybės) kriterijai (nurodyti visus kriterijus, išskyrus kainą)
	Siūlomų kriterijų aprašymas (ir rodiklių reikšmės)

	Pirmas kriterijus. Aplinką tausojantis prekių pristatymo būdas.
	Pateikiama:
Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija apie transporto priemonių atitiktį nurodytiems kriterijams (Euro 6 arba elektromobiliai).

	Antras kriterijus. Socialiai pažeidžiamų grupių įdarbinimas prekių pristatymui.
	Pateikiama:
Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kurioje nurodo planuojamą įtraukti tikslinės grupės asmenų skaičių.



1 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Išvardinami visi pridedami dokumentai
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	



2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas,
 juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



3 lentelė. Informacija apie žinomus kvazitiekėjai ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas
	Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4 lentelė. Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:
L2. Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima
	Kiekis (vnt.)
(viso viename pakete)
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5X6)

	1
	Saulės elementas
	Kiekvienas saulės elementas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Saulės elemento išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 55 mm x 60 mm, storis 2-4 mm.
- Turi būti galima pasiekti ne mažesnę kaip 0,45 W galią.  Įtampą apie 3 V. 
- Prie elemento turi būti pritvirtinti ne trumpesni kaip 20 cm laidai su krokodilo tipo gnybtais.
	
	10
	
	

	2
	Ventiliatoriaus ir variklio rinkinys
	Kiekvieną rinkinį turi sudaryti: ventiliatorius, variklis, mikrovaldiklis.
- Variklio valdiklis turi būti pagrįstas ATmega168 (arba lygiaverčiu) mikrovaldikliu.
- Plokštės maitinimo įtampa 5 V.
- Valdiklis per Grove (arba lygiavertę) sąsają turi būti techniškai suderinamas su Arduino mikrovaldikliu.
- Nuolatinės srovės variklio maitinimo įtampa 3-5 V.
- Ventiliatoriaus sparneliai turi būti pagaminti iš minkšto plastiko.
 Turi būti pateikti reikiami jungties laidai.
	
	10
	
	

	3
	Universalus multimetras
	Kiekvienas skaitmeninis universalus multimetras turi atitikti nurodytus reikalavimus ir 
turi matuoti:
- Nuolatinę įtampą: 400 mV / 4V / 40V / 400V / 600 V matavimo ribose.
- Kintamosios srovės įtampą: 4V / 40V / 400V / 600V matavimo ribose.
- Nuolatinę srovę: 400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA matavimo ribose.
- Kintamosios srovės srovę: 400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA matavimo ribose.
- Atsparumą (varžą): 400 omų / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm  matavimo ribose.
- Talpą: 50 nF / 500 nF / 5 µF / 50 µF / 100 µF matavimo ribose.
- Dažnį: 10 Hz ~ 60 kHz matavimo ribose.
- Turi būti diodų matavimo testas.
- Multimetre turi būti automatinis matavimo diapazonų keitimas, elektrinio lauko aptikimo funkcija.
- Multimetro LCD ekranas turi būti su pašvietimu.
- Turi būti senkančios baterijos indikatorius, nenaudojamas multimetras turi automatiškai išsijungti.
Turi būti pateikti reikiami multimetro laidai, maitinimo šaltiniai.
Turi būti pateiktas vartotojo vadovas.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	7
	
	

	4
	Universalus DC matuoklis
	Kiekvienas matuoklis turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Skaitmeninis matuokis turi matuoti nuolatinės srovės įtampą, srovę ir galią.
- Matuojami duomenys turi būti rodomi matuoklyje įmontuotame viename ekrane (panelėje). 
- Kiekvieno parametro duomenų reikšmės (srovė, įtampa, galia) turi būti rodomos atskiroje eilutėje bei šių rodmenų spalvos turi būti skirtingos (pav., raudona, žalia, mėlyna).
- Matavimo ribos turi būti ne mažesnės kaip:
    - įtampa  0 - 100 V DC 99 V DC;
    - srovė   0 -10 A  DC;
    - galia  iki 1000 W. 
- Matuoklio maitinimo įtampa – 8 - 24 V DC. 
- Matuoklio matmenys turi būti ne didesni kaip 80x45x25 mm.
Turi būti pateikti reikiami laidai, vartotojo vadovas.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	5
	
	

	5
	Lipni juosta
	Stipraus pluošto vienpusė lipni juosta. 
Medžiaga – plastikinis pluoštas.
Išmatavimai ne mažesni kaip 30 mm x 50 m.
	
	1
	
	

	6
	Dvipusė lipni juosta
	Dvipusė lipni juosta.
Išmatavimai ne mažesni kaip 20 mm x 5 m; juostos storis – 1,5 ± 0,2 mm. 
Balta spalva.
	
	1
	
	

	7
	Krokodilo tipo žnyplių jungčių rinkinys
	Krokodilo tipo žnyplių rinkinys.
Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip 3 skirtingų dydžių „krokodilo“ tipo žnyplinės jungtys, kurių rankenos (korpusai) padengtos skirtingų spalvų izoliacine medžiaga.
Medžiaga: nerūdijantis plienas su izoliacine danga.
 Žnyplinės jungtys turi būti:
-  27±1 mm; 6 skirtingų spalvų korpusai; kiekvienos spalvos po 5 vnt.; viso 30 vnt.
-  35±1 mm; 6 skirtingų spalvų korpusai; kiekvienos spalvos po 5 vnt.; viso 30 vnt.
-  44±1 mm; 2 skirtingų spalvų korpusai; kiekvienos spalvos po 5 vnt.; viso 10 vnt.
Bendras žnyplinių jungčių kiekis ne mažiau kaip 70 vnt.
	
	1
	
	

	8
	Ruletė 50 metrų
	Matavimo ruletė, skirta lauko ir vidaus matavimams atlikti.
Juosta turi būti atvirame plastikiniame korpuse su vyniojimo rankena.
Juostos medžiaga  – stiklo pluoštas.
Juostos ilgis – ne mažiau kaip 50 m, juostos plotis – ne mažiau kaip 10 mm
Padalos vertė 1 mm.
	
	2
	
	

	9
	Baterijos prijungimo lizdas
	Baterijos prijungimo lizdas turi tikti 9 V 6 F22 tipo baterijoms.
Prie lizdų turi būti prijungti du laidai, skirti elektroniniams įrenginiams prijungti. 
Laidai turi būti skirtingų spalvų (teigiamas poliaus laidas turi būti raudonos spalvos).
Laidų galai turi būti laisvi (be antgalių).
	
	22
	
	

	10
	Įkraunama baterija
	Baterija turi būti Li-ion, 9 V, įkraunama.
Talpa ne mažesnė kaip 350 mAh.  
Didžiausia iškrovimo srovė 400 mA.
Energijos talpa – 3,7 Wh.
Baterijoje turi būti integruotos elektroninės apsaugos nuo per didelio įkrovimo, perkrovos, trumpojo jungimo, per gilaus iškrovimo.
Baterija turi būti kraunama per į bateriją integruotą USB-C jungtį.
Turi būti pateiktas reikiamas baterijos įkrovimo laidas.
	
	22
	
	

	11
	Baterijų įkrovimo stotelė
	Automatinis 9 V, NIMH tipo baterijų įkroviklis. 
Įkrovikliu turi būti galima vienu metu įkrauti nuo 1 iki 4 baterijų.
Įkroviklis turi automatiškai reguliuoti įkrovimo procesą.
Turi būti atskiri 4 LED šviestukai, signalizuojantys apie pilną akumuliatoriaus įkrovimą.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Turi būti pateiktas maitinimo laidas, naudotojo vadovas.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	3
	
	

	12
	Rinkinys energijos virsmams demonstruoti
	 Rinkinys skirtas demonstruoti saulės, vėjo, kinetinės (mechaninės), vandenilio, terminės, bioenergijos, sūraus vandens energijų virsmui į kitos rūšies energiją. 
 Rinkinyje turi būti mini automobilio važiuoklė, ant kurios būtų galima montuoti įvairius siūlomus energijos rūšių modulius ar elementus, kurie generuotų energiją automobilio ratams varyti.  
Rinkinyje turi būti: 
- Rankinis generatorius.
- Etanolio kuro elemento modulis.
- Grįžtamojo kuro elementas.
- Sūraus vandens kuro elementas.
- Saulės baterijos modulis.
- Vėjo turbinos generatorius su propeleriu.
- Termoelektrinė sistema.
- LED modulis,
- Kintamo rezistoriaus modulis. 
- Kondensatorius.
- Apverčiamasis kuro elementas.
- Vandenilio kaupiklis.
- Akumuliatorių laikiklių blokas.
- Automobilio važiuoklė.
 Turi būti pateikti reikiami laikikliai, atramos, rezervuarai ar bakai, reguliatoriai, mentės, vamzdeliai, kaiščiai, spaustukai, adapteriai, varžtai ir įrankiai, švirkštas, termometrai, reikiamos jungtys ir laidai reikalingi siūlomiems eksperimentams atlikti.
  Turi būti pateiktas skaitmeninis matavimo prietaisas (prietaisai), kuris(-ie) eksperimentų metu matuotų įtampą, srovę, galią, energiją, varžą, vėjo turbinos apsukų skaičių.
  Matavimo prietaisas vienu metu turi rodyti ne mažiau kaip tris prijungtų modulių generuojamus duomenis (pav. vienu metu rodoma įtampa, srovė, galia).
  Matuojamus duomenis turi būti galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (Windows OS), kuriame būtų galima stebėti matuojamų duomenų grafikus.
  Turi būti pateikta reikiama programinė įranga arba ją būtų galima nemokamai atsisiųsti iš tiekėjo nurodyto tinklapio.
   Siūlomi elementai ar moduliai ir jų priedai tarpusavyje turi būti techniškai suderinami.  
   Turi būti pateiktas vartotojo vadovas su galimų atlikti eksperimentų aprašymais arba jį nemokamai turi būti galima atsisiųsti iš tiekėjo nurodyto tinklapio.
	
	3
	
	

	13
	PEM kuro elementai
	Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip (5 vnt.) PEM kuro elementai.
Kiekvienas grįžtamasis PEM kuro elementas turi atitikti nurodytus reikalavimus: 
- Įrenginys, tekant elektros srovei, turi veikti kaip elektrolizeris, kuris iš dejonizuoto vandens gamina vandenilį ir deguonį. Naudojant apkrovą, įrenginys turi veikti kaip kuro elementas ir iš vandenilio generuoti elektrą.
- Įvesties įtampą 1,8 V- 3,0 V DC.
- Įvesties srovė 0,7 A.
- Vandenilio gamybos greitis ne mažiau kaip 6 ml/min.
- Deguonies gamybos greitis ne mažiau kaip 3 ml/min.
- Galia ne mažiau kaip 200 mW.
Įrenginio matmenys turi būti ne didesni kaip 55x55x20 mm.
Papildomai turi būti pateikti reikiami silicio vamzdžiai, jungiamieji laidai su kištukais, kaiščiai, švirkštas.
Turi būti pateiktas įrenginio aprašymas.
	
	4
	
	

	14
	Vandenilio automobiliai
	Surenkamų vandeniliu varomų automobilių rinkinys.
Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 12 surenkamų vandeniliu varomų automobilių komplektų.
Rinkinyje turi būti:
- Elementai ir dalys reikalingos automobilių važiuoklių surinkimui (ratai, ašys, pagrindai). Automobilių važiuoklės turi būti pritaikytos ant jų montuoti kuro celes su rezerviniais kuro elementais ir kitais vandenilinio variklio veikimui reikiamais priedais, automobilio elektros variklį. 
- Elektrolizeris, kuris iš dejonizuoto vandens gamina vandenilį ir deguonį. Naudojant apkrovą, įrenginys turi veikti kaip kuro elementas ir iš vandenilio generuoti elektrą.
- Vandenilio ir deguonies surinkimo talpos, silikoniniai vamzdeliai ir jungtys, leidžiančios sujungti modulius, jungiamieji laidai, krokodilinių spaustukų jungtys, skirtos sujungti elektrinę dalį su varikliais/LED, kaiščiai, vožtuvai ir spaustukai, švirkštai, maitinimo elementų laikikliai. 
- LED indikatoriai su reikiamais prijungimo prie kuro elemento reikmenimis.
  Turi būti pateiktas mokytojui ir mokiniams skirtas automobilių montavimo vadovas, su galimų atlikti eksperimentų aprašymais.
Rinkinys turi būti sudėtas į vieną plastikinę dėžę.
	
	3
	
	

	15
	Lenktyninių vandenilinių automobilių rinkinys
	Sumontuojamų vandeniliu varomų automobilių rinkinys.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 6 surenkami, lenktynėms skirti, vandeniliu varomų automobilių komplektai.
Automobilių mastelis turi būti 1:20.
Automobilių korpusas (važiuoklė) turi būti plastikiniai, atsparūs smūgiams.
Rinkinyje turi būti:
- Elektrolizeris turi būti integruotas su automobiliu.
- Elektromotoras - 1,2 V. 
- Diskinės pavaros (spur gear), ašys, ratai, padangos, galimybė paskirstyti automobilio svorį. 
- Automobilių vandenilio ir deguonies kaupimo talpos, silikoniniai vamzdeliai ir jungtys, leidžiančios sujungti modulius, jungiamieji laidai, kaiščiai, vožtuvai ir spaustukai, švirkštai, maitinimo elementų laikikliai. 
- Turi būti reikiami automobilių montavimo varžtai, įrankiai.
  Modeliai turi būti tinkami naudoti 10 m ilgio lenktynių trasoje, kai matuojamas važiavimo laikas ar du automobiliai lenktyniauja tarpusavyje.  
 Turi būti pateiktas automobilių montavimo skirtas vadovas, eksperimentų aprašymas.
 Turi būti pateiktas unikalus kodas, suteikiantis ne mažiau kaip 12 mėnesių prieigą prie SPRINT mokymo programos.
Rinkinys turi būti sudėtas į plastikinę dėžę/dėžes.
	
	1
	
	

	16
	Mašinų trasa
	Vandeniliu varomų automobilių lenktynių trasa.
Kiekviena trasa turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Trasa turi būti pagaminta lengvos, patvarios, atsparios įtrūkimui ir lanksčios medžiagos (lankstymas be deformacijų). 
- Nenaudojamą trasą turi būti galima susukti į ritinį, o ją išvyniojus ir padėjus ją ant grindų, trasa turi greitai išsilyginti.
- Paviršius turi būti lygus, su šoninėmis bėgelio kraštinėmis (gabaritų juostos, kurios neleistų iškrypti automobiliukui iš trasos).
- Trasa turi būti skirta vienam automobiliui.
- Trasos ilgis ne mažiau kaip 10 m.
	
	4
	
	

	17
	Anemometras
	Nešiojamas skaitmeninis anemometras.
Kiekvienas anemometras turi atitikti nurodytus reikalavimus: 
- Turi būti galima pasirinkti kelis matavimo vienetus: m/s, km/h, mazgus.
- Turi būti maksimalaus, vidutinio ir momentinio vėjo greičio rodymas.
- Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0-30 m/s, tikslumas ±(5%rdg+0.5). 
- Vėjo greičio skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 m/s.
- Vėjo skalės lygis 0-12, vėjo skalės tikslumas nedidesnis kaip ±1. 
- Temperatūra turi būti matuojama Celsijaus skale. 
- Temperatūros matavimo diapazonas ne mažesnis kaip -10 - +50°C
- Temperatūros matavimo tikslumas ne daugiau kaip  ±2 °C, skiriamoji geba ne daugiau kaip 0,1°C. 
- Matavimo ėmimo dažnis ne daugiau kaip 0,5 s.
- Turi būti duomenų išsaugojimo funkcija.
- Ekranas turi būti su pašvietimu. 
- Turi būti automatinio išsijungimo funkcija.
Turi būti pateikti reikiami maitinimo elementai, naudotojo vadovas.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	4
	
	

	18
	Transportavimo lagaminas
	Transportavimo lagaminas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Transportavimo lagaminas turi būti su ratukais ir teleskopine rankena.
- Lagaminas turi būti sandarus; sandėliavimo ir transportavimo metu turi apsaugoti viduje esančius daiktus nuo vandens (IP67 ar IP68 sertifikatas), dulkių, išorinių smūgių (ne blogesnis kaip MIL STD 810 sertifikatas). 
- Lagaminas turi būti patvarus ne mažesniame kaip −50 °C - +90 °C temperatūrų diapazone. 
- Medžiaga - liejimo formos plastikas (injection molded).
- Lagaminas turi būti juodos spalvos.
- Lagamino korpuse turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 4 skląsčiai užraktai.
- Lagamino užpildas – ne mažiau kaip 3 minkšto paralono lakštai (be pjaustymų).
- Vidiniai lagamino išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 730 x 450 x 400 mm.
- Svoris su įdėklų turi būti ne daugiau kaip 14 kg.
	
	1
	
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	


Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM –
	Kaina žodžiais:______________________________

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	Kaina žodžiais:______________________________


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

5 lentelė. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimai

	1.
	

	2.
	


PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.


______________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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