Priedas Nr. 1

INFUZINĖS TŪRINĖS POMPOS ETERINEI MITYBAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS (3 VNT.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Enterinio maitinimo pompos parametrai
	Svoris: ne daugiau  1,5 kg
Ekranas: LCD display liečiamu ekranu
	

	1. 
	Maitinimo režimas 
	Nepertraukiamas režimas ir pertraukiamasis režimas
	

	1. 
	Infuzijos greičio nustatymo ribos
	Ne siauresnės 1-1200 ml/val. (1 ml/val. žingsniais)
	

	1. 
	Infuzijos tūrio nustatymo ribos
	Ne siauresnės 0-9999 ml
	

	1. 
	Infuzijos greičio paklaida
	Ne daugiau 5% po kalibravimo
	

	1. 
	 Smūginė dozė (boliusas)
	Boliuso apimtis 1-1200 ml/val. (1ml/h žingsniais)
Boliuso tūris 1-9999ml (1ml žingsniu)
	

	1. 
	Praplovimo funkcija
	1-1200ml/val. (1ml žingsniu)
	

	1. 
	Pompos maitinimo galimybės:
	1. 100-240V, 50 Hz elektros tinklo;
2. Nuo vidinio akumuliatoriaus (baterijos);
	

	1. 
	Baterijos darbo laikas
	Ne mažiau 24 val., 125ml/val
	

	1. 
	 Baterijos įkrovimo laikas
	Ne ilgiau kaip 4 val. (kai pompa yra išjungta)
	

	1. 
	Duomenų išsaugojimo  galimybė
	Būtina
	

	1. 
	Vizualiniai bei akustiniai aliarmai
	Būtina
	

	1. 
	 Okliuzijos aliarmas
	Būtina
	

	1. 
	Galimybė prijungti prie stebėjimo sistemos laidiniu arba belaidžiu režimu (Wifi)

	 Būtina
	

	1. 
	Integruotas Wifi
	Būtina
	

	1. 
	14.Garantija
	24 mėn
	



