TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


  Komutatoriai – 3 vnt.
	Eil Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė*
	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
(privaloma užpildyti visas pildytinas eilutes)**

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, pateikti nuorodas į gamintojo interneto puslapį apie šį modelį
	

	2. 
	Prievadai
	Ne mažiau 48 RJ-45 iš kurių  ne mažiau kaip 24 turi palaikyti POE
Ne mažiau 4 10 GE SFP+
	

	3. 
	Montavimas
	Montuojamas į 19 colių spintą. Visos dalys reikalingos montavimui turi būti pateiktos su įrenginiu.
	

	4. 
	Komutavimas
	Ne mažiau 176 Gbps
	

	5. 
	Paketai per sekundą
	Ne mažiau 260Mpps  dvikrypčiu (duplex) skaičiavimu
	

	6. 
	MAC adresų talpa
	Ne mažiau 32 000
	

	7. 
	VLAN palaikymas
	Ne mažiau 4 000
	

	8. 
	Suderinamumas
	Turi būti suderinamas su turimomis FortiGate 100E užkardomis ir turimais FortiAP 231F ir 231G 
	

	9. 
	Funkcionalumas veikiant kartu su ugniasienėmis
	1) 802.1 autentifikacija.
2) Įrenginių detekcija
3) MAC juodieji sąrašai
4) Priegos prie tinklo kontrolė (NAC)
5) Tinklo įrenginių detekcija
6) Centralizuota VLAN konfigūracija
	

	10. 
	POE
	1) Ne mažiau 370 W
2) Standartai 802.3 af/at
	

	11. 
	Maitinimas
	240 V. Integruotas maitinimo šaltinis.
	

	12. 
	Elektros energijos vartojimo efektyvumas
	Vidutinis suvartojimas ne didesnis, nei:        475 W
Maksimalus suvartojimas ne didesnis, nei:   480 W
	

	13. 
	Garantija
	5 metai
Teikiant pasiūlymą turi būti pateiktos aprašytos garantijos teikimo sąlygos ir jos vykdymo tvarka.
	


*Lygiavertiškumą privalo įrodyti/pagrįsti pats tiekėjas, pateikdamas įrodymus ir pagrindimą.
**Privaloma konkrečiai pateikti įrodančius techninės specifikacijos atitiktį dokumentus ar aktyvios gamintojo interneto nuorodos ir aprašyti /techninės charakteristikos rodiklį. Neužpildžius nors vienos pildytinos 4 stulpelio eilutės arba užpildytai eilutei neatitinkant nors vieno reikalavimo (reikalaujamo rodiklio/techninės charakteristikos), nurodyto 3 stulpelyje, bus laikoma, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra netinkamas (VPĮ 2 str. 21 d.) ir toks tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Taip pat privaloma pateikti kiekvieną reikalavimą įrodančius dokumentus ar aktyvią gamintojo interneto nuorodą, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti kiekvieno reikalavimo atitikimą. Iškart kartu su pasiūlymu nepateikus įrodančių dokumentų  ar aktyvios gamintojo interneto nuorodos bus laikoma, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra netinkamas (VPĮ 2 str. 21 d.) ir toks tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

