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NAUDOTO M3 KLASĖS TURISTINIO AUTOBUSO PIRKIMAS

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Detalūs techniniai reikalavimai (aprašymas) Prekei pateikiami 1 lentelėje
NAUDOTO TARPMIESTINIO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Reikalaujamas parametras(techniniai rodikliai)
	Siūlomas parametras(tiekėjai nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi atitiktį reikalavimui)

	1. 
	Autobuso pirmos registracijos data ne ankstesnė negu 2019 m. (pateikti registracijos liudijimo kopiją)
	

	2. 
	Autobusas turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) taisyklėse ir kitus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose
	

	3. 
	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 
	

	4. 
	Siūlomas autobusas turi būti tinkamas vežti keleivius, neiškomplektuotas, atitinkantis jam gamintojo techninėse sąlygose keliamus reikalavimus (pateikti autobuso gamintojo nustatytas technines charakteristikas). Jo techninė būklė turi užtikrinti saugią eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto  darbų.
	

	5. 
	Esant pirkėjo pageidavimui, 5 darbo dienų laikotarpiu privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui. 
	

	6. 
	Autobuso rida ne daugiau kaip 300 000 km (pateikti odometro parodymų foto nuotrauką)
	

	7. 
	Elektrinis liftas asmens su judumo negalia vėžimėliui įkelti.
	

	8. 
	Vietų skaičius keleiviams su vairuotoju - ne mažiau 55 vietų ir galimybė vežti asmenį su judumo negalia.
	

	9. 
	Autobusų matavimo prietaisų skalė turi būti išpildyta metrinėje matavimo sistemoje
	

	10. 
	Padangų likutis ne mažiau 60%
	

	11. 
	Padangos esančios ant vienos ašies turi būti to paties gamintojo, vienodo protektoriaus
	

	12. 
	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas
	

	13. 
	Autobuso ratai ne mažesni nei 22,5
	

	14. 
	Autobuso bagažo skyrius be išilginės pertvaros. Hidrauliniai bagažinių dangčių laikikliai. Bagažo dangčių atidarymas – vertikalus arba atverčiamas. Autobuso aukštis ne mažiau 3600mm dėl didesnės bagažinių talpos.
	

	
	Autobuso kėbulas
	

	15. 
	Autobusas turistinio tipo, ilgis ne mažiau 13m.
	

	16. 
	Autobuso kėbulas nepažeistas korozijos
	

	17. 
	Autobuso apačia nepažeista korozijos
	

	18. 
	Autobusas nedaužtas
	

	19. 
	Turi būti pažymėti autobuso pakėlimo taškai
	

	20. 
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai 
	

	
	Autobuso mobilumas
	

	21. 
	Kuro bako talpa ne mažiau  600 l, 
	

	22. 
	Kuro užpylimo anga turi būti  rakinama
	

	
	Autobuso variklis
	

	23. 
	Dyzelinis variklis
	

	24. 
	Galia - nuo 320 kW 
	

	25. 
	Variklio tūris nuo 10 000 cm3 iki 11 000 cm3
	

	26. 
	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6 C (pateikiama gamintojo sertifikato kopija su pasiūlymu)
	

	27. 
	Variklis sumontuotas autobuso gale (dėl patogesnio techninio aptarnavimo, smulkaus ir einamo remonto atliekamo Pirkėjo dirbtuvėse savo jėgomis)
	

	
	Autobuso aušinimo sistema
	

	28. 
	Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -30 °C
	

	29. 
	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas, galia ne mažesnė nei 30 kW
	

	
	Autobuso transmisija
	

	30. 
	Pavarų dėžė – mechaninė 
	

	31. 
	ABS/ASR sistemos arba lygiavertės, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 4x2
	

	32. 
	Greičio ribotuvas
	

	33. 
	Papildoma stabdžių sistema („retarderis“, „intarderis“)
	

	34. 
	Greičio palaikymo sistema
	

	35. 
	Ne mažiau 6  pavarų į priekį ir atbulinė pavara
	

	
	Autobuso keleivių salono įranga 
	

	36. 
	Turistinio tipo aukštos, minkštos atsilenkiančios su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, rankenėlėmis, atsilenkiančiu staleliu ir kišenėle iš tinklelio keleivių sėdynės, reguliuojamais pakojais. Turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB reikalavimus. Tokio pat tipo įrengta vieta gidui. Turi būti reguliuojamas galinių  sėdynių nugarėlės pasvirimo kampas.
	

	37. 
	Vairuotojo užuolaidėlė nuo saulės
	

	38. 
	Tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose, neužrasoję
	

	39. 
	Priekiniai stiklai nesuskilę, neužrasoję  ir nesuraižyti
	

	40. 
	Autonominis automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui su programuojamu šildytuvo valdymo laikrodžiu.
	

	41. 
	Klimato kontrolė (kondicionierius) vairuotojui ir keleiviams, valdomas atskirai.
	

	42. 
	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai
	

	43. 
	Gamintojo TV sistema su DVD
	

	44. 
	Individualus keleivių apipūtimas
	

	45. 
	Individualus keleivių apšvietimas
	

	46. 
	Salono garso ir šiluminė izoliacija
	

	47. 
	Pilna salono apdaila
	

	48. 
	Salono aukštis ne mažesnis kaip 1900 mm
	

	49. 
	Nesuplėšyta, švari viso salono kiliminė danga ir sėdynės
	

	50. 
	Durys valdomos oru
	

	51. 
	Keleivių įlipimo/išlipimo porankiai
	

	52. 
	Salono laikrodis ir šaldytuvas autobuso priekyje
	

	53. 
	Tualetas (WC)
	

	54. 
	Lentynos keleivių daiktams
	

	55. 
	Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės
	

	56. 
	Avarinio atidarymo plaktukai, užrašai „Avarinis išėjimas“ lietuvių kalba
	

	57. 
	Abiejų durų laiptų įlipimo laiptelių apšvietimas
	

	58. 
	Stoglangiai su avariniu išėjimu
	

	
	Kita autobuso įranga
	

	59. 
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
	

	60. 
	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
	

	61. 
	Įtaisas vilkimui, įmontuotas kėbulo priekyje.
	

	62. 
	Skaitmeninis tachografas - ES
	

	63. 
	Avarinis jungiklis
	

	64. 
	Atsarginis ratas
	

	65. 
	Tvarkingi signalizavimo prietaisai 
	

	66. 
	Tvarkingas prietaisų skydelis
	

	67. 
	Du 6 kg gesintuvai, dvi vaistinėlės, atitinkančios LR reikalavimus
	

	68. 
	Avarinio sustojimo ženklas ir dvi ratų atramos.
	

	69. 
	Priekinio stiklo plovimo sistema
	

	70. 
	Vairo kolonėlė su stiprintuvu, aukščio ir pasvirimo reguliavimu 
	

	71. 
	Atbulinės eigos garsinis signalas arba kamera 
	

	72. 
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	

	73. 
	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai
	

	74. 
	 Reguliuojamo aukščio pakaba ant oro pagalvių 
	

	75. 
	Galinio vaizdo kamera
	

	76. 
	Ne mažiau kaip 2 mėnesiai  garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius įskaitant ir jų sudedamąsias dalis)
	

	77. 
	Autobuso pristatymas ne ilgiau, kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo ir avansinio apmokėjimo
	

	78. 
	Instrumentų komplektas ir domkratas
	

	79. 
	Variklio skyriaus apšvietimas
	

	80. 
	12 V ir  24 V elektros jungtys
	

	81. 
	Linijų sekimo sistema 
	

	82. 
	Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijomis (vairuotojo vadovu)
	

	83. 
	Visa aukščiau išvardinta autobuso įranga turi veikti
	


Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso identifikaciniai numeriai (registracijos liudijimo kopija), autobuso gamintojo nustatyti techniniai parametrai ir autobuso nuotraukos:

1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo;

2. Salonas, vairuotojo vieta su matomais odometro parodymais;

3. Variklio skyrius;

4. Atviras bagažo skyrius;

5. Autobuso dugnas (neprivaloma-tik esant galimybei).
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Pirkėjo atstovui arba įgaliotam asmeniui apžiūrėti ir įvertinti autobuso techninę ir estetinę būklę. Vertinamas kėbulo korozijos (ne) buvimas, estetinis vaizdas, variklio, agregatų, elektros sistemų ir sėdynių būklė. Pasiūlymus dėl blogos techninės būklės ar netinkamo estetinio vaizdo autobuso Pirkėjas turi teisę atmesti, nors šis autobusas ir atitiktų formalius techninės specifikacijos reikalavimus.

