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PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SISTEMOS TINKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS


1. Perkančioji organizacija (toliau – Perkančioji organizacija arba PO) ketina įsigyti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos tinklų paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai).
2. Informacija apie objektą: Visagino miesto paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizacijos tinklai ir kolektoriai sudaro apie 54000,00 m, iš jų:
43 269,50 m – žemėje (apie 81,8 proc.);
5 202,50 m – nuo surinkimo šulinių iki kvartalinių tinklų;
2 170,00 m – kanalizacijos tinklų kolektoriuje;
248,50 m – drenažas;
250 m ~ latakai;
2 098 vienetų šulinių;
554 vienetai šulinėlių;
2 išleistuvai (1 ir III mikrorajone).
Lietaus kanalizacijos tinklų vamzdžių skersmenys: 100 – 300mm, 300 – 700mm, 800 – 1000 mm, 1200mm – 1500mm. 
Visagino miesto teritorija 190 ha.
3. Darbų apimtis: Rangovas sutarties vykdymo metu turės atlikti šiuos darbus (lentelėje nurodytas minimalus jų kiekis):

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas

	
	1
	2

	1.
	II gr. grunto kasimas ir užpylimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą , sutankinant
	
m3

	
2.
	
Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčiais , kai gruntas II grupės  
	
m3

	3
	      Išilginių vandens nuleidimo griovių kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas III grupės  
	
m3

	4.
	II gr. grunto kasimas ir užpylimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, sutankinant
	
m3

	5.
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (grunto kasimas iš po vandens)  
	
m3

	6
	Grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose gilesnėse iki 5m tranšėjose (iškasose), iškeliant gruntą kranu , kai gruntas II grupės  
	
m3

	7.
	Grunto transportavimas autosavivarčiais 10 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	
m3

	8.
	Betoninių latakų šuliniuose remontas 
	vnt.

	9.
	Šulinio perdengimo plokštės keitimas****
	vnt.

	10.
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir duobių siurbliu.
	val.

	11.
	Lietaus kanalizacijos šulinio 1 m. aukščio angos remontas, keičiant g/b žiedus****
	vnt.

	12.
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais 
D = 700 mm.; h = 150 mm****
	vnt.

	13.
	Ketinių liukų keitimas ****
	vnt.

	14.
	15 cm storio pagrindo iš skaldos atstatymas po inžinerinių tinklų remonto  

	
m2

	15.
	Skersinių siūlių frezavimas freza W-350 asfaltbetonio dangoje  

	
m

	16.
	20 cm storio betono pagrindo atstatymas po inžinerinių tinklų remonto  

	
m2

	17.
	Šaligatvio, bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo 
	m 

	18.
	Lietaus tinklų apžiūra, leidžiantis į šulinį išsiaiškinant pažeidimus tinkluose
	vnt.

	19.
	Šulinių valymas rankiniu būdu
	m3

	20.
	Šulinių valymas dumbliasiurbe a/mašina 

	     m3          

	21.
	Sąvartos paslaugos
	m3

	22.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 
	m3

	23.
	Nuotakyno praplovimas hidrodinamine mašina
	val.

	24.
	Požeminių tinklų (vamzdynų) televizinė diagnostika
	val.

	25.
	Metalinių kopėčių įrengimas šuliniuose****
	m

	26.
	Lietaus nuotekų surinkimo latakų tvarkymas, keitimas****
	m

	27.
	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 (sluoksnio storis 7 cm)  

	
m2

	28.
	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu  užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio  

	
m2

	29.
	Plieninių daugiau 1000-1200 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant  
	
m

	30.
	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose  

	m3

	31.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm  (PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.)

	
m

	32.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm  
(PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.)

	
m

	33.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm  
(PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.)

	
m

	34.
	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių 600-800 mm skersmens klojimas  
(HDPE  PR  ID  SN 8)
	 	
       m

	35.
	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių 1000-1200 mm skersmens klojimas  
	(HDPE  PR  ID  SN 8)
	
m

	36.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  

	m3

	37.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant  

	
m3

	38.
	Betono trinkelių įregimas grindinio atstatymas,     užpilant siūles (  cemento skiediniu)  

	
m2

	39.
	Betono dangos išardimas  kelio naudojant hidraulinį kūjį  

	m3

	40.
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  

	
vnt

	41.
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose  

	vnt

	42.
	160-315 mm skersmens plastmasinių protarpinis montavimas  

	vnt

	43.
	Standartiniu SBH tipo plieniniu klojiniu transejos grunto stabilizavimui montavimas ir ismontavimas.  

	m2

	44.
	Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su D didesnio kaip 500mm vamzdynais gyvenvietėse ir pram.aikštelėse  

	m




     

 Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti ir kitus, techninėje užduotyje nenumatytus, darbus (įskaitant ir prekes, ir/ar paslaugas (kai reikia)), kurie yra tiesiogiai susiję su techninėje užduotyje išvardintais darbais, tačiau tokių nenumatytų darbų kaina, per visą sutarties laikotarpį negali būti didesnė nei nurodyta sutartyje. Išlaidas, kurios susijusios su kitomis Rangovo veiklomis ar Rangovo veiklomis pagal kitus užsakymus,  Rangovas apmoka pats. PO pareikalavus, Rangovas privalės ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Į nenumatytų darbų kainą negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

1. Darbų vykdymo eiga: PO teikia Rangovui darbo užduotį ir nurodo jos atlikimo terminą → Rangovas išanalizavęs užduotį teikia PO ketinamų atlikti darbų sąrašą, apimtis bei ketinamų atlikti darbų įkainius (sutartyje nenumatyti darbai (kartu su prekėmis ir/ar paslaugomis, kai to reikia) turi būti įkainoti konkurencingomis, rinką atitinkančiomis kainomis). Rangovas darbus vykdyti gali tik suderinęs minėtus duomenis su PO.
2. Rangovas rūpinasi dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti žemės kasinėjimo darbus, rengimu bei derinimu, išskyrus prašymą šį leidimą gauti (suderintus dokumentus Rangovas pateikia PO.  Prašymą savivaldybės administracijai, šiam leidimui gauti, teikia pati PO).
3. Rangovas, prevencijos vykdymo tikslais, Perkančiajai organizacijai teikia informaciją apie paviršinių nuotekų (lietaus) nuotakyno atkarpų ar elementų būklę, numatydamas priemones, darbų apimtis, sąmatą (-as) numatomiems darbams, teikia informaciją apie paviršinių (lietaus) nuotekų kokybę.
4. Rangovas, esant avarinėms situacijoms, privalo užtikrinti darbų vykdymą ne tik darbo valandomis, o visą parą, taip pat ir poilsio, ir švenčių dienomis. Avarijos atveju rangovas privalo į įvykio vietą atvykti ne vėliau kaip per 2 valandas nuo pranešimo gavimo.
5. Rangovas darbus organizuoja taip, kad būtų užtikrinamas saugus transporto eismas bei pėsčiųjų saugumas. Darbo vietas Rangovas turi aptverti apsaugine tvora.
6. Rangovas vykdydamas darbus privalo palaikyti švarą ir tvarką darbų vykdymo vietoje, privalo atliekas tvarkyti taip, kad nebūtų sukeltas pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Rangovas ir po darbų atlikimo privalo tinkamai sutvarkyti vietą, kurioje buvo atliekami darbai.
7. Atliekų pristatymu į atliekų apdorojimo vietą bei mokesčių ir rinkliavų savalaikiu apmokėjimu rūpinasi Rangovas.
8. Esant poreikiui Rangovas apie ketinamus atlikti darbus praneša ir darbų vykdymą suderina su: Visagino PK veiklos skyriumi ir/arba Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, ir/arba UAB „Visagino energija“, ir/arba AB „ESO“, ir/arba Visagino priešgaisrine gelbėjimo valdyba, ir/arba Visagino savivaldybės administracija, ir/arba Telekomunikacinių ir šviesolaidinių tinklų savininkais, ir/arba kitomis būtinomis įstaigomis (institucijomis).
9. Darbų metu Rangovas privalo užtikrinti galimybę perkančiosios organizacijos atstovams nevaržomai privažiuoti ir pateikti prie darbų vietų.
10. Rangovas darbams atlikti turi naudoti techniškai tvarkingus, darbui pritaikytus įrenginius, transporto priemones, mechanizmus.
11. Rangovas užtikrina, kad darbams atlikti naudos tik ES sertifikuotas detales, medžiagas ir kitus gaminius (pvz. metaliniai – ketiniai dangčiai) taip pat užtikrina, kad darbams atlikti naudojamos medžiagos, detalės ir kiti gaminiai bus naudojami pagal paskirtį.
12. Perkančioji organizacija teikia Rangovui visą turimą medžiagą, reikalingą tinkamam sutarties įvykdymui.
13. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis: Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu; Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir šių teisės aktų naujinimais ir kitais Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais teises aktais.
14. Rangovo personalas, vykdantis darbus, privalo vilkėti išsiskiriančią aprangą su aiškiai matomu Rangovo įmonės pavadinimu ir/ar logotipu, privalo laikytis darbų saugos ir sveikatos reikalavimų (kontrolė paliekama Rangovui).
15. Įvykdytiems darbams Rangovas suteikia 5 metų garantinį laikotarpį, o paslėptiems darbams – 10 metų garantinį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo darbų priėmimo–perdavimo akto (antro parašo) pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu visus darbų defektus Rangovas privalo ištaisyti neatlygintinai per su PO suderintą terminą.
16. Pirkimui taikomi aplinkos apsagos kriterijai, vykdant žaliąjį pirkimą.
Perkama nematerialaus pobūdžio paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu,     kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamos poveikis aplinkai, nesukuriamos taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.  
17. Numatyti darbai užsakomi pagal poreikį (minimalus numatytų darbų kiekis –
kiekvienos pozicijos atskirai 1 (vienas) mato vnt.), jiems taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara (apmokama už faktiškai atliktus darbus), nenumatytiems darbams taikoma vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara (apmokamos tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu. 

Kilus klausimams dėl techninės specifikacijos kreiptis:
Paviršinių nuotekų tinklų tvarkymo vyr. specialistas Arkadij Škulepa, tel. +370 690 08969,
el. p. arkadij.skulepa@visaginobustas.lt.



