Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	UAB „Visagino būstas“



PASIŪLYMAS
DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SISTEMOS TINKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO 
			____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus]
Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris, el. pašto adresas
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto/subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai 
	Statybos rangos sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą/subrangovą

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Ūkio subjektai/subrangovai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	





*Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subrangovų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **
	Eil. Nr.
	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai 
(įvardinti konkrečiai darbus);

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.
Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir subrangovo/Tiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs pirkimą, įdarbins šį specialistą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome: 


	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Vieneto įkainis (kaina) Eur be PVM
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	
	
	

	1.
	II gr. grunto kasimas ir užpylimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą sutankinant
	m3
	
	
	
	
	

	
2.
	
Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčiais , kai gruntas II grupės
	m3
	
	
	
	
	

	3
	Išilginių vandens nuleidimo griovių kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas III grupės
	m3
	
	
	
	
	

	4.
	II gr. grunto kasimas ir užpylimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, sutankinant
	m3
	
	
	
	
	

	5.
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (grunto kasimas iš po vandens)  
	m3
	
	
	
	
	

	6
	Grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose gilesnėse iki 5m tranšėjose (iškasose), iškeliant gruntą kranu , kai gruntas II grupės  
	m3
	
	
	
	
	

	7.
	Grunto transportavimas autosavivarčiais 10 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	m3
	
	
	
	
	

	8.
	Betoninių latakų šuliniuose remontas 
	vnt.
	
	
	
	
	

	9.
	Šulinio perdengimo plokštės keitimas
	vnt.
	
	
	
	
	

	10.
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir duobių siurbliu.
	val.
	
	
	
	
	

	11.
	Lietaus kanalizacijos šulinio 1 m. aukščio angos remontas, keičiant g/b žiedus
	vnt. 
	
	
	
	
	

	12.
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais 
D = 700 mm.; h = 150 mm
	vnt.
	
	
	
	
	

	13.
	Ketinių liukų keitimas 
	vnt.
	
	
	
	
	

	14.
	15 cm storio pagrindo iš skaldos atstatymas po inžinerinių tinklų remonto  

	m2
	
	
	
	
	

	15.
	Skersinių siūlių frezavimas freza W-350 asfaltbetonio dangoje  

	m
	
	
	
	
	

	16.
	20 cm storio betono pagrindo atstatymas po inžinerinių tinklų remonto  

	m2
	
	
	
	
	

	17.
	Šaligatvio, bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo 
	m 
	
	
	
	
	

	18.
	Lietaus tinklų apžiūra, leidžiantis į šulinį išsiaiškinant pažeidimus tinkluose
	vnt.
	
	
	
	
	

	19.
	Šulinių valymas rankiniu būdu
	m3
	
	
	
	
	

	20.
	Šulinių valymas dumbliasiurbe a/mašina 

	     m3          
	
	
	
	
	

	21.
	Sąvartos paslaugos
	m3
	
	
	
	
	

	22.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 
	m3
	
	
	
	
	

	23.
	Nuotakyno praplovimas hidrodinamine mašina
	val.
	
	
	
	
	

	24.
	Požeminių tinklų (vamzdynų) televizinė diagnostika
	val.
	
	
	
	
	

	25.
	Metalinių kopėčių įrengimas šuliniuose
	m
	
	
	
	
	

	26.
	Lietaus nuotekų surinkimo latakų tvarkymas, keitimas
	m
	
	
	
	
	

	27.
	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 (sluoksnio storis 7 cm)  

	m2
	
	
	
	
	

	28.
	Dirvos paruošimas gazonams rank. Būdu, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio  

	m2
	
	
	
	
	

	29.
	Plieninių daugiau 1000-1200 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant  
	m
	
	
	
	
	

	30.
	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose  

	m³
	
	
	
	
	

	31.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm  (PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.)

	m
	
	
	
	
	

	32.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm  
(PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.)

	m
	
	
	
	
	

	33.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm  
(PVC vamzdžiai klasė S , išor. kanaliz.)

	m
	
	
	
	
	

	34.
	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių 600-800 mm skersmens klojimas  
(HDPE  PR  ID  SN 8)
	 	m
	
	
	
	
	

	35.
	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių 1000-1200 mm skersmens klojimas  
	(HDPE  PR  ID  SN 8)
	m
	
	
	
	
	

	36.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  

	m³	
	
	
	
	
	

	37.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant  

	m³	
	
	
	
	
	

	38.
	Betono trinkelių įregimas grindinio atstatymas,     užpilant siūles (  cemento skiediniu)  

	m2
	
	
	
	
	

	39.
	Betono dangos išardimas  kelio naudojant hidraulinį kūjį  

	m³	
	
	
	
	
	

	40.
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  

	vnt
	
	
	
	
	

	41.
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose  

	vnt
	
	
	
	
	

	42.
	160-315 mm skersmens plastmasinių protarpinis montavimas  

	vnt
	
	
	
	
	

	43.
	Standartiniu SBH tipo plieniniu klojiniu transejos grunto stabilizavimui montavimas ir ismontavimas.  

	m2
	
	
	
	
	

	44.
	Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su D didesnio kaip 500mm vamzdynais gyvenvietėse ir pram.aikštelėse  

	m
	
	
	
	
	

	
	Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM:
	
	
	
	
	

	
	PVM kaina Eur:
	
	
	
	
	

	
	Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM:
	
	
	
	
	




Pastabos:
Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui. Minimalus ketinimas įsigyti darbų kiekis nurodytas techninėje specifikacijoje. Maksimali sutarties kaina nurodyta sutarties projekte.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;
- pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
	Eil.
Nr.
	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	Įgaliojimas
	

	3.
	...........
	





	
	
	

	(Tiekėjo vadovo ir jo galioto asmens pareigos)
	(parašas)
	(vardas, pavardė)






