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[bookmark: _Hlk20986679]TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

N3 klasės automobilis su hidrauliniu keltuvu, druskos barstytuvu ir sniego valytuvu.

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – AB „Panevėžio specialus autotransportas.
0. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas:
[bookmark: _Hlk56710307][bookmark: _Hlk54611053]Prekės:
[bookmark: _Hlk129717536]1.4.1. Krovininis automobilis N3 klasės  su hidrauliniu keltuvu, druskos barstytuvu ir sniego valytuvu.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.  Pirkimo objektas neskirstomas į dalis:
2.1.1. Krovininis automobilis N3 klasės  su hidrauliniu keltuvu, druskos barstytuvu ir sniego valytuvu. 
3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
[bookmark: _Hlk85542665]3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus. 
3.2. Papildomi reikalavimai:
3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (skaitmenine ir analogine formomis), krovininio automobilio EB atitikties deklaracija. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (pateikti reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai).
[bookmark: _Hlk53391202]3.2.2. Automobiliui ir įrangai  suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai. 
3.2.3. Remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant  automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.
3.2.4. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį. 
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:
[bookmark: _Hlk98916872]4.1. Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo buveinę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.
4.2. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 240 (du šimtai keturiasdešimt dienų) po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
4.3. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris .
4.4. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.
5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI
5.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:
5.1.1. Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).  
5.1.2. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).
5.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu). 
5.1.4.  Prekė turi atitiki šiuos reikalavimus:
5.1.4.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;
5.1.4.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
5.4.4.3.  Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

__________
Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.





PREKIŲ, PIRKIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ, SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGŲ
ATITIKTIES LENTELĖ
AUTOMOBILIO SU HIDRAULINIU KELTUVU, DRUSKOS BARSTYTUVU IR SNIEGO VALYTUVU


Paaiškinimas lentelės pildymui (šis paaiškinimas teikiant pasiūlymą ištrinamas): 

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės gamintojus, modelius. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:
[bookmark: x__Hlk33085802]Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.
Pabrėžiame, kad pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų, išreikštų konkrečiais fizikiniais ir matematiniais dydžiais, atitikimo pagrindimas vadovaujantis vien tik Tiekėjo (gamintojo atstovo) deklaratyviais teiginiais, kurie nepagrįsti jokiais dokumentais ar informacija, kurią Perkančioji organizacija galėtų patikrinti, negalimas.
Sutarties vykdymo sąlygų, pirkimo dokumentų reikalavimams, kuriems negali būti pateikti dokumentai (pvz., pristatymo terminas) tiekėjas turi patvirtinti reikalavimų įvykdymą. 

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.
[bookmark: _Hlk66272394]Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 







	Reikalavimo charakteristika (aprašymas)
	Atitikimas reikalaujamai charakteristikai, pateikiami dokumentai (pildo tiekėjas)

	Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos

	1. 
	Pirkimo objektas suprantamas kaip viena, sklandžiai veikianti visuma – automobilis su hidrauliniu keltuvu, druskų barstytuvu ir sniego valytuvu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pirkimo objektas viena, sklandžiai veikianti visuma – automobilis su hidrauliniu keltuvu, druskų barstytuvu ir sniego valytuvu.

	2. 
	Automobilis turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2025 m., serijinės gamybos, gaminamas ne trumpiau kaip 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiško jau pagamintos automobilio nuotraukas ir/ar brėžinius ir/ar brošiūras. Nuotraukose turi būti matomas automobilio logotipas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis naujas, pagamintas ____ m., serijinės gamybos, gaminamas ______ metus. Pateikiamos analogiško jau pagaminto automobilio nuotraukos ir/ar brėžiniai ir/ar brošiūros. Nuotraukose matomas automobilio logotipas.

	3. 
	Įranga turi būti nauja, ne senesnė kaip 2025 m., serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys), gaminama ne trumpiau nei 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukas ir/ar brėžinius ir/ar brošiūras. Nuotraukose turi būti matomi įrangos logotipai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), įranga nauja, pagaminta ____ m., serijinės gamybos, gaminama______ metus. Pateikiamos analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukos ir/ar brėžinius ir/ar brošiūras. Nuotraukose matomos įrangos logotipai. 
Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______.

	4. 
	Automobilis ir įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne ilgiau kaip per 240 (du šimtai keturiasdešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis ir įranga visiškai paruošti darbui bus pristatyti per ______ dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

	5. 
	Pirkimo objektas pristatomas perkančiosios organizacijos buveinės adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžyje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pirkimo objektas pristatomas  adresu: 

	6. 
	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį VĮ Regitra Perkančiosios organizacijos arba Lizingo davėjo (finansuotojo) vardu (patikslinama su perkančiąja organizacija). TA apžiūros galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 11 mėn. Pateikiamas dokumentas kartu su automobiliu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis įregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu. TA apžiūros galiojimas ____ mėn.

	7. 
	Garantinio laikotarpio metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi šalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), garantinio laikotarpio metu atsiradusius gedimus Tiekėjas šalina savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietos.

	8. 
	Reakcija į pranešimą apie gedimą – 24 val. nuo el. žinutės ar telefoninio skambučio gavimo. Automobilis specializuotą servisą turi pasiekti ne vėliau kaip per 48 val. darbo dienomis. Sugedus įrangai, galioja tie patys terminai, o remontas gali būti atliekamas ir perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje, jei Tiekėjas turi mobilią serviso komandą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), reakcija į pranešimą apie gedimą – _____val. nuo el. žinutės ar telefoninio skambučio gavimo. Automobilis specializuotą servisą pasiekia per  ____ val. darbo dienomis. Sugedus įrangai, galioja tie patys terminai, o remontas gali būti atliekamas ir perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje.

	9. 
	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
Įrangos remontas ar techninis aptarnavimas gali būti vykdomas Pirkėjo buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),
Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______.

	10. 
	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis turi apdrausti automobilį CA draudimu dėl jo registravimo ir pristatymo į perkančiosios organizacijos bazę.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apdraudžia automobilį CA draudimu dėl jo registravimo ir pristatymo į perkančiosios organizacijos bazę.

	11. 
	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko ne mažiau kaip 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), perkančiosios organizacijos personalas apmokomas dirbti su pateikiamu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga automobilio pristatymo perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje.

	II. Reikalavimai automobiliui

	2.1
	Bendroji masė, ne mažiau 18 000 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), bendroji masė, __________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.2
	Variklis dyzelinis, galia ne mažiau kaip 280 AG.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklis dyzelinis, galia ________ AG. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.3
	Variklio išmetami teršalai turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklio išmetami teršalai atitinka EURO ___ varikliams keliamus emisijos reikalavimus.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.4
	Pavarų dėžė mechaninė su automatiniu pavarų perjungimu arba automatinė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pavarų dėžė ____________________.

	2.5
	Kuro bakas atsparus korozijai, rakinamas bako dangtelis, ne mažiau kaip 200 l. talpos. Su kuro šildymo sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kuro bakas atsparus korozijai, rakinamas bako dangtelis, _____ l. talpos. Su kuro šildymo sistema.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.6
	AdBlue bako talpa ne mažiau 30 l.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), AdBlue bako talpa _______ l. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.7
	Ratų formulė 4x2
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), ratų formulė _________.

	2.8
	Važiuoklė, priekinė pakaba linginė, galinė – pneumatinė arba linginė. 
Ašių apkrovos: priekinė – ne mažiau kaip 7500 kg., galinė ne mažiau kaip 12000 kg. 
Atstumas tarp ašių – ne didesnis nei 4000 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), važiuoklė, priekinė pakaba _________, galinė – ______________. 
Ašių apkrovos: priekinė – ________ kg., galinė __________ kg. 
Atstumas tarp ašių – __________ mm.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.9
	Priekinis bamperis - plieninis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), priekinis bamperis - plieninis. ___________.

	2.10
	Kabina – dieninė. Vairo padėtis kairėje pusėje. Ne mažiau 2 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė su pneumatine pakaba, reguliuojama ne mažiau trimis padėtimis. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), Kabina – dieninė. Vairo padėtis kairėje pusėje. ________sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė su pneumatine pakaba, reguliuojama __________ padėtimis.

	2.11
	Vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, turi būti galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, su galimybe reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą.

	2.12
	Kabinos spalva vienspalvė, balta, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,),  kabinos spalva vienspalvė, balta, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo.

	2.13
	Veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Papildomas plačiakampis veidrodis keleivio pusėje (privažiavimo veidrodis).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Papildomas plačiakampis veidrodis keleivio pusėje (privažiavimo veidrodis).

	2.14
	Priekinis stiklas šildomas elektra.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), priekinis stiklas šildomas elektra.

	2.15
	Stabdžiai pneumatiniai, dviejų kontūrų. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), stabdžiai pneumatiniai, dviejų kontūrų.

	2.16
	Elektroninė stabdžių sistema (EBS);
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS);
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESP)
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), elektroninė stabdžių sistema (EBS), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektrononė stabilumo kontrolė (ESP).

	2.17
	1. Vaistinėlė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas;
2. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės);
3. Domkratas;
4. Atsarginis ratas;
5. Įspėjantis atbulinės eigos signalas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pridedama:
1.
2.
3.
4.
5.

	2.18
	Skaitmeninis tachografas turi būti sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Su preke pateikiamas sertifikatas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  skaitmeninis tachografas sertifikuotas, aktyvuotas.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.19
	Greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1km/h), su pirmine registracija. Su preke pateikiamas greičio ribotuvo sertifikatas.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), greičio ribotuvas sertifikuotas, su pirmine registracija. Kartu su preke pateikiamas greičio ribotuvo sertifikatas.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.20
	Turi būti sumontuota sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, atvesti visi reikalingi laidai ir jungtys, reikalingos sniego valytuvui valdyti.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  sumontuota sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, atvesti visi reikalingi laidai ir jungtys, reikalingos sniego valytuvui valdyti.

	III. Hidraulinis konteinerių keltuvas

	3.1
	Hidraulinis konteinerių keltuvas, skirtas statybinio laužo konteineriams užkelti (SkipLoader). Turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pagal šiuolaikinę technologiją ir dizainą. Hidraulinio keltuvo konstrukcija turi turėti CE ženklinimą. Su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įrangos EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.  
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), hidraulinis konteinerių keltuvas, skirtas statybinio laužo konteineriams užkelti (SkipLoader). Naujas, pagamintas _______ metais, pagal šiuolaikinę technologiją ir dizainą. Hidraulinio keltuvo konstrukcija turi CE ženklinimą. Su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įrangos EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.  
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	3.2
	Keliamoji galia turi būti ne mažiau 12000 kg - sutrauktomis strėlėmis ir ne mažiau 9 000 kg išstumtomis strėlėmis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), keliamoji galia _________ kg. - sutrauktomis strėlėmis ir ___________ kg. išstumtomis strėlėmis. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	3.3
	Turi būti dvi hidraulinės teleskopinės strėlės ne mažiau 4000 mm ilgio – teleskopo eiga ne mažiau-1400 mm. Galinės nepriklausomai nuleidžiamos atramos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), dvi hidraulinės teleskopinės strėlės _________ mm ilgio – teleskopo eiga - ________ mm. Galinės nepriklausomai nuleidžiamos atramos.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	3.4
	Platformos ilgis turi būti ilgis ne mažesnis kaip 4400 mm. Platforma turi būti pritaikyta DIN 30720 standartui, 20 m3 konteineriui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), platformos ilgis ____________ mm., platforma pritaikyta _______ standartui.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	3.5
	Visos valdymo funkcijos atliekamos radijo bangų pulteliu. Taip pat numatytas avarinis išorinis visų funkcijų valdymas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), visos valdymo funkcijos atliekamos radijo bangų pulteliu. Numatytas avarinis išorinis visų funkcijų valdymas.

	3.6
	Hidraulinio keltuvo valdymo pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti),   hidraulinio keltuvo valdymo pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi.

	3.7
	Turi būti hidraulinis arba pneumatinis viengubas per centrą sumontuotas išvertimo kablys. Kablys komplektuojamas su užraktu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), ____________viengubas per centrą sumontuotas išvertimo kablys. Kablys komplektuojamas su užraktu.

	3.8
	Turi būti ne mažiau negu du hidrauliniai atraminiai padeliai (užraktai) iš abiejų pusių.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti),  _____ hidrauliniai atraminiai padeliai (užraktai) iš abiejų pusių.

	3.9
	Priekiniai atraminiai padeliai perstatomi, ne mažiau trijų padėčių.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti),    priekiniai atraminiai padeliai perstatomi, _______ padėčių.

	3.10
	Turi būti kopetėlės užlipimui ant platformos.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), kopetėlės užlipimui ant platformos.

	3.11
	Turi būti keturios konteinerių kėlimo grandinės su saugiais kablių užraktais ir apsaugomis nuo barškėjimo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   _______ grandinės su saugiais kablių užraktais ir apsaugomis nuo barškėjimo.

	3.12
	Atstumas tarp hidraulinių teleskopinių strėlių turi būti ne mažesnis kaip 2100 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   atstumas tarp hidraulinių teleskopinių strėlių ________ mm. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	IV. Drėgnos druskos/smėlio mišinio barstytuvas

	4.1
	Druskos barstytuvas, skirtas druskos, druskos-smėlio mišinio, smėlio ir smulkios skaldelės išbėrimui su drėkinimu druskos tirpalu arba be jo galimybe.
Turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais. pagal šiuolaikinę technologiją ir dizainą. Barstytuvo konstrukcija turi turėti CE ženklinimą. Su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo įrangos EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.  
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), druskos barstytuvas, skirtas druskos, druskos-smėlio mišinio, smėlio ir smulkios skaldelės išbėrimui su drėkinimu druskos tirpalu arba be jo galimybe.
Naujas, pagamintas _______ metais. pagal šiuolaikinę technologiją ir dizainą. Barstytuvo konstrukcija turi CE ženklinimą. Su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įrangos EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.  
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.2
	Druskos barstytuvas montuojamas ant teleskopinės konteinerių pakrovimo (SkipLoader) sistemos platformos, kuri sumontuota ant automobilio važiuoklės. 
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), druskos barstytuvas montuojamas ant teleskopinės konteinerių pakrovimo (SkipLoader) sistemos platformos, kuri sumontuota ant automobilio važiuoklės ir kurios naudingas dugno  ilgis yra  __________ mm. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.3
	Nuo automobilio sistemų, nenaudojant papildomų dyzelinių ar benzininių variklių. Barstytuvas turi būti paprastai (nesudėtinga) atjungiamas/prijungiamas prie automobilio jėgainės. Barstytuvo uždėjimas/nuėmimas atliekamas tik automobilio hidraulinio keltuvo pagalba, nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti),  nuo automobilio sistemų, nenaudojant papildomų dyzelinių ar benzininių variklių. Barstytuvas paprastai (nesudėtinga) atjungiamas/prijungiamas prie automobilio jėgainės. Barstytuvo uždėjimas/nuėmimas atliekamas tik automobilio hidraulinio keltuvo pagalba, nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių.

	4.4
	Korpusas pagamintas iš chloridams atsparių medžiagų  ir/arba padengtas antikorozinėmis dangomis ir dažytas. Metalinių paviršių dažų dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 μm (pateikti gamintojo patvirtinimą). Su chloridais tiesiogiai besiliečiantys elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba plastiko. Barstytuvo kėlimo sistemos dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), korpusas pagamintas iš chloridams atsparių medžiagų, padengtas antikorozinėmis dangomis ir dažytas. Metalinių paviršių dažų dangos sluoksnio storis ________μm. Su chloridais tiesiogiai besiliečiantys elementai pagaminti iš __________________. Barstytuvo kėlimo sistemos dalys pagamintos iš _________________________. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.5
	Bunkerio dugnas turi būti pilnai sandarus, visiškai uždengtas ir turi užtikrinti, kad iš po medžiagų padavimo sistemos barstoma medžiaga ne papuls ant automobilio kėbulo.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), bunkerio dugnas pilnai sandarus, visiškai uždengtas ir užtikrina, kad iš po medžiagų padavimo sistemos barstoma medžiaga ne papuls ant automobilio kėbulo.

	4.6
	Bunkerio talpa barstomai medžiagai ne mažiau 4 m3. 
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), bunkerio talpa barstomai medžiagai _____ m3. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.7
	Bendras barstytuvo svoris turi būti ne didesnis kaip 1800 kg.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), bendras barstytuvo svoris ________ kg.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.8
	Bunkeris turi būti uždengtas plieniniu tinklu su 100x100 mm angomis ir nepralaidžiu drėgmei, atverčiamu į šonus tentu.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), bunkeris uždengtas plieniniu tinklu su _________ mm angomis ir nepralaidžiu drėgmei, atverčiamu į šonus tentu.

	4.9
	Barstymo lėkštė – reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno, apvalaus skerspjūvio diskas, užtikrinantis išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 2.0-8.0 m ribose.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), barstymo lėkštė – reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno, apvalaus skerspjūvio diskas, užtikrinantis išberiamos medžiagos pločio reguliavimą ________ m ribose.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.10
	Turi būti galimybė vairuotojui iš kabinos reguliuoti išberiamos medžiagos kiekį, kuris gali svyruoti: chloridai nuo 5-40 g/m2; 
smėlis, žvyras, skaldelė – 50-300g/m2;
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), galimybė vairuotojui iš kabinos reguliuoti išberiamos medžiagos kiekį, kuris gali svyruoti: chloridai nuo _______ g/m2, smėlis, žvyras, skaldelė – _________g/m2. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.11
	Druskos tirpalo talpos turi būti atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai. Jungiamos žarnos, uždaromoji armatūra ir kitos komplektuojančios detalės (turinčios kontaktą su agresyvia terpe)  turi būti atsparios korozijai. Talpų bendras tūris – ne mažiau 1000 l.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), druskos tirpalo talpos atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai. Jungiamos žarnos, uždaromoji armatūra ir kitos komplektuojančios detalės (turinčios kontaktą su agresyvia terpe)  atsparios korozijai. Talpų bendras tūris – _____l. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.12
	Turi būti sumontuotas minimalaus druskos tirpalo kiekio talpose daviklis, kuris aktyvuotų siurblio gesinimą. 
Turi būti sumontuotas bekontaktis, elektroninis druskos bėrimo daviklis.
Informacija iš daviklių turi būti atvaizduojame pulte.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), sumontuotas minimalaus druskos tirpalo kiekio talpose daviklis, kuris aktyvuoja siurblio gesinimą.  Sumontuotas bekontaktis, elektroninis druskos bėrimo daviklis. Informacija iš daviklių atvaizduojame pulte.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.13
	Įranga turi būti komplektuojama su baltos šviesos LED žibintais  barstymo zonos apšvietimui ir mirksinčiu LED oranžinės spalvos švyturėliu.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), įranga komplektuojama su baltos šviesos LED žibintais  barstymo zonos apšvietimui ir mirksinčiu LED oranžinės spalvos švyturėliu.

	4.14
	Turi būti užtikrinta rankinio valdymo galimybė, sugedus elektroninei valdymo sistemai (jeigu siūlomo barstytuvo pavara hidraulinė).
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), užtikrinta rankinio valdymo galimybė, sugedus elektroninei valdymo sistemai.

	4.15
	Druskos barstymo valdymas atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu valdymo pultu.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), druskos barstymo valdymas atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu valdymo pultu.

	4.16
	Valdymo pultas reguliuojantis išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, valdymo pulto ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 5 coliai, ekranas spalvotas.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valdymo pultas reguliuojantis išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, valdymo pulto ekrano įstrižainė – _________ coliai, ekranas spalvotas.

	4.17
	Barstymas turi būti galimas, nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), barstymas galimas, nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint.

	V. Sniego valytuvas

	5.1
	Turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 
Valytuvas skirtas nublokšti sniegą nuo kelio važiuojamosios dalies į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu (viršutinėje dalyje „stogelis“ C formos deflektorius) automobiliui judant 40 km/h  ir didesniu greičiu.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), nenaudotas, pagamintas _______ m. 
Valytuvas skirtas nublokšti sniegą nuo kelio važiuojamosios dalies į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu (viršutinėje dalyje „stogelis“ C formos deflektorius) automobiliui judant 40 km/h  ir didesniu greičiu. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	5.2
	Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga pažymėta CE ženklu. Su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), atitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga pažymėta CE ženklu. Su pasiūlymu pateikiama gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	5.3
	Turi būti montuojamas prie ratinės transporto priemonės priekinės prikabinimo plokštės (DIN 76060 - A), sumontuojamas ir demontuojamas lengvai ir greitai.
Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas.  Pakaba pagaminta ir sumontuota ant automobilio pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“).
Elektros rozetė valytuvui su greito jungimo jungtimi priekyje.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), montuojamas prie ratinės transporto priemonės priekinės prikabinimo plokštės (DIN 76060 - A), sumontuojamas ir demontuojamas lengvai ir greitai.
Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas.  Pakaba pagaminta ir sumontuota ant automobilio pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“).
Elektros rozetė valytuvui su greito jungimo jungtimi priekyje.

	5.4
	Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinoje esančio pulto. Energijos šaltinis – nepriklausoma (autonominė) elektro-hidraulinė  stotelė, sumontuota ant sniego valytuvo. Elektros instaliacija – 24 V.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinoje esančio pulto. Energijos šaltinis – nepriklausoma (autonominė) elektro-hidraulinė  stotelė, sumontuota ant sniego valytuvo. Elektros instaliacija – ____ V.

	5.5
	Valytuvo pasukimas automobilio išilginės ašies atžvilgiu 300 +/-30 .Valytuvo forma ir konstrukcija pritaikyta sniegui nublokšti į kairę ar dešinę pusę.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valytuvo pasukimas automobilio išilginės ašies atžvilgiu _____0 .Valytuvo forma ir konstrukcija pritaikyta sniegui nublokšti į kairę ar dešinę pusę.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	5.6
	Valytuvo plotis turi būti  ne mažiau kaip 3200 mm.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valytuvo plotis ______ mm.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	
	Valomo ruožo darbinis plotis, esant maksimaliam pasukimui, turi būti ne mažiau kaip 2700 mm.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valomo ruožo darbinis plotis esant maksimaliam pasukimui  ____________ mm.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	
	Valytuvo aukštis ne mažiau kaip 1000 mm. 
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valytuvo aukštis ______ mm.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	
	Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, pripučiamais, reguliuojamo aukščio ratukais.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valytuvas komplektuojamas su atraminiais, pripučiamais, reguliuojamo aukščio ratukais.

	
	Atakos kampas nuo 0 iki -10o arba ašmenys statmeni valomam paviršiui.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), atakos kampas _____o arba ašmenys statmeni valomam paviršiui. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	
	Valymo segmentai turi būti  – guminiai, storis ne mažiau kaip 50 mm.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valymo segmentai  – guminiai, storis ________  mm. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	
	Turi būti hidraulinis smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), hidraulinis smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas.

	
	Turi būti „plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), „plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija.

	
	Turi būti svoris ne mažiau kaip 600 kg., bet ne daugiau kaip 900kg.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), valytuvo svoris_____ kg. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	
	Turi būti sandėliavimo kojos.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), sandėliavimo kojos.

	
	Turi būti komplektuojamas su gabaritiniu apšvietimu iš abiejų pusių.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), komplektuojamas su gabaritiniu apšvietimu iš abiejų pusių.

	5.7
	Visos duomenų lentelės, įspėjamieji užrašai, įrenginio eksploatacijos instrukcija turi būti lietuvių kalba ir SI sistemos matavimo vienetais.
	Taip/Ne(nereikalingą išbraukti), visos duomenų lentelės, įspėjamieji užrašai, įrenginio eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba ir SI sistemos matavimo vienetais. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



