TECHNINĖ SPACIFIKACIJA
ARKINIAI METALO DETEKTORIAI

Bendrieji reikalavimai:
Perkama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje ir jos gamyba dar nenutraukta (negali būti EOL „End of Life“ arba EOS „End of Sale“).
Paslaugos tiekėjas privalės pristatyti pilnai funkcionuojančią įrangą. Jeigu užsakovas nenumatė ar neaprašė įrangos mazgų dėl ko ji galėtų nefunkcionuoti, tiekėjas privalo numatyti ir įtraukti trūkstamus mazgus (pvz.: įtraukti vibracijas gesinančias platformas ir pan.). 
Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo centrą ir pasirašius sutartį pateikti jo adresą bei kontaktinį telefono numeri.
Pasiūlymo duomenyse įrangai, apklausos dalyvis privalo pateikti konkrečius parametrus. Pasiūlymo duomenis, kuriuose vietoj parametrų parašomi žodžiai „Taip“ arba „Atitinka“ bus prašoma patikslinti.
Pasiūlymo duomenyse įrangai tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra).
Vadovaujantis 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.280 tiekėjų pasiūlymai su įranga iš nepatikimų tiekėjų bus atmetami.

1.1. Arkinis metalo detektorius
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai

	1. 
	Įrenginio gamintojas, modelis ir versija.
	Tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)

	2. 
	Aptinkamų medžiagų tipas.
	Visų rūšių metalai ir jų lydiniai

	3. 
	Naudojama technologija 
	Aktyvi detekcija, sukuriant dirbtinį elektromagnetinį lauką

	4. 
	Valdymas, parametrų nustatymas (jautrumo lygio reguliavimas)
	Automatiniai standartiniai darbo režimai ir vartotojo nustatomi režimai rankiniu būdu

	5. 
	Garsinis aliarmo signalas

	Ne mažiau 4 skirtingų garsinio signalo tonų

	6. 
	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 20 vertikalių aptikimo zonų
	Būtina

	7. 
	Vertikalus šviesinis aliarmo zonos indikatorius 
	Būtinas bent ant vienos atramos

	8. 
	Vertikalus šviesinis aliarmo signalas
	Ne mažiau 20 vertikalių indikacinių aptikimo zonų

	9. 
	Šviesoforas "žalia / raudona", nurodantis - galima eiti pro detektorių, ar ne
	Būtinas

	10. 
	Valdymo, programavimo bei indikacijos displėjus (ekranas),  dubliuojantis vertikalių indikacinių metalo aptikimo zonų funkciją bei rodantis aptikto metalo kiekio lygį
	Būtinas

	11. 
	Darbo temperatūra, 

	Nuo -20 iki +55 oC

	12. 
	Maitinimo įtampa

	230VAC 50Hz

	13. 
	Bevielis distancinis valdymo pultas (turintis priėjimo kodą) ir visų funkcijų programavimo galimybę
	Būtinas

	14. 
	Turi atitikti standartų reikalavimus
	EN 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2021
EN 61010-1:2010/A1:2019 
IEEE C95.1-2019



	15. 
	Apsauga aplinkos poveikiui
	IP 65

	16. 
	Atskiras zonų jautrumo reguliavimas
	Būtina galimybė reguliuoti ne mažiau kaip 8 zonas

	17. 
	Praeinančių žmonių skaitiklis
	Būtinas

	18. 
	Keičiamas metalo detektoriaus darbo dažnis
	Ne mažiau, kaip trys dažnių kanalai

	19. 
	Aptikimo programos su skirtingu jautrumu atitinkamiems metalams
	Būtinos

	20. 
	Pastovi automatinė prietaiso savi diagnostika
	Būtina

	21. 
	Darbo trukmė autonominiame režime, dingus elektros tiekimui tinkle (iš vidinių akumuliatorių)
	Ne mažiau 6 val. Akumuliatoriai privalo būti integruoti į įrenginio korpusą

	22. 
	Prietaisų statymas vienas šalia kito (šonas prie šono) neturi įtakoti greta esančių metalo detektorių veikimo
	Atstumas tarp prietaisų ne didesnis kaip 20 cm. Privalo veikti tinkamai be sinchronizacijos kabelio

	23. 
	Galimybė imituoti aliarmą (klaidingų aliarmų pateikimo funkcija)
	Būtina

	24. 
	Prietaiso tinkamumas dirbti modulinės konstrukcijos metaliniame pastate

(Šis techninės specifikacijos punktas būtinas ir nėra keičiamas)
	Būtina. Gamintojo techninėse charakteristikose ši savybė nebus aprašyta, todėl Tiekėjas privalės atlikti preliminarius bandymus su siūlyme pateikta įranga ir įsitikinti, kad siūlomą įrangą galima tokiomis sąlygomis suderinti darbui ir siūloma įranga neduoda klaidingų suveikimų į juoduosius metalus dėl pastato metalinių konstrukcijų, dėl grindų vibracijos, asmeniui einant pro metalo detektoriaus vartelius. Bandymų metu arkinis metalo detektorius turi reaguoti tik į etaloninį juodo metalo bandinį (pagal ECAC 2 standartą) ir nereaguoti į aplinkos išorinius trikdžius. Bandymų rezultatus dokumentuoti ir pateikti Užsakovui kartu su komerciniu pasiūlymu, bandymų rezultatuose nurodant:
1. nustatytą metalų aptikimo programą;
2. nustatytą aptikimo ribinį jautrumą;
3. nustatytos jautrumo korekcijos kiekvienai aptikimo zonai procentine išraiška). 

	25. 
	Praėjimo vartelių gabaritai
	Vidinis aukštis – ne mažiau 200 cm, ne daugiau 220 cm, vidinis plotis – ne mažiau 68 cm, ne daugiau 82 cm 

	26. 
	Svoris, pilno komplekto su rezervinio maitinimo bloku ir akumuliatoriaus baterija
	Ne daugiau 70 kg



1.2 Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai

	1. 
	Garantinis aptarnavimo laikotarpis 
	Ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo

	2. 
	Reagavimo laikas garantiniu laikotarpiu, įvykus gedimui
	2 val.

	3. 
	Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas, garantiniu laikotarpiu
	24 val.

	4. 
	Įrangos instrukcija
	Vartelių programavimo ir naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba elektroniniu docx dokumentų formatu

	5. 
	Įrangos testavimas prieš pasirašant perdavimo - priėmimo aktą
	Tiekėjas privalės pristatyti įrangą Užsakovo nurodytu adresu. Dalyvaujant Užsakovo atstovams privalės įrangą išpakuoti, pajungti, išbandyti ir įsitikinti, kad įranga veikia gerai ir atitinka keliamus techninius reikalavimus. 

	6. 
	Darbuotojų apmokymas darbui su įranga
	Tiekėjas privalo apmokyti 20 Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų naudotis įranga



