

1 priedas Techninė specifikacija (projektas)

BENDROSIOS PASTABOS

1.	Kiekvienai pirkimų daliai pasiūlymuose pateikiamos užpildytos visų tos pirkimo dalies prekių lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja.
2.	Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas perka prekes dalimis, pateikdamas Pardavėjui atitinkamus užsakymus. 
	1 Pirkimo dalis: Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „A“

	1.1 Asmeninis kompiuteris „AK-1“
	

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Sisteminė plokštė
	[bookmark: RANGE!F5]ne blogiau kaip: lizdai 8xUSB2.0, 5xUSB3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C Gen 2, 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 5.0), 1 x PCIe x1 (palaikantys PCIe 3.0), 2xM.2 (PCIe x4/x2) 4xSATA 6Gb/s (RAID palaikymas 0, 1, 5, 10), 4xDDR4 iki 5333 MHz DIMM (iki 128 GB), 1xHDMI(2.1 ir HDCP 2.3), 2xDP(1.2 ir HDCP 2.3), 1xS/PDIF Out
	

	2. 
	Procesorius
	[bookmark: RANGE!F6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]ne blogiau kaip: keturių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 15000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną) , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. 
	

	3. 
	Atmintinė
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]ne mažiau ir ne blogiau kaip: 8 GB DDR4 (3200 MHz)
	

	4. 
	Kompaktinių diskų įrenginys
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	5. 
	Tinklo įrenginys
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]ne blogiau kaip: integruotas, 2.5Gb
	

	6. 
	Garso plokštė
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]integruota, 7.1-channel 
	

	7. 
	Standus diskas
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 500 GB,  skaitymo sparta 5000 Mb/s, rašymo sparta 3000 Mb/s, TBW 160 TB
	

	8. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. 
	

	9. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	10. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m. 
	

	11. 
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 80%, 500W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 
20+4PIN ATX:	1
SATA:3
MOLEX: 2
Floppy: 1
8PIN EPS (4+4): 1
8PIN (6+2) PCIe: 1
Saugumas: 
•  UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
•  OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
•  SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
•  OPP (apsauga nuo perkrovos)

	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas  Midl tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*1/1(išorinės/ vidinės). 5.25" *1/1 (išorinės/ vidinės)
Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.
	

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	
	

	21. 
	
	
	

	22. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * 
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	
1.2 Asmeninis kompiuteris „AK-2“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Sisteminė plokštė
	ne blogiau kaip: lizdai galinei nugarėlei 1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C with DP Alt mode), 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A ), 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A), 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 2 x PCIe 4.0 x16 slot (support x1 mode); 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 3 x M.2 (vienas jų palaikantis PCIe 5.0 x4), 4xDDR5 DIMM 8666 (O.C) MHz iki 256 GB, 1xDP, 1 x Optical S/PDIF  
	

	2. 
	Procesorius
	ne blogiau kaip: dešimt branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 30000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	3. 
	Atmintinė
	ne mažiau ir ne blogiau kaip: 2x8 GB DDR5 (5200 MHz)
	

	4. 
	Vaizdo plokštė
	ne blogiau kaip:PCI Express 5.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR7) 128bit, atminties greitis 28Gbps, vaizdo išvestys: 3xDP(v2.1b), 1xHDMI (2.1b). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22200(parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas
	

	5. 
	Kompaktinių diskų įrenginys.
	Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	6. 
	Tinklo įrenginys
	ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi 6, BT v5.4
	

	7. 
	Garso plokštė
	ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel
	

	8. 
	Standus diskas
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB,  skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB
	

	9. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.
	

	10. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	11. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m.
	

	12. 
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 85% (80 PLUS Bronze), 600W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 
20+4PIN ATX: 1
1 × 8(4+4) pin CPU maitinimas
2 × 6+2 pin PCIe (GPU)
4 × SATA maitinimo jungtys
2 × Molex (4-pin) ir 1 × Floppy jungtis 
Saugumas: 
•  UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
•  OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
•  SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
•  OPP (apsauga nuo perkrovos)

	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	
	
	

	19. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas  Midl tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*1/1(išorinės/ vidinės). 5.25" *1/1 (išorinės/ vidinės)
Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	20. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	


	



	
1.3 Asmeninis kompiuteris „AK-3“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	
	Sisteminė plokštė
	ne blogiau kaip: lizdai galinei nugarėlei 1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C with DP Alt mode), 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A ), 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A), 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 2 x PCIe 4.0 x16 slot (support x1 mode); 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 3 x M.2 (vienas jų palaikantis PCIe 5.0 x4), 4xDDR5 DIMM 8666 (O.C) MHz iki 256 GB, 1xDP, 1 x Optical S/PDIF  
	

	1. 
	Procesorius
	ne blogiau kaip: dešimt branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 30000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	2. 
	Atmintinė
	ne mažiau ir ne blogiau kaip: 2x8 GB DDR5 (5200 MHz)
	

	3. 
	Vaizdo plokštė
	ne blogiau kaip:PCI Express 5.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR7) 128bit, atminties greitis 28Gbps, vaizdo išvestys: 3xDP(v2.1b), 1xHDMI (2.1b). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22200(parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas
	

	4. 
	Kompaktinių diskų įrenginys.
	Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	5. 
	Tinklo įrenginys
	ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi 6, BT v5.4
	

	6. 
	Garso plokštė
	ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel
	

	7. 
	Standus diskas
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB,  skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB
ne blogiau kaip: 2 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm
	

	8. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.
	

	9. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	10. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m.
	

	11. 
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 85% (80 PLUS Bronze), 600W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 
20+4PIN ATX: 1
1 × 8(4+4) pin CPU maitinimas
2 × 6+2 pin PCIe (GPU)
4 × SATA maitinimo jungtys
2 × Molex (4-pin) ir 1 × Floppy jungtis 
Saugumas: 
•  UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
•  OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
•  SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
•  OPP (apsauga nuo perkrovos)

	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas  Midl tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*1/1(išorinės/ vidinės). 5.25" *1/1 (išorinės/ vidinės)
Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	



1.4 Asmeninis kompiuteris „AK-4“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Sisteminė plokštė
	ne blogiau kaip: lizdai 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C iki 40Gbps), 2 x USB 3.2 Gen 2, 5 x USB 3.2 Gen 1 (iš kutių 3 ant galinės nugarėlės), 8 x USB 2.0; 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 5.0), 2 x PCIe x16 (palaikantys PCIe 4.0);; 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 5 x M.2 ((RAID 0/1/5/10) vienas iš jų PCIe 5.0 x4), 4xDDR5 DIMM 9500(O.C) MHz iki 256 GB, 1 x Optical S/PDIF, 1 x DP 
	

	2. 
	Procesorius
	ne blogiau kaip: keturių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 42500 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , turi būti komplektuojamas su procesoriaus aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	3. 
	Atmintinė
	ne mažiau ir ne blogiau kaip: 2x16 GB DDR5 (5200 MHz)
	

	4. 
	Vaizdo plokštė
	ne blogiau kaip:PCI Express 5.0, OpenGL 4.6, video atmintis 16 GB (GDDR7) 128bit, vaizdo išvestys: 3xDP(2.1b), 1xHDMI (2.1b). DI našumas 759 TOPs remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22500 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas
	

	5. 
	Kompaktinių diskų įrenginys.
	Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	6. 
	Tinklo įrenginys
	ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi 7, BT 5.4
	

	7. 
	Garso plokštė
	ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel
	

	8. 
	Standus diskas
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB,  skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB.

	

	9. 
	Standus diskas
	ne blogiau kaip: 2 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm
	

	10. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.
	

	11. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	12. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	ne blogiau kaip: 700W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 12 cm; ATX12V 2.3, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: 
1 x 20+4 PIN ATX
1 x 8 PIN EPS(4+4) 
4 x 8 PIN PCIe (6+2)
6 x SATA
1 x FLOPPY
3 x MOLEX
Saugumas: 
•  UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
•  OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
•  SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
•  OPP (apsauga nuo perkrovos)
•  AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas)

	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	
	
	

	19. 
	
	
	

	20. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas  Midl tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės)
Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.
	

	21. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	 



	1.5 Asmeninis kompiuteris „AK-5“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Sisteminė plokštė
	ne blogiau kaip: lizdai 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C iki 40Gbps), 2 x USB 3.2 Gen 2, 5 x USB 3.2 Gen 1 (iš kutių 3 ant galinės nugarėlės), 8 x USB 2.0; 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 5.0), 2 x PCIe x16 (palaikantys PCIe 4.0);; 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 5 x M.2 ((RAID 0/1/5/10) vienas iš jų PCIe 5.0 x4), 4xDDR5 DIMM 9500(O.C) MHz iki 256 GB, 1 x Optical S/PDIF, 1 x DP
	

	2. 
	Procesorius
	ne blogiau kaip: šešioliką branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 66100 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , turi būti komplektuojamas su procesoriaus aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	3. 
	Atmintinė
	ne mažiau ir ne blogiau kaip: 4x16 GB DDR5 (5600 MHz)
	

	4. 
	Vaizdo plokštė
	ne blogiau kaip: PCI-E 5.0 x 16, OpenGL 4.6, video atmintis 16Gb (GDDR7) 256bit; vaizdo išvestys: 2xHDMI 2.1b, 3xDisplay Port 2.1b; DI našumas 1406 TOPs, remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 32000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas
	

	5. 
	Kompaktinių diskų įrenginys
	Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	6. 
	Tinklo įrenginys
	ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi 7, BT 5.4
	

	7. 
	Garso plokštė
	ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel
	

	8. 
	Standūs diskai
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB,  skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB.
ne blogiau kaip: 1 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm
	

	9. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. 
	

	10. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	11. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m.
	

	12. 
	Korpuso maitinimo šaltinis
	ne blogiau kaip: 850W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 13,5 cm; ATX12V 3.1, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: 
1 x 20+4 PIN ATX
1 x 8 PIN EPS(4+4) 
1 x 8 PIN EPS(8)
4 x 8 PIN PCIe (6+2)
1 x 16 PIN PCIe GEN5
6 x SATA
3 x MOLEX
Saugumas: 
· UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
· OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
· SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
· OPP (apsauga nuo perkrovos)
· AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas)
· OTP (apsauga nuo perkaitymo)
	

	13. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/microATX/ITX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/2(išorinės/ vidinės). 5.25" *2/0 (išorinės/ vidinės)
Ne mažiau kaip 2 įmontuoti 12cm aušintuvai;
Išvadai priekyje: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 ir audio lizdais priekyje. Išplėtimo lizdai gale 7, atidaromas iš abiejų pusių, gabaritai ne mažesni kaip: aukštis 44 cm, plotis 20,5 cm, ilgis 46 cm.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	



	1.6 Asmeninis kompiuteris „AK-6“


	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Tipas
	Stalinis suintegruotas kompiuteris („All in one“ arba lygiavertis)
	

	2. 
	Procesorius ir jo našumas
	Ne mažiau dešimties fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 25000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 20MB. 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5-5600, galimybė plėsti ne mažiau nei iki 64 GB. 
Ne mažiau nei vienas laisvas atminties lizdas.	
	

	4. 
	Vaizdo plokštė
	Integruota arba geresnė.	
	

	5. 
	Kietasis diskas
	Ne blogiau kaip 512GB PCIe 4.0 x4 NVMe SSD tipo. Turi būti galimybė įdiegti papildomą M.2 2280 tipo diską. 
Turi būti galimybė prieigą prie standžiojo disko  apsaugoti slaptažodžiu. Jei reikalinga licencija būtina ją pateikti.
	

	6. 
	Garsas
	Turi turėti integruotus ne mažiau kaip 2 vnt. 3W garsiakalbius sisteminiame bloke arba monitoriuje.
	

	7. 
	Tinklo plokštė
	Integruotas, 10/100/1000Mbps tinklo adapteris su RJ45 jungtimi. WoL palaikymas. 
	

	8. 
	Bevielio ryšio adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas ir Bluetooth v5.3. 
	

	9. 
	Išorinės jungtys
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. DisplayPort 1.2 įėjimas;
1 vnt. HDMI 1.4 įėjimas;
1 vnt. DisplayPort 1.4a išėjimas;
1 vnt. HDMI išėjimas, ne blogiau kaip 8K@60Hz;
6 vnt. USB 3.2 (iš kurių bent 1 vnt. USB-C);
1vnt. RJ-45;
Kompiuteris korpuse turi turėti integruotus ausinių ir mikrofono lizdus.

Šiame reikalavime išvardinti prievadai turi būti integruoti į kompiuterio sisteminį bloką – monitorių, t.y. negalima siūlyti papildomų adapterių, perėjimų ar konverterių.
	

	10. 
	Korpusas 
	Kompiuterio sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse – suintegruotas kompiuteris –  „All-in-One“ arba lygiavertis sprendimas nenaudojant specialių kompiuterio sisteminio bloko tvirtinimo elementų, vaizdo, garso bei duomenų perdavimo kabelių. 
Ergonominis kompiuterio stovas turinti užtikrinti galimybę ekraną reguliuoti 3 kryptimis: pasukimo (+/-45º), pasvyrimo (-5/+20º), pakėlimo (15 cm). 
Gali būti pateiktas su trečiųjų šalių stovu, jei baziniame komplekte esantis neužtikrina reikalaujamų funkcinių reguliavimo.
	

	11. 
	Maitinimo šaltinis
	Vienas bendras maitinimo šaltinis maitinantis visą kompiuterinę sistemą (kompiuterio sisteminį bloką bei monitorių), užtikrinantis stabilų visos siūlomos kompiuterinės sistemos darbą. Maitinimo šaltinis aktyvus, ne galingesnis nei 250 W esant maksimaliam apkrovimui, ne mažiau kaip 90% efektyvus.
	

	12. 
	Ekranas
	Turi būti to paties gamintojo kaip siūlomas kompiuteris, matinis ekranas, IPS technologijos arba lygiavertis, ne mažiau 23.8” su LED apšvietimu, palaikoma rezoliucija ne mažiau  1920x1080, kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas ne mažiau 250 nits, ne blogiau kaip 99% pagal sRGB, taško atsako laikas ne daugiau kaip 5 ms, kraštinių santykis 16:9. 
Į monitoriaus korpusą integruota 1080p kamera su integruotu fiziniu kameros uždengimo mechanizmu ir dvigubas mikrofonas. 
	

	13. 
	Klaviatūra ir pelė
	Pelė – USB kabeliu prijungiama, optinė su ratuku; 
Klaviatūra – USB kabeliu prijungiama, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Su lietuviškomis raidėmis (išgraviruoti, įspausti, lipdukai negalimi).
	

	14. 
	Saugumo galimybės 
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
Turi būti galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus.
Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu; 
Įjungimo slaptažodis (Power-on password); administratoriaus slaptažodis (Supervisor Password).
	

	15. 
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.9 B.
Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį.
	

	16. 
	Gaminio atsparumo reikalavimai
	Kompiuterio darbinė aplinkos temperatūra ne blogiau kaip nuo +50C iki +350C.
Kompiuterio darbinė aplinkos drėgmė ne blogiau kaip nuo 20% iki 80%.
	

	17. 
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	18. 
	Suderinamumas
	Visos siūlomos kompiuterio dalys (sisteminė plokštė, SSD, bevielio tinklo adapteris, klaviatūra, pelė ir kt.) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje.
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	19. 
	Gamintojo garantija
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



1.7 Monitoriai
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis
	

	1. 
	27” monitorius  „M1“ 
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 2560x1440 prie 180Hz; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 300 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 1(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: 1xDP, 1xHDMI 2.0, ausinių jungtis, kabeliai: HDMI, DP, elektros srovės maitinimo; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	2. 
	 27” monitorius „M2“  
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	3. 
	32" monitorius "M3" 
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 32" (16:9), panelės technologija VA; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	4.
	34“ lenktas monitorius "M4"
	Ne blogiau kaip: lenktas (1000R) 34" (21:9), panelės technologija VA, tikroji skiriamoji geba ne mažiau (3440 x 1440) prie 100Hz; kontrastas (tipinis) ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GTG), sRGB 1.15; stebėjimo kampai ne mažiau 178º (H) / 178º (V); jungtys: DP 1.2, HDMI 2.0, 3xUSB 3.0 (A type), 1xUSB 3.0 (B type),1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), 1xRJ45, turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, integruoti 5W garsiakalbiai, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas, HAS, swivel, tilt funkcija; VESA 100, vidinis maitinimo šaltinis, pažymėtas TCO arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu. Kabeliai: HDMI, USB-C, elektros srovės maitinimo
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	




1.8 BENDRA 1 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Vieneto Kaina
 Eur be PVM

	1.
	Asmeniniai kompiuteriai  „AK1“
	

	2.
3.
3
	Asmeniniai kompiuteriai  „AK2“
	

	3.
4.

	Asmeniniai kompiuteriai  „AK3“
	

	4.

	Asmeniniai kompiuteriai  „AK4“
	

	5.
	Asmeniniai kompiuteriai  „AK5“
	

	6
	Asmeniniai kompiuteriai  „AK6“
	

	7.1
	Monitoriai  „M1“
	

	7.2
	Monitoriai  „M2“
	

	7.3
	Monitoriai  „M3“
	

	7.4
	Monitoriai  „M4“
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai. 
2 Pirkimo dalis: Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „B“

	2.1 Asmeninis kompiuteris „BK-1“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Sisteminė plokštė
	ne blogiau kaip: lizdai 11 x USB 3.2 (iš kurių bent vienas Type-C Gen 2), 4 x USB 2.0, 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x16, 4 x SATA 6Gb/s (Raid palaikymas 0, 1, 10), 3 x M.2 Socket 3 (Raid palaikymas 0, 1, 10), 4xDDR5 DIMM (ne blogiau kaip max. 256 GB), 1xDP, 1xHDMI, 1x TPM2.0 
	

	2. 
	Procesorius
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]ne blogiau kaip: šešių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 29000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su aušintuvu. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	3. 
	Atmintinė
	ne mažiau kaip: 2x8 GB DDR5 (5600 MHz)
	

	4. 
	Kompaktinių diskų įrenginys
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK31]Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	5. 
	Tinklo įrenginys
	[bookmark: OLE_LINK32]ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi, BT 5.2 
	

	6. 
	Garso plokštė
	[bookmark: OLE_LINK33]ne blogiau kaip: integruota  7.1-channel
	

	7. 
	Standus diskas
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 500 GB,  skaitymo sparta 3470 Mb/s, rašymo sparta 2600 Mb/s, TBW 300 TB
	

	8. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. 
	

	9. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	10. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m.
	

	11. 
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 80%, 500W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 
20+4PIN ATX: 1
SATA: 3
MOLEX: 2
Floppy: 1
8PIN EPS (4+4): 1
8PIN (6+2) PCIe: 1
Saugumas: 
•  UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
•  OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
•  SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
•  OPP (apsauga nuo perkrovos)
	

	12. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas  Midl tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*1/1(išorinės/ vidinės). 5.25" *1/1 (išorinės/ vidinės)
Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.
	

	13. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	

	[bookmark: _Hlk81522950]2.2 Asmeninis kompiuteris „BK-2“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis.

	1. 
	Sisteminė plokštė
	ne blogiau kaip: lizdai 11 x USB 3.2 (iš kurių bent vienas Type-C Gen 2), 4 x USB 2.0, 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x16, 4 x SATA 6Gb/s (Raid palaikymas 0, 1, 10), 3 x M.2 Socket 3 (Raid palaikymas 0, 1, 10), 4xDDR5 DIMM (ne blogiau kaip max. 256 GB), 1xDP, 1xHDMI, 1x TPM2.0
	

	2. 
	Procesorius
	[bookmark: OLE_LINK49]ne blogiau kaip: aštuonių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 50550 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), procesorius turi būti komplektuojamas su procesoriaus aušintuvu. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	3. 
	Atmintinė
	ne mažiau kaip: 2x16 GB DDR5 (5600 MHz)
	

	4. 
	Vaizdo plokštė
	ne blogiau kaip:PCI Express 5.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR7) 128bit, atminties greitis 28Gbps, vaizdo išvestys: 3xDP(v2.1b), 1xHDMI (2.1b). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22200(parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas
	

	5. 
	Kompaktinių diskų įrenginys
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys
	

	6. 
	Tinklo įrenginys
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi, BT 5.2
	

	7. 
	Garso plokštė
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]ne blogiau kaip: integruota7.1-channel 
	

	8. 
	Standūs diskai
	ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB,  skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB.
ne blogiau kaip: 1 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm
	

	9. 
	Pelytė
	Optinė, USB jungtis,  3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. 
	

	10. 
	Padas  pelytei
	optinėms pelėms tinkamas kilimėlis
	

	11. 
	Klaviatūra
	USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, atspari apliejimui, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.5m.
	

	12. 
	Maitinimo šaltinis
	ne blogiau kaip: 700W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 12 cm; ATX12V 2.3, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: 
1 x 20+4 PIN ATX
1 x 8 PIN EPS(4+4) 
4 x 8 PIN PCIe (6+2)
6 x SATA
1 x FLOPPY
3 x MOLEX
Saugumas: 
•  UVP (apsauga nuo per žemos įtampos)
•  OVP (apsauga nuo per didelės įtampos)
•  SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo)
•  OPP (apsauga nuo perkrovos)
•  AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas)
	

	13. 
	Korpusas
	Ne blogiau, kaip: korpuso tipas  Midl tower.
Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX.
Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės)
Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.
	

	14. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	



2.3 Monitoriai
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis
	

	1.
	27” monitorius  „M1“ 
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 2560x1440 prie 180Hz; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 300 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 1(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: 1xDP, 1xHDMI 2.0, ausinių jungtis, kabeliai: HDMI, DP, elektros srovės maitinimo; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	2. 
	 27” monitorius „M2“ 
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	3. 
	32" monitorius "M3"
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 32" (16:9), panelės technologija VA; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	4. 
	34“ monitorius "M4" 
	Ne blogiau kaip: lenktas (1000R) 34" (21:9), panelės technologija VA, tikroji skiriamoji geba ne mažiau (3440 x 1440) prie 100Hz; kontrastas (tipinis) ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GTG), sRGB 1.15; stebėjimo kampai ne mažiau 178º (H) / 178º (V); jungtys: DP 1.2, HDMI 2.0, 3xUSB 3.0 (A type), 1xUSB 3.0 (B type),1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), 1xRJ45, turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, integruoti 5W garsiakalbiai, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas, HAS, swivel, tilt funkcija; VESA 100, vidinis maitinimo šaltinis, pažymėtas TCO arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu. Kabeliai: HDMI, USB-C, elektros srovės maitinimo
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	



[bookmark: _Hlk82088088]2.4 BENDRA 2 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Vieneto Kaina
 Eur be PVM

	1.
	Asmeniniai kompiuteriai  „BK1“
	

	2.
3.
3
	Asmeniniai kompiuteriai  „BK2“
	

	3.1
4.

	Monitoriai  „M1“
	

	3.2

	Monitoriai  „M2“
	

	3.3
	Monitoriai  „M3“
	

	3.4
	Monitoriai  „M4“
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

3 Pirkimo dalis: Nešiojami kompiuteriai “NK“
[bookmark: _Hlk116486818]3.1 Nešiojamas kompiuteris „NK-1“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Procesorius
	32/64 bitų.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau šešių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 17500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark, (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 16MB. 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	2. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 - 5600.
	

	3. 
	Plėtros galimybės
	Turi būti ne mažiau kaip vienas laisvas atminties plėtimo lizdas. Ne mažiau kaip iki 64 GB.
	

	4. 
	Standusis diskas
	Ne mažiau 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.
	

	5. 
	Ethernet adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps. 
	

	6. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11BE 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas.
	

	7. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.4.
	

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K@60Hz raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K@60Hz raišką.  
	

	9. 
	Garso plokštė
	Integruota stereo arba geresnė.
	

	10. 
	Garsiakalbis
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W.
	

	11. 
	Mikrofonas
	Integruotas dvigubas.
	

	12. 
	Ekrano technologija
	LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (anti-glare), 400 nits.
	

	13. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 15" ir ne daugiau 16"
	

	14. 
	Ekrano raiška ir kamera
	Ne blogiau kaip 1920x1200. 
Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5MP su Windows Hello palaikymu.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti.
	

	15. 
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą pilno dydžio klaviatūrą, su atskirta skaičių klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas.  
	

	16. 
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick).
	

	17. 
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt.  DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI 2.1 jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 (kompiuterio įkrovimas PD 3.1, vaizdo perdavimas ne blogiau kaip DP 1.4a), 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis.
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	18. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruotas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	19. 
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 57Wh.
Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 13 valandų. 
Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą.
	

	20. 
	Mechaninės priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
	

	21. 
	Kodavimas
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
	

	22. 
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	23. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau kaip 1,8 kg su baterija.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 25 mm.
	

	24. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
	

	25. 
	Kompiuterio atsparumas aplinkai
	Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui.
	

	26. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	27. 
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.7 B.
	

	28. 
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. 
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	29. 
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



[bookmark: _Hlk116486897]3.2 Nešiojamas kompiuteris „NK-2“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Procesorius
	32/64 bitų.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dvylikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 17500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark, (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	2. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 - 5600. 
	

	3. 
	Plėtros galimybės
	Turi būti ne mažiau kaip vienas laisvas atminties plėtimo lizdas. Plėtimas iki ne mažiau kaip 64GB.
	

	4. 
	Standusis diskas
	Ne mažiau 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.
	

	5. 
	Ethernet adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps su RJ-45 jungtimi.
	

	6. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 AX 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas.

	

	7. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.3.
	

	8. 
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K@60Hz raišką. Thunderbolt jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K@60Hz raišką. 
Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius. 
	

	9. 
	Garso plokštė
	Integruota stereo arba geresnė.
	

	10. 
	Garsiakalbis
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kiekvieno galia ne mažesnė kaip 2W.
	

	11. 
	Mikrofonas
	Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai.
	

	12. 
	Ekrano technologija
	LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 400 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB.
	

	13. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 15" ir ne daugiau 16"
	

	14. 
	Ekrano raiška ir kamera
	Ne blogiau kaip 1920x1200. 
Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5 MP su Windows Hello palaikymu.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti..
	

	15. 
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą pilno dydžio klaviatūrą, su atskirta skaičių klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas.
	

	16. 
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick).
	

	17. 
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 ir 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	18. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu.
Galingumas ne mažesnis kaip 100W.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	19. 
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 85Wh.
Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 11 valandų. 
Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą.
	

	20. 
	Mechaninės saugos priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
	

	21. 
	Duomenų apsaugos lustas
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
	

	22. 
	Kitos saugumo funkcijos
	Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
	

	23. 
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	24. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau kaip 1,9 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 24 mm.
	

	25. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
	

	26. 
	Kompiuterio atsparumas aplinkai
	Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui.
	

	27. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	28. 
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.6 B.
	

	29. 
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. 
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	30. 
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



3.3 Nešiojamas kompiuteris „NK-3“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	
	Procesorius
	32/64 bitų.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau aštuonių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 18500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark, (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Ne mažiau nei 100 TOPS. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB.  
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB ir ne blogiau kaip DDR5/LPDDR5 – 8533.
	

	
	Standusis diskas
	Ne mažiau nei 1 TB SSD NVMe PCIe 5.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.
	

	
	Ethernet adapteris
	Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps.
	

	
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 BE 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas.
	

	
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.4.
	

	
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K@60Hz raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K@60Hz raišką.  
Turi palaikyti ne mažiau kaip du išorinius monitorius.
	

	
	Garso plokštė
	Integruota stereo arba geresnė.
	

	
	Garsiakalbiai
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W.
	

	
	Mikrofonas
	Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai.
	

	
	Ekrano technologija
	LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 500 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB.
	

	
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 13.9" ir ne daugiau 14.1"
	

	
	Ekrano raiška ir kamera
	Ne blogiau kaip 1920x1200.
Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 1080p su Windows Hello palaikymu.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. 
	

	
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas.  
	

	
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick).
	

	
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt.  DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt 4, 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. 
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruotas gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 57Wh. 
Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 16 valandų. 
Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą.
	

	
	Pirštų atspaudų skaitytuvas
	Turi būti integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
	

	
	Mechaninės priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
	

	
	Duomenų saugumas
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
	

	
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau kaip 1 kg su baterija.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 18 mm.
	

	
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
	

	
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.4 B.
Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį.
	

	
	Kompiuterio atsparumas aplinkai
	Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui.
	

	
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. 
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



3.4 Nešiojamas kompiuteris „NK-4“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Procesorius 
	32/64 bitų.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturiolikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 29000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 18MB.
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	2. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau nei 16 GB, ne blogiau nei DDR5 5600 MHz
	

	3. 
	Atminties plėtimo galimybės
	Ne mažiau nei du atminties lizdai, Turi palaikyti operatyviosios atminties plėtimą iki 64 GB.
	

	4. 
	SSD diskas
	Ne mažiau nei 512 GB SSD M.2 NVMe Gen4, turi būti 1 laisvas lizdas
	

	5. 
	Grafikos plokštė
	Integruota, turi palaikyti DirectX 12.2, OpenGL 4.6 ar naujesnes versijas.
	

	6. 
	Tinklo adapteris
	Integruota RJ45 tinklo jungtis, ne prastesnė nei palaikanti 10/100/1000 Mbps
	

	7. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be. Antenos turi būti integruotos į korpusą. Adapteris turi palaikyti WEP, AES, TKIP standarto saugumo reikalavimus.    
	

	8. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip integruotas 5.4
	

	9. 
	Garso plokštė
	Ne blogiau integruota
	

	10. 
	Garsiakalbis 
	Ne blogiau integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.
	

	11. 
	Mikrofonas 
	Integruotas. 
	

	12. 
	Ekranas
	Ekrano dydis 16“.
Ekrano tipas neblizgus , IPS arba WVA
Ekrano raiška ne prastesnė nei 1920 x 1200.
Ekrano ryškumas ne blogiau nei 400 nitų.
	

	13. 
	Web kamera
	Integruota IR 1080p,
	

	14. 
	Klaviatūra 
	Integruotas klaviatūros apšvietimas.
	

	15. 
	Manipuliatorius 
	Sensorinis (touchpad)  
	

	16. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau ir ne prastesni kaip:
1 vnt. HDMI 2.1 arba DisplayPort 1.4;
2 vnt. USB 3.2 Gen 1;
2 vnt. Thunderbolt 4.0, palaikantys DisplayPort ir Power Delivery protokolus, turi palaikyti galimybę prijungti sąsajų praplėtimo įrenginį su kompiuterio krovimo galimybe;
ausinių ir mikrofono lizdas;
microSD jungtis
	

	17. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis.  Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos, 100W galingumo 
	

	18. 
	Baterija
	Vidinė. 4 cell, 64WHr, su ExpressCharge Boost palaikymu
	

	19. 
	Priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys turi būti pritaikytas (pagal matmenis) siūlomam nešiojamajam kompiuteriui.
To paties gamintojo optinė USB pelė su slinkties ratuku.
	

	20. 
	Mechaninės priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu.
	

	21. 
	Programinės priemonės
	Įjungimo slaptažodis. BIOS sistemos apsaugojimas slaptažodžiu. Galimybė BIOS posistemėje valdyti tinklo adapterių veikimą, Bluetooth adapterį.
	

	22. 
	Kodavimas
	Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema
	

	23. 
	Slaptažodžiai 
	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).
	

	24. 
	Konfigūracijos valdymas  ir tvarkyklės
	BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu;
BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus;
	

	25. 
	Kompiuterio atnaujinimų valdymas
	Visi atnaujinimai turi būti viešai prieinami. Turi būti galimybė visus atnaujinimus valdyti iš vienos vietos.
	

	26. 
	Garantinis aptarnavimas
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
	

	27. 
	Svoris
	Kompiuterio svoris su standartine komplektacija ne daugiau kaip 2,20 kg.
	

	28. 
	Sertifikatai
	Nešiojamas kompiuteris turi būti sertifikuotas, MIL-STD-810H, EPEAT GOLD arba lygiaverčiu.
	

	29. 
	Aplinkosaugos reikalavimas
	 Nešiojamo kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



3.5 Nešiojamas kompiuteris „NK-5“
	[bookmark: _Hlk116501416]Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Procesorius
	32/64 bitų.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturiolikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 29000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 18MB.
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	2. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau nei 16 GB, ne blogiau nei DDR5 5600 MHz
	

	3. 
	Atminties plėtimo galimybės
	Ne mažiau nei du atminties lizdai, Turi palaikyti operatyviosios atminties plėtimą iki 64 GB.
	

	4. 
	Puslaidininkinis diskas
	Ne mažiau nei 512 GB SSD M.2 NVMe Gen4, turi būti 1 laisvas lizdas
	

	5. 
	Grafikos plokštė
	Integruota, turi palaikyti DirectX 12, OpenGL 4.6 ar naujesnes versijas.
	

	6. 
	Tinklo adapteris
	Integruota RJ45 tinklo jungtis, ne prastesnė nei palaikanti 10/100/1000 Mbps
	

	7. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be. Antenos turi būti integruotos į korpusą. Adapteris turi palaikyti AES standarto saugumo reikalavimus.    
	

	8. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip integruotas 5.4
	

	9. 
	Garso plokštė
	Ne blogiau kaip integruota
	

	10. 
	Garsiakalbis
	Ne blogiau kaip integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.
	

	11. 
	Mikrofonas
	Integruotas.
	

	12. 
	Ekranas
	Ekrano dydis 13.9“ – 14.1“.
Kontrastas 800:1.
Ekrano raiška ne prastesnė nei 1920 x 1200.
Ekrano ryškumas ne blogiau nei 400 nitų.
Ekrano tipas neblizgus , IPS arba WVA
	

	13. 
	Web kamera
	Integruota IR 1080p
	

	14. 
	Klaviatūra
	Integruotas klaviatūros apšvietimas.
	

	15. 
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad)  
	

	16. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau ir ne prastesni kaip:
1 vnt. HDMI 2.1 arba DisplayPort 1.4;
2 vnt. USB 3.2 Gen 1;
2 vnt. Thunderbolt 4.0, palaikantys DisplayPort ir Power Delivery protokolus, turi palaikyti galimybę prijungti sąsajų praplėtimo įrenginį su kompiuteiro krovimo galimybe;
ausinių ir mikrofono lizdas;
 
	

	17. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis. Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos, 100W galingumo
	

	18. 
	Baterija
	Vidinė. 4 cell, 72WHr, su ExpressCharge Boost palaikymu
	

	19. 
	Priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys turi būti pritaikytas (pagal matmenis) siūlomam nešiojamajam kompiuteriui.
To paties gamintojo optinė USB pelė su slinkties ratuku.
	

	20. 
	Mechaninės priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu.
	

	21. 
	Programinės priemonės
	Įjungimo slaptažodis. BIOS sistemos apsaugojimas slaptažodžiu. Galimybė BIOS posistemėje valdyti tinklo adapterių veikimą, Bluetooth adapterį.
	

	22. 
	Kodavimas
	Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema
	

	23. 
	Slaptažodžiai
	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).
	

	24. 
	Konfigūracijos valdymas  ir tvarkyklės
	BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu;
BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus;
	

	25. 
	Kompiuterio atnaujinimų valdymas
	Visi atnaujinimai turi būti viešai prieinami. Turi būti galimybė visus atnaujinimus valdyti iš vienos vietos.
	

	26. 
	Garantinis aptarnavimas
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
	

	27. 
	Svoris
	Kompiuterio svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 1,9 kg.
	

	28. 
	Patvarumo sertifikatas
	Nešiojamas kompiuteris turi būti sertifikuotas MIL-STD-810H, EPEAT GOLD arba lygiaverčiu
	

	29. 
	Aplinkosaugos reikalavimas
	Nešiojamo kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



3.6 Nešiojamas kompiuteris „NK-6“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip 20 branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir programas.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams). Ne mažiau kaip 48500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį.
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	2. 
	Ekranas
	Matinis paviršius, ne mažiau kaip 17,5" ne daugiau, kaip 18“ įstrižainė, 500 nit, IPS arba WVA tipas, ne mažiau QHD+ (2560x1600) raiška, 120Hz. Integruota FHD RGB web kamera.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis (RAM), MB
	Ne mažiau 32GB DDR5 6400MHz atminties. Maksimali atminties talpa ne mažiau 128 GB
	

	4. 
	Video adapteris
	Diskreti vaizdo plokštė, ne mažiau 8GB GDDR7, našumo indeksas ne mažesnis už: PassMark – G3D Mark>= 14700 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną),  rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami www.videocardbenchmark.net
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	Kietas diskas
	Ne mažiau M.2 1 TB, Gen 4 PCIe NVMe.
Ne mažiau kaip 4 M.2 lizdai RAID 0,1,5,10
	

	7. 
	Audio adapteris
	Integruotas, garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	8. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be. Bluetooth 5.4. Antenos turi būti integruotos į korpusą. Adapteris turi palaikyti AES standarto saugumo reikalavimus.    
	

	9. 
	Tinklo adapteris
	Integruotas 10/100/1000 Mbps. Wake-on-LAN (veikiantis „Sleep“, „Hibernation“, ir „Off“ režimuose), PXE 2.1 funkcijos palaikymas.
	

	10. 
	Laisvi integruoti prievadai
	Ne mažiau, kaip:
1 x SD kortelių skaitytuvas,
2 x USB 3.2 Gen 1 prievadai, vienas jų su PowerShare galimybe
1 x Thunderbolt 4 Type-C prievadas
2 xThunderbolt 5 prievadai su USB Type-C,
1 x HDMI 2.1
1 x RJ 45,
1 x prievadas ausinėms bei mikrofonui
 
	

	11. 
	Valdymas
	Sensorinis (touchpad)
	

	12. 
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą, pilno dydžio su atskirta skaičių klaviatūra, su vidiniu pašvietimu, atspari apliejimui.
	

	13. 
	Darbo laikas ir baterija
	baterija ne mažiau kaip 6-cell, 96 Wh, ExpressCharge palaikymas
	

	14. 
	Pakrovėjas/maitinimo šaltinis
	Ne silpnesnis kaip 280W
	

	15. 
	Priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys turi būti pritaikytas (pagal matmenis) siūlomam nešiojamajam kompiuteriui.
To paties gamintojo optinė USB pelė su slinkties ratuku.
	

	16. 
	Operacinė sistema
	Nešiojamas kompiuteris pilnai suderinamas Microsoft Windows 11 Professional arba lygiaverte operacine sistema.
	

	17. 
	Kompiuterio svoris
	Standartines komplektacijos ir su standartine baterija ne daugiau kaip 3.3 kg.
	

	18. 
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington arba Wedge Lock tipo užraktu, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis (Setup Password), inventorinis numeris (Ownership Tag); Gedimo valdymas – S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology),  konfigūravimo tvarkymas –ACPI palaikymas, nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas. Korpusas iš ne blogiau kaip aliuminio/magnio lydinių
	

	19. 
	Duomenų saugumas
	Aktyvi disko apsauga. Turi būti TPM 2.0 standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema, neužimanti ExpressCard lizdų.
	

	20. 
	Sistemos atstatymas
	Automatinio vartotojo sistemos, programų, duomenų ir nustatymų (Image) išsaugojimo ir atstatymo programinė įranga, leidžianti sukurti kelias individualias vartotojo sistemos archyvo versijas disko skirsnyje, kurio nemato operacinė sistema, taip pat išorinėje laikmenoje, tarnybinėje stotyje. Esant programinės įrangos sutrikimams prieš perkraunant operacinę sistemą galimybė atstatyti atskiras bylas.
	

	21. 
	Tvarkyklės
	Gamintojo internetiniame portale turi būti patalpinti visi pastarųjų (nuo pasiūlymo pateikimo datos) 2 metų modelių aprašymai prieinami pirkėjui. Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai.
	

	22. 
	Garantinis laikotarpis
	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
	

	23. 
	Aplinkosaugos reikalavimas
	 Nešiojamo kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



3.7 Nešiojamas kompiuteris „NK-7“

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Procesorius
	 32/64 bitų.
	

	2. 
	
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dvidešimt keturių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 55000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark, (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 36MB. 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	3. 
	
	Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 64 GB (2x32GB) DDR5 - 5600. 
	

	5. 
	Plėtros galimybės
	Turi būti ne mažiau kaip du laisvi atminties plėtimo lizdai. Plėtimas iki ne mažiau kaip 192GB.
	

	6. 
	Standusis diskas
	Ne mažiau 1 TB SSD NVMe PCIe 5.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.
Galimybė įdiegti papildomą standųjį diską.
RAID 0 ir 1 palaikymas.
	

	7. 
	Ethernet adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 2.5 Gbps su RJ-45 jungtimi.
	

	8. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 BE 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas.
NFC palaikymas.
	

	9. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.4.
	

	10. 
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 8K@60Hz raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K@60Hz raišką.
Našumas ne mažiau kaip 22000 taškų pagal testą Passmark G3D Mark. Rezultatai viešai skelbiami www.videocardbenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną)
Ne mažiau kaip 12GB GDDR7 ECC dedikuotos atminties. AI TOPS našumas ne mažesnis nei 900.
Turi palaikyti ne mažiau kaip keturis išorinius monitorius.
	

	11. 
	Garso plokštė
	Integruota stereo arba geresnė.
	

	12. 
	Garsiakalbis
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W.
	

	13. 
	Mikrofonas
	Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai.
	

	14. 
	Ekrano technologija
	LED-backlit, IPS, HDR400 palaikymas, neblizgus ekranas (anti-glare), 800 nits, ne blogiau kaip 100% pagal DCI-P3, gamyklinis spalvų kalibravimas.
	

	15. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 16" ir ne daugiau 17"
	

	16. 
	Ekrano raiška ir kamera
	Ne blogiau kaip 3840x2400. 
Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5MP su Windows Hello palaikymu.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti.
	

	17. 
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą su pašvietimu pilno dydžio klaviatūrą, su atskirta skaičių klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui. 
	

	18. 
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick).
	

	19. 
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 (kompiuterio krovimas PD 3.0, vaizdo perdavimas DP 1.4, duomenų perdavimas 40Gbps), 1 vnt. USB-C 3.2, 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	20. 
	Atminties kortelių skaitytuvas
	Vidinis, ne blogiau kaip SD.
	

	21. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	22. 
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 99Wh.
	

	23. 
	Saugumas
	Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
	

	24. 
	Mechaninės saugos priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock arba lygiaverčiu lynu.
	

	25. 
	Duomenų apsaugos lustas
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
	

	26. 
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	27. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau kaip 2,6 kg su baterija.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 30 mm.
	

	28. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
	

	29. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	30. 
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.0 B.
Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį.
	

	31. 
	Kompiuterio atsparumas aplinkai
	Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui.
	

	32. 
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. 
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	33. 
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



[bookmark: _Hlk193711968]



3.8 Nešiojamas kompiuteris „NK-8“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai.

	1. 
	Procesorius 
	32/64 bitų.
	

	2. 
	
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau šešių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 19000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark, (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 16MB. 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	3. 
	
	Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB ir ne blogiau kaip DDR5/LPDDR5 - 8533.
	

	5. 
	Standusis diskas
	Ne mažiau 512 GB SSD 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.
	

	6. 
	Ethernet adapteris
	Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps.
	

	7. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 BE 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas.
	

	8. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.4.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K@60Hz raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K@30Hz raišką.
Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius.
	

	10. 
	Garso plokštė
	Integruota stereo arba geresnė.
	

	11. 
	Garsiakalbis
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W.
	

	12. 
	Mikrofonas
	Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai.
	

	13. 
	Ekrano technologija
	LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 400 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB.
	

	14. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 13" ir ne daugiau 13.6"
	

	15. 
	Ekrano raisška ir kamera
	Ne blogiau kaip 1920x1200. 
Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5 MP su Windows Hello palaikymu.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti.
	

	16. 
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą pilno dydžio klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas.  
	

	17. 
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick).
	

	18. 
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 1 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 (kompiuterio įkrovimas PD 3.0, vaizdo perdavimas ne blogiau kaip DP 2.1), 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. 
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. 
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	19. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	20. 
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 54Wh.
Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 14 valandų. 
Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą.
	

	21. 
	Mechaninės priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
	

	22. 
	Kodavimas
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
	

	23. 
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	24. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau kaip 1 kg su baterija.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 19 mm.
	

	25. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
	

	26. 
	Kompiuterio atsparumas aplinkai
	Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui.
	

	27. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	28. 
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.4 B.
	

	29. 
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. 
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	30. 
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



[bookmark: _Hlk193711988]3.9 Nešiojamas kompiuteris „NK-9“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Procesorius 
	32/64 bitų.
Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau aštuonių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 18500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark, (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Ne mažiau nei 100 TOPS. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB.  
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	2. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB ir ne blogiau kaip DDR5/LPDDR5 – 8533.
	

	3. 
	Standusis diskas
	Ne mažiau nei 1 TB SSD NVMe PCIe 5.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis.
	

	4. 
	Ethernet adapteris
	Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps.
	

	5. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 BE 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas.
	

	6. 
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.4.
	

	7. 
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K@60Hz raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K@60Hz raišką.  
Turi palaikyti ne mažiau kaip du išorinius monitorius.
	

	8. 
	Garso plokštė
	Integruota stereo arba geresnė.
	

	9. 
	Garsiakalbiai
	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W.
	

	10. 
	Mikrofonas
	Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai.
	

	11. 
	Ekrano technologija
	Ne mažiau dešimties taškų (angl. „10 points multi touch“) lietimui jautrus ekranas.
OLED technologijos, privalo turėti atspindžius sumažinantį padengimą, ryškumas ne mažiau nei 500 nits, atsinaujinimo dažnis ne mažiau nei 120Hz, spalvų gama ne blogiau nei 100% pagal DCI-P3.
	

	12. 
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 13.9" ir ne daugiau 14.1"
	

	13. 
	Ekrano raiška ir kamera
	Ne mažiau nei 2880x1800.
Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 8MP su Windows Hello palaikymu.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. 
	

	14. 
	Korpusas
	Du viename. Turi būti su lankstais leidžiančiais apversti ekraną 360 laipsnių ir naudoti kompiuterį kaip planšetę.
	

	15. 
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas.  
	

	16. 
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick).
	

	17. 
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt.  DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt 4, 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. 
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	18. 
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu.
Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	19. 
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 57Wh. 
Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 20 valandų. 
Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą.
	

	20. 
	Pirštų atspaudų skaitytuvas
	Turi būti integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
	

	21. 
	Priedai
	Turi būti pateiktas rašiklis liečiamam ekranui to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	22. 
	Mechaninės priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
	

	23. 
	Duomenų saugumas
	Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį.
	

	24. 
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	25. 
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau kaip 1,3 kg su baterija.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 19 mm.
	

	26. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės.
	

	27. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	28. 
	Triukšmo lygis
	Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.5 B.
Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį.
	

	29. 
	Kompiuterio atsparumas aplinkai
	Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui.
	

	30. 
	Suderinamumas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. 
Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	

	31. 
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



3.10 Priedai
	[bookmark: _Hlk224293799]Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Klaviatūra K1
	Klaviatūra su pele ne blogiau nei: belaidis 2,4GHz ryšys, žemo profilio, raidynai ENG/LT su aukščio reguliavimo kojelėmis ir atspari apliejimam, pelė dviejų klavišų su ratuku ne blogiau kaip 1600 DPI, klaviatūra ir pelė jungiasi per belaidį nano USB adapterį kuris turi būti komplekte. Klaviatūros LED indikatoriai: išsikraunančios baterijos, „FnLock“, „NumLock“. Ne mažiau kaip 14 mėnesių klaviatūros ir pelės baterijos veikimo laikas.
Klaviatūra ir pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris NK3
	

	
	
	Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)*
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 3 metai)
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)
	

	
	
	modelis, firma gamintoja
	

	2.
	Klaviatūra K2
	Klaviatūra su pele ne blogiau nei: pakraunama (su integruota 420mAh ličio baterija) belaidė 2,4GHz ir Bluetooth , raidynai ENG/LT su aukščio reguliavimo kojalėmis, pelė belaidė (su integruota 380mAh ličio baterija) 8 klavišų su ratuku ne blogiau kaip 4000 DPI, klaviatūra ir pelė jungiasi per belaidį USB adapterį (turi palaikyti ne mažiau kaip tris įrenginius) kuris turi būti komplekte. Klaviatūra ir pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris NK3
	

	
	
	Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)*
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 3 metai)
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)
	

	
	
	Modelis, firma gamintoja
	

	3. 
	Pelė P1
	pelė ne blogiau nei: belaidė Bluetooth 5.0 su galimybe vienu metu susieti su dviem įrenginiais ir vieno mygtuko paspaudimu keisti įrenginius, turi turėti galimybę keisti DPI (2400, 1600, 800), pelės svoris ne daugiau kaip 61g., su mėlinu optiniu sensorium. Pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris NK3
	

	
	
	Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)*
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai)
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)
	

	 
	 
	Modelis, firma gamintoja
	

	4. 
	Pelė P2
	pelė ne blogiau nei: belaidė 2,4GHz (per belaidi nano USB-C adapterį kuris turi būti komplekte), Bluetooth 5.0, su galimybe vienu metu susieti su trim įrenginiais ir vieno mygtuko paspaudimu keisti įrenginius, DPI ne blogiau kaip 2400, pelė turi būti su integruota  ličio baterija ir pakraunama per USB-C (kabelis turi būti komplekte) bei palaikyti Qi belaidį pakrovimą, su mėlinu optiniu sensorium. Pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris NK3
	

	
	
	Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)*
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai)
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)
	

	 
	 
	Modelis, firma gamintoja
	

	5. 
	Prievadų išplėtimo įrenginys S1
	Turi palaikyti ne mažiau kaip 4 vnt. po 4K@60Hz raiškos monitorius;
Jungtys ne mažiau kaip: 1x RJ-45 (1Gbps) su WOL ir PXE palaikymu, 2x DisplayPort 1.4,  1x HDMI 2.1, 1x USB-C 3.2 G2 su DP 1.4 palaikymu, 4x USB 3.2, 2x USB-C 3.2.
Kompiuterio pakrovimo galingumas ne mažiau kaip 100W (angl. „Power delivery 3.1“).
Komplekte turi būti matinimo adapteris ne mažiau nei 135W ir USB-C tipo kabelis ne trumpesnis kaip 1 m.
Gamintojo numatyta galimybė prirakinti įrenginį Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu.
Turi turėti kompiuterio įjungimo/išjungimo mygtuką.
Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.
Prievadų išplėtimo įrenginys turi būti to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris NK3
	

	
	
	Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)*
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 3 metai)
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)
	

	 
	 
	Modelis, firma gamintoja
	

	6. 
	Prievadų išplėtimo įrenginys S2
	Turi palaikyti ne mažiau kaip:
Thunderbolt 4;
keturis monitorius vienu metu 4k 60Hz;
maksimali palaikoma rezoliucija 8K 60Hz;
Jungtys ne mažiau kaip: 1x RJ-45 (2.5Gbps) su WOL ir PXE palaikymu, 2x DisplayPort 1.4,  1x HDMI 2.1, 1x USB-C Thunderbolt4, 4x USB-A 3.2 Gen2  (visada turi būti aktyvūs įrenginių krovimui), 2x USB-C 3.2 Gen2 ir 1x USB-C Thunderbolt4.
Kompiuterio pakrovimo galingumas ne mažiau kaip 100W.
Komplekte turi būti USB-C tipo kabelis ne trumpesnis kaip 1 m.
Gamintojo numatyta galimybė prirakinti įrenginį NanoSaver Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu.
Turi turėti kompiuterio įjungimo/išjungimo mygtuką.
Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.
Prievadų išplėtimo įrenginys turi būti to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris NK3
	

	
	
	Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)*
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 3 metai)
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)
	

	 
	 
	Modelis, firma gamintoja
	




[bookmark: _Hlk224292770]3.11 BENDRA 3 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ

	[bookmark: _Hlk224292464]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Vieneto Kaina
 Eur be PVM

	1
	Nešiojamas kompiuteris „NK-1“
	

	2
	Nešiojamas kompiuteris „NK-2“
	

	3
	Nešiojamas kompiuteris „NK-3“
	

	4
	Nešiojamas kompiuteris „NK-4“
	

	5
	Nešiojamas kompiuteris „NK-5“
	

	6
	Nešiojamas kompiuteris „NK-6“
	

	7
	Nešiojamas kompiuteris „NK-7“
	

	8
99
	Nešiojamas kompiuteris „NK-8“
	

	9
	Nešiojamas kompiuteris „NK-9“
	

	10.1
10.2

	Klaviatūra K1
	

	10.2
	Klaviatūra K2
	

	10.3
	Pelė P1
	

	10.4
	Pelė P2
	

	10.5
	Prievadų išplėtimo įrenginys S1
	

	10.6
	Prievadų išplėtimo įrenginys S2
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.


[bookmark: _Hlk156402238]4 Pirkimo dalis: Skaičiavimų stotis „TS“
4.1 lentelė. Techniniai reikalavimai skaičiavimų stočiai TS
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Procesoriai
	Kiekis ne mažiau 2 vnt.
x86 procesorius su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Kiekvieno procesoriaus našumas ne mažiau nei 35000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 30MB.  
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2023 m.
Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
Parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną.
	

	2. 
	Procesoriaus branduolių kiekis
	Kiekvienas procesorius turi turėti ne mažiau šešiolikos fizinių branduolių.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau nei 256 GB, ECC DDR5-4800.
	

	4. 
	Operatyviosios atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 16vnt. 
	

	5. 
	Operatyviosios atminties talpa
	Ne mažesnė nei 2 TB.
	

	6. 
	Standžiųjų diskų posistemis
	Ne mažiau nei 1 vnt. 2 TB. Ne blogiau nei PCIe Gen 4.0 x4 NVMe tipo.
	

	7.
	Palaikomas diskų masyvas
	RAID 0, 1, 5 ir 10 palaikymas. 
Turi būti galimybė plėsti iki 4 vnt. SATA 3.5“ ir 3 vnt. M.2 SSD arba iki 2 vnt. SATA 3.5“ ir 7 vnt. M.2 SSD tipo diskinius kaupiklius.
	

	8. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau nei:
6 vnt. USB 3.2 jungčių;
2 vnt. USB 2.0 arba naujesni;
3 vnt. USB-C;
1 vnt. audio out;
1 vnt audio in;
4 vnt. PCIe 5.0 x16 (ne mažiau nei 75W kiekviena);
4 vnt. PCIe 4.0 x16 (ne mažiau nei 75W kiekviena);
1 vnt. PCIe 4.0 x8.
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	9. 
	Vaizdo posistemė
	Kiekis ne mažiau 2 vnt.
Ne mažiau nei 32GB GDDR7 ECC tipo atminties;
Ne mažesnis nei 256bit ir 896GB/s pralaidumas; turi turėti ne mažiau nei 10000 CUDA branduolių; 
Prievadų skaičius ir tipas: ne mažiau nei 4 vnt. DisplayPort 2.1b.
	

	10. 
	Garso adapteris
	Integruotas garso adapteris.
	

	11. 
	Tinklo adapteriai (2 vnt.)
	Kiekis ne mažiau 2 vnt.
Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 1Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis „PXE boot“ ir WOL.
Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 10Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis „PXE boot“ ir WOL.
	

	12. 
	Maitinimo šaltinis
	Galingumas ne mažesnis nei 1800W. Efektyvumas ne mažesnis nei 92% prie 50% apkrovimo.
	

	13. 
	Apsaugos galimybės
	Turi būti integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Turi būti gamintojo komplektuojama programinė įranga, leidžianti valdyti ir konfigūruoti TPM, autorizacijos (biometrinė informacija, slaptažodžiai), BIOS nustatymus. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Standard lock slot tipo arba lygiaverčiu apsauginiu trosu.
	

	13.
	Atnaujinimų valdymas 
	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos naudotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą).
	

	14.
	Bendrieji reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), gamykliškai atnaujinti (angl. renew / refurbished / remarked) komponentai neleistini.
	

	15.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai) turi būti vieno gamintojo ir pažymėta gamintojo prekių ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
	

	16.
	Sertifikavimo reikalavimai
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį).
Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. 
Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema.
	

	17.
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. 
Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	

	23.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.)
	

	Skaičiavimų stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 60 darbo dienų * 
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 3 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	




4.2 BENDRA 4 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Vieneto Kaina
 Eur be PVM

	1
	Skaičiavimų stotis TS
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.


[bookmark: _Hlk224543101]       5 Pirkimo dalis: Tarnybinės stotys 

1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.2. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
1.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); 
1.4. Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai. 
1.5. [bookmark: _Hlk222738092]Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti gamintojo deklaracijomis ar gamintojo techniniais dokumentais, ar ekranvaizdžiais, ar nuorodomis į viešai prieinamus šaltinius. Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, tinklo įrangos (IT ir telekomunikacijų įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. 
1.6. Prekės turi atitikti reikalavimus: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais;


5.2  A TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI 

5.2.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) A tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX).
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 720;
CPU2017 Floating point rate baseline = 990.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 1024GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis
	Ne mažiau kaip:
6 vnt. 3.8TB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe  (angl. battery-backed arba flash-backed).
„Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas.
Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą);
palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko;
įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui.
RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 6 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS.
	

	9. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	10. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	11. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 1 vnt.  laisvas PCI-Express x16 Gen5 arba OCP lizdas.
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija.
Dvi Infiniband standarto sąsajos su ne mažiau kaip 200Gbps tinklo prievadais realizuotais naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. 
200Gbps OSFP sąsajos turi palaikyti InfiniBand NDR200, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPUDirect Storage ir SHARP arba lygiavertį protokolą.
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	GPU
	Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU.
Ne mažiau kaip 141GB ne mažiau kaip 4.8TB/s pralaidumo atminties kiekviename GPU;
Kiekvienas GPU turi būti pateiktas su perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga ar lygiaverte GPU gamintojo programine įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu.
Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį.
	

	16. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	17. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 3000 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	18. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	19. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	20. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	21. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	22. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	23. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	24. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	25. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	26. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.2.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	1. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	2. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	3. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	4. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	5. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	6. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	7. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	8. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.2.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	9. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	10. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	11. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	12. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	13. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	14. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	15. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	16. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.2.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	17. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	18. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	19. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	20. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	21. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	22. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	23. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	24. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.3. B TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

5.3.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) B tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX).
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 710;
CPU2017 Floating point rate baseline = 935.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 512GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 512GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe  (angl. battery-backed arba flash-backed).
„Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas.
Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą);
palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko;
įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui.
RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 6 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS.
	

	9. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	10. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 4 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai.
	

	11. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos;
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	16. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	17. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	21. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	22. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	23. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	24. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	25. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.3.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi B tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	25. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	26. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	27. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	28. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	29. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	30. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	31. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	32. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.3.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi B tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	33. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	34. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	35. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	36. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	37. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	38. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	39. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	40. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.3.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi B tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	41. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	42. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	43. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	44. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	45. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	46. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	47. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	48. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.3.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi B tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją.
	

	1. 
	
	2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims.
Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	2. 
	
	3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.4. C TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI 

4.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) C tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX).
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 710;
CPU2017 Floating point rate baseline = 935.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 1024GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe  (angl. battery-backed arba flash-backed).
„Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas.
Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą);
palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko;
įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui.
RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 6 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS.
	

	9. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	10. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 4 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai.
	

	11. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos;
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	16. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	17. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	21. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	22. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	23. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	24. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	25. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.4.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi C tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	49. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	50. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	51. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	52. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	53. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	54. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	55. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	56. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.4.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi C tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	
	
	
	

	57. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	58. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	59. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	60. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	61. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	62. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	63. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	64. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.4.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi C tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	65. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	66. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	67. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	68. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	69. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	70. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	71. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	72. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.4.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi C tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją.
	

	1. 
	
	2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims.
Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	2. 
	
	3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.5.  D TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI

5.5.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS)D tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. 
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 32 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 475;
CPU2017 Floating point rate baseline = 628.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	1 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 512GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 1536GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) 
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
	

	9. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	10. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai.
	

	11. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos;
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	16. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	17. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	21. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	22. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	23. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	24. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	25. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.5.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi D tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	73. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	74. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	75. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	76. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	77. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	78. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	79. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	80. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.5.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi D tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	81. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	82. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	83. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	84. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	85. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	86. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	87. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	88. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.5.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi D tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	89. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	90. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	91. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	92. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	93. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	94. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	95. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	96. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.6.  E TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI)

5.6.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) E tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. 
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 825;
CPU2017 Floating point rate baseline = 810.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	1 vnt. (ne mažiau kaip 64 branduolių).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 512GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 1536GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) 
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
	

	9. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	10. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai.
	

	11. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos;
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	16. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	17. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	21. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	22. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	23. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	24. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	25. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.6.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi E tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	97. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	98. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	99. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	100. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	101. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	102. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	103. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	104. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.6.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi E tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	105. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	106. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	107. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	108. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	109. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	110. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	111. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	112. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.6.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi E tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	113. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	114. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	115. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	116. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	117. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	118. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	119. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	120. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.7.  F TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI 

5.7.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) F tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX).
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 720;
CPU2017 Floating point rate baseline = 990.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	2 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių kiekvienam procesoriui).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 1024GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 1024GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis
	Ne mažiau kaip:
6 vnt. 3.8TB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe  (angl. battery-backed arba flash-backed).
„Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas.
Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą);
palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko;
įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui.
RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 6 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS.
	

	9. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	10. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	11. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 1 vnt.  laisvas PCI-Express x16 Gen5 lizdas arba OCP lizdas.
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
Dvi Infiniband standarto sąsajos su ne mažiau kaip 200Gbps tinklo prievadais realizuotais naudojant ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe tipo adapterius. 
200Gbps OSFP sąsajos turi palaikyti InfiniBand NDR200, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPUDirect Storage ir SHARP arba lygiavertį protokolą.
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	GPU
	Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU.
Ne mažiau kaip 96GB GDR7 su ECC ne mažiau kaip 1.5TB/s pralaidumo atminties kiekviename GPU;
Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį.
	

	16. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	17. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 3000 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	18. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	19. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	20. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	21. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	22. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	23. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	24. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	25. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	26. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.7.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	121. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	122. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	123. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	124. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	125. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	126. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	127. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	128. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.7.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	129. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	130. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	131. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	132. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	133. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	134. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	135. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	136. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.7.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	137. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	138. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	139. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	140. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	141. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	142. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	143. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	144. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.8. G TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI 

5.8.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS)G tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. 
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 32 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 475;
CPU2017 Floating point rate baseline = 628.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	1 vnt. (ne mažiau kaip 32 branduolių).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 256GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 768GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) 
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
	

	9. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	10. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai.
	

	11. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos;
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	16. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	17. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	21. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	22. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	23. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	24. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	25. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.8.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi G tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	145. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	146. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	147. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	148. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	149. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	150. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	151. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	152. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.8.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi G tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	153. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	154. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	155. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	156. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	157. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	158. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	159. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	160. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.8.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi G tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	161. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	162. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	163. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	164. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	165. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	166. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	167. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	168. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.8.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi G tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją.
	

	3. 
	
	2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims.
Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	4. 
	
	3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.9.  H TIPO TARNYBINĖS STOTYS IR PRIEDAI 

5.9.1 Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai (TS) H tipo 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Korpusas
	„Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 1U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai.
Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą.
	

	2. 
	Procesoriaus technologija
	64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. 
	

	3. 
	Procesorių sistemos našumas
	Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį.
Našumo rodikliai nurodyti vieno procesoriaus (ne mažiau kaip 64 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip:
CPU2017 Integer rate baseline = 825;
CPU2017 Floating point rate baseline = 810.
	

	4. 
	Procesorių skaičius
	1 vnt. (ne mažiau kaip 64 branduolių).
	

	5. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 256GB.
Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank.
	

	6. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau nei 24 vnt. DDR5 RDIMM tipo.
	

	7. 
	Atminties talpa
	Plečiama iki ne mažiau kaip 768GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis.
	

	8. 
	Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) 
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. 800GB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiau ne mažesnis kaip 1.
Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų.
	

	9. 
	Saugumo funkcijos
	Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis.
	

	10. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 lizdai.
	

	11. 
	OS įkrovimo talpa
	Ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus M.2 tipo NVMe tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 480 GB talpos skirtų virtualizacijos sistemos užkrovimui. Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą (angl. Mirror Mode).
	

	12. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Ne blogiau kaip:
Dvi 10/25Gbps SFP28 tipo sąsajos;
Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos;
100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti:
Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. 
	

	14. 
	Prievadai
	Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, USB 2.0 ir USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
	

	15. 
	Aušinimas
	Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 35°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje.
	

	16. 
	Maitinimo šaltinis
	Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti  (angl.  Redundant PSU). Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė kaip 1500 W. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai.
	

	17. 
	Tarnybinės stoties nuotolinis
valdymas
	Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį,
peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB.
Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu.
Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM
(klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“.
Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija; galimybė integruoti į VMware vCenter ar/ir Microsoft System Center administravimo sistemas.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją   lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash).
	

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti.
	

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūraciją turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti  „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20. 
	Produkto kodai 
(Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.
	

	21. 
	Diegimo paslaugos
	Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas.
Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu.
	

	22. 
	Sertifikavimas
	Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere (ESXi) bei Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, markiruoti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais.
	

	23. 
	Kiti reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
	

	24. 
	Ekologiniai reikalavimai:
	Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013.
Tiekėjas turi pateikti:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	25. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 
Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.
Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti  keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau kaip 6 mėn.
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 5 metai)
	

	Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 5 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje.
	

	Per garantijos laikotarpį paaiškėjusius Prekių gedimus ir trūkumus Pardavėjas privalo ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi pašalinti ar ištaisyti savo sąskaita Perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu.
	



5.9.2  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi H tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	169. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	170. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	171. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	172. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	173. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	174. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	175. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	176. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.9.3 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi H tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	177. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	178. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	179. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	180. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	181. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	182. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	183. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	184. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.9.4 Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su šiame pirkime siūloma tarnybine stotimi H tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	185. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	186. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	187. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	188. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	189. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	190. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	191. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	192. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.9.5 Techniniai reikalavimai SSD Diskams
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. 2.5“, NVMe Gen4 SSD, ne mažesni kaip 7.6TB talpos, pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (ang. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1, karšto pakeitimo („hot-plug“). Diskai privalo būti suderinami su siūloma tarnybine stotimi H tipo, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją.
	

	5. 
	
	2. Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims.
Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	6. 
	
	3. Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.10.  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS4
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	193. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	194. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	195. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	196. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	197. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	198. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	199. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	200. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.11. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS5
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	201. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	202. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	203. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	204. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	205. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	206. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	207. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	208. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.12. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS6
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Dell Z9264F-ON. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	209. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	210. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	211. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	212. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	213. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	214. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	215. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	216. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.13.  Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS7
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Nvidia
SN4600. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	217. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G QSFP28 Single Lambda
	

	218. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	219. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	220. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	221. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 500m (OS2).
	

	222. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	223. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	224. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.14. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS8
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Nvidia
SN4600. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	225. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G LR4 QSFP28 
	

	226. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per vienmodį optinį kabelį (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	227. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Double LC.
	

	228. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 1310 nm.
· Rx: 1310 nm.
	

	229. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 10km (OS2).
	

	230. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	231. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	232. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.15. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS9
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi Nvidia
SN4600. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	233. 
	
	2.Sąsajos tipas: 100G SR4 QSFP28 
	

	234. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti dviem gijomis per daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	235. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	236. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	237. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 100m (OM4).
	

	238. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 100Gbps Ethernet.
	

	239. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	240. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.16. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS10
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su komutatoriumi „NVIDIA MQM9700-NS2F, NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch“ Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	241. 
	
	2.Sąsajos tipas: 800G SR8 OSFP Infiniband
	

	242. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti per  daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	243. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: Dual MTP/MPO.
	

	244. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
· Rx: 850 nm.
	

	245. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 50m(OM4).
	

	246. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 800Gbps (2x400Gbps) InfiniBand
	

	247. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	
	
	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	
	
	Firma-gamintoja
	



5.17. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS11
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su Tarnybine stotimi A tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	1. 
	
	2.Sąsajos tipas: 400G SR4 OSFP Infiniband
	

	2. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti per  daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	3. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	4. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
Rx: 850 nm.
	

	5. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 50m(OM4).
	

	6. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 400Gbps InfiniBand
	

	7. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	8. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	
	
	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	
	
	Firma-gamintoja
	



5.18. Techniniai reikalavimai prievadų sąsajai PS12
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1
	Fizinės
savybės
	1.Sąsaja turi būti suderinama su Tarnybine stotimi F tipo. Privaloma pateikti nuorodą į tai patvirtinančią gamintojo techninę dokumentaciją.
	

	9. 
	
	2.Sąsajos tipas: 400G SR4 OSFP Infiniband
	

	10. 
	
	3.Sąsaja skirta duomenims perduoti per  daugiamodį optinį kabelį (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	11. 
	
	4.Sąsajos jungties tipas: MTP/MPO.
	

	12. 
	
	5.Sąsajos duomenų perdavimo/priėmimo signalų nominalūs bangų ilgiai:
· Tx: 850 nm.
Rx: 850 nm.
	

	13. 
	
	6.Sąsajos duomenų perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 50m(OM4).
	

	14. 
	
	7.Sąsaja privalo palaikyti žemiau išvardintas duomenų perdavimo spartas (protokolus):
· 400Gbps InfiniBand
	

	15. 
	
	8.Sąsaja privalo palaikyti skaitmeninę diagnostiką ir stebėjimą (angl. Digital-diagnostic-monitoring (DDM)).
	

	2
	Garantinis aptarnavimas
	1.Sąsajai privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.
	

	16. 
	
	2.Garantiniu laikotarpiu privaloma užtikrinti nemokamą sugedusios sąsajos keitimą ar jos remontą.
	

	
	
	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	
	
	Firma-gamintoja
	



5.19. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: vienmodis optinis kabelis (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	17. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: LC į LC
	

	18. 
	
	3. Jungiamojo kabelio LC jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	19. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OS2
	

	20. 
	
	5.Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 2
	

	21. 
	
	6. Jungiamojo kabelio ilgis: 3m.
	

	22. 
	
	7. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	23. 
	
	8. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.20. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: vienmodis optinis kabelis (angl. Single-Mode Fiber (SMF)).
	

	24. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: LC į LC
	

	25. 
	
	3. Jungiamojo kabelio LC jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	26. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OS2
	

	27. 
	
	5.Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 2
	

	28. 
	
	6. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m.
	

	29. 
	
	7. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	30. 
	
	8. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.21. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	31. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP female į MTP female
	

	32. 
	
	3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	33. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4
	

	34. 
	
	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12
	

	35. 
	
	6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B
	

	36. 
	
	7. Jungiamojo kabelio ilgis: 3m.
	

	37. 
	
	8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	38. 
	
	9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.22. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK4
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	39. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP female į MTP female
	

	40. 
	
	3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: UPC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	41. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4
	

	42. 
	
	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12
	

	43. 
	
	6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B
	

	44. 
	
	7. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m.
	

	45. 
	
	8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	46. 
	
	9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.23. Techniniai reikalavimai jungiamajam kabeliui JK5
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	47. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP female į MTP female
	

	48. 
	
	3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	49. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4
	

	50. 
	
	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 8
	

	51. 
	
	6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B
	

	52. 
	
	7. Jungiamojo kabelio ilgis: 7m.
	

	53. 
	
	8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	54. 
	
	9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.24. Techniniai reikalavimai spliteriui SK1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP breakout daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	55. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP (12 gijų) female į 2 x MTP (po 4-ias gijas) female
	

	56. 
	
	3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	57. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4
	

	58. 
	
	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12
	

	59. 
	
	6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B
	

	60. 
	
	7. Jungiamojo kabelio ilgis: 3m.
	

	61. 
	
	8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	62. 
	
	9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.25. Techniniai reikalavimai spliteriui SK2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP breakout daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	63. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP (12 gijų) female į 2 x MTP (po 4-ias gijas) female
	

	64. 
	
	3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	65. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4
	

	66. 
	
	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12
	

	67. 
	
	6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B
	

	68. 
	
	7. Jungiamojo kabelio ilgis: 5m.
	

	69. 
	
	8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	70. 
	
	9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	




5.26. Techniniai reikalavimai spliteriui SK3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Fizinės
savybės
	1. Jungiamojo kabelio tipas: MPO/MTP breakout daugiamodis optinis kabelis (angl. Multimode-Mode Fiber (MMF)).
	

	71. 
	
	2. Jungiamojo kabelio jungties tipas: MTP (12 gijų) female į 2 x MTP (po 4-ias gijas) female
	

	72. 
	
	3. Jungiamojo kabelio MTP jungties galų nušlifavimo būdas: APC (angl. Ultra Physical Contact).
	

	73. 
	
	4. Jungiamojo kabelio kategorija: OM4
	

	74. 
	
	5. Jungiamojo kabelio optinių gijų skaičius: 12
	

	75. 
	
	6. Jungiamojo kabelio optinių gijų poliariškumo tipas: B
	

	76. 
	
	7. Jungiamojo kabelio ilgis: 7m.
	

	77. 
	
	8. Jungiamojo kabelio diametras su išoriniu apvalkalu ne mažesnis nei 3mm.
	

	78. 
	
	9. Jungiamojo kabelio išorinio apvalkalo medžiaga: OFNP (angl. Optical Fiber Non-conductive Plenum) arba lygiavertė.
	

	Modelis (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.27. Programinė įranga Tarnybinei stočiai
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Savybės
	1. Programine įranga Tarnybiniai stočiai, kuri suderinama su Tarnybinės stoties A tipo GPU gamintojo programine įranga.
	

	7. 
	
	2. Perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programinė įranga ar lygiavertė GPU gamintojo programinė įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu.
	

	8. 
	
	3. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti:
· Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS.
· Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus.
· Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius.
· Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus.
	

	Programinė įranga (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.28. Programine įranga Tarnybinės stoties F tipo GPU
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1.
	Savybės
	1. Programine įranga Tarnybinės stoties F tipo GPU
	

	9. 
	
	2. Perkančiosios organizacijos naudojama NVIDIA AI Enterprise Essentials programinė įranga ar lygiavertė GPU gamintojo programinė įranga kuri būtų pilnai integruojama ir suderinama su NVIDIA AI Enterprise Essentials programine įranga su ne trumpesniu kaip 5 metų GPU gamintojo palaikymu.
	

	10. 
	
	3. Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti:
· Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS.
· Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus.
· Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius.
· Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus.
	

	Programinė įranga (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Firma-gamintoja
	



5.29. Tarnybinė stotis TS1
	[bookmark: _Hlk223527434][bookmark: _Hlk116972594]Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Konstrukcija
	Montuojama į standartinę 19” montažinę spintą, ne daugiau 2U aukščio, su visais montavimui reikalingais priedais ir bėgeliais pilnam serverio ištraukimui neišimant iš spintos.
Užrakinama priekinė serverio panelė. 
	

	7. 
	Procesorius
	Ne mažiau nei šešiolikos (16 vnt.) branduolių x86 komandų rinkinio architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų (x86-64) operacijas ir virtualizacijos technologiją. AVX-512 ir AES-NI instrukcijų palaikymas. Našumo indeksai pagal Standard Performance Evaluation Corporation testus, publikuojamus tinklapyje http://www.spec.org, turi būti ne mažesni už:
1. 265 taškai pagal SPECint_rate_base2017 testo rezultatus;
2. 379 taškai pagal SPECfp_rate_base2017 testo rezultatus.
3. Rezultatai turi būti atlikti siūlomos įrangos gamintojo siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomu procesorių modeliu ir kiekiu.
Gamintojo procesorius anonsuotas ne seniau kaip 2023 metais.
Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kai du (2 vnt.) procesorių.
	

	8. 
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 128 GB DDR5-5600 su ECC. 
	

	9. 
	Atminties išplėtimo galimybės
	Ne mažiau kaip 512GB viso įrenginyje suinstaliuotos atminties.
	

	10. 
	Vidiniai diskai
	Ne mažiau nei du (2 vnt.) 960 GB, „karšto keitimo“ ne prastesni kaip SATA SSD diskai, kurių pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1.  
Ne mažiau nei šešiolika (16 vnt.) 16 TB, „karšto keitimo“ ne prastesni kaip SAS HDD diskai.  
Visi komplektuojami SSD ir HDD diskai turi būti prijungti prie RAID valdiklio ir turi būti galimybė sukurti RAID 6 apsaugą iš visų komplektuojamų HDD diskų ir RAID 1 apsaugą iš SSD diskų.
	

	11. 
	Diskų išplėtimo galimybės
	Ne mažiau nei 28 vnt. karšto keitimo („hot-plug“) 3.5“ diskų
	

	7.
	Diskų kontroleris
	Integruotas, ne blogiau nei 12 Gb/s sąsaja, ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe  (angl. battery-backed arba flash-backed).
Palaikantis bent 0, 1, 10, 5, 50 ir 6 RAID lygius. 
	

	14. 
	Jungtys ir interfeisai
	1 analoginio video (VGA tipo) jungtis, bent 2 USB jungtys.
	

	15. 
	Išplėtimo lizdų skaičius
	Ne mažiau kaip trys (3 vnt.) laisvi PCI-Express Gen4 x16 ar didesnio pralaidumo lizdai.
	

	16. 
	1G tinklo adapteriai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. 1Gbps RJ-45 jungčių.
Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius.
	

	17. 
	10/25G tinklo adapteriai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25Gbps SFP28 jungčių
SR-IOV technologija, bent 128 virtualių įrenginių (VFs) palaikymas.
„Flow director“ ar analogiška aparatinė technologija paketų nukreipimui į branduolį. Time Sync (802.1as), VXLAN ir NVGRE palaikymas, paketų prioritizavimas (ne mažiau 1536 Tx ir Rx eilių per portą palaikymas), VMDq palaikymas.
Nurodyti tikslius siūlomų tinklo adapterių modelius.
	

	18. 
	25G tinklo adapterio moduliai (angl. GBIC)
	Ne mažiau kaip 2 vnt. SFP+ 25GBASE-SR modulių. 
Moduliai privalo būti suderinami su siūlomais 10/25G tinklo adapteriais.
	

	19. 
	Aušinimo blokas
	Ne blogiau kaip: dubliuotų, karšto keitimo, ventiliatorių sistemos aušinimo blokas. 
	

	13.
	Saugos adapteris
	Integruotas saugos modulis (angl. „Trusted Platform Module“), skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. Privalo palaikyti 2.0 specifikaciją.
	

	13.
	Temperatūrinis režimas
	Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10C iki +35C, o santykinė oro drėgmė 10–70 proc.
	

	14.
	Maitinimo šaltinis
	Ne blogiau kaip: 220V 50Hz karšto pakeitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis, ne mažiau kaip 96% efektyvumo, užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir atminties kiekį). Tarnybinė stotis turi dirbti sugedus vienam maitinimo šaltiniui.
	

	15.
	Valdymo aparatinė įranga
	Nuo operacinės sistemos nepriklausomas serverio valdymas per tinklą (dedikuotas tinklo adapteris) naudojant SSH klientą: virtualūs CD-ROM, „Serial port“ įrenginiai, serverio įjungimas/išjungimas/perkrovimas. Autentifikacija privalo būti galima tiek naudojant SSH kliento raktus tiek slaptažodžius.
Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu.
Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją vietą arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų.
Prieiga prie serverio ekrano, virtualios klaviatūros per dedikuotą WEB sąsają, prieiga turi veikti HTML5 pagrindu: negali būti reikalaujami Java, ActiveX ar kiti naršyklės įskiepiai.
WEB sąsaja turi būti pasiekiama TLS 1.2 ar naujesnėmis TLS versijomis, jei realizuotas ir TLS 1.0/1.1 funkcionalumas, privalo būti galimybė šias protokolo versijas išjungti. 
Jeigu šioms funkcijoms reikalingos papildomos licencijos, jos turi būti neriboto galiojimo ir pateikiamos komplekte. Nurodyti pateikiamos licencijos pavadinimą.
Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys privalo būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Istorinė informacija ne mažiau nei 2 metus privalo būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio).
	

	16.
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija).
	

	17.
	Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos
	Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM  Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos.
	

	18.
	Garantijos tiekimo sąlygos
	Ne mažiau 7 (septynių) metų gamintojo 24x7 garantinė serverio ir komplektuojančios įrangos priežiūra su kitos darbo dienos reakcijos laiku, remontą atliekant įrangos buvimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi užtikrinti išankstinį procesoriaus, atminties ir diskų (pozicijos 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.5) pakeitimą, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“).
Sugedusių diskų (pozicijos 1.3.5) PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	19.
	Aplinkos apsaugos kriterijai

	Tarnybinės stoties gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatai: Energy Star 4.0 arba lygiavertis. 
Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
	

	Tarnybinės stoties firma gamintoja
	

	Tarnybinės stoties modelis
	

	Kilmės šalis
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (ne mažiau 7 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne vėliau kaip kitą darbo dieną)
	

	Atsarginių dalių tiekimo garantija (minimaliai 7 metai)
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 60 darbo dienų
	



5.30. HDD Diskai
	[bookmark: _Hlk116973017]Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1. 
	HDD diskas
	3.5“, HDD, ne mažesni kaip 16TB, karšto pakeitimo („hot-plug“) SAS ISE. Diskai privalo būti suderinami su siūlomos TS1 tarnybine stotimi, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją.
	

	2. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir tarnybinėms stotims (pozicija 1.3).
Sugedusių diskų PO gamintojui ar tiekėjui neperduoda.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	3. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai

	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Prekių firma gamintoja
	

	Prekės modelis
	

	Kilmės šalis
	

	Garantiniai įsipareigojimai (minimaliai 1 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis (ne vėliau kaip kitą darbo dieną)
	

	Atsarginių dalių tiekimo garantija (minimaliai 1 metai)
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų
	



[bookmark: _Hlk223527571][bookmark: _Hlk224292511]5.31.  BENDRA 5 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.
	[bookmark: _Hlk223527589]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Vieneto Kaina
 Eur be PVM

	1.
	Tarnybinė stotis A tipo
	

	2.
3.
3
	Tarnybinė stotis B tipo
	

	3.
4.

	Tarnybinė stotis C tipo
	

	4.

	Tarnybinė stotis D tipo
	

	5.
	Tarnybinė stotis E tipo
	

	6
	Tarnybinė stotis F tipo
	

	7
	Tarnybinė stotis G tipo
	

	8.
	Tarnybinė stotis H tipo
	

	9.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS A tipo)
	

	10.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS A tipo)
	

	11.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS A tipo)
	

	12. 
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS B tipo)
	

	13.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS B tipo)
	

	14.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS B tipo)
	

	15.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS C tipo)
	

	16.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS C tipo)
	

	17.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS C tipo)
	

	18.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS D tipo)
	

	19.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS D tipo)
	

	20.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS D tipo)
	

	21.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS E tipo)
	

	22.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS E tipo)
	

	23.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS E tipo)
	

	24.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS F tipo)
	

	25.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS F tipo)
	

	26.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS F tipo)
	

	27.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS G tipo)
	

	28.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS G tipo)
	

	29.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS G tipo)
	

	30.
	Prievadų sąsaja PS1 (suderinama su TS H tipo)
	

	31.
	Prievadų sąsaja PS2 (suderinama su TS H tipo)
	

	32.
	Prievadų sąsaja PS3 (suderinama su TS H tipo)
	

	33.
	SSD diskai (suderinami su TS B tipo)
	

	34.
	SSD diskai (suderinami su TS C tipo)
	

	35.
	SSD diskai (suderinami su TS G tipo)
	

	36.
	SSD diskai (suderinami su TS H tipo)
	

	37.
	Prievadų sąsaja PS4
	

	38.
	Prievadų sąsaja PS5
	

	39.
	Prievadų sąsaja PS6
	

	40.
	Prievadų sąsaja PS7
	

	41.
	Prievadų sąsaja PS8
	

	42.
	Prievadų sąsaja PS9
	

	43.
	Prievadų sąsaja PS10
	

	44.
	Prievadų sąsaja PS11 (suderinama su TS A tipo)
	

	45.
	Prievadų sąsaja PS12 (suderinama su TS F tipo)
	

	46.
	Jungiamasis kabelis JK1
	

	47.
	Jungiamasis kabelis JK2
	

	48.
	Jungiamasis kabelis JK3
	

	49.
	Jungiamasis kabelis JK4
	

	50.
	Jungiamasis kabelis JK5
	

	51.
	Spliteris SK1
	

	52.
	Spliteris SK2
	

	53.
	Spliteris SK3
	

	54.
	Programine įranga Tarnybiniai stočiai
	

	55.
	Programine įranga Tarnybinės stoties F tipo GPU 
	

	56.
	Tarnybinė stotis TS1
	

	57.
	SSD diskai (suderinami su TS1 tarnybinę stotims)
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



      
6 [bookmark: _Hlk224543196][bookmark: _Hlk156402146]Pirkimo dalis:  Duomenų saugykla ir SSD diskai
6.1 Kokybės reikalavimai prekėms (turi būti pateikiami atitinkami dokumentai):
1.1  Dokumentai, nurodantys prekių kilmės šalį ir gamintoją.
1.2 Siūlomoms prekėms turi būti pateikti gamintojo ISO 9001 kokybės valdymo standarto sertifikatai ir dokumentai patvirtinantys, kad siūlomos prekės atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.
1.3 Visos komplektuojančios dalys (valdikliai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) privalo būti komplektuojami duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėti duomenų saugyklos gamintojo kodais
1.4 Charakteristikos, nurodytos kaip reikalaujamos atskiriems komponentams komplektacijos lentelėse, turi būti pilnai realizuotos siūlomos įrangos visumoje.
1.5 Jei siūlomos įrangos modelis skiriasi nuo nurodyto šiuose dokumentuose, pasiūlyme turi būti nurodyta firma gamintoja, tikslus siūlomos įrangos pavadinimas ir kodas, o prieduose pateiktos techninės specifikacijos įrodančios, kad siūloma įranga tenkina reikalavimus, nurodytus šioje specifikacijoje.
1.6 Saugykla turi būti sertifikuota darbui su: LINUX (Red Hat)


6.2  Reikalavimai tiekėjams
2.1 Tinkamai vykdyti garantinį aptarnavimą gamintojas privalo turėti sertifikuotą gamintojo įrangos           aptarnavimo centrą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. 3 lentelė. Duomenų saugykla DS1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Tipas
	SAN tipo duomenų saugykla (all flash tipo), skirta montuoti į standartinę 19 colių kompiuterinei įrangai skirtą spintą.
	

	12. 
	Sprendimą sudarančios įrangos gamintojai, modeliai, kodai, komplektuojančios dalys
	Išvardinti siūlomos saugyklos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją, produktų kodus.
Visos dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. 
Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo.
	

	13. 
	Valdikliai
	Saugykla turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių. 
Valdikliai turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. 
Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. 
Siūlomos saugyklos spartinančiosios atmintinės dydis – ne mažiau kaip 256 GB. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba analogiška technologija nuo netikėto elektros dingimo.
	

	14. 
	Saugyklos sąsajos
	Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. FC sąsajų, palaikančių ne mažiau nei 32Gb/s duomenų perdavimo spartą. Sąsajos turi būti sukomplektuotos su ne prastesniais nei 32 Gb/s SW optiniais Multi mode tipo moduliais. 
Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. 10/25G SFP28 iSCSI ir NVMe/TCP tipo sąsajų. 
Turi būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos saugyklos prijungimui prie SAN komutatorių bei DC įrangos valdymui skirtų komutatorių.
	

	15. 
	Saugyklos talpa ir jos realizacija
	Saugyklos naudinga talpa – ne mažiau kaip 38 TiB, nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir išdubliavimo). Talpa turi būti realizuota ne mažiau kaip 7 vnt. ir ne mažesnės talpos kaip 13.2TB  NVMe SSD kiekvienai iš laikmenų.
Virtualizuotų / paskirstytų RAID-6, arba 10+2, jei naudojami mažesnės talpos diskai. Turi būti naudojami virtualizuoti / paskirstyti (kai naudojama rezervinė erdvė sugedusių diskų duomenims atstatyti) RAID junginiai.  Visi diskai turi būti vienodi.
Turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (pasiūlyme pateikti tai patvirtinančius dokumentus), bet ne mažiau kaip 1 atsarginis diskas / modulis ar juos atitinkančios rezervinės erdvės ekvivalentas kiekvieniems įdiegtiems 12-ai diskų / modulių (pvz. jeigu saugykla komplektuojama su 24 diskais / moduliais, turi būti pateikti 2 atsarginiai diskai / moduliai ir t.t.). „Karštų“ atsarginių diskų / modulių talpa arba rezervinė erdvė nesumuojama į naudingą talpą.
	

	16. 
	Saugyklos našumas
	Maksimalus siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas turi būti ne mažiau kaip 240K IOPS (bloko dydis 8K, 70/30 random read/write), atsako laikui neviršijant 1 ms, esant ne mažesniam saugyklos naudingos talpos užpildymui nei 70% kai nenaudojamas skaitymas iš spartinančiosios atminties (anlg. Cache hit ratio = 0%).
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija (esant nurodytoms sąlygoms) arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta gamintojo arba jo atstovo.
Gamintojo deklaruojamas maksimalus IOPS 4K bloko dydžio skaitymo skaičius ne mažiau 2.5M (2500000 IOPS).
	

	7.
	Patikimumo savybės
	Visi duomenų saugyklų valdikliai, I/O moduliai, diskų jungimo sąsajos, maitinimo blokai ir ventiliatoriai turi būti dubliuoti, sistema turi be sutrikimų dirbti sugedus bet kuriam vienam iš išvardintų dubliuotų komponentų.
Turi būti palaikoma kontrolerių lygyje duomenų replikacija į analogišką duomenų saugyklą, esančią kitame duomenų centre.   
Duomenų saugyklos vidinių programų (firmware) naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo.
Saugykloje turi būti automatinio darbinių diskų pakeitimo į „karštus“ atsarginius diskus arba darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę  prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams.
Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams.
	

	20. 
	Talpos konfigūravimas ir valdymas
	Turi būti pateikta valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti  siūlomą duomenų saugyklą (nurodyti).
Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes. Talpos resursų padalinimas ir valdymas turi būti atliekamas LUN arba lygiavertės virtualizavimo platformos lygmenyje. PĮ turi leisti padalinti sistemos resursus kelioms virtualioms resursų grupėms, kurioms nustatomi skirtingi greitaveikos reikalavimai.
Turi būti minimizuota skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaka (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo). Apkrovų ribojimas turi būti nustatomas saugyklos virtualių diskų (LUN arba lygiavertės virtualizavimo platformos) ir sąsajų lygmenyje).
Saugyklose turi būti įdiegtos talpos optimizavimo priemonės, užtikrinančios duomenų suspaudimą ir išdubliavimą (deduplication). Duomenų suspaudimo ir išdubliavimo funkcionalumas turi būti aktyvuojamas LUN lygmenyje.
Duomenų suspaudimas neturi įtakoti duomenų saugyklos našumo.
Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės, užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (data at rest encryption) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių ir/arba diskų ar kitų pagalbinių aparatinių komponentų lygmenyje. 
Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomos kliento aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo įrangos, t.y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla.
	

	21. 
	Saugyklos  būsenos, talpos ir našumo stebėjimas ir valdymas
	Turi būti pateikta siūlomos saugyklos stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką ne mažiau kaip apie: saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius (nurodyti). 
Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus rodiklius bei apie neįprastą parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu pavidalu, turi būti galima sukonfigūruoti reguliarių ataskaitų generavimą.
	

	22. 
	Saugyklos suderinamumas
	Siūloma įranga turi būti pilnai sertifikuota darbui su žemiau išvardintomis arba lygiavertėmis platformomis:
VMware vSphere 8x ir 9x versijomis;
Microsoft Windows Server  2022 ir 2025 versijomis;
	

	23. 
	Saugyklos montavimas
	Duomenų saugyklos turi būti pateiktos su visais komponentais, reikalingais saugyklų montavimui į standartinę 19 colių kompiuterinei įrangai skirtą spintą. Turi užimti ne daugiau kaip 1U.
	

	13.
	Temperatūrinis režimas
	Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10C iki +35C, o santykinė oro drėgmė 10–70 proc.
	

	16.
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija).
	

	18.
	Garantijos tiekimo sąlygos
	Saugyklos sprendimui (saugyklai ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams) turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 4 valandos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos garantijos išplėtimo gamintojo kodai ir aprašai. 
Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). 
Garantinio  aptarnavimo metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. SSD diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). Gedimo atveju diskai tiekėjui negrąžinami.
	

	19.
	Aplinkos apsaugos kriterijai

	Tarnybinės stoties gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.
	

	Duomenų saugyklos firma gamintoja
	

	Duomenų saugyklos modelis
	

	Kilmės šalis
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (ne mažiau 5 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne vėliau kaip kitą darbo dieną)
	

	Atsarginių dalių tiekimo garantija (minimaliai 5 metai)
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 60 darbo dienų
	



[bookmark: _Hlk156385462]6.4. lentelė. SSD Diskai
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	4. 
	SSD diskas
	EDSFF, FCM SSD, ne mažesni kaip 13.2TB, karšto pakeitimo („hot-plug“) NVMe. Diskai privalo būti suderinami su siūloma 1.3 lentelėje duomenų saugykla, tinkamai grąžinti statuso ir galimo gedimo („prefailure“) informaciją. Duomenų suspaudimas (angl. compression) turi būti atliekamas EDSFF FCM diske, t.y. ne kontrolerių lygmenyje.
	

	5. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Įrangai turi galioti tie patys garantinės techninės priežiūros įsipareigojimai kaip ir duomenų saugyklai (pozicija 1.3 lentelė).
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
	

	6. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai

	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Prekių firma gamintoja
	

	Prekės modelis
	

	Kilmės šalis
	

	Garantiniai įsipareigojimai (minimaliai 1 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis (ne vėliau kaip kitą darbo dieną)
	

	Atsarginių dalių tiekimo garantija (minimaliai 1 metai)
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienų
	



6.5.  BENDRA 6 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.
	[bookmark: _Hlk224293123]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Vieneto kaina be PVM 

	1
	2
	3

	1
	Duomenų saugykla DS1
	

	2
	SSD diskas duomenų saugyklai
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	


* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet neilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai. 

	[bookmark: _Hlk224543220]7. Pirkimo dalis: Planšetiniai kompiuteriai


	7.1 Planšetas „A1“
	
	

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	64bit architektūros
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 128 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.4 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.3
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 2.0.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 500 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
	
	
	

	7.2 Planšetas „A2“
	
	

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	64bit architektūros
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.4 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.3
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 2.0.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 500 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.3 Planšetas „A3“ 
	
	

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	64bit architektūros
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.4 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 2.0.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 500 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.4 Planšetas „A4“
	
	

	Eil. Nr.
	
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M4 8 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 3.0, klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 500 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.5 Planšetas „A5“
	
	

	Eil. Nr.
	
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M4 8 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 512 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 3.0, klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 500 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.6 Planšetas „A6“
	
	

	Eil. Nr.
	
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M4 8 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2732x2048, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 3.0, klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 650 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.7 Planšetas „A7“
	
	

	Eil. Nr.
	
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M4 8 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 512 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2732x2048, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz);
Bluetooth 5.0;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 3.0, klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 650 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.8 Planšetas „B1“
	
	

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 9 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas veido atpažinimas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su Ultra Retina XDR technologija, rezoliucija ne mažiau 2420x1668, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau 4 garsiakalbiai ir ne mažiau du mikrofonai.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz)
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/​DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
- Tunderbolt/USB4, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort, USB 3.0, USB 4.0;
- klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 500 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.9 Planšetas „B2“
	
	

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 9 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas veido atpažinimas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 512 GB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su Ultra Retina XDR technologija, rezoliucija ne mažiau 2752x2064, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau 4 garsiakalbiai ir ne mažiau du mikrofonai.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz)
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/​DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
- Tunderbolt/USB4, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort, USB 3.0, USB 4.0;
- klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 600 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.10 Planšetas „B3“
	
	

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 9 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Saugumo įrankiai
	Integruotas veido atpažinimas
	

	3
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB flash tipo atminties
	

	4
	Ekranas
	13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su Ultra Retina XDR technologija, rezoliucija ne mažiau 2752x2064, 264ppi.
	

	5
	Integruoti jutikliai (Sensors)
	Ne mažiau kaip:
trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, šviesos jutiklis (Ambient light sensor).
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau 4 garsiakalbiai ir ne mažiau du mikrofonai.
	

	7
	Vaizdo kamera
	Integruotos dvi kameros:
Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma.
Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas.
	

	8
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
WiFi 6 (802.11ax); 
dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz)
Bluetooth 5.3;
5G LTE;
UMTS/HSPA/HSPA+/​DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz).
	

	9
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
- Tunderbolt/USB4, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort, USB 3.0, USB 4.0;
- klaviatūros prijungimo jungtis.
	

	10
	Komplektuojami priedai
	USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis.
	

	11
	Baterija
	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą,
	

	12
	Operacinė sistema
	iPadOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	13
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 600 g
	

	14
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
	

	15
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	16
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.11 Kompiuteris „C1“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M4 10 branduolių arba lygiavertis 
	

	2
	Ekranas
	Kompiuterio korpuse, 24” ± 0,5” įstrižainės Retina 4,5K ekranas, rezoliucija ne mažiau 4480x2520, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 24 GB
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 10 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas.
	

	7
	Tinklas, bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris;
integruotas Bluetooth 5.3 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
4 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2). 
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris: bevielė klaviatūra ir bevielė pelė.
Maitinimo kabelis.
	

	10
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	11
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	12
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	13
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



	7.12 Kompiuteris „D1“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 8 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	13,5" ± 0,3”  įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2560x1660, IPS technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 16 GB
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 8 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas.
	

	7
	Tinklas, bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 15 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,3 kg
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.13 Kompiuteris „D2“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 10 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	13,5" ± 0,3”  įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2560x1660, IPS technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 24 GB
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 10 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas.
	

	7
	Tinklas, bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 15 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,3 kg
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.14 Kompiuteris „D3“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 10 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	15,5" ± 0,3”  įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2880x1860, IPS technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 16 GB
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 10 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas.
	

	7
	Tinklas, bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 15 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,6 kg
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.15 Kompiuteris „D4“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 10 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	15,5" ± 0,3”  įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2880x1860, IPS technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 24 GB
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 10 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas.
	

	7
	Tinklas, bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 15 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,6 kg
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.16 Kompiuteris „E1“ 
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 10 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	14" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3020x1960, Retina XDR technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 32 GB 
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 10 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai.
	

	7
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris;
integruotas Bluetooth 5.3 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 4, USB 4.0);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas;
1 vnt. HDMI jungtis;
1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 1,7 kg.
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.17 Kompiuteris „E2“ 
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 Pro 15 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	14" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3020x1960, Retina XDR technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 24 GB 
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 16 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 2 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai.
	

	7
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas;
1 vnt. HDMI jungtis;
1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 1,7 kg.
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.18 Kompiuteris „E3“ 
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 Max 18 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	14" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3020x1960, Retina XDR technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 36 GB 
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 32 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 2 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai.
	

	7
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas;
1 vnt. HDMI jungtis;
1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 1,7 kg.
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.19 Kompiuteris „F1“ 
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 Pro 18 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	16" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3450x2230, Retina XDR technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 24 GB 
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 20 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai.
	

	7
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas;
1 vnt. HDMI jungtis;
1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 2,2 kg.
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.20 Kompiuteris „F2“ 
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 Max 18 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	16" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3450x2230, Retina XDR technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 36 GB 
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 32 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 2 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai.
	

	7
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas;
1 vnt. HDMI jungtis;
1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 2,2 kg.
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.21 Kompiuteris „F3“ 
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Procesorius (CPU)
	Ne mažiau kaip Apple M5 Max 18 branduolių arba lygiavertis
	

	2
	Ekranas
	16" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3450x2230, Retina XDR technologija, integruota kamera.
	

	3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau 48 GB 
	

	4
	Video adapteris
	Ne mažiau 40 branduolių GPU
	

	5
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 2 TB SSD tipo kaupiklis
	

	6
	Garso adapteris
	Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai.
	

	7
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne mažiau kaip:
integruotas WiFi 7 (802.11be) adapteris;
integruotas Bluetooth 6.0 adapteris.
	

	8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip: 
3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai
(vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0);
1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas;
1 vnt. HDMI jungtis;
1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas.
	

	9
	Komplektuojami priedai
	To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:.
kompiuterio kroviklis.
	

	10
	Baterija
	Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą.
	

	11
	Operacinė sistema
	MacOS naujausia versija arba lygiavertė.
	

	12
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau 2,2 kg.
	

	13
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje.
	

	14
	Papildomos funkcijos
	Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. 
Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui.
	

	15
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
7.22 Dėklas „DK1“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Tipas
	Planšetinio kompiuterio apsauginis dėklas.
	

	2
	Papildomos funkcijos
	Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį.
	

	3
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B1“.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
	
	

	7.23 Dėklas „DK2“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Tipas
	Planšetinio kompiuterio apsauginis dėklas.
	

	2
	Papildomos funkcijos
	Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį.
	

	3
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B2-B3“.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
	
	

	7.24 Dėklas- klaviatūra „DK3“
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Tipas
	Priekinės ir galinės planšetinio kompiuterio dalies apsauginis dėklas.
	

	2
	Papildomos funkcijos
	Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį.
Priekinėje dėklo dalyje turi būti integruota klaviatūra su US International klavišų išdėstymu, kuri jungiama per klaviatūros prijungimo jungtį.
	

	3
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B1“.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	1 metai

	
	
	

	7.25 Dėklas- klaviatūra „DK4“
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Tipas
	Priekinės ir galinės planšetinio kompiuterio dalies apsauginis dėklas.
	

	2
	Papildomos funkcijos
	Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį.
Priekinėje dėklo dalyje turi būti integruota klaviatūra su US International klavišų išdėstymu, kuri jungiama per klaviatūros prijungimo jungtį.
	

	3
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B2-B3“.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	
	
	

	[bookmark: _Hlk156314530]7.26 Pieštukas „P1“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Tipas
	Pieštuko tipo valdymo įrenginys planšetiniam kompiuteriui
	

	2
	Jungtis
	Bluetooth
	

	3
	Papildomos funkcijos
	Turi būti magnetinis pieštuko tvirtinimas, įkrovimas ir sujungimas („pairing“) atliekamas naudojant USB-C laidą.
	

	4
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinmas su „Planšetas A1-A3“.
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	

	



7.27 Pieštukas „P2“
	
	

	Eil.
Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1
	Tipas
	Pieštuko tipo valdymo įrenginys planšetiniam kompiuteriui
	Pieštuko tipo valdymo įrenginys planšetiniam kompiuteriui

	2
	Jungtis
	Bluetooth
	

	3
	Papildomos funkcijos
	Turi būti magnetinis tvirtinimas pieštuko įkrovimui ir sujungimui („pairing“).  
	

	4
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas A4-A7“, „Planšetas B1-B3“, 
	

	Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą)
	

	Gamintojas
	

	Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
	

	Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai
	



7.28.  BENDRA 7 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.

	[bookmark: _Hlk224288891]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Vieneto kaina be PVM 

	1.
	Planšetas A1
	

	2.
3.
3
	Planšetas A2
	

	3.
4.

	Planšetas A3
	

	4.

	Planšetas A4
	

	5.
	Planšetas A5
	

	6
	Planšetas A6
	

	7
	Planšetas A7
	

	8.
	Planšetas B1
	

	9.
	Planšetas B2
	

	10.
	Planšetas B3
	

	11.
	Kompiuteris C1
	

	12. 
	Kompiuteris D1
	

	13.
	Kompiuteris D2
	

	14.
	Kompiuteris D3
	

	15.
	Kompiuteris D4
	

	16.
	Kompiuteris E1
	

	17.
	Kompiuteris E2
	

	18.
	Kompiuteris E3
	

	19.
	Kompiuteris F1
	

	20.
	Kompiuteris F2
	

	21.
	Kompiuteris F3
	

	22.
	Dėklas DK1
	

	23.
	Dėklas DK2
	

	24.
	Dėklas/klav. DK3
	

	25.
	Dėklas/klav. DK4
	

	26.
	Pieštukas P1
	

	27.
	Pieštukas P2
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



[bookmark: _Hlk224543264]8 Pirkimo dalis: Monitoriai
8.1 Techniniai reikalavimai monitoriams
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis
	

	1. 
	Monitorius E1
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 2560 x 1440 (100Hz); kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.4, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, „Daisy Chain“, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	
	Monitorius E2
	Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 32" (16:9), panelės technologija VA; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840 x 2160 (60Hz); kontrastas tipinis ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5ms (GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: 1xDP 1.2, 1xHDMI 2.0, garso išvestis; kabeliai: HDMI, maitinimo. Palenkimo funkcija, galimybė montuoti ant sienos, pažymėtas TCO, turi turėti EPEAT silver;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	2. 
	Monitorius E3
	Ne blogiau kaip: lenktas (1900R) 34" IPS; neblizgus, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3440 x 1440 prie 120 Hz (21:9); kontrastas (tipinis) ne mažiau 2000:1; šviesumas ne mažiau 300 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GtG); stebėjimo kampai ne mažiau 178°/178°; jungtys: 1xHDMI 2.1, 1xDP 1.4 įėjimas, 1xThunderbolt 4 (downstream port (15W) for daisy
chaining (Video + Data)), 1 x Thunderbolt 4 (upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery up to 90W), 2 x USB-Type C (iki 10Gbps), 5 x USB Type-A (iki 10Gbps), 1xAudio lizdas, 1xRJ45; integruoti garsiakalbiai 2x5W; turi būti integruotas šviesos sensorius automatiškai reguliuojantis šviesumą ir spalvų ryškuma ( auto brightness and color temperature adjustmemt); stovo tipas "height(150 mm),  swivel(-30° to 30°), tilt(-5° to 21°)", VESA 100;  pažymėtas, EPEAT Gold, TCO 9 arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	3.
	Monitorius E4
	Ne blogiau kaip: lenktas (2500R) 40" IPS; neblizgus, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 5120 x 2160 prie 120 Hz (21:9); kontrastas (tipinis) ne mažiau 2000:1; šviesumas ne mažiau 600 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GtG); stebėjimo kampai ne mažiau 178°/178°; jungtys: 1xHDMI 2.1, 1xDP 1.4 įėjimas, 1xThunderbolt 4 (downstream port (15W) for daisy
chaining (Video + Data)), 1 x Thunderbolt 4 (upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 (10Gbps) upstream port, USB Power Delivery up to 140W), 1 x USB-Type C (iki 10Gbps), 5 x USB Type-A (iki 10Gbps), 2 x USB-C, 1xAudio lizdas, 1xRJ45 (2.5GbE); integruoti garsiakalbiai 2x9W; integruotas tinklo KVM ir auto KVM, turi būti integruotas šviesos sensorius automatiškai reguliuojantis šviesumą ir spalvų ryškuma ( auto brightness and color temperature adjustmemt); stovo tipas "height(150 mm),  swivel(-30° to 30°), tilt(-5° to 21°)", VESA 100;  pažymėtas, EPEAT Gold, TCO 9 arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu;
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	4. 
	Monitorius E5
	Ne blogiau kaip: lenktas (1000R) 57" VA; neblizgus, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 7680 x 2160 prie 240 Hz (32:9); kontrastas (tipinis) ne mažiau 2500:1; šviesumas ne mažiau 420 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 1 ms (GtG); stebėjimo kampai ne mažiau 178°/178°; jungtys: 3xHDMI 2.1 (bent vienas turi palaikyti 120Hz), 1xDP 2.1 įėjimas, 2xUSB-A 3.0, 1xUSB-B, 1x3.5 mm ausinių lizdas; integruotas KVM, turi palaikyti PBP iki 3 atskirų šaltinių, turi palaikyti PIP iki 25% ekrano; stovo tipas HAS 120mm, Palenkimas -3.0º(± 2°) ~ 10.0º(± 2°), Apsukimas -15.0º (± 2°)~ 15.0º(± 2°), VESA 100; pažymėtas
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	5.
	Monitorius E6
	Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 65“, liečiamas ekranas (multi touch iki 20 lietimų), IR technologija
Skiriamoji geba ne prasčiau kaip 3840x2160 ( 135Hz ), Ryškumas ne mažiau 450 cd/m² , kontrastas tipinis ne mažiau kaip 1200:1, Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) ne mažiau 178x178, Atsako laikas Ne daugiau 8 (GTG) ms, ekrano svoris ne daugiau 36kg. integruoti garsiakalbiai 2.1 po 20W, integruotas mikrofonas, integruota 48 MP kamera. Ekranas privalo turėti šias jungtis: 3xHDMI (2 įėjimai + 1 išėjimas), 1xDisplayPort 1.2, 1xUSB-C (65 W PD), 5xUSB-A (2× USB 3.0 + 3× USB 2.0), 2xUSB-B (touch), 1xOPS slot kompiuterio moduliui, Audio In 3.5 mm, Audio Out 3.5 mm, Optinis audio out, RS-232C, 2 × LAN (RJ-45), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth. Komplektacijoj turi būti to paties gamintojo dvigubas rašiklis. Ekrano programinė įranga ne blogiau kaip Android 15 su EDLA sertifikatu, turi palaikyti tokias funkcijas kaip Full screen, Multi-window, Screeshare, PIP; ekrano procesorius turi būti ne blogesnis kaip Octacore (A78 X 4 + A55 X 4), vidinė RAM atmintis ne mažiau kaip 16GB, vidinė atmintis ne mažiau kaip 128GB.
Elektros tinklo maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Ekranas turi būti tvirtinamas naudojant VESA tvirtinimo jungtis. Turi būti komplektuojamas su laikikliu tvirtinimui prie sienos.
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus.
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	6.
	Monitorius E7
	Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 75“, liečiamas ekranas (multi touch iki 20 lietimų), IR technologija
Skiriamoji geba ne prasčiau kaip 3840x2160 ( 135Hz ), Ryškumas ne mažiau 450 cd/m² , kontrastas tipinis ne mažiau kaip 1200:1, Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) ne mažiau 178x178, Atsako laikas Ne daugiau 8 (GTG) ms, ekrano svoris ne daugiau 36kg. integruoti garsiakalbiai 2.1 po 20W, integruotas mikrofonas, integruota 48 MP kamera. Ekranas privalo turėti šias jungtis: 3xHDMI (2 įėjimai + 1 išėjimas), 1xDisplayPort 1.2, 1xUSB-C (65 W PD), 5xUSB-A (2× USB 3.0 + 3× USB 2.0), 2xUSB-B (touch), 1xOPS slot kompiuterio moduliui, Audio In 3.5 mm, Audio Out 3.5 mm, Optinis audio out, RS-232C, 2 × LAN (RJ-45), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth. Komplektacijoj turi būti to paties gamintojo dvigubas rašiklis. Ekrano programinė įranga ne blogiau kaip Android 15 su EDLA sertifikatu, turi palaikyti tokias funkcijas kaip Full screen, Multi-window, Screeshare, PIP; ekrano procesorius turi būti ne blogesnis kaip Octacore (A78 X 4 + A55 X 4), vidinė RAM atmintis ne mažiau kaip 16GB, vidinė atmintis ne mažiau kaip 128GB.
Elektros tinklo maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Ekranas turi būti tvirtinamas naudojant VESA tvirtinimo jungtis. Turi būti komplektuojamas su laikikliu tvirtinimui prie sienos.
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertis
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	
	Monitorius E8
	Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 86“, liečiamas ekranas (multi touch 40 points),
Skiriamoji geba ne prasčiau kaip 3840x2160 ( 60Hz ), Ryškumas ne mažiau 400 cd/m² , kontrastas tipinis ne mažiau kaip 1200:1, Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) ne mažiau 178x178, Atsako laikas Ne daugiau 8 (GTG) ms, ekrano svoris ne daugiau 62,5kg. integruoti garsiakalbiai po 15W, Ekranas privalo turėti šias įvesties jungtis: 3 x HDMI (gale 2, prieki 1), USB-C (priekyje), 4 x USB (2.0 x 2, 3.0 x 2), Audio; Ekranas privalo turėti šias išvesties jungtis: 1 x HDMI (gale), Audio, 2 x Touch Out 2 (gale 1, prieki 1); RS-232C, RJ45 1Gbps, Wi-Fi 5, BT, komplektacijoj turi būti to paties gamintojo pieštukas, nuotolinio valdymo pultas. Ekrano programinė įranga ne blogiau kaip Android 14 su EDLA sertifikatu, turi palaikyti tokias funkcijas kaip Full screen, Multi-window, Screeshare, PIP; ekrano procesorius turi būti ne blogesnis kaip Octacore (A73 X 4 + A53 X 4), vidinė RAM atmintis ne mažiau kaip 8GB, vidinė atmintis ne mažiau kaip 64GB.
Elektros tinklo maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Ekranas turi būti tvirtinamas naudojant VESA tvirtinimo jungtis. Turi būti komplektuojamas su laikikliu tvirtinimui prie sienos.
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertis
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	

	
	Monitorius E9
	Ne blogiau kaip: 85" VA (neblizgus); tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840 x 2160 prie 75 Hz; kontrastas (tipinis) ne mažiau 4000:1; ryškumas ne mažiau 500 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 10 ms (GtG); stebėjimo kampai ne mažiau 178°/178°, taškų dydis 0.487x0.487mm, maksimalus pikselių dažnis 594MHz ; jungtys: 3xHDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1xDP 1.2 įėjimas, garso išvestis, 2xUSB, 1xRJ45, 1xRS232, integruotas Wifi (turi suteikti galimybę belaidžiu būdu dalytis ekranu be jokių laidų jungčių) ir Bluetooth 5.0; turi būti debesų technologija paremtas sprendinas kurio pagalba atliekamas turinio valdymas ir nuotolinis įrenginių valdymas, ne didesnis kaip 1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm (plotis x aukštis x gylis), rėmelio plotis ne daugiau 13.9mm, svoris ne daugiau 42 kg; VESA 600 x 400 mm  pažymėtas EPEAT bronze, „Energy Star“ arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu; Turi būti komplektuojamas su laikikliu tvirtinimui prie sienos.
	
	

	
	
	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos *
	
	

	
	
	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai)
	
	

	
	
	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	
	

	
	
	Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertis
Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	
	







8.2  BENDRA 8 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Vieneto kaina be PVM 

	1.
	Monitorius E1
	

	2.
3.
3
	Monitorius E2
	

	3.
4.

	Monitorius E3
	

	4.

	Monitorius E4
	

	5.
	Monitorius E5
	

	6
	Monitorius E6
	

	7
	Monitorius E7
	

	8.
	Monitorius E8
	

	9.
	Monitorius E9
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.


[bookmark: _Hlk224543283]9 Pirkimo dalis: Planšetiniai kompiuteriai „Android“ 
9.1 Planšetinis kompiuteris PL1
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Ekranas
	Ne blogiau kaip: ne didesnis kaip 8.0“, 1920 x 1200 (WUXGA) taškų raiškos, 600 nit, 120Hz
	

	2. 
	Procesorius
	Ne blogiau CPU tipas Aštuonių branduolių
	

	3. 
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau kaip 6GB
	

	4. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 128 GB.
Išorinės atminties palaikymas MicroSD  (iki 1 TB)
	

	5. 
	Garsiakalbis
	Vidinis garsiakalbis ir mikrofonas.
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	Ryšys
	Ne blogiau kaip:
•     WI-FI6, NFC, Wi-Fi Direct
•     Bluetooth v5.3 
•     5G (turi turėti dvi SIM korteles)
•     GPS Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
	

	8. 
	Išorinės jungtys
	Ne blogiau kaip: USB, POGO, ausinių jungtis
	

	9. 
	Programinės įrangos 
	Turi būti Android OS 14 arba naujesnė lygiavertė operacinė sistema.
	

	10. 
	Svoris
	Ne daugiau: 0,440 kg.
	

	11. 
	Baterija
	Baterijos talpa ne mažiau 5050 mAh, planšetės baterija turi būti keičiama, taip pat planšetė turi turėti galimybę veikti pajungta į tinklą be baterijos
	

	12. 
	
	•     Turi būti pieštukas su jam numatytu tvirtinimu prie korpuso, atitinkantis IP68; 
•     Planšetinis kompiuteris turi atitikti šiuos standartus Corning Gorilla Glass 5, MIL-STD-810H, IP68
	

	13. 
	Jutikliai 
	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopo jutiklis, kompasas, artumo jutiklis
	

	14. 
	Web kamera
	Ne mažiau kaip: 13 MPix pagrindinė vaizdo kamera galinti filmuoti 4K raiška ir 5 MPix papildoma vaizdo kamera.
	

	15. 
	Ekologinis reikalavimas
	Planšetinio kompiuterio  gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertis. 
Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai gamintojo suteikta garantija 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



9.2 Planšetinis kompiuteris PL2
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Ekranas
	Ne blogiau kaip: ne didesnis kaip 10.1“, 1920 x 1200 (WUXGA) taškų raiškos, 120Hz
	

	2. 
	Procesorius
	Ne blogiau CPU tipas Aštuonių branduolių
	

	3. 
	Operatyvinė atmintis

	Ne mažiau kaip 6GB

	

	4. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau kaip 128 GB.
Išorinės atminties palaikymas MicroSD  (iki 2 TB)
	

	5. 
	Garsiakalbiai
	Vidiniai stereo garsiakalbis ir mikrofonas.
	

	6. 
	Ryšys
	Ne blogiau kaip:
•     WI-FI 6E, NFC, Wi-Fi Direct
•     Bluetooth v5.4 
•     5G (Dual pSIM+eSIM)
•     GPS Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
	

	7. 
	Išorinės jungtys
	Ne blogiau kaip: USB, ausinių jungtis
	

	8. 
	Programinės įrangos 
	Turi būti Android OS 14 arba naujesnė lygiavertė operacinė sistema.
	

	9. 
	Svoris
	Ne daugiau: 0,680 kg.
	

	10. 
	Baterija
	Baterijos talpa ne mažiau 10100 mAh, planšetės baterija turi būti keičiama, taip pat planšetė turi turėti galimybę veikti pajungta į tinklą be baterijos
	

	11. 
	
	•     Turi būti pieštukas su jam numatytu tvatinimu prie korpuso, atitinkantis IP68; 
•     Planšetinis kompiuteris turi atitikti šiuos standartus Gorilla Glass Victus +, MIL-STD-810H, IP68
	

	12. 
	Jutikliai 
	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopo jutiklis, kompasas, artumo jutiklis
	

	13. 
	Web kamera
	Ne mažiau kaip: 12 MPix pagrindinė vaizdo kamera galinti filmuoti 4K raiška ir 8 MPix papildoma vaizdo kamera.
	

	14. 
	Ekologinis reikalavimas
	Planšetinio kompiuterio  gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertis.
Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Kompiuterio modelis, firma-gamintoja
	

	Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos *
	

	Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai gamintojo suteikta garantija 3 metai (baterijai 12 mėn.))
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų)
	



9.3  BENDRA 9 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Vieneto kaina be PVM 

	1.
	Planšetinis kompiuteris PL1
	

	2.
3.
3
	Planšetinis kompiuteris PL2
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

[bookmark: _Hlk224543297]10 Pirkimo dalis: Spausdintuvai

10.1 Spausdintuvas SP1
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spausdinimas, spalvinis skenavimas, kopijavimas;
- A4 formatas;
- atmintinė ne mažiau 1,5 GB RAM
- procesorius ne mažiau kaip dviejų branduolių 1.4 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 75 lapų talpos automatiniu reversuojančiu originalų tiektuvu (RADF);
- ne mažiau 100 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- ne mažiau 2x500 lapų talpos popieriaus tiekimo dėklai;
-Spintelė su ratukais;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 23 sekundės
- ne mažiau 250 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 60 g/m² iki ne mažiau 220 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 14.000 A4 formato puslapių talpos tonerius (pagal ISO19798 standartą);
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursas ne mažesnis kaip 300000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 300000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo diržų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 7 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau 0.62 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 45 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 5.3 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 45 A4 puslapiai/min.;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 6 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 60 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 40 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį);
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 6.000 A4 puslapiams (pagal ISO19798 standartą);
· Mifare arba lygiavertis kortelių skaitytuvas su type-A USB jungtimi. Integruota antena 13.56MHz. Suderinamas su siūlomais multifunkciniais įrenginiais ir Pirkėjo turima aQrate programine įranga. Visos reikalingos licencijos reikalingos šių skaitytuvų prijungimui.
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su aQrate vidiniu „embedded“ darbų valdymo terminalu;
	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate, palaikyti šios programinės įrangos integraciją į daugiafunkcinius įrenginius. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas, bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus. Prijungti ir sukonfigūruoti kortelių nuskaitymo įrenginius. 

	
























[bookmark: _Hlk223526929]
10.2. Spausdintuvas SP2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spalvinis spausdinimas, spalvinis skenavimas, spalvinis kopijavimas;
- A4 formatas;
- atmintinė ne mažiau 2 GB RAM
- procesorius ne mažiau kaip dviejų branduolių 1.2 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 100 lapų talpos automatiniu originalų tiektuvu skenuojančiu abi lapo puses vienu praėjimu (dual-scan);
- ne mažiau 100 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- popieriaus įkrova ne mažiau 800 lapų į popieriaus tiekimo dėklus;
-Spintelė su ratukais;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 26 sekundės
- ne mažiau 250 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 60 g/m² iki ne mažiau 220 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 13.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą) ir ne mažiau 10.000 A4 formato puslapių talpos spalvinius tonerius (pagal ISO19798 standartą)
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 200000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 200000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 7 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.4 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 40 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo spalvoto puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 6.6 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 40 A4 puslapiai/min.;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 6.9 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 60 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 40 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį); vienpusiu režimu ir ne mažiau 100 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 80 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį) dvipusiu režimu
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 6.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); ir 5.000 spalvotiems puslapiams (pagal SO19798 standartą)
· Mifare arba lygiavertis kortelių skaitytuvas su type-A USB jungtimi. Integruota antena 13.56MHz. Suderinamas su siūlomais multifunkciniais įrenginiais ir Pirkėjo turima aQrate programine įranga. Visos reikalingos licencijos reikalingos šių skaitytuvų prijungimui.
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su aQrate vidiniu „embedded“ darbų valdymo terminalu;
	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate, palaikyti šios programinės įrangos integraciją į daugiafunkcinius įrenginius. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas, bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus. Prijungti ir sukonfigūruoti kortelių nuskaitymo įrenginius. 

	

























[bookmark: _Hlk223526981]10.3. Spausdintuvas SP3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spalvinis spausdinimas, spalvinis skenavimas, spalvinis kopijavimas;
- A3 formatas;
- atmintinė ne mažiau 4 GB RAM, 64 SSD
- procesorius ne mažiau 1.6 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 50 lapų talpos automatiniu reversiniu originalų tiektuvu;
- ne mažiau 150 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- popieriaus įkrova ne mažiau 1000 lapų į popieriaus tiekimo dėklus;
-Spintelė su ratukais;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 18 sekundės
- ne mažiau 500 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 52 g/m² iki ne mažiau 300 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 30.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą) ir ne mažiau 20.000 A4 formato puslapių talpos spalvinius tonerius (pagal ISO19798 standartą)
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 200000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 200000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 10 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.31 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 25 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo spalvoto puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 9.2 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 25 A4 puslapiai/min.;
- pirmo spalvoto puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 8.5 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-9999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 50 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 50 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį); vienpusiu režimu 
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 25.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); ir 12.000 spalvotiems puslapiams (pagal SO19798 standartą)
· Mifare arba lygiavertis kortelių skaitytuvas su type-A USB jungtimi. Integruota antena 13.56MHz. Suderinamas su siūlomais multifunkciniais įrenginiais ir Pirkėjo turima aQrate programine įranga. Visos reikalingos licencijos reikalingos šių skaitytuvų prijungimui.
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su aQrate vidiniu „embedded“ darbų valdymo terminalu;
	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate, palaikyti šios programinės įrangos integraciją į daugiafunkcinius įrenginius. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas, bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus. Prijungti ir sukonfigūruoti kortelių nuskaitymo įrenginius. 

	


























10.4. Spausdintuvas SP4
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spausdinimas, spalvinis skenavimas, kopijavimas;
- A3 formatas;
- atmintinė ne mažiau 4 GB RAM, 128 GB SSD
- procesorius ne mažiau kaip 1.6 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 320 lapų talpos automatiniu originalų tiektuvu skenuojančiu abi lapo puses vienu praėjimu (dual-scan);
- ne mažiau 150 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- popieriaus įkrova ne mažiau 2000 lapų į popieriaus tiekimo dėklus;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 17 sekundės
- ne mažiau 500 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 52 g/m² iki ne mažiau 300 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 40.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 600000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 600000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų  kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 10 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.6 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 50 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 4.3 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 50 A4 puslapiai/min.;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 3.7 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-9999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 135 A4 originalų/min. Monochrominiame ir spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) vienpusiu režimu ir ne mažiau 270 A4 originalų/min. monochrominiame ir spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) dvipusiu režimu
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 40.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); 
· Mifare arba lygiavertis kortelių skaitytuvas su type-A USB jungtimi. Integruota antena 13.56MHz. Suderinamas su siūlomais multifunkciniais įrenginiais ir Pirkėjo turima aQrate programine įranga. Visos reikalingos licencijos reikalingos šių skaitytuvų prijungimui.
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su aQrate vidiniu „embedded“ darbų valdymo terminalu;
	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate, palaikyti šios programinės įrangos integraciją į daugiafunkcinius įrenginius. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas, bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus. Prijungti ir sukonfigūruoti kortelių nuskaitymo įrenginius. 

	

























10.5. Spausdintuvas SP5
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spalvinis spausdinimas, spalvinis skenavimas, spalvinis kopijavimas;
- A3 formatas;
- atmintinė ne mažiau 4 GB RAM, 128 GB SSD
- procesorius ne mažiau kaip 1.6 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 320 lapų talpos automatiniu originalų tiektuvu skenuojančiu abi lapo puses vienu praėjimu (dual-scan);
- ne mažiau 150 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- popieriaus įkrova ne mažiau 2000 lapų į popieriaus tiekimo dėklus;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 17 sekundės
- ne mažiau 500 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 52 g/m² iki ne mažiau 300 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 40.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą) ir ne mažiau 24.000 A4 formato puslapių talpos spalvinius tonerius (pagal ISO19798 standartą)
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 600000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 600000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų  kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 10 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.63 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 50 A4 puslapiai/min spalvotai ir juodai baltai.; 
- pirmo spalvoto puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 5.4 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 50 A4 puslapiai/min.;
- pirmo spalvoto puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 4.8 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-9999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 135 A4 originalų/min. Monochrominiame ir spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) vienpusiu režimu ir ne mažiau 270 A4 originalų/min. monochrominiame ir spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) dvipusiu režimu
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 40.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); ir 24.000 spalvotiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); 
· Mifare arba lygiavertis kortelių skaitytuvas su type-A USB jungtimi. Integruota antena 13.56MHz. Suderinamas su siūlomais multifunkciniais įrenginiais ir Pirkėjo turima aQrate programine įranga. Visos reikalingos licencijos reikalingos šių skaitytuvų prijungimui.
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su aQrate vidiniu „embedded“ darbų valdymo terminalu;
	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas būtinas pridėti spausdintuvą prie turimos spausdinimo apskaitos ir valdymo programinės įrangos aQrate , bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus, kad įrenginys veiktų Perkančiosios organizacijos esamoje aQrate spausdinimo apskaitos ir valdymo sistemoje.
	

























[bookmark: _Hlk223527024]10.6. Spausdintuvas SP6
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spausdinimas, spalvinis skenavimas, kopijavimas;
- A4 formatas;
- atmintinė ne mažiau 1 GB RAM
- procesorius ne mažiau kaip dviejų branduolių 1.2 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 50 lapų talpos automatiniu originalų tiektuvu skenuojančiu abi lapo puses vienu praėjimu (dual-scan);
- ne mažiau 100 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- ne mažiau 250 lapų talpos popieriaus tiekimo dėklai;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 19 sekundės
- ne mažiau 150 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 60 g/m² iki ne mažiau 220 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 10.000 A4 formato puslapių talpos tonerius (pagal ISO19752 standartą);
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursas ne mažesnis kaip 100000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 100000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo diržų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- jungtys: USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); SD kortelių jungtis;
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau 0.35 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 40 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 7.4 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 40 A4 puslapiai/min.;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 7.4 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 24 A4 originalų/min. spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) vienpusiu režimu ir ne mažiau 46 A4 originalų/min. spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) dvipusiu režimu;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 3.600 A4 puslapiams (pagal ISO19752 standartą);
· Suderinamas su Pirkėjo turima aQrate programine įranga. 

	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas būtinas pridėti spausdintuvą prie turimos spausdinimo apskaitos ir valdymo programinės įrangos aQrate , bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus, kad įrenginys veiktų Perkančiosios organizacijos esamoje aQrate spausdinimo apskaitos ir valdymo sistemoje.
	


























10.7. Spausdintuvas SP7
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spalvinis spausdinimas, spalvinis skenavimas, spalvinis kopijavimas;
- A4 formatas;
- atmintinė ne mažiau 1.5 GB RAM
- procesorius ne mažiau kaip dviejų branduolių 1.2 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 100 lapų talpos automatiniu originalų tiektuvu skenuojančiu abi lapo puses vienu praėjimu (dual-scan);
- ne mažiau 100 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- ne mažiau 250 lapų talpos popieriaus tiekimo dėklai;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 26 sekundės
- ne mažiau 250 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 60 g/m² iki ne mažiau 220 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 7.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą) ir ne mažiau 5.000 A4 formato puslapių talpos spalvinius tonerius (pagal ISO19798 standartą)
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 200000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 200000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 7 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.4 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 35 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo spalvoto puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 7 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 35 A4 puslapiai/min.;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 7.2 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 60 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 40 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį); vienpusiu režimu ir ne mažiau 100 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 80 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį) dvipusiu režimu
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 3.500 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); ir 2.500 spalvotiems puslapiams (pagal SO19798 standartą)
· Suderinamas su Pirkėjo turima aQrate programine įranga. 

	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas būtinas pridėti spausdintuvą prie turimos spausdinimo apskaitos ir valdymo programinės įrangos aQrate , bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus, kad įrenginys veiktų Perkančiosios organizacijos esamoje aQrate spausdinimo apskaitos ir valdymo sistemoje.
	

























10.8. Spausdintuvas SP8
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spalvinis spausdinimas, spalvinis skenavimas, spalvinis kopijavimas;
- A4 formatas;
- atmintinė ne mažiau 4 GB RAM; 320 GB HDD
- procesorius ne mažiau kaip dviejų branduolių 1 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 75 lapų talpos automatiniu originalų tiektuvu;
- ne mažiau 100 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- ne mažiau 500 lapų talpos popieriaus tiekimo dėklas;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 24 sekundės
- ne mažiau 500 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- galimybė prijungti rūšiuotuvą su susegimo ir skylamušio funkcija; 
- naudojamo popieriaus svoris nuo 60 g/m² iki ne mažiau 220 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 24.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą) ir ne mažiau 18.000 A4 formato puslapių talpos spalvinius tonerius (pagal ISO19798 standartą)
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 200000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 200000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 7 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); NFC
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.67 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 50 A4 puslapiai/min. Juodai baltai ir spalvotai; 
- pirmo spalvoto puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 6.4 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, barcode printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 50 A4 puslapiai/min. Juodai baltai ir spalvotai;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 6.2 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-9999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 60 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 60 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį); vienpusiu režimu;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 24.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); ir 18.000 spalvotiems puslapiams (pagal SO19798 standartą)
· Suderinamas su Pirkėjo turima aQrate programine įranga. 

	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas būtinas pridėti spausdintuvą prie turimos spausdinimo apskaitos ir valdymo programinės įrangos aQrate , bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus, kad įrenginys veiktų Perkančiosios organizacijos esamoje aQrate spausdinimo apskaitos ir valdymo sistemoje.
	

























10.9. Spausdintuvas SP9
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spausdinimas, spalvinis skenavimas, kopijavimas;
- A3 formatas;
- atmintinė ne mažiau 4 GB RAM, 32 GB SSD
- procesorius ne mažiau kaip 1.6 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 140 lapų talpos automatiniu reversiniu originalų tiektuvu;
- ne mažiau 100 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- popieriaus įkrova ne mažiau 1000 lapų į popieriaus tiekimo dėklus;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 18 sekundės
- ne mažiau 250 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 45 g/m² iki ne mažiau 256 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 35.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 600000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 600000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų  kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 10 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.53 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 40 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 4.2 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 40 A4 puslapiai/min.;
- pirmo puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 3.6 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-9999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 80 A4 originalų/min. Monochrominiame ir spalviniame režime esant 300 dpi (taškų į colį) vienpusiu režimu;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 35.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); 
· Suderinamas su Pirkėjo turima aQrate programine įranga. 
	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas būtinas pridėti spausdintuvą prie turimos spausdinimo apskaitos ir valdymo programinės įrangos aQrate , bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus, kad įrenginys veiktų Perkančiosios organizacijos esamoje aQrate spausdinimo apskaitos ir valdymo sistemoje.
	












10.10. Spausdintuvas SP10
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis  arba lygiavertis  (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.
	

	2.
	Įmonė gamintoja
	Privalo būti nurodyta įmonė gamintoja.
	

	3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:
- įrenginio tipas - lazerinis;
- funkcionalumas – spalvinis spausdinimas, spalvinis skenavimas, spalvinis kopijavimas;
- A3 formatas;
- atmintinė ne mažiau 4 GB RAM, 64 SSD
- procesorius ne mažiau 1.6 GHz
- sukomplektuotas su ne mažiau kaip 50 lapų talpos automatiniu reversiniu originalų tiektuvu;
- ne mažiau 150 lapų daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas;
- popieriaus įkrova ne mažiau 1000 lapų į popieriaus tiekimo dėklus;
-Spintelė su ratukais;
- sukomplektuotas su automatiniu dvipusio spausdinimo priedu (duplex); 
- įšilimo laikas ne daugiau nei 18 sekundės
- ne mažiau 500 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;
- naudojamo popieriaus svoris nuo 52 g/m² iki ne mažiau 300 g/m²;
- galimybė naudoti ne mažiau 30.000 A4 formato puslapių talpos juodą tonerį (pagal ISO19798 standartą) ir ne mažiau 20.000 A4 formato puslapių talpos spalvinius tonerius (pagal ISO19798 standartą)
- foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, pernešimo mazgo darbo resursas ne mažesnis kaip 200000 puslapių. Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių foto cilindro, ryškalo (angl. developer), kaitinimo mazgo, darbo resursai būtų mažesni, bet tokiu atveju kartu su įrenginiu turi būti pateiktas 200000 puslapių atspausdinti reikalingas foto cilindrų, ryškalų, kaitinimo mazgų, pernešimo mazgų kiekis (pasiūlyme turi būti nurodytas foto cilindrų/ryškalų/kaitinimo mazgų/pernešimo mazgų kiekis, resursas ir gamintojo prekės kodai; 
- lietimui jautri ne mažesnė kaip 10 colių spalvinė panelė pagrindinės informacijos išvedimui;
- jungtys: SD kortelių jungtis; USB jungtis skirta USB atmintinių pajungimui (USB Host); 
-tinklo jungtis ne blogiau kaip 10BaseT /100Base-TX /1000BaseT;
- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.9 arba aukštesnė.
- Elektros suvartojimas: TEC reikšmė ne daugiau kaip 0.31 KWh/savaitę

Spausdinimo funkcija:
- spausdinimo greitis ne mažiau 25 A4 puslapiai/min.; 
- pirmo spalvoto puslapio atspausdinimo laikas ne ilgesnis kaip 9.2 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 1200x1200 dpi (taškų į colį);
- programinis suderinamumas su PCL6, PostScript3 arba lygiaverte, PDF/XPS Direct print;
- USB direct printing, e-mail printing, internet printing, arba lygiaverčių spausdinimo režimų palaikymas.

Kopijavimo funkcija:
- kopijavimo greitis ne mažiau 25 A4 puslapiai/min.;
- pirmo spalvoto puslapio kopijavimo laikas ne ilgesnis kaip 8.5 sek.;
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- užduodamas kopijų skaičius ne blogiau 1-9999;
- mažinimas/didinimas ne blogiau 25-400% 1% žingsniu.

Spalvinio skenavimo funkcija:
- skenavimo greitis ne mažiau 50 A4 originalų/min. monochrominiame režime esant 300 dpi (taškų į colį) ir ne mažiau 50 originalų/min. spalvotai esant 300 dpi (taškų į colį); vienpusiu režimu 
- skiriamoji geba ne mažiau 600x600pi (taškų į colį);
- PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui;
- siuntimo adresatai: tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device);
- suderinamumas su TWAIN, WIA standartais.
	

















	4.
	Papildoma įranga
	· Sukomplektuotas su ne mažiau 3.0 m. UTP RJ45/RJ45 5E kategorijos tinkliniu komutaciniu kabeliu;
· įrenginys turi būti sukomplektuotas su naujais to paties gamintojo toneriais, kurių užtektų atspausdinti ne mažiau kaip 25.000 A4  juodiems puslapiams (pagal SO19798 standartą); ir 12.000 spalvotiems puslapiams (pagal SO19798 standartą)

	

	5.
	Gamintojo kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą, informacijos saugumo sistemą ISO 27001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų sistemas (pateikti gamintojo sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę).
 Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 p. “neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu)“. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodantys dokumentai - I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas.
	

	6.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga ir eksploatacinės medžiagos turi būti vienos firmos-gamintojos (išskyrus 4 p. nurodytus kortelių skaitytuvus), pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga turi būti sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje.
Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį Prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).
	



	8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne trumpesnė nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra atliekama siūlomo gamintojo autorizuoto serviso
	

	9.
	Papildomi reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga aQrate. Tiekėjas turės pristatyti įrenginį į nurodytą organizacijos vietą, jį suinstaliuoti ir sudiegti į perkamą įrangą visus reikalingus modulius, bei programinės įrangos aQrate modulius, pateikti licenzijas būtinas pridėti spausdintuvą prie turimos spausdinimo apskaitos ir valdymo programinės įrangos aQrate , bei atlikti kitus būtinus šios programinės įrangos konfigūravimo ir diegimo darbus, kad įrenginys veiktų Perkančiosios organizacijos esamoje aQrate spausdinimo apskaitos ir valdymo sistemoje.
	




















10.11.  BENDRA 10 PIRKIMO DALIES SUVESTINĖ KAINŲ LENTELĖ.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Vieneto Kaina
 Eur be PVM

	1.
	Spausdintuvas SP1
	

	2.
3.
3
	Spausdintuvas SP2
	

	3.
4.

	Spausdintuvas SP3
	

	4.

	Spausdintuvas SP4
	

	5.
	Spausdintuvas SP5
	

	6
	Spausdintuvas SP6
	

	7
	Spausdintuvas SP7
	

	8.
	Spausdintuvas SP8
	

	9.
	Spausdintuvas SP9
	

	10.
	Spausdintuvas SP10
	

	Bendra  palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM* dydis, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



