KLAUSIMYNAS
SOS RINKINYS ELIMINACIJOMS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



SOS RINKINYS ELIMINACIJOMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Kiekis
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	
	

	SOS rinkinys eliminacijoms
	 
	

	0
	Lūžusių sraigtų šalinimo instrumentų rinkinys 
	1
	 
	

	1
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 1,5 mm sraigtams.
	1
	 
	

	2
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 2,0 mm sraigtams.
	1
	 
	

	3
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 2,5 mm sraigtams.
	1
	 
	

	4
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 3,0 mm sraigtams.
	1
	 
	

	5
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 3,5 mm sraigtams.
	1
	 
	

	6
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 4,0 mm sraigtams.
	1
	 
	

	7
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 4,5 mm sraigtams.
	1
	 
	

	8
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 5.0 mm sraigtams.
	1
	 
	

	9
	Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 5,5 mm sraigtams.
	1
	 
	

	10
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis  6 mm sraigtams
	1
	 
	

	11
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 6.2 mm sraigtams
	1
	 
	

	12
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 7 mm sraigtams
	1
	 
	

	13
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 8 mm sraigtams
	1
	 
	

	14
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 9 mm sraigtams
	1
	 
	

	15
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 10 mm sraigtams
	1
	 
	

	16
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 15 mm sraigtams
	1
	 
	

	17
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 18 mm sraigtams
	1
	 
	

	18
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis  20 mm sraigtams
	1
	 
	

	19
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis  25 mm sraigtams
	1
	 
	

	20
	Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis  30 mm sraigtams
	1
	 
	

	21
	Atsuktuvo kvadratinis antgalis tinkantis 1,5  mm sraigtams. 
	1
	 
	

	22
	Atsuktuvo kvadratinis antgalis tinkantis 1,2 mm sraigtams. 
	1
	 
	

	23
	T formos rankena su greito sujungimo mechanizmu
	2
	 
	

	24
	Tiesios formos rankena su greito sujungimo mechanizmu
	1
	 
	

	25
	Grąžtas 4.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm
	1
	 
	

	26
	Grąžtas 5.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm
	1
	 
	

	27
	Grąžtas 6.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm
	1
	 
	

	28
	Atsuktuvo kryžminės formos antgalis, skirtas kryžminiams sraigtams
	1
	 
	

	29
	Kabliukas, darbinė dalis aštri, lenkta. Darbinė dalis abiejose pusėse
	1
	 
	

	30
	Elevatorius, skirtas sraigtų šalinimui
	1
	 
	

	31
	Žnyplės laikymui, tinkančios suimti  mažai sraigto galvai. Fiksuojasi sriegiu, veržle. 
	1
	 
	

	32
	Žnyplės laikymui, tinkančios suimti  dideliai sraigto galvai. Fiksuojasi sriegiu, veržle. 
	1
	 
	

	33
	Žnyplės laikymui, tinkančios suimti  sraigto galvai.  Fiksuojasi krumpliniu užrakinimo principu
	1
	 
	

	34
	Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 2.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. 
	1
	 
	

	35
	Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 2.7 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. 
	1
	 
	

	36
	Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 4.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. 
	1
	 
	

	37
	Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 5.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. 
	1
	 
	

	38
	Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 6.5 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. 
	1
	 
	

	39
	Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 8.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti. 
	1
	 
	

	40
	Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 4.0 mm diametro sraigtams  eliminuoti. 
	1
	 
	

	41
	Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 5.0 mm diametro sraigtams  eliminuoti. 
	1
	 
	

	42
	Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 6.0 mm diametro sraigtams  eliminuoti. 
	1
	 
	

	43
	Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,0 mm
	1
	 
	

	44
	Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,5 mm
	1
	 
	

	45
	Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi  2,7 mm
	1
	 
	

	46
	Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 3,5 mm
	1
	 
	

	47
	Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 4,0 mm.
	1
	 
	

	48
	Plokščias atsuktuvas 0,3 mm
	1
	 
	

	49
	Plokščias atsuktuvas 1,0 mm 
	1
	 
	

	50
	Atsuktuvas kryžmine galvute 
	1
	 
	

	51
	2.0 mm. atsuktuvas, trijų dalių
	1
	 
	

	52
	Mono sraigtų išėmėjas
	1
	 
	

	53
	Konteineris skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui.
	1
	 
	

	54
	Bendriniai reikalavimai:
	1
	 
	

	55
	Instrumentų rinkinys pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno.
	 
	 
	

	56
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
	 
	 
	

	57
	Būtinas  žymėjimas CE ženklu.
	 
	 
	

	58
	Suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių.
	 
	 
	



2

