
Protokolo Nr.3   priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA REMONTO DARBAI“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 548589

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS
Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-01-03 (pranešimo Nr. 19409), 2025-01-07 (pranešimo Nr. 20884) ir 2025-01-07 (pranešimo Nr.21425) gavo tiekėjų paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjų paklausimus: 
	Eil. Nr.
	Klausimas
(pateikiamas neredaguojamas tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	1.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priedas Nr.1 preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 9 eilutė“ Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai“. Prašome patikslinti vidutinį ardomo asfaltbetonio dangos storį.
	Ardomos asfaltbetonio dangos vidutinis storis - 6 cm.
	2025-01-07

	2.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priedas Nr.1 preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 8 eilutė“ Šaligatvio iš betono plytelių ardymas (geros būklės plyteles transportuoti iki 3 km atstumu)“. Prašome išskaidyti šį darbą į dvi dalis: „Šaligatvio ardymą mechanizuotai“ ir „Šaligatvio ardymą rankiniu būdu“ nurodant preliminarius kiekius.
	Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo 8 eilutės darbai „Šaligatvio iš betono plytelių ardymas (geros būklės plyteles transportuoti iki 3 km atstumu)“ išskaidomi į du darbų įkainius:
Šaligatvio ardymas mechanizuotai – 2200 m2,
Šaligatvio ardymas rankiniu būdu (geros būklės plyteles transportuoti iki 3 km atstumu)  -2200 m2.

	2025-01-07

	3.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priede Nr.1, preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 12 eilutėje“ Geotekstilės(filtruojančios, apsaugančios)paklojimas“. Prašome patikslinti geotekstilės storį ir pateikti technines specifikacijas.
	Teikiame geotekstilės savybes, svarbias teikiant pasiūlymą*
	2025-01-07

	4.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priede Nr.1, preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 19 eilutėje“ Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 8x20x100 cm“. Prašome patikslinti betono pagrindui naudojamo betono markę.
	Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo.
	2025-01-07

	5.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priede Nr.1, preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 20 eilutėje“ Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x30x100 cm“. Prašome patikslinti betono pagrindui naudojamo betono markę.
	Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %, dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Bordiūrai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono 20 cm storio pagrindo su 15 cm storio atspara.
	2025-01-07

	6.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priede Nr.1, preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 33 eilutėje“ Vamzdyno iš polietileninių D 160 mm vamzdžių įrengimas su žemės darbais“. Prašome pateikti polietileninių vamzdžių technines specifikacijas.
	Vamzdžiai turi atitikti standarto LST ISO 4435:2004, LST CEN/TS 1852-2:2015 arba lygiaverčio standarto, pagal kurį užtikrinama ne prastesnė medžiagų kokybė, reikalavimus.
	2025-01-07

	7.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priede Nr.1, preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 35 eilutėje“ Ketaus dangtis su grotelėmis, plaukiojantis, atlaikantis 40 t apkrovas“. Prašome patikslinti grotelių diametrą. Grotelių formą(apvalios ar kvadratinės).
	Dangčio (grotelių) tipas ir jų parametrai parenkami priklausomai nuo vietos, kur bus montuojamos. Techninės specifikacijos – užduoties 1 priedo 35 eilutė „Ketaus dangtis su grotelėmis, plaukiojantis, atlaikantis 40 t apkrovas“ išskaidoma į du įkainius:
1. Ketaus dangtis su grotelėmis (apvalus, „plaukiojančio tipo“, d-70 cm, atlaikantis 40 t apkrovas) – 2 vnt.,
2. Ketaus vandens surinkimo grotelės (stačiakampės, įvairių parametrų nuo 504x380 mm iki 825x400 mm, atlaikančios 12,5 -25 t apkrovas) – 7 vnt.
	2025-01-07

	8.
	Supaprastinto viešojo pirkimo „ Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ vykdomo atviro konkurso būdu, specialiųjų sąlygų versijoje Nr.2, techninės specifikacijos-užduoties priede Nr.1, preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje 36 eilutėje“ Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių 113/128 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žemės darbais ir pajungimu į šulinį“. Prašome pateikti naujai įrengiamo drenažo principinę schemą.
	Vamzdžiai klojami 1,2 m gylyje ant 100 mm išlyginamojo skaldelės 5/8 sluoksnio. Šis sluoksnis turi būti sutankintas iki K≥0,95. Drenažo nuolydis sutampa su gatvės išilginiu nuolydžiu. Pakloti vamzdžiai užpilami 150 mm storio skaldos 11/22 sluoksniu. Sluoksnis sutankinamas ≥93%. Likusi iki dangos konstrukcijos tranšėjos dalis užpilama stambiagrūdžiu smėliu. Medžiagos turi atitikti LST ISO 4435:2004.
	2025-01-07

	9.
	Prašome pateikti medžiagų technines specifikacija nurodant frakcijas ir vandens laidumą ir t.t., kad visi tiekiai be jokių dviprasmybių turėtų vienodas galimybes pateikti pasiūlymą.

	Parenkami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai turi atitikti įrengiamos dangos konstrukcijos sluoksniui keliamus techninius reikalavimus pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 ir jame pateiktų nuorodų į kitus dokumentus keliamus (naujas redakcijas) techninius reikalavimus, atsižvelgiant į įrengiamą dangos konstrukcijos sluoksnį: ar apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, ar žvyro pagrindo sluoksnis, ar kelkraščio viršutinis sluoksnis.
	2025-01-07



*
[image: ]
Informuojame, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025-01-15, 10:00 val. į 2025-01-20, 10:00 val. bei susipažinimo su pasiūlymais laiką perkelti į 2025-01-20, 10:30 val.

PRIDEDAMA: Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Pasiūlymas supaprastintam pirkimui atviro konkurso būdu „Utenos miesto gatvių su asfalto danga remonto darbai“ aktuali redakcija, - 6 lapai;
		Specialiųjų pirkimo sąlygų aktuali redakcija, 36 lapai;
		10 priedas Sutarties sąlygų aktuali redakcija, 22 lapai.		
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Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas
Jūratė Časienė
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Savybés

Vertés (min/maks vertinus paklaidas)

Plotinis tankis >180 g/m®

Stipris tempiant

isilgai =135 kN/m

skersai 2135 kKN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai

isilgai 230%

skersai 235%

Savybes Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Atsparumas statiniam pradiirimui 225kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <24mm

Budingasis kiaurymés matmuo 0.05 mm < Ogo < 0.13mm
Pralaidumas vandeniui plokstumai statmena 245 Vm’s

kryptimi

Medziagos Zaliava Polipropilenas (PP)
Tligaamziskumas Atspari maziausiai 100 mety natiiralivose

gruntuose, kuriy pH reikimeé yra tarp 4 1r 9
bei grunto temperatiira <25°C.





