MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Magnetinės stimuliacijos aparatas - 1 vnt.

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)

	1. 
	Paskirtis
	Funkcinis magnetinis stimuliavimas šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų dubens srityje gydymui
	

	2. 
	Magnetinės stimuliacijos  programų pasirinkimas
	1. Gamyklinės programos;
2. Vartotojo sukuriamos programos;
3. Programų pasirinkimas (filtravimas) pagal kūno dalis.
	

	3. 
	Aparato ekranas
	LCD tipo (arba lygiavertės technologijos)

	

	4. 
	Maksimalus elektromagnetinio lauko stiprumas
	Ne mažiau 3 T
	

	5. 
	Reguliuojami magnetinės stimuliacijos parametrai 
	1. Stimuliacijos impulsų dažnis;
2. Stimuliacijos intensyvumas;
3. Stimuliacijos impulsų forma.
	

	6. 
	Magnetinės stimuliacijos impulsų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 2 iki 140 Hz
	

	7. 
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau 4
	

	8. 
	Maksimalus žingsnių skaičius magnetinės stimuliacijos programoje
	Ne mažiau 8
	

	9. 
	Aktyvios magnetinės stimuliacijos laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 iki 20 s
	

	10. 
	Pauzės laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0 iki 240 s
	

	11. 
	Komplekte:
	1. Speciali kėdė su nemažiau 2 įmontuotais aplikatoriais, aukšta atrama nugarai, porankiais, namažiau 2 laikiklių rankiniams aplikatoriams.
2. Rankiniai aplikatoriai nemažiau 2 vnt.
3. Vežimėlis su specialiais laikikliais rankiniams aplikatoriams.
	

	12. 
	Tvirtinimas
	Aparatas tvirtinamas ant vežimėlio
	

	13. 
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	14. 
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	15. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	



