KLAUSIMYNAS
MONITORIŲ PRIEDAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



MONITORIŲ PRIEDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Kiekis (vnt.)
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	
	

	1 dalis
	Mindray monitorių priedai
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 5 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Guminis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Plastikinis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis, pediatrinis, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, pediatrinis
	 
	 
	

	2
	Guminis, tinkamas matuoti deguonies saturaciją ant kojos/rankos (uždedamas apyrankės pricinpu)
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray pulsoksimetrais PM-60
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Rektalinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Mindray monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Fiksuoja temperatūrą per odą
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
	 
	 
	

	2 dalis
	Dräger monitorių priedai
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 5 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Guminis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Plastikinis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Rektalinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Fiksuoja temperatūrą per odą
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 5 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Guminis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Plastikinis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Rektalinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Dräger monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Fiksuoja temperatūrą per odą
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta   
	 
	 
	

	0
	Laidas M300 holteriui
	20
	 
	

	1
	Kabelis 6 EKG elektrodams
	 
	 
	

	2
	75cm ± 5 cm
	 
	 
	

	3
	Skirtas holteriui Drager M300
	 
	 
	

	3 dalis
	Philips monitorių priedai
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 5 laidų
	 
	 
	

	2
	Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Tipas: paciento kabelis.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	EKG kabelis: 3 laidų
	 
	 
	

	2
	Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
	 
	 
	

	3
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	

	4
	Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
	 
	 
	

	5
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Guminis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
	 
	 
	

	2
	Plastikinis, pirštinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Rektalinis
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	0
	Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Philips monitoriais
	20
	 
	

	1
	Temperatūros daviklis
	 
	 
	

	2
	Fiksuoja temperatūrą per odą
	 
	 
	

	3
	Ilgis: ne mažiau 3 m
	 
	 
	

	4
	Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750 
	 
	 
	

	4 dalis
	Manžetės
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, labai didelė)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 46 cm iki 66 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Vieno vamzdelio
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, didelė)
	20
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 33 cm iki 47 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Vieno vamzdelio
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, vidutinė)
	20
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 25 cm iki 35 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Vieno vamzdelio
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, maža)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 20 cm iki 26 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Vieno vamzdelio
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (vaikiška)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 14 cm iki 20 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Vieno vamzdelio
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (naujagimių)
	20
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 10 cm iki 14 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Vieno vamzdelio
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, labai didelė)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 46 cm iki 66 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Dviejų vamzdelių
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, didelė)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 33 cm iki 47 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Dviejų vamzdelių
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, vidutinė)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 25 cm iki 35 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Dviejų vamzdelių
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, maža)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 20 cm iki 26 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Dviejų vamzdelių
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (vaikiška)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 14 cm iki 20 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Dviejų vamzdelių
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	0
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (naujagimių)
	10
	 
	

	1
	Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
	 
	 
	

	2
	Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 10 cm iki 14 cm
	 
	 
	

	3
	Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
	 
	 
	

	4
	Be latekso: būtina
	 
	 
	

	5
	Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
	 
	 
	

	6
	Dviejų vamzdelių
	 
	 
	

	7
	Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
	 
	 
	

	5 dalis
	SEER 1000 holteriio laidas
	 
	 
	

	0
	SEER 1000 holteriio laidas
	20
	 
	

	1
	Tinkamas holteirui SEER 1000 
	 
	 
	

	2
	7-ių laidų elektrodų prijungimo laidas
	 
	 
	

	3
	Ilgis: 75cm ± 5 cm
	 
	 
	

	4
	3 kanalų
	 
	 
	

	5
	IEC žymėjimas: būtina.
	 
	 
	



2

