

Pirkimo sąlygų 2 priedas 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	BENDRI REIKALAVIMAI BALDAMS:

	
1. Į baldų kainą turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su baldų gamyba, pristatymu ir montavimu. 

	2. Baldams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

	3. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo.  

	4. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi be mechaninių pažeidimų, turi atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. 

	5. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami nurodytoje vietoje (Daugų 5A, Alytus). Tiekimo terminas – ne ilgesnis kaip 1 mėn.

	[bookmark: _Hlk187233565]6. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2D (su matmenimis), 3D brėžinius.
7. Minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi (tiekėjas prekių pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams):
7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.









	Eil. Nr.
	Baldo pavadinimas
	Gaminio techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis

	[bookmark: _Hlk178118710]1.
	Vienvietis darbo stalas su stalčių bloku
	[bookmark: _Hlk178120310]Stalo matmenys 1400 x 800 x H740 mm (+/-20 mm);
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. Stalviršyje turi būti numatytas atlenkiamas lizdas laidams su šepetėliu (80 x 80 mm, +/- 5 mm), juodos spalvos. Po stalviršiu turi būti numatytas horizontalus metalinis lovys laidams, dažomas milteliniu arba lygiaverčiu būdu (ilgis ne trumpesnis negu 800 mm). Horizontalaus metalinio lovio spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų variantų.
Stalo kojos apverstos U formos, kojos sujungiamos į vientisą rėmą, turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 40 x 40 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Stalo kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Stalo kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. 
Prie stalo komplektuojamas stalčių blokas, matmenys 400 x 600 x H600 mm (+/-20 mm);
Stalčių blokas su ne mažiau kaip keturiais užrakinamais stalčiais, stalčiai rakinami centriniu užraktu. Stalčių bloko korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti MODERN SLIDE, stalčiai atidaromi nuo paspaudimo. Stalčių blokas turi būti be rankenėlių. Rateliai gumuoti, 2 vnt. su stabdžiais.
Metalinio stalo rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). 
Siūlomas stalas turi būti sertifikuotas baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017+A1:2019 arba joms lygiavertes. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.
	kompl.
	6

	2.
	Posėdžių stalas 

	Posėdžių stalo matmenys 2100 x 1000 x H740 mm (+/-20 mm);
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 36 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. 
Stalo kojos apverstos U formos, kojos sujungiamos į vietisą rėmą, turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 60 x 40 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Stalo kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Stalų kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. 
Metalinio stalo rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). 
Siūlomas stalas turi būti sertifikuotas baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017+A1:2019 arba joms lygiavertes. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.
	vnt.
	1

	3.
	Spintelė su 4 stalčiais

	Spintelės matmenys 800 x 450 x H740 mm (+/-20 mm);
Stalčiai išdėstyti dviem eilėmis.
Spintelė įskaitant nugarėlę turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. 
Stalčiai turi būti pritaikyti kartotekiniams segtuvams. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti MODERN SLIDE, stalčiai atidaromi nuo paspaudimo. Stalčiai nerakinami. Spintelė turi būti be rankenėlių. Spintelė su reguliuojamo aukščio atramomis. 
Siūloma spintelė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.
	vnt.
	1

	4.
	Spintelė su 4 stalčiais

	Spintelės matmenys 1000 x 450 x H740 mm (+/-20 mm);
Stalčiai išdėstyti dviem eilėmis.
Spintelė įskaitant nugarėlę turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. Stalčiai turi būti pritaikyti kartotekiniams segtuvams. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti  MODERN SLIDE, stalčiai atidaromi nuo paspaudimo. Stalčiai nerakinami. Spintelė turi būti be rankenėlių. Spintelė su reguliuojamo aukščio atramomis. 
Siūloma spintelė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.
	vnt.
	2

	5.
	Spintelė už registratūros su stalčiais
	Spintelės matmenys 1920 x 450 x H1250 mm (+/-20 mm);
Stalčiai išdėstyti trim eilėmis. Spintelė su 9 stalčiais.
Spintelė įskaitant nugarėlę turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. 
Stalčiai turi būti pritaikyti kartotekiniams segtuvams. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti MODERN SLIDE, stalčiai atidaromi nuo paspaudimo. Stalčiai nerakinami. Spintelė turi būti be rankenėlių. Spintelė su reguliuojamo aukščio atramomis. 
Siūloma spintelė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.
	vnt.
	1

	6.
	Spinta su durelėmis (dušo patalpa)
	Spintos matmenys 800 x 420 x H1975 mm (+/-20 mm);
Spinta su pertvara, abiejose spintos dalyse po 4 lentynas (po 5 nišas). Lentynos reguliuojamo aukščio.
Spinta įskaitant nugarėlę turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec„ arba lygiaverte technologija.  
Durų lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas). Durys rakinamos. Spinta su reguliuojamo aukščio atramomis. 
Siūloma spinta turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitikti tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą.
	vnt.
	1

	7.
	Suoliukas (dušo patalpa)
	Suoliuko matmenys 1000 x 330 x H400 mm (+/-20 mm);
Sėdynė turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokštės kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. 
Suoliuko kojos apverstos U formos, kojos sujungiamos į vietisą rėmą, turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 25 x 25 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Suoliuko kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, dažymas turi būti atsparus drėgmei, rėmas prie sėdynės tvirtinamas sraigtų pagalba. Suoliuko kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti.
Metalinio suoliuko rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). 
	vnt. 
	1

	8.
	Virtuviniai baldai su buitine technika
	Virtuvės matmenys 2000 x 600 x H910 mm (+/-20 mm);
Komplektą sudaro 3 pastatomos spintelės su stalviršiu: viena spintelė su 3 stalčiais, viršutinis su įrankių dėklu, viena spintelė įmontuojamam šaldytuvui, viena spintelė plautuvei su šiukšlių rūšiavimo konteineriais, konteineriai montuojami stalčiuje. Į komplektą įeina galinė sienelė virš stalviršio, šoninė sienelė virš stalviršio.
Spintelės turi būti gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. 
Stalviršis, galinė ir šoninė sienelė gaminama iš ne plonesnės kaip 10 mm storio HPL COMPACT plokštės, plokštės šerdis juoda (skydų aukštis, gylis ne mažiau 600 mm ).
Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti MODERN SLIDE, stalčiai su švelnaus uždarymo funkcija. Viršutinis stalčius su įrankių dėklu. Rankenėlės metalinės (rankenos rūšis, spalva derinama prieš gamybą su baldo tiekėju, turi būti pateikti ne mažiau 5 rankenų modeliai, turi būti galimybė rinktis spalvas ). 
Stalčius po kriaukle su ne mažiau 2 rūšiavimo konteineriais.
Plautuvė montuojama po stalviršiu Franke arba analogas (pardavėjo), maišytuvas įmontuojamas į stalviršį Franke arba analogas (pardavėjo). Šaldytuvas įmontuojamas po stalviršiu (pardavėjo). Spintelės su reguliuojamo aukščio atramomis. 
Stalviršio spalvos (Egger arba Pfeiderer) derinamos su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 10 COMPACT variantų ).
Prieš gamybą būtina atlikti matavimus.
	kompl.
	1

	9.
	Priimamojo baldas (registratūra)
	Baldo matmenys 1910 x 929/270 x H1250/750 mm (+/-20 mm);
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER ) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija.  
Stalo karkasas turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija. 
Anstatas, stalo priekinis skydas ir šonas gaminami iš dažytos 18 mm MDF plokštės, priekinis ir šoninis skydai frezuojami, į išfrezavimus vertikaliai montuojami natūralaus ąžuolo medžio tašai 30 x15 mm, tašai beicuojami ir lakuojami (spalva derinama). Stalviršyje turi būti numatytas atlenkiamas lizdas laidams su šepetėliu (80 x 80 mm, +/- 5 mm), juodos spalvos. Po stalviršiu turi būti numatytas horizontalus metalinis lovys laidams, dažomas milteliniu arba lygiaverčiu būdu (ilgis ne trumpesnis negu 800 mm). Horizontalaus metalinio lovio spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų variantų.
Po stalu montuojamas metalinis rėmas, kuris turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 25 x 25 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Rėmas turi būti dažytas milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Stalo kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. 

Prie stalo komplektuojamas stalčių blokas, matmenys 400 x 600 x H600 mm (+/-20 mm);
Stalčių blokas su ne mažiau kaip keturiais užrakinamais stalčiais, stalčiai rakinami centriniu užraktu. Stalčių bloko korpusas ir fasadai turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 0,8 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija.  
Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti MODERN SLIDE, stalčiai atidaromi nuo paspaudimo. Stalčių blokas turi būti be rankenėlių. Rateliai gumuoti, 2 vnt. su stabdžiais. 
Metalinio stalo rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). Dažų MDF plokštei pasirinkimas iš ne mažiau 20 spalvų. 
	kompl.
	1

	10.
	Kavos staliukas
	Staliuko matmenys 450 x 450 x H450;
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija.  
Staliuko rėmas ir kojos vientiso-uždaro kontūro, turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 20 x 20 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Stalo kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Staliuko kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. 
Metalinio staliuko rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). 
	vnt.
	5

	11.
	Aukštas stalas (baro tipo)
	Stalo matmenys 800 x 900 x H1100;
Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medienos drožlių plokštės apdailintos iš abiejų pusių aukšto slėgio laminatu CPL/HPL U636 ST9 Fjord Green (EGGER) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi atitikti plokštės spalvą, briauna klijuojama besiūle „LaserTec“ arba lygiaverte technologija.  
Stalo kojos A formos sujuntos į vientisą rėmą, rėmas su pakoju, turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 40 x 40 mm (+/-2 mm) stačiakampio plieno vamzdžio (metalo sienelių storis ne mažiau kaip 2 mm). Stalo kojos ir jungiančiosios turi būti dažyti milteliniu ar lygiaverčiu būdu, rėmas prie stalviršio tvirtinamas sraigtų pagalba. Stalo kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines  reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. 
Metalinio stalo rėmo spalvos (RAL paletė arba lygiavertė) ne mažiau kaip 5 spalvų variantai (viena iš jų juoda). 
	vnt.
	1

	

	

	

	

	

	




	
	
	



