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NAUJO DAUGIATIKSLIO AUTOMOBILIO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
20    m.                             d. Nr.

1. BENDROJI DALIS

1.1. J12 Daugiatikslio automobilio (toliau – automobilio) rūšis – M1 klasės.

1.2. Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos.
1.3. Automobilis turi būti pritaikytas keleiviams ir kroviniams vežti.
1.4. Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje.
1.5. Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės turi būti išpildyti metrinėje matavimo sistemoje, lietuvių kalba.

1.6. Automobilio spalva – pirkėjas turi galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 tamsių spalvų.

1.7. Salonas – tamsios spalvos.

2. AUTOMOBILIO MATMENYS. 

J12 klasė pagal “Auto Tyrimų” rinkos klasifikatorių.
2.1. Automobilio plotis  – ne mažiau kaip 1800 mm.

2.2. Automobilio bendras ilgis – ne mažiau kaip 4400 mm.

2.3. Automobilio aukštis – ne mažiau kaip 1800 mm.

3. VARIKLIS

3.1. Dyzelinis, ne mažiau kaip 80 kW galios.

3.2. Variklio išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.
3.3. Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29ºC temperatūros.

4. KĖBULAS

4.1. Kėbulo tipas – AF, 5 durų, 5 vietų (2+3) vienatūris.
4.2. Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo kabinos šoninės durys; abiejose pusėse stumdomos keleivių šoninės durys.
4.3. Pilnai įstiklintas keleivių bei bagažo skyrius.

4.4. Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų  sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

5. AUŠINIMO SISTEMOS IR EKSPLOATACINIAI SKYSČIAI

Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -35ºC temperatūrai.

6. TRANSMISIJA

6.1. Pavarų dėžė – automatinė.
6.2. Priekiniai arba visi varantieji ratai.

7. SAUGUMAS
7.1. Saugos diržai priekyje ir gale.

7.2. Reguliuojami galvos atlošai priekyje ir gale.

7.3. Priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviams. Priekiniam keleiviui. Galvos oro pagalvės šoninėms sėdimoms vietoms gale, vidurinė oro pagalvė priekyje.

8. ĮRANGA

8.1. Elektra valdomi šoniniai priekiniai langai.

8.2. Stabdžių bei vairo stiprintuvai.

8.3. Reguliuojama vairo kolonėlė.

8.4. Gamyklinė audiosistema su bluetooth, Android auto ir Car Play sąsaja.

8.5. Oro kondicionavimo sistema. 

8.6. Priekiniai rūko žibintai.

8.7. Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus). 

8.8. Galinių durų stiklai ir galinis stiklas tonuoti ne mažiau kaip 60 %.

8.9. Bagažo skyriaus uždangalas taip kaip numatęs gamintojas.

8.10. Originalūs guminiai kilimėliai salone, bagažinėje guminis kilimėlis arba plastikinis indėklas.

8.11. Antros eilės keleivių sėdynės nulenkiamos su galimybe išimti.

8.12. Vasarinių ir žieminių padangų komplektai su ratlankiais (įskaitant ir atsarginį ratą).

8.13. Standartinio arba  Mažesnis, skirtas tik laikinam naudojimui, važiuojant mažesniu greičiu. dydžio atsarginis ratas, arba padangų remonto rinkiniai (putos, kompresorius) taip kaip numatęs transporto priemonės gamintojas.


8.14. Komplekte privalo būti: (gesintuvas (2 l); vaistinėlė, avarinis ženklas (2 vnt.), lanksti vilktis, ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, keltuvas, šviesą atspindinti liemenė (2 vnt.), guminių kilimėlių komplektas (po vairuotojo ir keleivių kojomis), automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba.

8.15. Kablys priekabai.

8.16. Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai.
8.17. Standartinė dugno apsauga eksploatuojant blogais keliais.

8.18. Parkavimosi davikliai su garsine parkavimo kontrole automobilio gale.

8.19. Pastovaus greičio palaikymo sistema ir automatinis atstumo reguliavimas.

8.20 Persirikiavimo į kitą eismo juostą pagalbinė sistema; išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas;

8.21 Daugiafunkcinis vairas;

8.22 Skaitmeninis prietaisų skydelis

8.23 Techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita 5 metų laikotarpiui arba 300 000km ridai, priklausomai, kas įvyks anksčiau.

9. GARANTIJA 

9.1. Automobilio garantija - ne trumpesnė kaip 5 metai arba 300 000km, priklausomai kas įvyks anksčiau.

9.2 Visi garantinio laikotarpio garantiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.
9.3. Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo - ne mažesnė kaip 10 metų.

9.4. Gamintojo garantinės sąlygos ir kiti dokumentai garantiniams įsipareigojimams vykdyti.

9.5. Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams - ne mažiau kaip 3 metai.

10. DRAUDIMAS

Automobilio KASKO draudimas su nuline frančize ir civilinės atsakomybės draudimas vienų metų laikotarpiui nuo automobilio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

11. KITI REIKALAVIMAI

11.1. Automobiliai (visų pirkimo dalių) turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-925 pakeitimo numatytus 1-osios produktų grupės (skyrius 4.1 „M1 ir N1 klasių transporto priemonės“) aplinkos minimalius apsaugos kriterijų taikomus M1 klasės transporto priemonėms ir vieną išplėstinį aplinkos apsaugos kriterijų „2. Punktas. Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 teršalų išmetimo standartą“.

11.2. Automobilis privalo atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Dėl automobilių registracijos:

Pirkėjas ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VĮ „Regitra“.
