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[bookmark: _Toc225782210][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]1. 	Bendra informacija
1.1. Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – centrinė perkančioji organizacija/ CPO) vadovaudamasi 2022 m. gruodžio 5 d. Centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutartimi Nr. S9-155 vykdo  biudžetinės įstaigos Utenos kraštotyros muziejaus (toliau – perkančioji organizacija/PO) supaprastintą prekių pirkimą „Archeologinė  ekspozicija“ (toliau-Pirkimas) atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis. PO juridinio asmens kodas 188206976, adresas Utenio a. 3, LT-28248 Utena. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2.   Pirkimas vykdomas pagal projektą Nr. LL 00263 „MATOMI. Modern Art of Technologies to Open Museums for Innovation“, vykdomą pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF/ERDF). 
1.3.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. 
1.4.   Pirkimas „Archeologinė  ekspozicija“ neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra prekių pozicijos, atitinkančios perkančiosios organizacijos techninį pirkimo objekto aprašymą (techninę specifikaciją). 
1.5.  Centrinė perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.6. Stebėtojai dalyvauti Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdžiuose nėra kviečiami.
1.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau - Tvarkos aprašas). 
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu nustatomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai perkamoms prekėms pagal Tvarkos aprašo II priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1, 4.2., 4.3. punktus, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ 6.1, 6.2, 6.3 punktus, VII skyriaus „Baldai“ 7.1., 7.2.,7.3., 7.4. punktus. Jeigu prekės tiekiamos antrinėse pakuotėse, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus II priedo II skyriuje „Pakuotės“.
Nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai yra numatyti Pirkimo specialiųjų sąlygų priede Nr. 10 „Sutarties sąlygos“ specialiųjų sąlygų 13.1 p. Atitiktis nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.3 punktu Tiekėjams nustatyti reikalavimai laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, nurodytų Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede, bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu.
1.8. [bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338]Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.9. Pirkime CPO nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.10. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

[bookmark: _Toc225782211]2. 	Pirkimo objektas
2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti kartu su pristatymu, montavimu archeologijos ekspozicijos įrangą, baldus muziejaus rūsio patalpoms pagal archeologinės ekspozicijos techninį projektą, projekto vykdymui projekto vadovo ir dizainerio paslaugas, patalpų paruošimo darbus, interaktyvią instaliaciją (projektorių, vieno mygtuko sistemą, kompiuterį, programinę įrangą, 3D filmo sukūrimą), bei kitas prekes, paslaugas, darbus nurodytus pirkimo objekto techninėje specifikacijoje. Pirkimo objektas pagal BVPŽ priskiriamas pagrindiniam prekių kodui 39154000-6 „Parodų įranga“, papildomi kodai: 39151000-5 „Įvairūs baldai“, 79421000 – 1 „Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos“, 79822500-7 „Grafinio dizaino paslaugos“, 45453100-8  „Atnaujinimo darbai“, 32321200-1 „Garso ir vaizdo aparatūra“, 92111250-9 „Informacinių filmų gamyba“.
2.2. Pirkimas į dalis neskaidomas, nes tai yra vientisas neskaidomas objektas – ekspozicijai yra keliami kūrybingumo, inovatyvumo, savitumo, individualumo ir objektyvaus originalumo reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad ekspozicija bus įrengta pagal parengtą projektą, turi būti išlaikytas vientisumas. Ekspozicijos įrengimas yra sukurto kūrinio (ekspozicijos) įgyvendinamoji stadija, ir, nepriklausomai nuo jo techninės ir fizinės būklės, yra autoriaus / dizainerio vientisas kūrinys. Ekspozicija yra daugialypė, turinti daugybę tikslų bei sudedamųjų dalių, sudarančių vientisą kūrinį. Ekspozicijoje turi derėti pats interjeras (grafinis dizainas, apšvietimas, grindų, sienų dangos), eksponatai, edukaciniai elementai, kt. Įrengimo metu tenka kūrybiškai pritaikyti projekto (plokštumos) sprendinius konkrečiai erdvei. Patį procesą sudaro daugybė sudedamųjų dalių, tad labai svarbus jos įrengimo eiliškumas, kad nereikėtų keisti, perdaryti jau atliktų darbų.
2.3. Planuojama šio pirkimo vertė – ne didesnė kaip 104.010,41 Eur be PVM.
2.4. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų sąlygų 2 ir 10 prieduose.
2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar atliekamiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Toc225782212][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. CPO nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc225782213]4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede. 
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede.

[bookmark: _Toc225782214]5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. CPO tikrins tiekėjų, subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, šiuos subjektus kontroliuojančių asmenų atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams. CPO atmes tiekėjo pasiūlymą, jei VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 6 punkte nurodytas sąlygas tenkins tiekėjas ir (arba) jo subtiekėjai, ir (arba) ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar šiuos subjektus kontroliuojantys asmenys. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Tiekėjo deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų 8, 9 priedai).
5.2. CPO kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]
[bookmark: _Toc225782215]6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai vertinamos, todėl pasiūlymai pateikiami 1 voke, teikiama viena bendra pasiūlymo forma. Visą Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas ir pasirašytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas);
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.6.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime; 
6.1.7. Jei tiekėjas remsis specialisto kvalifikacija, kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas (toliau – kvazisubtiekėjas), – susitarimų kopijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius ketinimą jį įdarbinti;
6.1.8. užpildyta „Pažyma apie pasitelkiamus subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi“ pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 11 priede pateiktą formą (tik tais atvejais, kai tiekėjas EBVPD II dalies C arba D punktuose pažymi, kad remsis kitų subjektų pajėgumais arba dalį paslaugų/prekių/darbų teikimo perduos subtiekėjams);
6.1.9. Tiekėjo deklaracija dėl nacionalinio saugumo pagal šių specialiųjų sąlygų 8 (ar) 9 priede pateiktą formą;
6.1.10. Ekonominių kriterijų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede, pagrindimui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų specialistų patirtį įrodančius dokumentus: Užpildytas Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedas  „GYVENIMO APRAŠYMO (CV) FORMA“, Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodytas objektas, įrengtos ekspozicijos vertė, sutarties / projekto pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) bei specialisto eitos pareigos.
6.1.11. Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, nurodyti šių specialiųjų sąlygų 4 priede (Dokumentai, pagrindžiantys 4 priedo 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 1 punkte ir 2.3 papunktyje nustatytus reikalavimus bei reikalavimą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų prašomi pateikti tik laimėtojo, įvertinus pasiūlymus. 
6.1.12. Dokumentai, nurodyti specialiųjų sąlygų 4 priedo 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2.1 ir 2.2 punkte pateikiami kartu su pasiūlymu).
6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. CPO kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
	6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. CPO turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, CPO reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
[bookmark: _Hlk158716187]6.4. Pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
[bookmark: _Hlk158716230]6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc225782216]7. 	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. CPO nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą dokumentu, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc225782217][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]8. 	Elektroninis aukcionas
8.1. CPO pirkime netaikys elektroninio aukciono.

[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc225782218]9. 	Pasiūlymų vertinimas
9.1. CPO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede. 
9.2. CPO nevertins viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustatys, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.
9.3. Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc225782219]10. 	Sutarties sudarymas
[bookmark: _Hlk158716489]10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priede „Sutarties sąlygos“
__________

[bookmark: _Toc225782220]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	CPO turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	CPO pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6.
	CPO rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9.
	CPO informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	CPO pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11.
	CPO, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	12.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją CPO, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus VPĮ nustatytas išimtis) ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas
nuo CPO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie CPO priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  CPO priimtus sprendimus.
	

	13.
	CPO privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	14.
	Jeigu CPO per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus VPĮ nustatytas išimtis) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią CPO turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	15.
	CPO negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	16.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys CPO pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo CPO dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje – Utenos kraštotyros muziejaus archeologijos ekspozicijos įrangos, paslaugų ir baldų detalizavimas vykdant projektą „Modern Art of Technologies to open Museums for Innovation“ (toliau – projektas MATOMI). 
EKSPOZICIJOS ĮRANGOS, PASLAUGŲ IR BALDŲ DETALIZAVIMAS 
EKSPOZICIJOS PATALPOS
Archeologijos ekspozicija numatyta įrengti muziejaus rūsio patalpose. Patalpos turi skliautuotas lubas, žemas praėjimo arkas, du įėjimus / išėjimus, betono teraco grindis. Įrengiant ekspoziciją turi būti išsaugotos vertingosios pastato savybės. Patalpų vaizdą ypač darko šildymo sistemos prietaisai (radiatoriai ir vamzdžiai), balti elektros laidų loveliai, ventiliatorius ir įvairūs kiti techniniai elementai. Naujoje ekspozicijoje siekiama užmaskuoti šiuos elementus, nieko negriaunant ir negadinant. Radiatoriai dengiami ažūrinėmis plokštumomis, užtikrinant oro cirkuliaciją ir patogią eksploataciją. Šildymo vamzdžiai pridengiami vitrinomis, užtikrinant oro cirkuliaciją ir patogią eksploataciją. Matomi elektros laidai dengiami naujais loveliais iš MDF, nudažytais tinkama plytų mūrui spalva. Oro ventiliatorius slepiamas spintoje su ažūrinėmis plokštumomis, užtikrinant oro cirkuliaciją ir patogią eksploataciją. Nuo laiptų nuimama esama žalia kiliminė danga. Esami balti apšvietimo bėgeliai demontuojami ir keičiami juodos spalvos bėgeliais bei šviestuvais. Esami balti kištukiniai lizdai, elektros jungikliai bei davikliai keičiami į juodos (arba tamsiai pilkos) spalvos atitinkamus elementus. Esamos įėjimo durys turi būti nudažytos kita spalva. Blizganti durų rankena keičiama į tamsiai pilką arba juodą spalvą.

EKSPOZICIJOS VIZUALINĖ IDĖJA IR STILISTIKA
Patalpose dominuoja aktyvi plytų spalva ir dekoras. Ekspozicijos spalvų gama atkartoja patalpų vizualinį vaizdą. Raudonai ruda plytų spalva komponuojama su įvairiais šiltos pilkos spalvos atspalviais bei juoda. Prie grubaus plytų paviršiaus derinant ekspozicijos baldus, parinktos matinės medžiagos su betono, keramikos, veltinio faktūromis ir tekstūromis. Patalpose žiemą yra labai šilta, o vasarą čia ypač kaupiasi drėgmė. Ekspozicijos baldai suprojektuoti paliekant tarpus iki sienų ir grindų, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija ir neatsirastų pelėsio. Baldams parinktos medžiagos yra atsparios drėgmei (bet ne vandeniui). Visi ekspozicijoje esantys baldai yra laisvai pastatomi, kad nepažeistų saugomų patalpų vertingųjų savybių. Ten, kur reikalingas atraminis tvirtinimas prie sienų, tvirtinimo elementai turi būti sukami ne į plytas, o į tarpus tarp plytų.

EKSPOZICIJOS GRAFINIS DEKORAS
Ekspozicijos grafiniame dekore atkartojami archeologinių radinių raštai, juos dėliojant į naujas ritmines struktūras. Taip kuriamas aplinkos unikalumas ir jaukumas. Šie raštai tinkami kiauriniam frezavimui bei įgilinimui įvairiose medžiagose.

EKSPOZICIJOS MEDŽIAGIŠKUMAS
Vitrinų ir informacinių skydų fasadams parinkti laminuoti COMPACT MDF skydai arba lygiaverčiai. Ši medžiaga yra atspari drėgmei, didelio tankio (>1 000 kg/m3), pagaminta iš 100 % perdirbtos medienos. Ji ypač tinkama padidėjusio drėgnumo patalpoms, stalviršiams, intensyviai naudojamiems baldams. Plokštes galima apdirbti naudojant standartinius MDF įrankius, frezuoti kiaurinius ir įgilintus dekorus. Vitrinų korpusai gaminami iš juodo lakuoto MDF arba dažyto MDF. Radiatorių dengimo sienelėms, vitrinų vidui, eksponavimui naudojamas 9 mm storio PET veltinis arba lygiavertis. PET veltinis pagamintas iš perdirbtų plastiko butelių ir gali būti vėl perdirbamas. Jis pasižymi patvarumu, lengvai prižiūrimas, tinka intensyviam naudojimui. Paviršiaus faktūra maloni liesti ir suteikia patalpai jaukumo. Dėl savo unikalios struktūros gali būti pjaustomas, formuojamas. PET veltinis pagerina patalpos akustines savybes. Laikantis sukurtos vizualinės stilistikos, ekspozicijoje naudojamas plytų spalvos, pilkai rudas ir tamsiai pilkas PET veltinis arba lygiavertis.

PET VELTINIO FREZAVIMO YPATYBĖS
Pagal ekspozicijos TP pateikti PET veltinio (arba lygiaverčio) frezavimo ir apdirbimo principus. Tiekėjas privalo jų laikytis tiek kurdamas vektorinį ir grafinį dizainą, tiek gamybos proceso metu.

1. Projekto MATOMI archeologinės ekspozicijos techniniame projekte (2 priedas) (toliau – TP) nurodyti baldų išmatavimai yra preliminarūs ir gali kisti ± 10 % ribose. Prieš vykdant užsakymą po sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas privalo pasitikslinti baldų matmenis ir suderinti su užsakovu (pirkėju). 
2. Turi būti užtikrinamas stacionarios archeologinės ekspozicijos dalių stabilumas, esant reikalui – pritvirtinant prie grindų ar sienų. 
3. Gaminiams suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėn. garantija. 
4. Visa archeologinė ekspozicija turės būti įrengta adresu: Utenio a. 3, LT-28248 Utena. 
5. Projekto vykdymui, Tiekėjas privalo pasiūlyti specialistus: 
5.1. Archeologinės ekspozicijos projekto vadovą, kuris yra atsakingas už viso ekspozicijos projekto įgyvendinimą ir derina visus klausimus, numatytus specifikacijoje, su užsakovu ir Projekto autoriais;
5.2. Archeologinės ekspozicijos dizainerį, kuris detalizuoja visus specifikacijoje numatytus sprendinius, daro grafinio dizaino ir eksponatų dizaino detalizacijas ir, kaip numatyta specifikacijoje, derina su užsakovu ir Projekto autoriais.
5.3. Bent vieną skulptorių arba tautodailininką, kuris pagamintų medžio masyvo krėslą ir dekoro elementus, numatytus techninės specifikacijos 1-ame priede (pozicija 1.11), ir jų įgyvendinimą derintų su užsakovu ir Projekto autoriais.
6. Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 mėnesius po sutarties įsigaliojimo privalo sukurti ir pateikti Pirkėjui ir Projekto autoriams derinti visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir kiti gaminiai gaminami pagal pateikiamą ekspozicijos TP. 
7. Archeologinės ekspozicijos dalyse, kuriose yra skaitmeninė ultravioletinė spauda (toliau – UV) arba latekso spauda, gaminami prototipai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, turi nesimatyti spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant.
8. 1 priedas „Baldų ir ekspozicijos detalizavimas“. 
9. 2 priedas „Archeologijos ekspozicijos techninis projektas“.
10. 3 priedas „Archeologijos ekspozicijos turinys“.



1 priedas Baldų ir ekspozicijos detalizavimas
 
	Eil. Nr. 
	Pavadinimas 
	Mato vnt. 
	Kiekis 

	1.
	1 PATALPA. ŠIO KRAŠTO SENOVĖS ŽMONIŲ GYVENIMO YPATUMAI
	

	
	Temos:
– kasdienis gyvenimas;
– piliakalniai ir kunigaikščiai;
– Utenos įkūrimas;
– kovos ir ginklai;
– apranga ir veiklos.
1 patalpa skirta supažindinti su Utenos miesto pradžia, piliakalniais, valdovais, kovomis ir gyvenimu.
Patalpoje suprojektuotos sėdimos dalys-laiptai, ant kurių gali susėsti daug lankytojų. Taip bus patogu pradėti ekskursiją ir žiūrėti videoinstaliaciją. Pagrindinis ekspozicijos akcentas – stilizuotas KUNIGAIKŠČIO UTENIO KRĖSLAS.
Ekspozicijoje apšvietimas prislopintas, ypatingas dėmesys skiriamas eksponatams.
Interaktyvi videoinstaliacija „prakalbina“ eksponatus, išnaudoja skliautinę patalpos formą, įdomiai ir vaizdžiai papasakoja Utenos krašto priešistorę.
	
	

	1.1.
	1.1. Sienelė. Sienelės skirtos pridengti radiatorius. Oro cirkuliacijai užtikrinti gaminamas tik rėmas su priekinėmis ažūrinėmis plokštumomis. Viršuje ir apačioje nėra plokštumų, palikta kiaura. Metalinis kvadratinio vamzdžio rėmas, dažytas rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Tvirtinamas prie sienos į siūles tarp plytų. Priekines plokštumas sudaro suklijuotos dvi medžiagos. Viena medžiaga – 6 arba 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown arba lygiavertis. Kita medžiaga – PET veltinio (arba lygiaverčio) panelis, 9 mm storio, ne mažiau 1,9 kg/kv. m svorio, pagamintas iš perdirbtų plastikinių butelių.
Dekoras – rūsio sienų plytų spalva. Priekinės plokštumos turi būti lengvai nuimamos dėl radiatorių eksploatacijos. Priekinės plokštumos užkabinamos ant rėmo paslėptais kabliais viršutinėje dalyje ir užtvirtinamos paslėptais magnetais apatinėje dalyje.
LED apšvietimas montuojamas sienelių viršuje – nukreiptas į viršų, sienelių apačioje – nukreiptas į apačią, LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Priekinės plokštumos dekoruojamos senovinių papuošalų raštais, kuriuose derinamas kiaurinis pjovimas su įgilintais grioveliais. MDF plokštumų paviršiuje frezuojamos tik kiaurinės skylės, o PET veltinyje (arba lygiaverčiame) kiaurinės skylės derinamos su įgilintais grioveliais. PET veltinio (arba lygiaverčio) atskirų plokštumų sujungimo vietos turi būti maskuojamos: briaunos turi būti nupjautos kampu ir suglaustos, taip atkartojant dekoro griovelio raštą.
Šiame ekspozicijos TP grafinis dekoras yra pavaizduotas orientaciškai.
Tiekėjas, remdamasis muziejaus eksponatais, turi sukurti sienelių dekoro raštą, parinkti tinkamas medžiagų spalvas, padaryti išfrezuotą mėginį, suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagaminti sieneles, nuvežti ir sumontuoti Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	1.2.
	1.2. Sienelė. Sienelės skirtos pridengti radiatoriams. Oro cirkuliacijai užtikrinti gaminamas tik rėmas su priekinėmis ažūrinėmis plokštumomis. Viršuje ir apačioje nėra plokštumų, palikta kiaura. Metalinis kvadratinio vamzdžio rėmas, dažytas rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Tvirtinamas prie sienos į siūles tarp plytų. Priekines plokštumas sudaro suklijuotos dvi medžiagos. Viena medžiaga – 6 arba 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown arba lygiavertis. Kita medžiaga – PET veltinio (arba lygiaverčio) panelis, 9 mm storio, ne mažiau 1,9 kg/m2 svorio, pagamintas iš perdirbtų plastikinių butelių.
Dekoras – plytų spalva REFELT Cinnamon arba lygiavertė. Priekinės plokštumos turi būti lengvai nuimamos dėl radiatorių eksploatacijos. Priekinės plokštumos užkabinamos ant rėmo paslėptais kabliais viršutinėje dalyje ir užtvirtinamos paslėptais magnetais apatinėje dalyje.
LED apšvietimas montuojamas sienelių viršuje – nukreiptas į viršų, sienelių apačioje – nukreiptas į apačią, LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Priekinės plokštumos dekoruojamos senovinių papuošalų raštais, kuriuose derinamas kiaurinis pjovimas su įgilintais grioveliais. MDF plokštumų paviršiuje frezuojamos tik kiaurinės skylės, o PET veltinyje (arba lygiaverčiame) kiaurinės skylės derinamos su įgilintais grioveliais. PET veltinio (arba lygiaverčio) atskirų plokštumų sujungimo vietos turi būti maskuojamos: briaunos turi būti nupjautos kampu ir suglaustos, taip atkartojant dekoro griovelio raštą.
Šiame ekspozicijos TP grafinis dekoras yra pavaizduotos orientaciškai.
Tiekėjas, remdamasis muziejaus eksponatais, turi sukurti sienelių dekoro raštą, parinkti tinkamas medžiagų spalvas, padaryti išfrezuotą mėginį, suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagaminti sieneles, nuvežti ir sumontuoti Utenos kraštotyros muziejuje.
	komp. 
	1 

	1.3.
	1.3. Sėdimos dalys-stalai – 2 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Baldų viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie sėdimų dalių rėmų tvirtinamos pėdutės. Gaminamos sujungimo detalės, leidžiančios sujungti tarpusavyje sėdimas dalis-stalus su sėdimomis dalimis-suoliukais arba pastatyti baldus atskirai.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais baldų rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato sėdimas dalis Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	1.4.
	1.4. Sėdimos dalys-stalai – 2 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Baldų viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie sėdimų dalių rėmų tvirtinamos pėdutės. Gaminamos sujungimo detalės, leidžiančios sujungti tarpusavyje sėdimas dalis-stalus su sėdimomis dalimis-suoliukais arba pastatyti baldus atskirai.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais baldų rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato sėdimas dalis Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	1.5. 
	1.5. Sėdimos dalys-suoliukai – 2 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Baldų viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie sėdimų dalių rėmų tvirtinamos pėdutės. Gaminamos sujungimo detalės, leidžiančios sujungti tarpusavyje sėdimas dalis-stalus su sėdimomis dalimis-suoliukais arba pastatyti baldus atskirai.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais baldų rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato sėdimas dalis Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	1.6.
	1.6. Sėdimos dalys-suoliukai – 2 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Baldų viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie sėdimų dalių rėmų tvirtinamos pėdutės. Gaminamos sujungimo detalės, leidžiančios sujungti tarpusavyje sėdimas dalis-stalus su sėdimomis dalimis-suoliukais arba pastatyti baldus atskirai.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais baldų rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato sėdimas dalis Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	1.7. 
	1.7. Vitrina. Vitrina skirta vaizdžiai pristatyti epochą nuo akmeninių įrankių iki metalinių.
Pasakojama eksponuojant kirvio, kaip darbo, medžioklės ir kovos įrankio, raidą. Stalčiuose papildoma tekstinė ir vaizdinė medžiaga pristatyti skirtingus amžius ir susijusius eksponatus. 
Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Vitrinos karkasas gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos.
Vitrinos priekinės plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstai, ornamentai ir simboliai.
Vitrina sudaryta iš 4 segmentų ir stalčių. Keturi segmentai yra nišos su informacija bei eksponatais ir vidiniu LED apšvietimu. Priekinės plokštumos atidaromos ir yra rakinamos. Pageidautina, kad spynų iš priekio nesimatytų. Jei spynos matysis – jos turi būti juodos spalvos. Visoms vitrinų spynoms ekspozicijoje naudojama vieno rakto sistema. Fasado plokštumose pjaunamos primenančios akmenis laisvos formos skylės eksponatams. Vienos skylės iš vidinės pusės dengiamos grūdintais stiklais, o kitos paliekamos atviros. Nišų vidinės plokštumos dengiamos PET veltinio (arba lygiaverčio) paneliais, 9 mm storio, ne mažiau 1,9 kg/m2 svorio, pagamintais iš perdirbtų plastikinių butelių. Dekoras – rūsio sienų plytų spalva. Vitrinos viduje komponuojami eksponatai taip, kad gerai matytųsi per laisvos formos skyles fasadinėse plokštumose. Eksponatai tvirtinami laikantis eksponavimo taisyklių. 6 stalčiai skirti eksponatams ir informacijai. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo, montuojami stalčių apačioje.
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	1.7.
tęsinys 
	Stalčių atidarymui naudojamos juodos matinės profilinės rankenos arba įgilintos profilinės rankenos per visą stalčių ilgį. Stalčiuose eksponatai turi būti padėti ant PET veltinio (arba lygiaverčio) išpjauto pagrindo su įgilintomis eksponatų siluetų formomis ir gerai pritvirtinti, kad nejudėtų. Stalčiai dengiami stiklu, viduje – LED apšvietimas. Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką. Jei stalčiuose bus lietimui skirti eksponatai, tuomet stiklų dėti nereikia. LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią, vitrinos nišų viduje ir stalčiuose. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Stalčių apšvietimas įsijungia tik atidarius stalčių. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame Projekte grafinė informacija, eksponatų išdėstymas ir stalčiai eksponatams yra pavaizduoti orientaciškai. Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais.
Tiekėjas parenka vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus.
	
	

	1.8. 
	1.8. Vitrina. Vitrina skirta informacijai apie piliakalnius Utenos krašte.
Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Vitrinos karkasas gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos.
Vitrinos priekinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumoje įgilinamas temos pavadinimas, tekstai, ornamentai ir simboliai. Piliakalnių simboliai išpjaunami iš PET veltinio (arba lygiaverčio) ir klijuojami ant viršaus. Vitrinos viduje montuojamas besisukantis ratas su mažiausiai 8 piliakalnių vaizdais. Vaizdai yra iš organinio stiklo su pritaikyta šviesdėžėms spauda. Priekinėje plokštumoje išpjaunama pusapskritimio formos anga, pro kurią matomas šviečiantis piliakalnio vaizdas. Pasukus ratą, keičiasi piliakalnių vaizdai. Ratas neturi labai lengvai suktis, kad lankytojai nesusižeistų. Kad būtų patogu pasukti, rato plokštumoje iš abiejų pusių įgilinami grioveliai pirštams.
LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią ir vitrinos viduje už besisukančio rato su piliakalnių vaizdais. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame Projekte grafinė informacija, eksponatų išdėstymas yra pavaizduoti orientaciškai.
Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais.
Tiekėjas parenka vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus. Turi būti paliktas tarpas oro cirkuliacijai tarp sienos ir vitrinos, taip pat viršuje ir apačioje.
	kompl. 
	1 

	1.9. 
	1.9. Vitrina. Vitrina skirta eksponuoti ginklams ir įrankiams. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Vitrinos karkasas gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos. Vitrinos priekinės plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstai, ornamentai ir simboliai.
Vitrina sudaryta iš 5 segmentų ir stalčių. Penki segmentai yra nišos su informacija bei eksponatais ir vidiniu LED apšvietimu. Priekinės plokštumos atidaromos ir yra rakinamos. Pageidautina, kad spynų iš priekio nesimatytų. Jei spynos matysis – jos turi būti juodos spalvos. Visoms vitrinų spynoms ekspozicijoje naudojama vieno rakto sistema. Fasado plokštumose pjaunamos iečių, strėlių antgalių, kalavijo, akmenų formos skylės eksponatams. Skylės iš vidinės pusės dengiamos grūdintais stiklais. Nišų vidinės plokštumos dengiamos PET veltinio (arba lygiaverčio) paneliais, 9 mm storio, ne mažiau 1,9 kg/m2 svorio, pagamintais iš perdirbtų plastikinių butelių.
Dekoras – rūsio sienų plytų spalva REFELT Cinnamon arba lygiavertė. Vitrinos viduje komponuojami eksponatai taip, kad gerai matytųsi per laisvos formos skyles fasadinėse plokštumose. Eksponatai tvirtinami laikantis eksponavimo taisyklių.
Ne mažiau 4 stalčiai skirti eksponatams ir informacijai. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo, montuojami stalčių apačioje. Stalčių atidarymui tvirtinamos juodos matinės profilinės rankenos arba įgilintos profilinės rankenos per visą stalčių ilgį. Stalčiuose eksponatai turi būti padėti ant PET veltinio (arba lygiaverčio) išpjauto pagrindo su įgilintomis eksponatų siluetų formomis ir gerai pritvirtinti, kad nejudėtų. Stalčiai dengiami stiklu, viduje – LED apšvietimas. Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką. Jei stalčiuose bus lietimui skirti eksponatai, tuomet stiklų dėti nereikia.
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	1.10. 
	1.10. Vitrina. Vitrina skirta eksponuoti papuošalus ir aprangos detales. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų  plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Vitrinos karkasas gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos. Vitrinos priekinės plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstai, ornamentai ir simboliai.
Vitrina sudaryta iš 6 segmentų ir stalčių. Keturi segmentai yra atsidarančios nišos su informacija bei eksponatais ir vidiniu LED apšvietimu. Atidarymui naudojamos juodos matinės profilinės rankenėlės arba įgilinimai. Du segmentai – nišos su rakinamomis atsidarančiomis plokštumomis. Pageidautina, kad spynų iš priekio nesimatytų. Jei spynos matysis – jos turi būti juodos spalvos. Visoms vitrinų spynoms ekspozicijoje naudojama vieno rakto sistema. Fasado plokštumose pjaunamos akmenų formos skylės eksponatams. Skylės iš vidinės pusės dengiamos grūdintais stiklais.
Nišų vidinės plokštumos dengiamos PET veltinio (arba lygiaverčio) paneliais, 9 mm storio, ne mažiau 1,9 kg/m2 svorio, pagamintais iš perdirbtų plastikinių butelių. Dekoras – rūsio sienų plytų spalva REFELT Cinnamon arba lygiavertė. Vitrinos viduje komponuojami eksponatai taip, kad gerai matytųsi per laisvos formos skyles fasadinėse plokštumose. Eksponatai tvirtinami laikantis eksponavimo taisyklių.
Ne mažiau 6 stalčiai skirti eksponatams ir informacijai. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo, montuojami stalčių apačioje. Stalčių atidarymui tvirtinamos juodos matinės profilinės rankenos arba įgilintos profilinės
rankenos per visą stalčių ilgį. Stalčiuose eksponatai turi būti padėti ant PET veltinio (arba lygiaverčio) išpjauto pagrindo su įgilintomis eksponatų siluetų formomis ir gerai pritvirtinti, kad nejudėtų. Stalčiai dengiami stiklu, viduje – LED apšvietimas. Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką. Jei stalčiuose bus lietimui skirti eksponatai, tuomet stiklų dėti nereikia.
LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią, vitrinos nišų viduje ir stalčiuose. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Stalčių apšvietimas įsijungia tik atidarius stalčių. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame Projekte grafinė informacija, eksponatų išdėstymas ir stalčiai eksponatams yra pavaizduoti orientaciškai.
Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais.
Tiekėjas parenka vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus.
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	1.11. 
	1.11. Krėslas. Juodos spalvos medžio masyvo krėslas – autorinis medžio drožėjo (skulptoriaus) darbas su dekoro elementais.
Šiame Projekte krėslo forma yra pavaizduota orientaciškai. Tiekėjas sukuria detalų kėdės vaizdą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagamina ir pastato ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
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	1.12. 
	1.12. Grindų grafika. Naviguoja lankytoją link ekspozicijos baldų. Archeologinių radinių siluetai, simboliai ar kitokie ženklai trafaretuojami ant esamų betono teraco grindų. Dažai turi būti tinkami šiai grindų dangai, atsparūs dėvėjimuisi ir valymui, tvirtai sukibti su paviršiumi. Objektai turi būti ištrafaretuoti kokybiškai – raidžių linija aiški ir tvarkinga.
Šiame Projekte grindų grafika yra pavaizduota orientaciškai. Tiekėjas sukuria detalų grafinį maketą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais ir nudažo ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
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	1.13. 
	1.13. Kabantis tūris. Kabantis tūris, skirtas videoprojekcijos 4 įrangai sudėti. Gaminamas iš matiniu laku lakuoto juodo MDF arba dažyto MDF. Ant matomos plokštumos užspausdinta arba užklijuota ploteriuota iš matinio PVC lipduko grafinė laiko skalė su epochų pavadinimais ir datomis.
Balde integruojami kryptiniai šviestuvai – 7 vnt. Juodos spalvos išorėje ir viduje, mažų gabaritų: šviestuvo ilgis –ne daugiau 150 mm, skersmuo – ne daugiau 70 mm. Šviestuvai nedidelės galios, ne daugiau 3 W, siauro kampo, šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame Projekte baldo matmenys ir grafinė informacija yra pavaizduota orientaciškai.
Tiekėjas tikslina baldo matmenis pagal prietaisų techninę specifikaciją ir videoprojekcijų dydžius, sukuria detalų grafinį maketą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagamina ir sumontuoja baldą ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
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	1.14.
	1.14. Laidų dengimo lovelis. Lovelis laidams dengti gaminamas iš MDF, dažyto akriliniais sienų dažais.
Lovelio spalva – artima seno betono pilkai. Lovelis turi būti pritvirtintas prie skliautinių lubų taip, kad, reikalui esant, būtų galima jį nuimti. Tiekėjas parenka Projekto realizavimo metu tinkamą lovelio plotį ir gylį ir suderina su Projekto autoriais. Tiekėjas padaro mažiausiai du spalvos bandinius ant MDF ir labiausiai tinkantį prie plytų paviršiaus variantą suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais.
	
	

	GD1 
	Grafinio dizaino darbai baldams. Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Tiekėjas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius bei vektorinius failus, paruoštus gamybai. 
Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Pirkėju ir Projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti nemažiau M1:1 300 dpi.
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	2 PATALPA. DVASINIS PASAULIS
	
	

	
	Temos:
– pilkapiai ir jų tyrinėjimai;
– laidojimo kultūra ir radiniai;
– tikėjimas, pasaulėjauta ir simboliai.
2 patalpa skirta supažindinti lankytojus su dvasiniu senovės žmonių gyvenimu: tikėjimu, pasaulėžiūra, laidojimo papročiais ir kt.
Didelis dėmesys skiriamas pilkapių tyrinėjimų informacijai.
Patalpoje prislopintas apšvietimas, centre ant grindų – šviesos ratas, kaip simbolinė forma.
	
	

	2.1. 
	2.1. Vitrina. Vitrina skirta pristatyti pilkapius, jų tyrinėjimus ir radinius.
Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Vitrinos plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstai, ornamentai ir simboliai. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos. Vitrina sudaryta iš 3 segmentų. Pirmame segmente yra 5 stumdomi skydai su informacija. Priekinis skydas stacionarus. Stumdomi skydai gaminami iš dvigubo MDF arba viengubo su papildomu rėmu nugarinėje pusėje. Slankiojimo grioveliai juodos spalvos. Patogiam stumdymui montuojamos juodos matinės profilinės rankenos per visą skydų aukštį arba MDF medžiagoje įfrezuojami įgilinimai pirštams.
Antrame segmente yra 2 pakylos su eksponatais-biustais ir informacija. Pakylas lankytojai gali sukioti. Pakylos turi būti su grioveliais patogiam sukiojimui, atsparios lietimui, patvarios. Trečiame segmente yra 3–6 stalčiai eksponatams ir informacijai. Įgyvendinant Projektą, stalčių skaičius tikslinamas pagal eksponatų išdėstymo planą. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo, montuojami stalčių apačioje. Stalčių atidarymui tvirtinamos juodos matinės profilinės rankenos arba įgilintos profilinės rankenos per visą stalčių ilgį. Stalčiuose eksponatai turi būti padėti ant PET veltinio (arba lygiaverčio) išpjauto pagrindo su įgilintomis eksponatų siluetų formomis ir gerai pritvirtinti, kad nejudėtų. Stalčiai dengiami stiklu, viduje – LED apšvietimas. Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką. Ant sienos virš vitrinos kabo tauro kaukolės kopija. Tiekėjas suderina kaukolės dydį ir medžiagiškumą su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagamina ir pakabina ant sienos. Jei kaukolė bus gaminama 3D spausdinimo būdu, tuomet Tiekėjas pats sukuria ar įsigyja erdvinį modelį spausdinimui.
LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią, tarp kiekvieno stumdomo skydo ir stalčiuose. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Stalčių apšvietimas įsijungia tik atidarius stalčių. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame Projekte grafinė informacija ir stalčiai eksponatams yra pavaizduoti orientaciškai.
Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais.
Tiekėjas parenka vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus.
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	2.2. 
	2.2. Vitrina. Vitrina skirta pristatyti mūsų protėvių tikėjimą, pasaulėjautą ir simbolius. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Vitrinos korpusas gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos. Vitrinos priekinės plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstai, ornamentai ir simboliai. Vitrina sudaryta iš 3 segmentų. Pirmame segmente yra 3 atidaromos nišos su informacija ir vidiniu LED apšvietimu. Antrame segmente yra niša su piliakalnio vaizdu ir ugnies imitacijos šviestuvu. Erdvės įspūdžiui išgauti išnaudojama pastato sienoje esanti įgilinta niša. Trečiame segmente yra 5 stalčiai eksponatams ir informacijai. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo, montuojami stalčių apačioje. Stalčių atidarymui tvirtinamos juodos matinės profilinės rankenos arba įgilintos profilinės rankenos per visą stalčių ilgį. Stalčiuose eksponatai turi būti padėti ant PET veltinio (arba lygiaverčio) išpjauto pagrindo su įgilintomis eksponatų siluetų formomis ir gerai pritvirtinti, kad nejudėtų. Stalčiai dengiami stiklu, viduje – LED apšvietimas. Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką. Virš vitrinos sukomponuojamos ir pritvirtinamos ąžuolo šakos. Tiekėjas suderina šakų dydį ir medžiagiškumą su Pirkėju ir Projekto autoriais, suranda tinkamą medieną ir pritvirtina prie sienos.
LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią, nišų viduje ir stalčiuose. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Stalčių apšvietimas įsijungia tik atidarius stalčių. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
	kompl. 
	1 

	2.2. tęsinys 
	Šiame Projekte grafinė informacija ir stalčiai eksponatams yra pavaizduoti orientaciškai. Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais.
Tiekėjas parenka vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus ir prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus.
	
	

	2.3. 
	2.3. Vitrina-suoliukas. Vitrina skirta eksponuoti kapo radinius. Vitrina montuojama patalpos arkoje ant įgilintos bazės. Vitrinos plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinami tekstai, ornamentai ir simboliai. Vitrinos dalinimą pagal MDF matmenis atlieka Tiekėjas, atsižvelgdamas į vitrinos konstrukciją. Vitrinoje yra niša eksponatams su LED apšvietimu. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K. Vitrinos viršutinė plokštuma atidaroma aptarnavimui ir yra rakinama. Spynelė juodos spalvos.
Niša dengiama išmaniuoju dinaminiu stiklu. Kol stiklas neaktyvuotas, jis yra matinis ir eksponatų ryškiai nesimato. Kai lankytojai paliečia rankos simbolį, stiklas įjungiamas ir tampa skaidrus. Po tam tikro laiko stiklas vėl tampa matinis. Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką.
Šiame Projekte grafinė informacija yra pavaizduota orientaciškai. Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Tiekėjas parenka vitrinos plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, sudeda eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus.
	kompl. 
	1 

	2.4. 
	2.4. Pakyla. Pakyla skirta eksponuoti trinamuosius akmenis. 
Pakyla montuojama patalpos arkoje ant įgilintos bazės. Pakylos plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Pakylos dalinimą pagal MDF matmenis atlieka Tiekėjas atsižvelgdamas į vitrinos konstrukciją. Pakyla turi laikyti didelį akmenų svorį, dėl to jos viduje turi būti stipri konstrukcija.
Prie pakylos montuojamas papildomas LED apšvietimas. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000K.
Šalia eksponatų tvirtinami eksponatų aprašai dviem kalbomis (lietuvių ir anglų), sumaketuoti pagal visos ekspozicijos grafinę stilistiką.
Šiame Projekte grafinė informacija yra pavaizduota orientaciškai.
Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų ir grafinio informacijos išdėstymo projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Tiekėjas parenka vitrinos plokštumų dekorą, parengia grafinės informacijos ir eksponatų išdėstymo darbo projektą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, sumaketuoja, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, sudeda eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus.
	kompl. 
	1 

	2.5.
	2.5. Sėdimos dalys-suoliukai – 2 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Suoliuko viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie suoliuko rėmo tvirtinamos pėdutės.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais suoliuko rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato suoliukus Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl.
	1

	2.6.
	2.6. Sėdimos dalys-taburetės – 3 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Taburetės viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie taburetės rėmo tvirtinamos pėdutės.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais taburetės rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato taburetes Utenos kraštotyros muziejuje.
	vnt.
	1

	2.7. 
	2.7. Informacinis skydas. Skydas yra prie sienos pritvirtinta plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis.
Tvirtinimo prie sienos elementai paslėpti. Tvirtinti galima tik į siūles tarp plytų. Skyde turi būti išpjauta skylė nišai sienoje. Temos pavadinimas, tekstas, ornamentai ir simboliai įgilinami MDF medžiagoje.
Šiame Projekte grafinis dekoras ir informacija yra pavaizduoti orientaciškai.
Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų grafinio dekoro projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Tiekėjas parenka, pagamina, atveža ir pritvirtina prie sienos informacinį skydą Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	2.8. 
	2.8. Spinta ventiliatoriui. Siekiant užtikrinti lankytojų saugumą, esamas ventiliatorius uždengiamas spinta. Spinta tvirtinama prie sienos į siūles tarp plytų. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų  plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Baldo medžiaga – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Priekinė plokštuma atidaroma. Oro cirkuliacijai užtikrinti nededamos viršutinė ir apatinė plokštumos, o priekinėje plokštumoje išpjaunamas ažūrinis dekoras.
Šiame Projekte grafinis dekoras yra pavaizduotas orientaciškai.
Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų grafinio dekoro projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Tiekėjas  parenka pagamina, atveža ir pritvirtina prie sienos informacinį skydą Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	2.9. 
	2.9. Grindų pagalvėlės – 5 vnt. Apskritos pagalvėlės Ø 300 mm, H 30–40 mm.
Išorėje – matinės dirbtinės odos audinys, viduje – paminkštinimas.
Sustiprintos dvigubos siūlės. Audinys – visuomeninės paskirties.
Tiekėjas parenka konkrečią audinio spalvą, suderina su Projekto autoriais, pasiuva pagalvėles ir padeda ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1

	2.10. 
	2.10. Grindų grafika. Naviguoja lankytoją link ekspozicijos baldų. Archeologinių radinių siluetai, simboliai ar kitokie ženklai trafaretuojami ant esamų betono teraco grindų. Dažai turi būti tinkami šiai grindų dangai, atsparūs dėvėjimuisi ir valymui, tvirtai sukibti su paviršiumi. Objektai turi būti ištrafaretuoti kokybiškai – raidžių linija aiški ir tvarkinga.
Šiame Projekte grindų grafika yra pavaizduota orientaciškai. Tiekėjas sukuria detalų grafinį maketą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais ir nudažo ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	2.11. 
	2.11. Apšvietimo bėgelis ir kryptiniai šviestuvai. Prie lubų tvirtinamas juodos spalvos apšvietimo bėgelis su kryptiniais šviestuvais. Bėgelio ilgis 10 m.
Kryptiniai šviestuvai –5 vnt. Juodos spalvos išorėje ir viduje, mažų gabaritų: šviestuvo ilgis – ne daugiau 150 mm, skersmuo – ne daugiau 70 mm. Šviestuvai nedidelės galios, ne daugiau 3W, siauro kampo, šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Tiekėjas turi demontuoti seną patalpos apšvietimą, nupirkti tinkamą apšvietimo sistemą ir ją sumontuoti Utenos kraštotyros muziejuje laikantis visų elektrotechnikos reikalavimų. Prieš pirkdamas konkrečius šviestuvus, Tiekėjas turi juos suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Sumontavus apšvietimo sistemą, Tiekėjas privalo sumontuoti šviestuvus tinkamose bėgelio vietose ir suderinti galutinį ekspozicijos apšvietimo rezultatą su Projekto autoriais.
	kompl. 
	1 

	2.12. 
	2.12. Laidų dengimo lovelis. Lovelis laidams dengti gaminamas iš MDF, dažyto akriliniais sienų dažais.
Lovelio spalva – artima seno betono pilkai. Lovelis turi būti pritvirtintas prie skliautinių lubų taip, kad, reikalui esant, būtų galima jį nuimti.
Tinkamą lovelio plotį ir gylį Tiekėjas parenka Projekto realizavimo metu ir suderina su Projekto autoriais. Tiekėjas padaro mažiausiai du spalvos bandinius ant MDF ir labiausiai tinkantį prie plytų paviršiaus variantą suderina muziejuje su Pirkėju ir Projekto autoriais.
	kompl. 
	1 

	2.13. 
	2.13. Šviestuvai-projektoriai su gobomis – 3 vnt. Naviguoja lankytoją link ekspozicijos baldų. Įstatomi į apšvietimo bėgelį, juodos spalvos. Įsijungia kartu su bendru apšvietimu. Gobos turi būti pagamintos šviestuvų tiekėjo ir pristatytos kartu su šviestuvais. Gobose turi būti pavaizduoti su ekspozicijos tema susiję grafiniai objektai.
Šiame Projekte gobų vaizdai yra pavaizduota orientaciškai.
Tiekėjas sukuria ir pagal gamintojo reikalavimus parengia gobų maketus, suderina su Pirkėjais ir Projekto autoriais, nuperka tinkamus šviestuvus kartu su gobomis, transportuoja ir prijungia Utenos kraštotyros muziejuje.
Šviestuvo dydis 289x295x183 mm, 1 vnt.
40 W, labai plataus kampo linzė f = 45 mm, projekcija ~2300 mm, 430 liuksų; 2 vnt. 22 W, standartinė linzė f = 85 mm, projekcija ~1200 mm, 1060 liuksų.
	kompl. 
	1 

	GD2 
	Grafinio dizaino darbai baldams. Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Tiekėjas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius bei vektorinius failus, paruoštus gamybai. 
Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Pirkėju ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti nemažiau  M1:1 300 dpi.
	kompl. 
	1 

	3
	3 PATALPA. EDUKACINĖ ERDVĖ
	
	

	
	Temos:
– įvairios edukacinės priemonės ir veiklos;
– lobiai;
– skirtingų medžiagų irimas žemėje.
3 patalpa skirta edukacijoms, praktiniam tyrinėjimui, įdomybėms.
Čia eksponuojami šiame krašte rasti lobiai, pateikiama informacija apie įvairių medžiagų irimą žemėje, archeologijos mokslo ypatybes.
Lankytojai gali išbandyti senovinius medžiagų apdirbimo įrankius, tyrinėti audinius, kailius, kaulą, akmenis. Patalpos apšvietimas prislopintas, ryškiai apšviestas tik stalų paviršius.
	
	

	3.1. 
	3.1 Vitrina. Vitrina skirta eksponuoti lobiams. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Vitrinos korpusas sudarytas iš 3 segmentų, gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos.
Vitrinos viduje yra atskiros nišos eksponatams, gaminamos taip pat iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Priekinės plokštumos atidaromos ir yra rakinamos. Pageidautina, kad spynų iš priekio nesimatytų. Jei spynos matysis – jos turi būti juodos spalvos. Visoms vitrinų spynoms ekspozicijoje naudojama vieno rakto sistema. Priekinės plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstas, ornamentai ir simboliai, pjaunamos laisvos formos skylės eksponatams. Iš vitrinos išorės skylės eksponatams dengiamos laisvai besisukiojančiais 9 mm storio PET veltinio (arba lygiaverčio) skydais. Skydų forma skirtinga, primenanti akmenis, spalva: plytų, rusvai pilka ir tamsiai pilka. Prie vidinės priekinės plokštumos pusės tvirtinami grūdinti stiklai, dengiantys angas eksponatams.
LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią ir nišų eksponatams viduje. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją.
Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame projekte grafinis dekoras ir nišos eksponatams yra pavaizduoti orientaciškai. Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų išdėstymo ir grafinio dekoro projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal visus elektrotechnikos reikalavimus. Planuojama eksponuoti 6–8 lobių komplektus su papildoma informacija apie jų radimo aplinkybes. Tiekėjas turi sumaketuoti ir pagaminti reikalingus eksponatų laikiklius, papildomą grafinę informaciją, eksponatų aprašus lietuvių ir anglų kalbomis. Eksponatus ir aprašus pateikia Pirkėjas.
Tiekėjas suredaguoja ir stilistiškai sutvarko tekstus bei juos išverčia į anglų kalbą.
	kompl. 
	1 

	3.2. 
	3.2. Vitrina. Vitrina skirta susipažinti su skirtingų medžiagų irimu žemėje.
Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Vitrinos korpusas sudarytas iš 3 segmentų, gaminamas iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Jei reikia dėl stabilumo, vitrina gali būti laikikliais pritvirtinta prie sienos.
Vitrinos viduje yra atskiros nišos eksponatams, gaminamos taip pat iš lakuoto matiniu laku juodo MDF arba dažyto MDF. Priekinės plokštumos atidaromos ir yra rakinamos. Pageidautina, kad spynų iš priekio nesimatytų.
Jei spynos matysis – jos turi būti juodos spalvos. Visoms vitrinų spynoms ekspozicijoje naudojama vieno rakto sistema. Priekinės plokštumos – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Plokštumose įgilinamas temos pavadinimas, tekstas, ornamentai ir simboliai, pjaunamos laisvos formos skylės eksponatams. Iš vitrinos išorės vienos skylės eksponatams dengiamos laisvai besisukiojančiais 9 mm storio PET veltinio (arba lygiaverčio) skydais, kitos paliekamos atviros. PET veltinio (arba lygiaverčio) skydų forma skirtinga, primenanti akmenis, spalva: plytų, rusvai pilka ir tamsiai pilka. Prie vidinės priekinės plokštumos pusės tvirtinami grūdinti stiklai, dengiantys angas eksponatams.
LED apšvietimas montuojamas vitrinos viršuje – nukreiptas į viršų, vitrinos apačioje – nukreiptas į apačią ir nišų eksponatams viduje. LED apšvietimo galingumas parenkamas toks, kad būtų pakankamas ir atitiktų apšvietimo idėją. Visas LED apšvietimas vitrinoje įsijungia nuo bendro patalpos šviesos jungiklio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Šiame Projekte grafinis dekoras ir nišos eksponatams yra pavaizduotos orientaciškai. Projekto realizavimo metu Tiekėjas turi padaryti detalų eksponatų išdėstymo ir grafinio dekoro projektą, kurį būtina suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais vitrinos rėmo ir kojų spalvą, priekinių plokštumų dekorą, pagamina, atveža, pastato vitriną Utenos kraštotyros muziejuje, pritvirtina eksponatus bei prijungia apšvietimą pagal elektros įrenginių įrengimo bendrosias taisykles (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22)
	kompl. 
	1 

	3.3. 
	3.3. Sienelės – 2 vnt. Sienelės skirtos pridengti radiatorius. Oro cirkuliacijai užtikrinti, gaminamas tik rėmas su priekinėmis ažūrinėmis plokštumomis. Viršuje ir apačioje nėra plokštumų, palikta kiaura. Metalinis kvadratinio vamzdžio rėmas, dažytas rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Tvirtinamas prie sienos į siūles tarp plytų. Priekines plokštumas sudaro suklijuotos dvi medžiagos. Viena medžiaga – 6 arba 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos. Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown arba lygiavertis. Kita medžiaga – PET veltinio (arba lygiaverčio) panelis, 9 mm storio, ne mažiau 1,9 kg/m2 svorio, pagamintas iš perdirbtų plastikinių butelių. Dekoras – rūsio sienų plytų spalva REFELT Cinnamon arba lygiavertė. Priekinės plokštumos turi būti lengvai nuimamos dėl radiatorių eksploatacijos. Priekinės plokštumos užkabinamos ant rėmo paslėptais kabliais viršutinėje dalyje ir užtvirtinamos paslėptais magnetais apatinėje dalyje. Priekinės plokštumos dekoruojamos senovinių papuošalų raštais, kuriuose derinamas kiaurinis pjovimas su įgilintais grioveliais. MDF plokštumų paviršiuje frezuojamos tik kiaurinės skylės, o PET veltinyje (arba lygiaverčiame) kiaurinės skylės derinamos su įgilintais V formos grioveliais. PET veltinio (arba lygiaverčio) atskirų plokštumų sujungimo vietos turi būti maskuojamos: briaunos turi būti nupjautos kampu ir suglaustos, taip atkartojant dekoro griovelio raštą.
Šiame Projekte grafinis dekoras yra pavaizduotos orientaciškai.
Tiekėjas, remdamasis muziejaus eksponatais, turi sukurti sienelių dekoro raštą, parinkti tinkamas medžiagų spalvas, padaryti išfrezuotą mėginį, suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagaminti sieneles, nuvežti ir sumontuoti Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	3.4.
	3.4. Stalai – 4 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Stalo viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – sendintas betonas 0F989 BST Pure Concrete light arba lygiavertis. Prie stalo rėmo tvirtinamos aukščio reguliavimo pėdutės.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais stalo rėmo ir kojų spalvą, stalo viršaus dekorą, pagamina, atveža ir sustato stalus Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1

	3.5. 
	3.5. Sėdimos dalys-suoliukai – 8 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti.
Suoliuko viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas, didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie suoliuko rėmo tvirtinamos pėdutės.
Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais suoliuko rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato suoliukus Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1

	3.6.
	3.6. Sėdimos dalys-taburetės – 4 vnt. Metalinės kvadratinio vamzdžio kojos ir rėmas, dažyti rūsio sienų plytų spalva. Rėmo virinimo žymių turi nesimatyti. Taburetės viršutinė plokštuma – 10 mm storio dekoratyvinis kompaktinis MDF, padengtas melaminu, drėgmei atsparus, juodas didelio tankio MDF (>1 000 kg/m3), pagamintas iš 100 % perdirbtos medienos.
Dekoras – plytų spalva 0U642 BST Macchiato brown (paviršius būtinai matinis) arba lygiavertis. Prie taburetės rėmo tvirtinamos pėdutės. Tiekėjas parenka, suderina su Projekto autoriais taburetės rėmo ir kojų spalvą, viršutinės plokštumos dekorą, pagamina, atveža ir sustato taburetes Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1

	3.7. 
	3.7. Užuolaidų bėgelis. Juodos spalvos metalinis užuolaidų bėgelis, tvirtinamas laikikliais prie sienos. Pritaikytas sunkioms užuolaidoms iki 20 kg. Bėgelio ilgis 11 metrų. Bėgelio laikikliai (tvirtinimo elementai prie sienos) turi būti juodos spalvos, neilgi, kad užuolaidos kabėtų kuo arčiau sienos. Atskiros karnizo dalys jungiamos tarpusavyje metaline jungtimi. Karnizas komplektuojamas su slankiojančiomis kilputėmis užuolaidoms.
Tiekėjas sukomplektuoja karnizą su sieniniais laikikliais, parenka reikalingą kilpučių skaičių, nuperka ir sumontuoja ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	3.8.
	3.8. Užuolaidos. Sunkios, storo audinio užuolaidos, tvirtinamos prie karnizo slankiojančiomis kilputėmis. Spalva pilkai ruda. Užuolaidų aukštis 1950 mm, karnizo ilgis 11 m. Užuolaidų audinys skirtas visuomeninėms patalpoms.
Tiekėjas parenka konkretų užuolaidų audinį ir spalvą, užuolaidų dalinimą, kilpučių skaičių, suderina su Projekto autoriais, pasiuva užuolaidas ir sumontuoja ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	3.9. 
	3.9. Grindų pagalvėlės – 7 vnt. Apskritos pagalvėlės Ø 300 mm, H 30–40 mm.
Išorėje – matinės dirbtinės odos audinys, rusvai pilkos spalvos, viduje – paminkštinimas. Sustiprintos dvigubos siūlės. Audinys – visuomeninės paskirties.
Tiekėjas parenka konkrečią audinio spalvą, suderina su Projekto autoriais, pasiuva pagalvėles ir padeda ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1

	3.10.
	3.10. Grindų grafika. Naviguoja lankytoją link ekspozicijos baldų. Archeologinių radinių siluetai, simboliai ar kitokie ženklai trafaretuojami ant esamų betono teraco grindų. Dažai turi būti tinkami šiai grindų dangai, atsparūs dėvėjimuisi ir valymui, tvirtai sukibti su paviršiumi. Objektai turi būti ištrafaretuoti kokybiškai – raidžių linija aiški ir tvarkinga.
Šiame Projekte grindų grafika yra pavaizduota orientaciškai.
Tiekėjas sukuria detalų grafinį maketą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais ir nudažo ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	3.11.
	3.11. Laiptų grafika. Raidės (užrašas) juodame fone trafateruojamos ant laiptų pakopų vertikalių plokštumų. Dažai turi būti tinkami betonui, atsparūs lietimui ir valymui, tvirtai sukibti su paviršiumi. Užrašai turi būti ištrafaretuoti kokybiškai – raidžių linija aiški ir tvarkinga.
Šiame Projekte laiptų grafika yra pavaizduota orientaciškai.
Tiekėjas sukuria detalų grafinį maketą, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais ir nudažo ekspozicijoje Utenos kraštotyros muziejuje.
	kompl. 
	1 

	3.12.
	3.12. Laidų dengimo lovelis. Lovelis laidams dengti gaminamas iš MDF, dažyto akriliniais sienų dažais.
Lovelio spalva – artima seno betono pilkai. Lovelis turi būti pritvirtintas prie skliautinių lubų taip, kad, reikalui esant, būtų galima jį nuimti.
Tiekėjas parenka tinkamą lovelio plotį ir gylį projekto realizavimo metu ir suderina su Projekto autoriais. Tiekėjas padaro mažiausiai du spalvos bandinius ant MDF ir labiausiai tinkantį prie plytų paviršiaus variantą suderina muziejuje su Pirkėjais ir Projekto autoriais.
	kompl. 
	1 

	3.13. 
	3.13. Apšvietimo bėgelis ir kryptiniai šviestuvai. Prie lubų tvirtinamas juodos spalvos apšvietimo bėgelis su kryptiniais šviestuvais. Bėgelio ilgis 10 m.
Kryptiniai šviestuvai – 9 vnt. Juodos spalvos išorėje ir viduje, mažų gabaritų: šviestuvo ilgis –ne daugiau 150 mm, skersmuo – ne daugiau 70 mm. Šviestuvai nedidelės galios, ne daugiau 3 W, siauro kampo, šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Tiekėjas turi demontuoti seną patalpos apšvietimą, nupirkti tinkamą apšvietimo sistemą ir ją sumontuoti Utenos kraštotyros muziejuje laikantis visų elektrotechnikos reikalavimų. Prieš pirkdamas konkrečius šviestuvus, Tiekėjas turi juos suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais. Sumontavus apšvietimo sistemą, Tiekėjas privalo sumontuoti šviestuvus tinkamose bėgelio vietose laikantis visų elektros įrenginių įrengimo taisyklių. (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22) ir suderinti galutinį ekspozicijos apšvietimo rezultatą su Projekto autoriais.
	kompl. 
	1 

	3.14.
	3.14. Kabantys šviestuvai – 8 vnt. Baldams apšviesti. Betoniniai pakabinami šviestuvai LINDBY LENNA arba lygiaverčiai. Skersmuo 180 mm, aukštis – 250 mm. Šviestuvai jungiami į elektros bėgelį. Laidas pritvirtinamas kabliuku reikiamoje lubų vietoje ir šviestuvas nuleidžiamas iki tinkamo aukščio. Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K.
Konkrečias šviestuvų tvirtinimo vietas ir laido ilgį Tiekėjas suderina su
Projekto autoriais. Tiekėjas turi sumontuoti šviestuvus su parinktomis LED lemputėmis Utenos kraštotyros muziejuje tinkamose vietose laikantis visų elektros įrenginių įrengimo taisyklių. (Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22)
	kompl. 
	1

	GD3 
	Grafinio dizaino darbai baldams. Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Tiekėjas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius bei vektorinius failus, paruoštus gamybai. 
Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Pirkėju ir Projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti nemažiau  M1:1 300 dpi.
	kompl.
 
	1 

	
	INTERAKTYVI INSTALIACIJA
	
	

	INTI 
	Interaktyvios instaliacijos veikimo aprašymas. Iki 7 min. trukmės edukacinis audiovizualinis pasakojimas apie kunigaikščio Utenio legendą ir žmonių gyvenimą šiame krašte. Projekcijoms išnaudojama patalpų forma, vitrinose esantys eksponatai. Į projekcijas įtraukiami ir „atgaivinami“ šie muziejaus eksponatai: kalavijas, moteriškas papuošalų rinkinys, lobis, įvairūs įrankiai, monetos, simboliniai raktai, amuletai. Garsinta lietuvių ir anglų kalbomis.
A. Kol audiovizualinis pasakojimas neaktyvuotas, projektoriai rodo foninius elementus: praskrendančias strėles, prašuoliuojantį arklį, prabėgantį žvėrį, žmonių veidus (mirksinčius su besikeičiančia išraiška) ant figūrų vitrinoje ir kt.
B. Jungikliu aktyvavus audiovizualinį pasakojimą, patalpos ir vitrinų apšvietimas išsijungia, pirmiausia pasirodo ant juodo krėslo sėdintis pagrindinis veikėjas – kunigaikštis Utenis. Jis pasakoja apie senovės žmonių gyvenimą Utenos krašte: atsiradimą, teritoriją, valdovus, kovas, pilis ir pan. Pasakojimas iliustruojamas atitinkamai apšviestais eksponatais, papildomai atsirandančiais judančiais grafiniais objektais, spalvomis, garsais. Pasibaigus pasakojimui, užsidega patalpos ir vitrinų apšvietimas ir veikia scenarijus A. Lietuvių ir anglų kalbai yra skirtingi jungikliai. C. (PAPILDOMA FUNKCIJA) Vitrinose yra numatytos aktyvios vietos, kurios paleidžia lokalias judančias projekcijas. Pvz., atidarius stalčių su strėlėmis – praskrenda animuotos strėlės ant sienos ir vitrinos, pajudinus formą su amuletu – išlenda riaumojančio lokio projekcija, ir pan. Interaktyvią instaliaciją sudaro 3 vaizdo projektoriai, 1 kompiuterinės įrangos komplektas, 1 laidų komplektas, 1 mygtuko paleidimo sistema, animacija (iki 7 minučių), multimedijos sprendimų integravimas į ekspoziciją ir testavimas. Instaliacijai numatytas kabantis tūris 1.13. Šio baldo matmenys gali būti koreguojami pagal projektorių technines charakteristikas.
Principinė instaliacijos schema pavaizduota TP.
	
	

	4.1.
	Interaktyvi instaliacija (projektoriai, vieno mygtuko sistema, kompiuteris, programinė įranga, derinimas). Tiekėjas, vadovaudamasis TP bei interaktyvios instaliacijos veikimo aprašymu, sukuria interaktyvios instaliacijos darbo projektą, jei reikia, sumaketuoja (išbando) instaliacijos prototipą Utenos kraštotyros muziejuje, suderina interaktyvios instaliacijos darbo projektą su Pirkėju ir Projekto autoriais, sukomplektuoja, suprogramuoja (sukuria arba nuperka ir instaliuoja programinę įrangą bei būtinas licencijas, atveža, sumontuoja, suderina instaliacijos įrangą ir apmoko Pirkėją naudotis šia įranga. Programų licencijos turi būti "life time", t. y. be papildomų abonentinių mokėjimų. Visos teisės į programinę įrangą pereina Pirkėjui. Pirkėjui perduodami visi programinio produkto kodai ir naudojimo bei instaliavimo instrukcija.
	kompl.
	1

	4.2.
	Interaktyvios instaliacijos filmas Tiekėjas sukuria  filmą, aprašytus Interaktyvios instaliacijos veikimo aprašyme. Prieš kuriant filmą sukuriamas scenarijus ir suderinimas su Pirkėju bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Tiekėjas pagal suderintą scenarijų sukuria animuotą filmą, suderina garso takelį ir garso takelio aktorių balsus su Pirkėju ir projekto autoriais, įgarsina filmus. Filmų raiška 4K, ne mažiau 3840x2160  taškų (pikselių). 
Filmas turi būti sudarytas iš dviejų dalių ֪– įžangos (užsklandos) ir pagrindinės dalies.
	kompl.
	1

	4.3.
	Interaktyvios instaliacijos filmo pritaikymas daugialypei terpei. Tiekėjas pritaiko Pirkėjo pateiktą filmą (jeigu reikia, papildomo videomontavimo ar kitu būdu) konkrečiai interaktyvios instaliacijos įrangai, kad instaliacija veiktų kaip aprašyta interaktyvios instaliacijos veikimo aprašyme punkte INTI. Pirkėjo filmas sudarytas iš dviejų dalių – užsklandos (įžangos) ir pagrindinio filmo.
	kompl. 
	1

	
	Papildomi darbai baldams ir 3D filmui
	
	

	5. 
	Laipteliai vaikams – 7 vnt. Juodos spalvos matinis plastikas.
Atlaiko ne mažiau 150 kg svorį.
360x300x24 (h) mm
	kompl. 
	1

	6.
	Praėjimo arkų paminkštinimai – 4 vnt. Kadangi ekspozicijoje praėjimo arkos yra žemos, lankytojams apsaugoti reikalingi paminkštinimai ir perspėjantys grafiniai ženklai. Paminkštinimai gaminami iš porolono, aptraukto tokiu pačiu audiniu kaip 3 patalpos užuolaidos arba lygiaverčiu.
Tiekėjas detalizuoja paminkštinimų formą ir dydį, padaro vieną bandomąjį gaminį ekspozicijoje, suderina su Pirkėju ir Projekto autoriais, pagamina ir sumontuoja likusius Utenos kraštotyros muziejuje. Perspėjamieji ženklai turi būti sumaketuoti ekspozicijos grafiniu stiliumi, suderinti su Projekto autoriais, pagaminti ir sumontuoti ekspozicijoje.
	kompl. 
	1 

	KT1
	KT1 Pirkėjo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai, baldams ir 3D filmui: filmų tekstams, baldams, informaciniams skydams. Tiekėjas adaptuoja Pirkėjo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonografiją bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Tiekėjas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Pirkėju ir Projekto autoriais. Konkrečios medžiagos ekspozicijai – nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių – surastų pagal punktą KT1, aukštos raiškos (raiška suderinama su Projekto autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Tiekėjas įsigyja Lietuvos atminties institucijose reikalingą informaciją ir aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas (t. y. dokumentų faksimiles, nuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t. t.), pagal suderintą su Pirkėju sąrašą su teise Pirkėjui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose.
	kompl.
	1

	KT2
	KT2 Ekspozicijos baldų ir 3D filmo teksto, apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų lietuvių kalba stiliaus sutvarkymas. Visi tekstai turi būti stilistiškai taisyklingi. Visų tekstų sakinių konstrukcija turi būti lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti, pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 3 „Archeologijos ekspozicijos turinys“. Suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais
	kompl.
	1

	KT3 
	KT3 Ekspozicijos baldų ir 3D filmo tekstų, apžvalginių tekstų, eksponatų aprašų vertimas į anglų k. Visų tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. 
Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo,. Kalbos stilių suredaguoja Tiekėjo pasamdytas anglakalbis stilistas.
	kompl. 
	1

	KT4
	KT4 Pavyzdžių gamyba. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pagaminti visus techninės specifikacijos aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Pirkėju ir Projekto autoriais.. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte – du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m. Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi – vienas egz. pas Tiekėją, kitas – pas Projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Tiekėjas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Tiekėjas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Pirkėjas ir Projekto autoriai iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais
	kompl.
	7

	KT5 
	KT5 UV ir lateksinės spaudos baldams pavyzdžiai 
Visi gaminiai, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, gaminami mėginiai  suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. 
	kompl. 
	1 

	T1 
	Terminalas su 32" liečiamuoju ekranu, vertikalus, su licencijuota WINDOWS OS. Terminalas susideda iš liečiamojo monitoriaus, kompiuterinės įrangos, jei reikia, jungiklių. Monitoriaus techniniai parametrai: raiška ne mažiau 3840x2160 taškų (pikselių), taškų dydis ne daugiau (horiz. x vert.) 0.372x0.372 mm, ryškumas (įprastas) ne mažiau 500 nit, kontrasto santykis ne mažiau 4000:1, žiūrėjimo kampas (horiz. x vert.) ne mažiau 178°/178°, reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 8 ms. Terminalas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Pirkėju veikimo laiką. Įmontuotas į baldinę konstrukciją, sukurtą ekspozicijos dizaino stiliumi ir suderintą su Pirkėju ir Projekto autoriais. 
Energinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C. Programinę įrangą terminalui pateikia Pirkėjas. (Projektas MATOMI)
	kompl. 
	1 


 




[bookmark: _Toc225782222]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. CPO su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų CPO reikalaus iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, CPO bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2.  Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Subtiekėjams pašalinimo pagrindai nenustatomi.
3. CPO tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. CPO, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. CPO nereikalauja iš tiekėjo pateikti pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, CPO gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
6. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6.1.  priesaikos deklaracija;
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
1 lentelė „Tiekėjo pašalinimo pagrindai”
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	[bookmark: _Hlk90887843]2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba CPO turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, PO reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas PO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. CPO savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių CPO neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas CPO prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu CPO 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPO reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir CPO dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar CPO sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir CPO gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3


	8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką CPO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką CPO sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir CPO gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9.

	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	10.
	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio CPO abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose


	11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio CPO abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio CPO abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 



__________

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc225782223]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

[bookmark: _Hlk161152028]1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šio priedo 1 lentelėje „Techninis ir profesinis pajėgumas” 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas” 1 punkto reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
3. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas” 2 punkto reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
4. Kad atitiktų 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas”  1 punkto reikalavimus, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
[bookmark: _Hlk161152374]5. Kad atitiktų 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas”  2 punkto reikalavimus, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
6. Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas”  2 punkte nustatytus reikalavimus, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.  1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas”  1 punkte nustatyti reikalavimai nenustatomi subtiekėjams.
7.  Tiekėjas įsipareigoja, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir perkančiajai organizacijai/CPO pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
1 lentelė „Techninis ir profesinis pajėgumas“
	[bookmark: _Hlk174543839]Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai kartu, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 10 metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 10 metų) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti pristatęs ir sumontavęs muziejų ar kitų kultūros įstaigų nuolatinę (-es) ekspoziciją (-as), kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė kaip 20.000,00 Eur be PVM.
Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos ir sumontuotos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas
	Pateikiama per paskutinius 10 metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau  nei 10 metų)  pristatytų ir sumontuotų ekspozicijų sąrašas, kuriame nurodytos prekių bendros sumos, datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji) kartu su užsakovų  pažymomis, kuriose būtų nurodytos ekspozicijos prekių bendros sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos ir sumontuotos tinkamai.



	2. 
	Tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjai turi pasiūlyti keliamus reikalavimus atitinkančius specialistus:

	2.1
	Projekto vadovą, kuris per pastaruosius 10 (dešimt) metų arba nuo veiklos vykdymo pradžios (jeigu specialistas dirba trumpiau nei 10 metų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra vadovavęs bent vienos (1) muziejaus ar kultūros įstaigos ekspozicijos įgyvendinimui.
	Specialisto deklaracija (pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedą), kurioje nurodyta:
a) specialisto vardas, pavardė; 
b) įgyvendinto projekto pavadinimas ir pareigos įgyvendinant projektą;
c) projekto įgyvendinimo laikotarpis (nuo/iki), užsakovas ir jo kontaktiniai asmenys;
2. Užsakovų pažymos apie įvykdytą projektą. Pažymose turi būti nurodyta sutarties data,  specialisto vykdytos pareigos, ekspozicijos rengimo data (nuo/iki), ar sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdyti tinkamai.
Pateikiama (-os) dokumento (-ų) skaitmeninė (-s) kopija (-os)`

	2.2
	Dizaino specialistą, kuris per pastaruosius 10 (dešimt) metų arba nuo veiklos vykdymo pradžios (jeigu specialistas dirba trumpiau nei 10 metų) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dalyvavęs ne mažiau kaip vienos (1) muziejaus ar kultūros įstaigos ekspozicijos įgyvendinime kaip dizaino specialistas (dizaineris).
	Specialisto deklaracija (pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedą), kurioje nurodyta:
a) specialisto vardas, pavardė; 
b) įgyvendinto projekto pavadinimas ir pareigos įgyvendinant projektą;
c) projekto įgyvendinimo laikotarpis (nuo/iki), užsakovas ir jo kontaktiniai asmenys;
2. Užsakovų pažymos apie įvykdytą projektą. Pažymose turi būti nurodyta sutarties data,  specialisto vykdytos pareigos, ekspozicijos rengimo data (nuo/iki), ar sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdyti tinkamai.
Pateikiama (-os) dokumento (-ų) skaitmeninė (-s) kopija (-os)`

	2.3
	Skulptorių arba tautodailininką, kuris per pastaruosius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra sėkmingai sukūręs bent vieną medžio skulptūrą skirtą ekspozicijai arba muziejui arba gamtos parkų lankytojų centrui
	Specialisto deklaracija (pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedą), kurioje nurodyta:
a) specialisto vardas, pavardė; 
b) įgyvendinto projekto pavadinimas ir pareigos įgyvendinant projektą;
c) projekto įgyvendinimo laikotarpis (nuo/iki), užsakovas ir jo kontaktiniai asmenys;
2. Užsakovų pažymos apie įvykdytą projektą/sutartį. Pažymose turi būti nurodyta sutarties data,  specialisto vykdytos pareigos, ekspozicijos rengimo data (nuo/iki), ar sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdyti tinkamai.
Pateikiama (-os) dokumento (-ų) skaitmeninė (-s) kopija (-os)`



5. Tiekėjas turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
3 lentelė „Aplinkos apsaugos vadybos sistema“
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų paslaugų/darbų (ekspozicijų įrengimas) srityje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes* aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus
	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.



[bookmark: _Hlk184801119]*Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai 
gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;
4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;
5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;
6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei)

7. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
 8. Jei tiekėjas netaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto visoms pirkimo vykdytojo pirkimo objekto sritims, tokiu atveju tiekėjas, kuris pats neatitinka keliamo reikalavimo, gali pasitelkti ūkio subjektą, taikantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, nustatytam reikalavimui atitikti. Tokiu atveju turi būti užtikrinta, kad ūkio subjektas, kuris pasitelkiamas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto taikymo, pats tiesiogiai ir dalyvautų vykdant sutartį tose dalyse, kur šis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas reikalingas.
9. Jeigu tiekėjas, CPO prašymu (prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą), teiks lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtins, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, pats atitikdamas šį reikalavimą, tačiau pasitelkdamas subtiekėjus nurodytoms paslaugoms/darbams, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, atlikti, turės pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtiekėju pasirašytą susitarimą ar kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.
[bookmark: _Hlk128411201]10. Perkančiajai organizacijai patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašoma dokumentų, pagrindžiančių 4 priedo 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 1 punkte ir 2.3 papunktyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei atitiktį aplinkos apsaugos vadybos standartui.




[bookmark: _Toc225782224][bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ 

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (EBVPD)
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .pdf ir .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc225782225]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma pridedama atskiru failu



[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc225782226]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
 
1. Perkančiosios organizacijos nustatytas kriterijus, pagal kurį bus išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – kainos ir kokybės santykis. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. Suteikiami balai apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio. 
2. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų.
3. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius:
	 
Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pirmasis kriterijus: kaina (A)
	X = 50

	Antras kriterijus: projekto vadovo patirtis (T1)
	T1= 20

	Trečias kriterijus: dizaino specialisto patirtis (T2)
	T2= 30


3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balus ir balus, skiriamus už specialistų patirtį. 
S = C+T1+T2
 
4.1. Pirmo kriterijaus - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X):



4.2. Antras kriterijus - Projekto vadovo patirties (T1) įvertinimas. Projekto vadovo patirties kriterijaus balas skiriamas už specialisto, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, patirtį (per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jis turi būti ėjęs projekto vadovo pareigas muziejaus ar lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengime, kurių kiekvienos vertė viršijo 10 000,00 Eur be PVM):
	Eil. Nr.
	Sutartys*, kurių apimtyje yra muziejaus / lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimas, kai ekspozicijos įrengimo vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM, ir kurių įgyvendinime specialistas ėjo projekto vadovo pareigas
	Skiriami balai

	1.
	2
	3 balai

	2.
	3
	5 balai

	3.
	4
	8  balai

	4.
	5
	10 balų

	5.
	6
	13 balų

	6.
	7
	15 balų

	7.
	8
	17 balų

	8.
	9
	18 balų

	9.
	10
	20 balų


*Sutartis, kuriame dalyvio siūlomas specialistas ėjo projekto vadovo pareigas, turi būti užbaigta

4.3. Trečias kriterijus – Dizaino specialisto patirties (T2) įvertinimas. Dizaino specialisto patirties kriterijaus balas skiriamas už specialisto, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, patirtį (per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jis turi būti ėjęs dizaino specialisto pareigas muziejaus ar lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengime, kurių kiekvienos vertė viršijo 10 000,00 Eur be PVM):
	Eil. Nr.
	Sutartys*, kurių apimtyje yra muziejaus / lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimas, kai ekspozicijos įrengimo vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM, ir kurių įgyvendinime specialistas ėjo dizaino specialisto pareigas 
	Skiriami balai

	1.
	2
	3 balai

	2.
	3
	5 balai

	3.
	4
	7  balai

	4.
	5
	10 balų

	5.
	6
	16 balų

	6.
	7
	20 balų

	7.
	8
	24 balai

	8.
	9
	28 balai

	9.
	10
	30 balų


*Sutartis, kuriame dalyvio siūlomas specialistas ėjo dizaino specialisto pareigas, turi būti užbaigta

Projekto vadovo patirtis (T1) ir dizaino specialisto (T2) ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai:
1. Užpildytas Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedas „GYVENIMO APRAŠYMO (CV) FORMA“;
2. Užsakovo pažymos, kuriose turi būti nurodytas objektas, sutarties / projekto vertė, sutarties / projekto pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) bei specialisto eitos pareigos.

Pastabos:
1. CPO, vertindama siūlomo projekto vadovo patirtį, balus skirs ne daugiau kaip už 10 reikalavimus atitinkančius sutarčių. Jei tiekėjas nurodys daugiau kaip 10 sutarčių, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų reikalavimus atitinkančių sutarčių skaičių. Jei tiekėjas šiame punkte nurodys neteisingą kriterijaus reikšmę, perkančioji organizacija vertins reikšmę, apskaičiuotą pagal tiekėjo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis. Jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei vieną patirtį turintį specialistą, bus vertinama didžiausia vieno iš siūlomų specialistų patirtis.

__________

[bookmark: _Toc225782227][bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283]Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracijos juridiniam asmeniui“


(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL NEATITIKTIES VPĮ 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 6 PUNKTE NURODYTOMS SĄLYGOMS 
20__ m._____________ d. 
Aš, ___________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,
(tiekėjo pavadinimas)    
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(centrinės perkančiosios organizacijos pavadinimas)
vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:
            (pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 6 punkte nurodytų sąlygų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui:
· Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.
Suprantu, kad jeigu CPO kyla abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, įrodančios VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 6 punkto reikalavimus, teisingumo, ji privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 str. 12 d. nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkančioji organizacija šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
____________________                      ___________________                  ___________________
(pareigos)                                          (parašas)                                       (vardas ir pavardė)
[bookmark: _Toc225782228]
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracijos fiziniam asmeniui“


(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL NEATITIKTIES VPĮ 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 6 PUNKTE NURODYTOMS SĄLYGOMS
20__ m._____________ d. 
Aš, ___________________________________________________________________ ,
			(tiekėjo vardas ir pavardė)
 dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
( centrinės perkančiosios organizacijos pavadinimas)
vykdomame 						, 
           		 (pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris) 

patvirtinu, kad neatitinku VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 6 punkte nurodytų sąlygų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui:

· Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.
Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu CPO kyla abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, įrodančios VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 6 punkto reikalavimus, teisingumo, ji privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 str. 12 d. nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkančioji organizacija šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
____________________                      ___________________                  ___________________
(pareigos)                                          (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

[bookmark: _Toc225782229]Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties sąlygos“

[bookmark: _Hlk181631735]PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 pridedamos atskiru failu
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PAŽYMA 
APIE PASITELKIAMUS SUBTIEKĖJUS IR ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI

1. INFORMACIJA, APIE SUTARTIES VYKDYMĄ:
	Eil. Nr.
	Prekių/Paslaugų/Darbų paskirstymas
	Prekių/Paslaugų/Darbų aprašymas
	Procentinė atliekamų 
Prekių/Paslaugų/Darbų vertė nuo pasiūlymo kainos, %

	1.
	Prekės/Paslaugos/Darbai pagal pirkimo sutartį, kurias teiksiu savo jėgomis
	
	

	  2.
	Prekės/Paslaugos/Darbai pagal pirkimo sutartį, kurias teiks ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams 
[informacija pateikiama 2 lentelėje] 
(EBVPD II dalies C p.)
	
	

	3.
	Prekės/Paslaugos/Darbai pagal pirkimo sutartį, kurias teiks žinomi subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiama, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 
[informacija pateikiama 3 lentelėje] 
(EBVPD II dalies D p.)
	
	

	4.
	Prekės/Paslaugos/Darbai pagal pirkimo sutartį, kurias teiks nežinomi subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (EBVPD II dalies D p.)
	
	

	Viso: [1-4 eilučių suma]
	100 %



2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ 
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi)
	Pavadinimas (-ai)  

	Įmonės kodas (ai)

	Adresas (-ai)



___________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Toc225782231][bookmark: _Toc74596550]Pirkimo sąlygų 12 priedas „Gyvenimo aprašymo (CV) forma“

GYVENIMO APRAŠYMO (CV) FORMA

Vardas:
Pavardė:

Dabartinė darbovietė bei pareigos joje:
	Data (metai, mėnuo): nuo – iki
	Miestas, šalis
	Įmonė/įstaiga/organizacija, jos kontaktiniai duomenys
	Pareigos ir darbo pobūdis

	
	
	
	



Duomenys viešojo pirkimo „Archeologinė  ekspozicija“ pasiūlymų ekonominio vertinimo rodiklių vertinimui:
	Projekto (ekspozicijos rengimo) pavadinimas, 
sutarties data, numeris, sutarties objektas,
projekto vertė,
pastato adresas 
	Projekto (ekspozicijos rengimo) įgyvendinimo laikotarpis (nuo/iki)
	Pareigos įgyvendinant projektą
	Užsakovas ir jo kontaktiniai asmenys *

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Kita aktuali informacija:
* Pridedamos Užsakovo pažymos, kuriose turi būti nurodytas objektas, įrengtos ekspozicijos vertė, projekto pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) bei specialisto eitos pareigos.

Laimėjus konkursą, sutinku atlikti numatytas funkcijas sutarties galiojimo laikotarpiu.

______________________
(parašas)
80

