Priedas Nr. 1

VIDEOLARINGOSKOPO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS


	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	I.
	Videolaringoskopas su lanksčiu įvedimo vamzdeliu

	1. 
	Paskirtis
	Kompaktiškas, nešiojamas videolaringoskopas su kamera, rodančia kvėpavimo takų ir intubacijos vaizdą realiuoju laiku, skirtas apsunkintai kvėpavimo takų intubacijai.

	2. 
	Sudedamosios dalys
	Turi būti susidaręs iš ne daugiau kaip dviejų dalių – kameros ir įvedimo vamzdelio.

	3. 
	Kamera

	3.1.
	Ekranas
	HD viso vaizdo ekranas, ≥ 3,5 colio 

	3.2.
	Rezoliucija
	≥ 640 x 480

	3.3.
	Sukimosi kampas
	Horizontalus ir vertikalus sukimosi kampas ≥ 120°

	3.4.
	Ne mažiau kaip 6 funkciniai mygtukai, USB ir HDMI jungtys
	Būtina 

	3.5.
	Atminties kortelė
	SD ne mažiau kaip 32 GB

	4.
	Įvedimo vamzdelis

	4.1.
	Daugkartinio naudojimo
	Būtina

	4.2.
	Optinė sistema
	1. Matymo laukas 	90° (±2°)
2. Lauko gylis 3-50 mm

	4.3.
	Distalinis galas
	1. Išorinis skersmuo 3.00 mm (±1 mm)
2. CMOS technologija
3. Didelio ryškumo LED šviesos šaltinis

	4.4.
	Darbinis ilgis
	650 mm (± 5 mm)

	4.5.
	Siurbimo kanalo vidinis skersmuo
	1,2 mm (± 0,05 mm)

	4.6.
	Lenkimo sekcija
	Kampo diapazonas ne mažiau kaip aukštyn 160° / žemyn 130°

	5.
	Baterija
	Įkraunama ličio baterija. Veikimo laikas ne mažiau kaip 3 valandos

	6.
	Kamera su įvedimo vamzdeliu turi susijungti per greitąją jungtį
	Būtina 

	7.
	Apsaugos nuo rasojimo funkcija
	Būtina

	8.
	Nuotraukų ir vaizdo įrašo įrašymo funkcija
	Būtina

	9.
	Komplektą sudaro:
	1. Videolaringoskopas su integruotu LED šviesos šaltiniu ir kamera,
2. Daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių 3 mentelės (dydžiai pasirenkami užsakymo metu)
3. Laikymo krepšys, 1 vnt.

	10.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas)

	11.
	Garantija
	≥12 mėn.








