	
	


Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai


PASIŪLYMAS
DĖL ŠILUMOS SIUBLIŲ ORAS – ORAS 

2024-___________ Nr.______
                                                                               (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Tiekėjo kodas
	

	Tiekėjo PVM kodas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 Derybų  sąlygose ir/ar kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



Mes siūlome šias prekes:  
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
(gamintoją ir modelį yra privaloma pateikti) 

	Mato vnt.
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina,
Eurais (su PVM)
	Suma, eurais (su PVM) (4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Kasetiniai kondicionieriai (Ulonų g. 14, Alytus) (Gamintojas, modelis)
	vnt.
	3
	
	

	2
	Kasetiniai kondicionieriai (Vytauto g. 72, Marijampolė) (Gamintojas, modelis)
	vnt.
	4
	
	

	5
	Kasetiniai kondicionieriai (Kairiūkščio g. 14, Vilnius) (Gamintojas, modelis)
	vnt.
	3
	
	

	3
	Sieniniai kondicionieriai (Panevėžio raj. sav., Velžio sen., Dembavos km., Pajuosčio pl. 73) (Gamintojas, modelis) 
	vnt.
	4
	
	

	4
	Sieniniai kondicionieriai (Savanorių pr. 8, Vilnius) (Gamintojas, modelis)
	vnt.
	2
	
	

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):
	

	Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, Eur su PVM:   




Siūlomos prekės  visiškai atitinka  pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tinkamai neužpildžius lentelės 3 stulpelio (tiksliai nenurodžius siūlomų prekių techninių rodiklių) pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 45 str. 3 d.)):



	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės (Tiekėjas nurodo prekės gamintoją ir modelį, prekių techninius rodiklius, garantinį terminą ir t.t.)

	1
	2
	3

	1.
	1. Įsigyjami šilumos siurbliai (oras-oras) bus montuojami sandėliavimo patalpose joms vėsinti / šildyti pagal pateikiamus patalpų dydžius: 
1.1. Alytuje (Ulonų g. 14) – 15,8x18,6 m; tūris – 1115 m³ (3 vnt. kasetinių kondicionierių patalpai);
 1.2. Marijampolėje (Vytauto g. 72) – dvi patalpos – 13,1x5,2 m; tūris – po 306 m³ (po du kasetinius kondicionierius patalpai); 
1.3. Panevėžyje (Pajuostis, Panevėžio r.) – 4 patalpos – 9,6x5,6 m; tūris – po 160 m³ (po vieną sieninį kondicionierių patalpai);
 1.4. Vilniuje (Kairiūkščio g. 14) – 17,88x17,12 m; tūris – 1377 m³ (3 vnt. kasetinių kondicionierių patalpai);
 1.5. Vilniuje (Savanorių pr. 8) – 11,43x9,59 m; tūris – 732 m³ (2 vnt. sieninių kondicionierių patalpai).

	2.
	Bendrieji reikalavimai:

	2.1.
	[bookmark: _GoBack]Kondicionierius turi užtikrinti nuo +16 °C iki +25 °C temperatūrą vidaus patalpose esant išorinei temperatūrai nuo -20 °C iki +43 °C
	TAIP/NE

	2.2.
	Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidiniai blokai; išoriniai blokai; nuotoliniai valdymo pulteliai;
	TAIP/NE

	2.3.
	Kondicionieriaus išorinio bloko kompresorius „Inverter“ arba lygiaverčio tipo;
	TAIP/NE

	2.4.
	Į kondicionieriaus išorinį bloką turi būti sumontuotas gamintojo dugno pašildymo elementas;
	TAIP/NE

	2.5.
	Kondicionieriaus turi turėti ne mažiau kaip 4 (keturis) darbo režimus: šaldymas, šildymas, sausinimas, ventiliatorius.
	TAIP/NE

	3.
	Techniniai reikalavimai:

	3.1.
	Sieniniai blokai – 6 vnt.:

	3.1.1
	Šaltnešis – R32
	TAIP/NE

	3.1.2
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė –  ne mažesnė nei A+, ne mažesnė nei SCOP –3,9;
	TAIP/NE
A.....      SCOP .....

	3.1.3
	Nominali šaldymo galia – ne mažesnė nei  7,0 kW;
	TAIP/NE
... kW

	3.1.4
	Nominali šildymo galia – ne mažesnė nei  7,5 kW.
	TAIP/NE
... kW

	3.2.
	Kasetiniai – 7 vnt.:

	3.2.1
	Šaltnešis – R32
	TAIP/NE

	3.2.2
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne mažesnė nei A+,  ne mažesnė nei SCOP – 3,9;
	TAIP/NE
A.....      SCOP .....

	3.2.3
	Nominali šaldymo galia –  ne mažesnė nei 7,0 kW;
	TAIP/NE
... kW

	3.2.4
	Nominali šildymo galia –  ne mažesnė nei 8,0 kW.
	TAIP/NE
... kW

	3.3.
	Kasetiniai – 3 vnt.:

	3.3.1
	Šaltnešis – R32
	TAIP/NE

	3.3.2
	
	

	3.3.3
	Nominali šaldymo galia –  ne mažesnė nei 13,5 kW;
	TAIP/NE
... kW

	3.3.4
	Nominali šildymo galia –  ne mažesnė nei 13,5 kW.
	TAIP/NE
... kW

	4.
	GARANTINIAI REIKALAVIMAI:

	4.1.
	Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn.
	TAIP/NE
 .........mėn.

	4.2.
	Garantiniu laikotarpiu, atsiradus gedimams ar defektams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauju.
	TAIP/NE

	4.3.
	Garantiniu laikotarpiu, esant poreikiui, turi būti atliekama oro kondicionierių techninė priežiūra tiekėjo nustatytais terminais ir lėšomis.
	TAIP/NE 

	4.4.
	Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama lygiaverte nauja.
	TAIP/NE

	4.5.
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	TAIP/NE

	5.
	REIKALAVIMAI TIEKĖJUI:

	5.1.
	Tiekėjas turi pristatyti prekę nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kondensato šalinimo įrengimo darbus, atstatyti aplinką patalpose.
	TAIP/NE

	5.2.
	Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus
	TAIP/NE

	5.3.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	TAIP/NE

	5.3.1.
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	TAIP/NE

	5.3.2.
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą
	TAIP/NE

	5.4.
	Įrangos gamintojas privalo pateikti ISO bei „Eurovent“ bendruosius gamintojo sertifikatus bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių, perkamų įrenginių kilmės šalį.
	TAIP/NE
Pateikti.

	5.5.
	Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Taip pat gaminio produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus ir yra paženklintas „CE“ ženklu, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, gaminys laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.
	TAIP/NE

	5.6.
	Tiekėjas turi taikyti ir būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.
	TAIP/NE
pateikti

	5.8.
	Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir nuodugniai susipažinti su kondicionavimo sistemos montavimo vietomis, būdais, jungimo ir kitais specialiaisiais reikalavimais.
	TAIP/NE
Kontaktinis asmuo nurodytas pirkimo sąlygose.







Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumentų lapų skaičius

	1.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Konfidenciali informacija TAIP/NE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 


	 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



** Kai pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.
