{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":5,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Roletai ir žaliuzės su montavimo darbais"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Orientacinis kiekis","Mato vnt.","Tiekėjo siūlomi parametrai"]
["1.1.","Horizontalios žaliuzės",30,"kv. m."]
["1.1.1.","žaliuzės sudarytos iš viršutinio bei apatinio profilių ir 25±2 mm pločio aliuminio, dažytų milteliniu būdu juostelių; viršutiniame profilyje turi būti reduktorius žaliuzių pasukimo kampui reguliuoti; apatinis profilis turi būti su laikikliais – fiksatoriais.   "]
["1.1.2.","spalva - balta"]
["1.1.3.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.1.4.","juostelių pasvirimo kampo reguliavimas valdymo lazdelės ar virvutės pagalba "]
["1.2.","Vertikalios žaliuzės",60,"kv. m."]
["1.2.1.","žaliuzės sudarytos iš aliuminio baltos spalvos viršutinio profilio (karnizo) ir tekstilinių 127±2 mm pločio juostelių, pagamintų iš  poliesterio audinio, audinio svoris - ne mažiau kaip 190 g/m²; "]
["1.2.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 20 spalvų)"]
["1.2.3.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.3.","Kasetiniai roletai ",1100,"kv. m."]
["1.3.1.","roletai turi susidėti iš aliuminės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų; roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango.  "]
["1.3.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 25 spalvų)"]
["1.3.3.","audinio sudėtis - poliesteris, audinio svoris - ne mažiau kaip 190 g/m², storis - ne mažiau kaip 0,35 mm, audinio laidumas šviesai:  40-60 proc. "]
["1.3.4.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.4.","Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai ",100,"kv. m."]
["1.4.1.","roletai turi susidėti iš aliuminės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų; roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango.  "]
["1.4.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 3 spalvų)"]
["1.4.3.","audinio sudėtis - poliesteris, storis - ne mažiau kaip 0,42 mm, audinio laidumas šviesai: pilnai užtamsinantis patalpas (black out)   "]
["1.4.4.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.5.","Dvigubi kasetiniai roletai \"Diena/Naktis\" ",100,"kv. m."]
["1.5.1.","roletai turi susidėti iš aliuminės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų; roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango.  "]
["1.5.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 20 spalvų)"]
["1.5.3.","audinio sudėtis - dvigubas poliesterio audinys, virvelės pagalba horizontaliomis juostelėmis paslenkamas į šviesos srauto uždarymo padėtį arba juostelės paslenkamos į šviesos srauto atidarymo padėtį     "]
["1.5.4.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.6.","Apsauginės žaliuzės su rankine pavara ",30,"kv. m."]
["1.6.1.","žaliuzės susideda iš profiliuoto aliuminio šarvo 39±1 mm pločio juostelių užpildytų poliuretanu, dėžės, į kurią yra suvyniojamas šarvas, kreipiančiųjų ir valdymo mechanizmo su rankine pavara.  "]
["1.6.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 8 spalvų)"]
["1.6.3.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.7.","Apsauginės žaliuzės su elektromechanine pavara ",40,"kv. m."]
["1.7.1.","žaliuzės susideda iš profiliuoto aliuminio šarvo 39±1 mm pločio juostelių užpildytų poliuretanu, dėžės, į kurią yra suvyniojamas šarvas, kreipiančiųjų ir valdymo mechanizmo su elektromechanine pavara. Elektros tiekimą iki gaminio montavimo vietos atves perkančioji organizacija.      "]
["1.7.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 8 spalvų)"]
["1.7.3.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.8.","Susukamos apsauginės grotos su elektromechanine pavara ",20,"kv. m."]
["1.8.1.","grotos susideda iš aliuminio profilio segmentų su ovalo ar stačiakampio profilio skylėmis, dėžės, į kurią yra suvyniojamos grotos, kreipiančiųjų ir valdymo mechanizmo su elektromechanine pavara. Elektros tiekimą iki gaminio montavimo vietos atves perkančioji organizacija"]
["1.8.2.","spalvos - įvairios, pagal tiekėjo katalogą (ne mažiau 8 spalvų)"]
["1.8.3.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.9.","Tinklelis - roletas nuo vabzdžių ",100,"kv. m."]
["1.9.1.","tinklelis - roletas susideda iš tinklelio kasetės su spyruokliniu mechanizmu, tinklinio audinio ir tinklelio kreipiančiųjų; tinklelis turi fiksuotis apatinėje padėtyje; sandarumas turi būti užtikrinamas šepetėliais kreipiančiosiose, kasetėje ir apatiniame profilyje. "]
["1.9.2.","tinklelio aukštis: 2,50 ± 0,50 m. "]
["1.9.3.","įskaičiuoti išmatavimo ir montavimo darbus "]
["1.9.4.","kasetės ir kreipiančiųjų medžiagiškumas: aliuminis"]
["1.9.5.","kasetės ir kreipiančiųjų spalva: balta"]
["1.10.","Roletų valdymo mechanizmas su pakeitimu ",50,"vnt."]
["1.10.1.","Įskaičiuoti medžiagų ir darbų kainą "]
["1.11.","Roletų valdymo grandinėlė su pakeitimu ",50,"vnt."]
["1.11.1.","Įskaičiuoti medžiagų ir darbų kainą "]
["1.12.","Vertikalių žaliuzių valdymo grandinėlė su pakeitimu ",40,"vnt."]
["1.12.1.","Įskaičiuoti medžiagų ir darbų kainą "]