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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą 2026-GSC-231-Diskinės duomenų saugyklos pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1
	Techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelės 10a punktas: „Kiekvienas iš valdiklių turi turėti ne mažiau kaip 8 (aštuonias) FC sąsajas, skirtas diskinės duomenų saugyklos prijungimui prie FC SAN tinklo.“
	Prašome pakeisti reikalavimą ir jį išdėstyti taip: „Kiekvienas iš valdiklių turi turėti ne mažiau kaip 4 (keturias) FC sąsajas, skirtas diskinės duomenų saugyklos prijungimui prie FC SAN tinklo.“
	Esamas reikalavimas turėti ne mažiau kaip 8 FC sąsajas kiekviename valdiklyje nėra proporcingas Techninės specifikacijos 13a punkte nustatytam minimaliam našumo reikalavimui. 13a punkte reikalaujamas našumas yra ne mažiau kaip 75 000 IOPS, kai bloko dydis 8 KB. Toks apkrovos profilis sudaro apie 600 MB/s, arba apie 4,8 Gbit/s duomenų srautą. Todėl 4 × 32Gb FC sąsajos kiekviename valdiklyje suteikia pakankamą pralaidumo, dubliavimo ir kelių rezervą nustatytam našumo reikalavimui pasiekti. Didesnis, 8 × 32Gb FC sąsajų kiekviename valdiklyje, reikalavimas nėra būtinas nustatytam našumui, patikimumui ar dubliavimui užtikrinti ir gali nepagrįstai riboti galimų techninių sprendimų pasirinkimą.
	Dėkojame už pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad paskelbtos tarptautinio pirkimo sąlygos gali būti koreguojamos tik specialiosiose pirkimo sąlygose numatyta apimtimi ir tik vykdant derybas su tiekėjais (tolimesniame pirkimo etape). Pasiūlytas pakeitimas bus nagrinėjamas derybų metu.

	2
	Techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelės 11a punktas: „Turi būti ne mažiau kaip 1,8 PiB naudingos talpos, kuri apskaičiuojama prieš duomenų efektyvinimo mechanizmų taikymą.“
	Prašome patikslinti, ar 11a punkte nurodytam 1,8 PiB naudingos talpos reikalavimui pasiekti gali būti naudojamos skirtingų tipų ir / arba skirtingos talpos laikmenos, jeigu siūloma diskinės duomenų saugyklos konfigūracija atitinka 11b, 11c, 11d, 11e punktuose nustatytus reikalavimus bei 13a punkte nustatytą našumo reikalavimą.
	Techninės specifikacijos 11a punkte nustatomas minimalus naudingos talpos reikalavimas, apskaičiuojamas prieš duomenų efektyvinimo mechanizmų taikymą. Specifikacijoje nėra aiškiai nurodyta, kad visa 1,8 PiB naudinga talpa turi būti suformuota tik iš vieno tipo arba vienodos talpos laikmenų. Todėl prašome patikslinti, ar būtų priimtina konfigūracija, kurioje naudojamos skirtingų tipų ir / arba skirtingos talpos laikmenos, jeigu tokia konfigūracija užtikrina: naudingos talpos paskyrimą tik duomenų saugojimui pagal 11b, apsaugą nuo ne mažiau kaip dviejų bet kurių diskų gedimo pagal 11c, spare disks arba spare space pagal gamintojo gerąsias praktikas pagal 11d, diskų kiekio pakankamumą našumo reikalavimams pagal 11e ir 13a punkte nustatytus našumo reikalavimus.
	Atkreipiame dėmesį, kad Techninės specifikacijos lentelės Nr.2 10 punkto a) papunkte nustatytas ne mažiau kaip 1,8 PiB naudingos talpos reikalavimas, apskaičiuojamas prieš duomenų efektyvinimo mechanizmų taikymą, gali būti įgyvendintas naudojant skirtingų tipų ir / arba skirtingos talpos laikmenas, jeigu siūloma diskinės duomenų saugyklos konfigūracija visa apimtimi atitinka Techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelės 10 punkto b), c), d) ir e) papunkčiuose nustatytus reikalavimus, taip pat 12 punkto a) papunktyje nustatytą našumo reikalavimą, taikomą visai perkamai talpai.

	3
	Techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelės 13a punktas: „Siūlomos diskinės duomenų saugyklos našumas visai perkamai talpai su įjungta duomenų kompresija ir dedublikacija – ne mažiau kaip 75 000 IOPS (be spartinančiosios atminties įtakos skaitymo operacijoms, bloko dydis – 8K, skaitymo/rašymo santykis – 80/20, apkrovos tipas – atsitiktinės operacijos 100%, reakcijos laikas – <= 1 ms).“
	Prašome pakeisti 13a punktą ir jį išdėstyti taip: „Siūlomos diskinės duomenų saugyklos našumas visai perkamai talpai – ne mažiau kaip 75 000 IOPS (be spartinančiosios atminties įtakos skaitymo operacijoms, bloko dydis – 8K, skaitymo/rašymo santykis – 80/20, apkrovos tipas – atsitiktinės operacijos 100%, reakcijos laikas – <= 1 ms). Jeigu siūloma konfigūracija palaiko duomenų kompresiją ir / arba deduplikaciją konkrečiam laikmenų tipui ar duomenų telkiniui, našumo reikalavimas turi būti pagrindžiamas su įjungtomis palaikomomis duomenų efektyvinimo funkcijomis.“
	Techninės specifikacijos 11a punkte reikalaujama ne mažiau kaip 1,8 PiB naudingos talpos, kuri apskaičiuojama prieš duomenų efektyvinimo mechanizmų taikymą. Tai reiškia, kad talpos reikalavimo įvykdymas nėra siejamas su kompresijos ar deduplikacijos suteikiama talpos ekonomija. Tuo tarpu 13a punkte našumo reikalavimas susiejamas su įjungta kompresija ir deduplikacija visai perkamai talpai. Praktikoje ne visi gamintojų sprendimai, laikmenų tipai ar duomenų telkiniai palaiko kompresiją ir deduplikaciją visai naudingai talpai, ypač kai siūlomos didelės talpos konfigūracijos su skirtingų tipų laikmenomis. Tokios konfigūracijos gali būti gamintojo palaikomos ir gali užtikrinti reikalaujamą 1,8 PiB naudingą talpą, duomenų apsaugą bei objektyviai pagrindžiamą 75 000 IOPS ir ≤ 1 ms našumą. Todėl prašome patikslinti reikalavimą taip, kad pagrindinis vertinimo kriterijus būtų gamintojo dokumentacija arba našumo konfigūratoriaus ataskaita pagrįstas našumo rezultatas visai siūlomai konfigūracijai, o kompresijos ir / arba deduplikacijos taikymas būtų vertinamas pagal konkretaus gamintojo palaikomą funkcionalumą siūlomam laikmenų tipui ar duomenų telkiniui. Toks patikslinimas leistų vertinti techniškai lygiaverčius, gamintojo palaikomus sprendimus pagal jų realiai pasiekiamą naudingą talpą, duomenų apsaugą ir našumą, nepagrįstai neribojant galimų techninių sprendimų pasirinkimo vien dėl to, kad tam tikri laikmenų tipai ar talpos telkiniai nepalaiko duomenų efektyvinimo funkcijų.
	Dėkojame už pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad paskelbtos tarptautinio pirkimo sąlygos gali būti koreguojamos tik specialiosiose pirkimo sąlygose numatyta apimtimi ir tik vykdant derybas su tiekėjais (tolimesniame pirkimo etape). Pasiūlytas pakeitimas bus nagrinėjamas derybų metu.

	4
	Techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelės 14a punktas, dalis dėl didelio patikimumo telkinio, sudaryto iš dviejų duomenų saugyklų, to paties loginio disko (LUN) aptarnavimo, automatinio perjungimo ir VMware terpės palaikymo.
	Prašome patikslinti / pakeisti 14a punktą, nurodant, kad reikalavimą atitinka gamintojo palaikomas aukšto patikimumo funkcionalumas, kai VMware ESXi serveriams loginiai diskai (LUN) pateikiami per gamintojo palaikomą aukšto patikimumo mechanizmą, o vienai iš dviejų saugyklų sugedus arba netekus ryšio, loginiai diskai lieka automatiškai pasiekiami per kitą saugyklą be rankinio LUN perprezentavimo serveriams.
	Esama 14a punkto formuluotė apibrėžia aukšto patikimumo funkcinį rezultatą: dviejų saugyklų naudojimą, loginių diskų pateikimą VMware ESXi serveriams, automatinį pasiekiamumą vienos saugyklos gedimo ar ryšio praradimo atveju ir serverių aptarnavimo tęstinumą. Skirtingi gamintojai šį funkcionalumą gali realizuoti skirtingais technologiniais modeliais, vidiniais objektų tipais ir terminais. Todėl prašome patikslinti, kad būtų vertinamas gamintojo palaikomas funkcinis rezultatas, o ne konkretus technologijos pavadinimas ar vidinis realizavimo modelis. Toks patikslinimas išlaikytų pirkėjui reikalingą aukšto patikimumo ir automatinio perjungimo reikalavimą, tačiau nepagrįstai neribotų galimų techninių sprendimų pasirinkimo vien dėl skirtingos gamintojų naudojamos terminologijos ar aukšto patikimumo funkcionalumo realizavimo būdo.
	Dėkojame už pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad paskelbtos tarptautinio pirkimo sąlygos gali būti koreguojamos tik specialiosiose pirkimo sąlygose numatyta apimtimi ir tik vykdant derybas su tiekėjais (tolimesniame pirkimo etape). Pasiūlytas pakeitimas bus nagrinėjamas derybų metu.
Atitinkamai pakeičiame Pasiūlymo formos priedą „Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams“.

	5
	Techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelės 15b punktas: „Turi būti duomenų dedublikavimo (angl. deduplication) funkcionalumas.“ ir 15c punktas: „Turi būti duomenų suspaudimo realiu laiku (angl. inline compression) funkcionalumas.“
	Prašome pakeisti 15b ir 15c punktus ir juos išdėstyti taip: „Diskinė duomenų saugykla turi palaikyti duomenų dedublikavimo (angl. deduplication) ir / arba duomenų suspaudimo realiu laiku (angl. inline compression) funkcionalumą tiems laikmenų tipams arba duomenų telkiniams, kuriems tokį funkcionalumą palaiko gamintojas. Jeigu siūlomoje konfigūracijoje naudojami laikmenų tipai arba duomenų telkiniai, kuriems gamintojas duomenų dedublikavimo ir / arba suspaudimo realiu laiku funkcionalumo nepalaiko, tokia konfigūracija laikoma tinkama, jeigu ji atitinka Techninės specifikacijos 11 punkte nustatytus naudingos talpos ir duomenų apsaugos reikalavimus bei 13 punkte nustatytus našumo reikalavimus.“
	Techninės specifikacijos 11a punkte reikalaujama ne mažiau kaip 1,8 PiB naudingos talpos, kuri apskaičiuojama prieš duomenų efektyvinimo mechanizmų taikymą. Tai reiškia, kad talpos reikalavimo įvykdymas nėra siejamas su deduplikacijos ar suspaudimo suteikiama talpos ekonomija. Tuo tarpu 15b ir 15c punktuose reikalaujama turėti duomenų dedublikavimo ir suspaudimo realiu laiku funkcionalumą, tačiau specifikacijoje nėra aiškiai nurodyta, ar šios funkcijos privalo būti taikomos visiems siūlomos konfigūracijos laikmenų tipams ir visai naudingai talpai. Praktikoje ne visi gamintojų sprendimai, laikmenų tipai ar duomenų telkiniai palaiko deduplikaciją ir / arba suspaudimą realiu laiku visai naudingai talpai, ypač kai siūlomos didelės talpos konfigūracijos su skirtingų tipų laikmenomis. Tokios konfigūracijos gali būti gamintojo palaikomos ir gali užtikrinti reikalaujamą 1,8 PiB naudingą talpą, duomenų apsaugą bei 13 punkte nustatytą našumą. Todėl prašome patikslinti reikalavimą taip, kad duomenų efektyvinimo funkcijų taikymas būtų vertinamas pagal konkretaus gamintojo palaikomą funkcionalumą siūlomam laikmenų tipui ar duomenų telkiniui, o esminiai vertinimo kriterijai būtų reikalaujama naudinga talpa, duomenų apsauga ir našumas. Toks patikslinimas leistų vertinti techniškai lygiaverčius, gamintojo palaikomus sprendimus pagal jų realiai pasiekiamą naudingą talpą, duomenų apsaugą ir našumą, nepagrįstai neribojant galimų techninių sprendimų pasirinkimo vien dėl to, kad tam tikri laikmenų tipai ar talpos telkiniai nepalaiko duomenų efektyvinimo funkcijų.
	 Paaiškiname, kad Techninės specifikacijos Lentelės Nr.2, 14 punkto b) papunktyje ir 14 punkto c) papunktyje nustatytas duomenų dedublikavimo ir realaus laiko kompresijos funkcionalumo reikalavimas yra savarankiškas reikalavimas siūlomai diskinei duomenų saugyklai. Šių funkcijų taikymo siūlomoje konfigūracijoje apimtis vertinama kartu su Techninės specifikacijos Lentelės Nr.2, 12 punkto a) papunktyje nustatytu našumo reikalavimu.
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      DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO     Siunčiame   atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą   2026 - GSC - 231 - Diskinės duomenų saugyklos   pirkime.   Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės  sistemos (toliau  –   CVP IS )   priemonėmis (tekstas neredaguotas).    

Eil.  Nr.  Nuoroda į pirkimo  dokument ų punktą  Siūloma korekcija /  klausimas  Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas  Atsakymas į klausimą /   Informacija apie p irkimo  dokumentų   tikslinim ą  

1  Techninės specifikacijos  reikalavimų atitikties lentelės  10a punktas: „Kiekvienas iš  valdiklių turi turėti ne mažiau  kaip 8 (aštuonias) FC  sąsajas, skirtas diskinės  duomenų saugyklos  prijungimui prie FC SAN  tinklo.“  Prašome pakeisti  reikalavimą ir jį išdėstyti  taip: „Kiekvienas iš valdiklių  turi turėti ne mažiau kaip 4  (keturias) FC sąsajas,  skirtas diskinės duomenų  saugyklos prijungimui prie  FC SAN tinklo.“  Esamas reikalavimas turėti ne mažiau kaip 8 FC sąsajas  kiekviename valdiklyje nėra proporcingas Techninės  specifikacijos 13a punkte nustatytam minimaliam  našumo reikalavimui. 13a punkte reikalaujamas  našumas yra ne mažiau kaip 75 000 IOPS, kai bloko  dydis  8 KB. Toks apkrovos profilis sudaro apie 600 MB/s,  arba apie 4,8 Gbit/s duomenų srautą. Todėl 4 × 32Gb FC  sąsajos kiekviename valdiklyje suteikia pakankamą  pralaidumo, dubliavimo ir kelių rezervą nustatytam  našumo reikalavimui pasiekti. Didesnis, 8 × 32Gb  FC  sąsajų kiekviename valdiklyje, reikalavimas nėra būtinas  nustatytam našumui, patikimumui ar dubliavimui  užtikrinti ir gali nepagrįstai riboti galimų techninių  sprendimų pasirinkimą.  Dėkojame už pasiūlymą.  Atkreipiame dėmesį, kad paskelbtos  tarptautinio pirkimo sąlygos gali būti  koreguojamos tik specialiosiose  pirkimo sąlygose numatyta apimtimi  ir tik vykdant derybas su tiekėjais  (tolimesniame pirkimo etape).  Pasiūlytas pakeitimas bus  nagrinėjamas derybų metu.  

2  Techninės specifikacijos  reikalavimų atitikties lentelės  11a punktas: „Turi būti ne  mažiau kaip 1,8 PiB   naudingos talpos, kuri  apskaičiuojama prieš  duomenų efektyvinimo  mechanizmų taikymą.“  Prašome patikslinti, ar 11a  punkte nurodytam 1,8 PiB  naudingos talpos  reikalavimui pasiekti gali  būti naudojamos skirtingų  tipų ir / arba skirtingos  talpos laikmenos, jeigu  siūloma diskinės duomenų  saugyklos konfigūracija  atitinka 11b, 11c, 11d, 11e  punktu ose nustatytus  reikalavimus bei 13a Techninės specifikacijos 11a punkte nustatomas  minimalus naudingos talpos reikalavimas,  apskaičiuojamas prieš duomenų efektyvinimo  mechanizmų taikymą. Specifikacijoje nėra aiškiai  nurodyta, kad visa 1,8 PiB naudinga talpa turi būti  suformuota tik iš vieno  tipo arba vienodos talpos  laikmenų. Todėl prašome patikslinti, ar būtų priimtina  konfigūracija, kurioje naudojamos skirtingų tipų ir / arba  skirtingos talpos laikmenos, jeigu tokia konfigūracija  užtikrina: naudingos talpos paskyrimą tik duomenų  saugojimui  pagal 11b, apsaugą nuo ne mažiau kaip  dviejų bet kurių diskų gedimo pagal 11c, spare disks Atkreipiame dėmesį, kad  Techninės  specifikacijos lentelės Nr.2   1 0   punkto a) papunkte nustatytas ne  mažiau kaip 1,8 PiB naudingos  talpos reikalavimas,  apskaičiuojamas prieš duomenų  efektyvinimo mechanizmų taikymą,  gali būti įgyvendintas naudojant  skirtingų tipų ir / arba skirtingos  talpos laikmenas, jeigu siūloma  diskinė s duomenų saugyklos  konfigūracija visa apimtimi atitinka 

