Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
GEDIMINO KALNO ŠLAITŲ ŽOLĖS PJOVIMO, SURINKIMO IR UTILIZAVIMO 

PASLAUGOS 

Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, įmonės kodas: 190756849, (toliau – muziejus) perka šias Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu (unikalus objekto Nr. 4400-2169-4642, kadastrinis Nr. 0101/0042:268, Arsenalo g. 5, Vilnius), šlaitų ir viršutinės aikštelės žolės pjovimo paslaugas:

	Eil.

Nr.
	Objekto pavadinimas, adresas ir plotas
	Paslaugų apibūdinimas ir reikalavimai

	1
	Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnas, 

Pilies kalnas

(Arsenalo g. 5, Vilnius)

Šiaurės vakarų šlaitas

Plotas: 25,3 arai


	Paslaugos:

1. Žolės pjovimas 8-12cm, aukštyje.

2. Nupjautos žolės sugrėbimas, surinkimas, išvežimas ir utilizavimas.

Reikalavimai paslaugoms:

1. Visos paslaugos suteikiamos ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas;

2. Žolės pjovimo laiką nustato muziejus ir apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoja paslaugos teikėją. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pradėti teikti Paslaugas muziejaus nurodytu laiku;
3. Teikiant paslaugas privaloma saugoti (nepajudinti, nepažeisti) kalno šlaituose sumontuotų grunto poslinkio matavimo jutiklių (prizmių) ir laistymo sistemos purkštuvų;

4. Žaliąsias atliekas privaloma tvarkyti taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

5. Tvarkant atliekas privaloma sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, rinkliavas (tiek galiojančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu);

6. Teikiant paslaugas privaloma užtikrinti ir tinkamai įgyvendinti darbų, priešgaisrinę ir aplinkos saugą reglamentuojančius teisės aktus.

	2
	Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnas, 

Pilies kalnas

(Arsenalo g. 5, Vilnius)

Viršutinės kalno aikštelės šlaitai

Plotas: 10,33 arai


	Paslaugos:

1. Žolės pjovimas 8-12cm, aukštyje.

2. Nupjautos žolės sugrėbimas, surinkimas, išvežimas ir utilizavimas.

Reikalavimai paslaugoms:

1. Visos paslaugos suteikiamos ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas;

2. Teikiant paslaugas privaloma saugoti (nepajudinti, nepažeisti) kalno šlaituose sumontuotų grunto poslinkio matavimo jutiklių (prizmių) ir laistymo sistemos purkštuvų;

3. Žaliąsias atliekas privaloma tvarkyti taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

4. Tvarkant atliekas privaloma sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, rinkliavas (tiek galiojančius šiuo metu, tiek įsigaliosiančius sutarties vykdymo metu);

5. Žolės pjovimo laiką nustato muziejus ir apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoja paslaugos teikėją. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pradėti teikti Paslaugas muziejaus nurodytu laiku;
6. Teikiant paslaugas privaloma užtikrinti ir tinkamai įgyvendinti darbų, priešgaisrinę ir aplinkos saugą reglamentuojančius teisės aktus.


	3
	Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnas, 

Pilies kalnas

(Arsenalo g. 5, Vilnius)

Visi likę kalno šlaitai

Plotas: 254 arai


	1.  Žolės pjovimas 8-12cm, aukštyje,

žolę mulčiuojant.

Reikalavimai paslaugoms:

1. Visos paslaugos suteikiamos ne ilgiau nei per 4 (keturias) darbo dienas;

2. Teikiant paslaugas privaloma saugoti (nepajudinti, nepažeisti) kalno šlaituose sumontuotų grunto poslinkio matavimo jutiklių (prizmių) ir laistymo sistemos purkštuvų;

3. Žaliąsias atliekas privaloma tvarkyti taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

4. Žolės pjovimo laiką nustato muziejus ir apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoja paslaugos teikėją. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pradėti teikti Paslaugas muziejaus nurodytu laiku;
5. Teikiant paslaugas privaloma užtikrinti ir tinkamai įgyvendinti darbų, priešgaisrinę ir aplinkos saugą reglamentuojančius teisės aktus.


Preliminarios metinės darbų apimtys
	Eil.Nr.
	Objekto pavadinimas, adresas.
	Darbų pavadinimas
	Kiekis

arais
	Preliminarus paslaugų poreikis per metus 
(kartais), min-max.

	1
	Gedimino kalnas.

Šiaurės vakarų šlaitas.

Arsenalo g. 5
	Šlaito  žolės pjovimas.

Nupjautos žolės sugrėbimas. 

Nupjautos žolės išvežimas utilizavimui.
	25,3
	2-4

	2
	Gedimino kalnas.

Viršutinės aikštelės šlaitai.

Arsenalo g. 5
	Šlaito  žolės pjovimas.

Nupjautos žolės sugrėbimas. 

Nupjautos žolės išvežimas utilizavimui.
	10,33
	2-4

	3
	Gedimino kalnas.

Visi likę kalno šlaitai

 (be skalda užpiltų šlaitų.

Arsenalo g. 5
	Šlaito  žolės pjovimas.
	254,0
	2-4


Kitos sąlygos:

1. Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su jų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, rinkliavos (žolės pjovimas, surinkimas, išvežimas, tvarkymas ir t.t.).

2. Šioje techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos perkamos pagal poreikį. Lietuvos nacionalinis muziejus neįsipareigoja nupirkti maksimalaus paslaugų kiekio.

3. Užsakymas gali būti pateiktas kiekvienam plotui atskirai.

4. Sutarties kaina priklauso nuo vykdant sutartį faktiškai suteiktų paslaugų kiekio (apimties). Sutarties kaina sutarties galiojimo metu negali viršyti 59999,93 Eur su PVM. Maksimali sutarties kaina neįpareigoja muziejaus sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti paslaugų už šią sumą.
5. Sutartis dėl šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimo sudaroma 24 mėnesiams, su galimybę sutartį pratęsti 12 mėn.
Teikėjas teikdamas paslaugas turi vadovautis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401, IX skyriaus „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas“ 14.1.p.  nuostatomis: 14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika:
14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
14.1.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;
14.1.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;
14.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;
14.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.
6. Žolės pjovimo poreikis priklauso nuo sezono oro sąlygų, todėl skirtingais metais gali atsirasti skirtingas pjovimų skaičiaus poreikis (nuo 2 iki 4 kartų), vidutiniškai per sezoną reikalingi 3 kartai pjauti. Priklausomai nuo oro sąlygų gali susiklostyti tokia situacija, kad tarkim didžiausias plotas bus pjaunamas 4 kartus, o mažesni tik 2 kartus, todėl maksimali sutarties vertė nurodo kiek maksimaliai pirkimo vykdytojas galėtų išleisti lėšų šios sutarties vykdymui per 24 mėn.
