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Pirkimo sąlygų
3 priedas
20.. m. ............................... d.
Integruotos praėjimo kontrolės sistemos plėtimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. ....
1 priedas

INTEGRUOTOS PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTIMO IR APTARNAVIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Būtina užpildyti Techninės specifikacijos 2 lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant jose reikalaujamą informaciją: siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją, kodą, versiją (jeigu yra), atitinkamus parametrus ir / ar kitą reikalaujamą informaciją.
Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalės įgyvendinti visus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus reikalavimus.
Įrodant siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams, nurodytiems Techninės specifikacijos 2 lentelėje, pateikiami, kur reikalaujama, gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio, ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas Techninės specifikacijos 2  lentelės 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
* Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju, jei jis teikia jų paaiškinimą.
Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija ir (ar) versija yra siūloma.
Jei iš Techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai, ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.
Tiekėjo siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkėjas laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – BVPŽ) kodą prekės patenka į viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo, sąrašą ir šios prekės gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir priežiūra ar palaikymas ar paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo).
Dalis Tiekėjo siūlomų Prekių atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, Perkančioji organizacija  turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius Prekės gamintojo dokumentus (paaiškinimus) pasiūlymų vertinimo metu. 
Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą garantinį terminą Techninės specifikacijos 3  lentelėje nurodytoms prekėms (pagrindiniam valdikliui, įeigos valdikliui, įeigos valdiklio išplėtimo moduliui, LAN Ethernet moduliui) , t. y., viršijantį šioms prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą, nustatytą Techninės specifikacijos 2 lentelės atitinkamai – 1.11, 2.5, 5.3 ir 6.4 eilutėse. Tokiu atveju Tiekėjas privalo užpildyti Techninės specifikacijos 3  lentelės 3 ir 4 skiltis, 3 skiltyje nurodant konkrečią siūlomos papildomos garantijos reikšmę, ir kartu su pasiūlymu dėl papildomos garantijos pateikti gamintojo (-ų) ir (ar) Tiekėjo išduotą suteikiamą siūlomą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o Tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas Tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą Tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

[bookmark: _Hlk230341301]1.  Pirkimo objektas – Kauno miesto savivaldybės administracijos pastatuose integruotos praėjimo kontrolės sistemos (toliau – Sistema) plėtimas ir aptarnavimas (įskaitant programavimo paslaugos). Tiekėjas turi: (a) pateikti Pirkėjo nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) aprašytas prekes ir (b) suteikti Pirkėjo nurodytas suteikti TS aprašytas paslaugas (atlikti TS numatytus darbus). Atsiradus papildomų plėtimo ar aptarnavimo paslaugų (TS 1 lentelės 7 eilutė) poreikiui, Pirkėjas pateikia atskirus  užsakymus el. paštu.
2. Prekių patiekimo ir  paslaugų suteikimo vietos Kauno mieste: Laisvės al. 96, L. Sapiegos g. 4, Gričiupio g. 11, Laisvės al. 86, J. Gruodžio g. 9, Nemuno g. 29, Šv. Gertrūdos g. 7, M. Daukšos g. 13, A. Mickevičiaus g. 58, Ašigalio g. 23, Veiverių g. 35a, V. Krėvės pr. 41A, P. Plechavičiaus g. 9A, Vaidoto g. 115, T. Masiulio g. 10, Baltų pr. 53, A. Stulginskio g. 61, A. Juozapavičiaus pr. 72, Gedimino g. 13, Veiverių g. 132. Pirkėjas turi teisę keisti vietas į kitas (nenurodytas) Kauno mieste, įtraukti papildomas vietas,  ar atsisakyti prekių patiekimo ir (ar) paslaugų suteikimo jau nurodytose. 
Papildomos plėtimo ar aptarnavimo paslaugos (TS 1 lentelės 7 eilutėje), kurios užsakomos atskirai  el. paštu, teikiamos bet kurioje vietoje Kauno mieste, Sutartyje nustatytais terminais.
3. Vykdymo terminai: objektuose J. Gruodžio g. 9, Nemuno g. 29, M. Daukšos g. 13, A. Mickevičiaus g. 58 ir A. Juozapavičiaus pr. 72 prekės turi būti pateiktos ir paslaugos suteiktos prioritetine tvarka per 2 kalendorinius mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kituose objektuose – per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tikslius perkamų prekių/paslaugų kiekius su tiksliais įrengimo nurodymais (įskaitant adresus) Pirkėjas pateiks Tiekėjo nurodytu el. paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo.
4. Siūlomos prekės ( įranga) ir paslaugos turi būti pilnai suderinamos su Pirkėjo turima ir veikiančia praėjimo kontrolės sistema Integriti Inner Range (Integriti ISC pagrindinis valdiklis 996001EUPS ir Integriti Business Edition licencija). TS 2 lentelės 1–8 eilutėse siūlomos prekės turi būti tarpusavyje techniškai suderinamos ir užtikrinti integraciją su Pirkėjo turima ir veikiančia praėjimo kontrolės sistema Integriti Inner Range (Integriti ISC pagrindinis valdiklis 996001EUPS ir Integriti Business Edition licencija). 
TS 2 lentelės 1 (pagrindinis valdiklis, BVPŽ 42961100-1), 2 (įeigos valdiklis, BVPŽ 42961100-1), 5 (Įeigos valdiklio išplėtimo modulis, BVPŽ 42961100-1), 6 (LAN Ethernet modulis, BVPŽ 32420000-3), 7 (kortelių skaitytuvas, BVPŽ 42961100-1), 8 (kortelių registravimo stotis, BVPŽ 42961100-1), 10 (durų licencija, BVPŽ 48000000-8), 11 (telefonų integracijos licencija, BVPŽ 48000000-8), 12 (virtualios kortelės licencija telefonui, BVPŽ 48000000-8), 19 (Telefonspynės pagrindinis įrenginys, BVPŽ 32323500-8), 20 (telefonspynės vaizdo monitorius BVPŽ 32323500-8) eilutėse siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
5. Teikiamos prekės turi būti: naujos ir nenaudotos; be trūkumų ir defektų (įskaitant paslėptus); suderintos su esama Sistema. Siūlomos prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos.
6. Tiekėjas turi pateikti (įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius) visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, įskaitant ir atskirai neįvardintą TS, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina integruotos Sistemos tinkamam veikimui.
Patiektoms prekėms ir suteiktoms paslaugoms taikoma 24 mėnesių garantija gamintojo ir (ar) Tiekėjo garantija, jei šioje TS nėra nurodyti kitokie garantiniai terminai (jei nurodyti kiti, tai jų reikalavimai ir yra taikomi) arba aiškiai nėra nurodyta, kad turi būti pateikiama gamintojo garantija (kai yra nurodyta, kad turi būti pateikiama gamintojo garantija, tai gamintojo garantija ir turi būti pateikiama, t.y., tokiu atveju Tiekėjo garantija nėra tinkama).
7. Prekių garantiniai dokumentai (jei nebuvo pateikti pasiūlymo vertinimo metu) turi būti pateikti perduodant prekes, kartu su naudojimo instrukcijomis;
8. Prekės turi būti sumontuotos laikantis gamintojo reikalavimų. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.
9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prekė, siūloma TS 2 lentelės 20 p. (Telefonspynės vaizdo monitorius) atitinka 2025 m. birželio 28 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatyme nustatytus reikalavimus.
10. Siūlomas Telefonspynės vaizdo monitorius (TS 2 lentelės 20 p.) privalo atitikti (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu)  Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo VI skyriuje nurodytus monitoriams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
1)  prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
	Atitiktį įrodantys dokumentai:
· Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: 
	a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba 
	b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba 
	c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
     - Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: 
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
2) Produkte neturi būti gyvsidabrio.
	Atitiktį įrodantys dokumentai:
	a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba 
	b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
	c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
3) Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). 
	Atitiktį įrodantys dokumentai:
	a) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
	b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
	c) kiti lygiaverčiai įrodymai.	
Tiekėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose yra numatyta sankcija už šiame punkte nurodytų dokumentų nepateikimą.
 11. Tuo atveju, kai Pirkėjas atskiru užsakymu (el. paštu) užsako Sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbų paslaugas (nurodytą 1 lentelės 7 eilutėje),  taikomi Sutarties 4.1.2 p. nustatyti terminai. Šioms suteiktoms paslaugoms taikoma 7 punkte nurodyta garantija, išskyrus jei Tiekėjas objektyviai pagrindžia, kad tokios garantijos suteikimas nėra galimas dėl nuo  ne Tiekėjo įrengtos sistemos gedimo ypatumų.
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas ir reikalavimai

	1
	2

	1.
	Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus be durų valdymo (mažame korpuse, 1–2 kortelių skaitytuvai)
Paslauga apima naujo įeigos valdiklio ir reikalingų komponentų mažame korpuse sukomplektavimą, įrengimą 19" komutacinėje spintoje, elektros ir UTP kabelių pajungimą, suderinimą bei sukonfigūravimą Sistemoje. Prie valdiklio prijungti kortelių skaitytuvai veikia tik kaip laiko kontrolės įrenginiai be durų atrakinimo funkcijos.
Į Paslaugos kainą neįtraukiami kortelių skaitytuvų montavimo ir konfigūravimo darbai (žr. 4 paslaugą) bei elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai (žr. 5 paslaugą). Šiai paslaugai negali būti naudojamos 7 paslaugos valandos.

	2.
	Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus ir durų valdymą (mažame korpuse, 1 durys, 1–2 kortelių skaitytuvai)
Paslauga apima naujo įeigos valdiklio ir reikalingų komponentų mažame korpuse sukomplektavimą, įrengimą 19" komutacinėje spintoje, elektros ir UTP kabelių pajungimą, suderinimą bei sukonfigūravimą Sistemoje. Prie valdiklio prijungti kortelių skaitytuvai atrakina duris.
Į Paslaugos kainą neįtraukiami kortelių skaitytuvų montavimo ir konfigūravimo darbai (žr. 4 paslaugą) bei elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai (žr. 5 paslaugą). Šiai paslaugai suteikti negali būti naudojamos 7 paslaugos valandos.

	3.
	Įeigos valdiklio įrengimas ir sukonfigūravimas pajungiant kortelių skaitytuvus ir durų valdymą (vidutiniame korpuse, 2 durys, 3–4 kortelių skaitytuvai)
Paslauga apima naujo įeigos valdiklio ir reikalingų komponentų vidutiniame korpuse sukomplektavimą, įrengimą 19" komutacinėje spintoje, elektros ir UTP kabelių pajungimą, suderinimą bei sukonfigūravimą Sistemoje. Prie valdiklio prijungti kortelių skaitytuvai atrakina duris.
Į Paslaugos kainą neįtraukiami kortelių skaitytuvų montavimo ir konfigūravimo darbai (žr. 4 paslaugą) bei elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai (žr. 5 paslaugą). Šiai paslaugai negali būti naudojamos 7 paslaugos valandos.

	4.
	Kortelių skaitytuvo montavimas, konfigūravimas sistemoje
Paslauga apima TS 4 punkto lentelės 7 eilutėje pasiūlyto kortelių skaitytuvo įrengimą naujoje vietoje arba anksčiau įrengto skaitytuvo keitimą, pajungimą ir sukonfigūravimą Sistemoje.

	5.
	Kabelio tiesimo darbai (1 m.)
Paslauga apima 1 metro elektros ar UTP kabelio pravedimo ir tvirtinimo darbus naujai ar anksčiau įrengtuose komutaciniuose kanaluose, virš pakabinamų ar gipso plokščių lubų, tarp tinklo komutatorių, įeigos valdiklių, kortelių skaitytuvų, durų elektromagnetų ir elektros šaltinių.

	6.
	Telefonspynės sistemos įrengimo darbai
Paslauga apima TS 4 punkto lentelės 19 ir 20 eilutėse pasiūlytų telefonspynės pagrindinio įrenginio ir vaizdo monitoriaus įrengimo bei sukonfigūravimo darbus. Telefonspyne klientas turi galėti paskambinti vaizdo skambučiu į monitorių, o monitoriaus naudotojas – atrakinti duris.
Paslaugos apimtyje: pastato fasado paruošimas potinkiniam montavimui, kabelių pravedimas ir pajungimas, įrenginio montavimas, fasado atstatymas (tinkavimas, glaistymas, dažymas pagal buvusią tekstūrą ir spalvą).
Į kainą neįtraukiami elektros ar UTP kabelio pravedimo darbai iki tinklo komutacinės spintos ir monitoriaus (žr. 5 paslaugą). Šiai paslaugai negali būti naudojamos 7 paslaugos valandos.

	7.
	Sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbai (valandinis įkainis)
Paslauga apima sistemos plėtimo, aptarnavimo ir gedimų šalinimo darbus, kai šie darbai nėra susiję su Tiekėjo naujai suteiktų paslaugų ir (ar) patiektų prekių trūkumais. Trūkumus, atsiradusius dėl Tiekėjo suteiktų paslaugų ir (ar) patiektų prekių, Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita garantinio aptarnavimo tvarka. Valandinis įkainis negali būti taikomas darbams, kurie pagal savo turinį patenka į 1–6 paslaugų apimtį, taip pat garantinio aptarnavimo darbams.
7.1. Gedimų šalinimo darbai: Paslaugų teikėjas privalo atvykti į gedimo vietą ne vėliau kaip per 5 darbo valandas nuo pranešimo gavimo. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo gavimo.
7.2. Kiti sistemos plėtimo ar aptarnavimo darbai: atliekami per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.
7.3. Darbo valandų apskaita skaičiuojama 0,5 h tikslumu. Jeigu faktiškai dirbtas laikas viršija 0,5 val., tačiau nesiekia visos valandos, jis apvalinamas iki 1 val.



2 lentelė
	
	Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas)
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Prekė – Pagrindinis valdiklis

	
	Kiekis – 1 vnt.*

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	1.1.
	Palaikomas Ethernet LAN tinklas.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	1.2.
	Palaikomas RS-485 tinklas.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	1.3.
	Įvesčių skaičius: ne mažiau 16 zonų įvesčių.
	Zonų įvesčių skaičius (įrašyti reikšmę): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	1.4.
	Relinių išvesčių skaičius: ne mažiau 2.
	Relinės išvestys (įrašyti reikšmę): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	1.5.
	Plėtimo galimybė: ne mažiau 3 000 zonų įvesčių per RS-485 tinklą.
	Zonų įvestys per RS-485 tinklą (įrašyti kiekį): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	1.6.
	Plėtimo galimybė: ne mažiau 3 000 papildomų išvesčių per RS-485 tinklą.
	Išvestys per RS-485 tinklą (įrašyti kiekį): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	1.7.
	Plėtimo galimybė: ne mažiau 240 durų per RS-485 tinklą.
	Durys per RS-485 tinklą (įrašyti kiekį): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	1.8.
	Plėtimo galimybė: ne mažiau 1 500 skaitytuvų per RS-485 tinklą.
	Skaitytuvai per RS-485 tinklą (įrašyti kiekį): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	1.9.
	turi būti komplektuojamas siūlomo valdiklio montavimui ir eksploatavimui pritaikytame korpuse
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	1.10.
	Komplektuojama su ne mažiau 3A išmaniuoju maitinimo šaltiniu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): .
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	1.11.
	Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija.  
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	2.
	Prekė – Įeigos valdiklis

	
	Kiekis – 19 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra):

	2.1.
	Turi ne mažiau 2 durų (užrakinimo relių) valdymą.
	Durys (įrašyti valdomų durų(užrakinimo relių)  kiekį): .......... vnt.
	.............................
(įrašyti)

	2.2.
	Turi plėtimo galimybę valdyti ne mažiau kaip 8 duris (užrakinimo reles).
	Plėtimo galimybė: galima valdyti (įrašyti kiekį): .......... vnt. durų.
	.............................
(įrašyti)

	2.3.
	Veikia RS-485 tinkle.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	2.4.
	Turi plėtimo galimybę pajungti Ethernet LAN tinklo modulį.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	2.5.
	Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija. 
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	3.
	Prekė – Įeigos valdiklio mažas korpusas

	
	Kiekis – 17 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	3.1.
	Korpuso dydis pritaikytas ne mažiau kaip vienam valdikliui 
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	3.2.
	Turi būti su ne mažiau 3A išmaniuoju maitinimo šaltiniu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): 
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	3.3.
	Garantija: ne mažiau 24 mėn. gamintojo garantija.
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	4.
	Prekė – Įeigos valdiklio vidutinis korpusas

	
	Kiekis – 2 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	4.1.
	Korpuso dydis pritaikytas ne mažiau kaip dviem išplėtimo moduliams
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	4.2.
	Turi būti su ne mažiau 3A išmaniuoju maitinimo šaltiniu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE):.
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	4.3.
	Garantija: ne mažiau 24 mėn. gamintojo garantija.**
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo ir garantija.
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	5.
	Prekė – Įeigos valdiklio išplėtimo modulis

	
	Kiekis – 3 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	5.1.
	Turi būti UniBus jungiamumas.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	5.2.
	Turi plėtimo funkciją valdyti ne mažiau kaip 2 duris (užrakinimo rėles).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	5.3.
	Garantija: ne mažiau 24 mėn. gamintojo garantija.
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	6.
	Prekė – LAN Ethernet modulis

	
	Kiekis – 17 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	6.1.
	Skirtas sujungti fiziškai izoliuotus RS-485 nuosekliojo ryšio sąsajos tinkle esančius įeigos valdiklius per Ethernet  duomenų perdavimo tinklą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	6.2.
	Turi palaikyti TCP protokolą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	6.3.
	Saugumas:  Turi palaikyti duomenų šifravimą ne žemesniu kaip AES-128 lygiu. Aukštesnio lygio šifravimas, pvz., AES-192 ar AES-256, laikomas atitinkančiu reikalavimą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ..........., palaiko (įrašyti kodavimo tipą): ............ kodavimą.
	.............................
(įrašyti)

	6.4.
	Garantija: ne mažiau 24 mėn. gamintojo garantija.
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	7.
	Prekė – Kortelių skaitytuvas

	
	Kiekis – 35 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	7.1.
	Turi palaikyti HID mobiliosios prieigos per savąjį 'Bluetooth' kredencialų technologiją.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.2.
	Turi palaikyti artimojo lauko ryšio (NFC) kredencialų technologiją.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.3.
	Turi palaikyti mobiliųjų prieigos identifikatorių (angl. Enhanced Contactless Polling, 
ECP) bekontaktį nuskaitymą iš „Apple“ įrenginių arba lygiavertį techninį sprendimą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)


	7.4.
	Turi palaikyti kortelių formatus: Mobile ID, 125 kHz, iCLASS, Mifare Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, CEPAS.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.5.
	Turi palaikyti atviro prižiūrimo įrenginio protokolą (OSDP – Open Supervised Device Protocol).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.6.
	Turi palaikyti Wiegand protokolą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.7.
	Veikimo temperatūra: ne blogiau nei nuo -35 °C iki +65 °C.
	Veikimo temp. (įrašyti reikšmę): nuo ....°C iki.....°C.
	.............................
(įrašyti)

	7.8.
	Apsaugos klasė: ne blogiau nei IP65.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.9.
	Turi palaikyti 125 kHz, 13,56 MHz ir 2,4 GHz siuntimo dažnius.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	7.10.
	Garantija:  prekei turi būti suteikiama gamintojo ribota viso produkto gyvavimo laikotarpio garantija, patvirtinama gamintojo oficialia technine dokumentacija arba garantijos sąlygomis.
	Suteikiama (įrašyti garantijos tipą ir trukmę): .......... gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	8.
	Prekė – Kortelių registravimo stotis

	
	Kiekis – 1 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	8.1.
	Turi būti suderinamas su TS 7 punkte pasiūlytu kortelių skaitytuvu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	8.2.
	Prie kompiuterio turi jungtis per USB jungtį.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	8.3.
	Garantija: ne mažiau 24 mėn. gamintojo garantija.
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	9.
	Prekė – Judesio jutiklis

	
	Kiekis – 5 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
 

	9.1.
	Maitinimo įtampa: ne blogiau nei nuo 9 iki 16 V DC.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.2.
	Maitinimo įtampa: ne blogiau nei nuo 20 iki 27 V DC.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.3.
	Montavimo aukštis: montuojamas ne siauresniame aukščio diapazone nei 2–2,7 m.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.4.
	Judesio aptikimo laukas: turi būti palaikomas ne mažesnis nei 2,1 m × 1,5 m.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.5.
	Judesio aptikimo laukas: turi būti palaikomas ne mažesnis nei 6,6 m × 4,5 m.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.6.
	Veikimo temperatūra: ne blogiau nei nuo -10 °C iki +50 °C.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.7.
	Turi būti su reguliuojamu lęšiu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	9.8.
	Turi būti su sabotažo jungikliu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	10.
	Prekė – Durų licencija 

	
	Kiekis – 23 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Licencijos pavadinimą (nurodyti): .............................   

	10.1.
	Licencija turi aktyvuoti vienerių durų valdymą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	10.2.
	Licencija turi būti neriboto galiojimo laiko.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	11.
	Prekė – Telefonų integracijos licencija 

	
	Kiekis – 1 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Licencijos pavadinimą (nurodyti): .............................   

	11.1.
	Turi sudaryti galimybę sistemoje integruoti telefonus autentifikacijai naudojant NFC technologiją.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	11.2.
	Licencija turi būti neriboto galiojimo laiko.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	12.
	Prekė – Virtualios kortelės licencija telefonui 

	
	Kiekis – 100 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Licencijos pavadinimą (nurodyti): .............................   

	12.1.
	Turi aktyvuoti 1 vnt. mobiliojo prieigos identifikatoriaus licenciją / aktyvavimo teisę, skirtą vienam mobiliajam telefonui naudoti kaip prieigos autentifikavimo priemonę per NFC technologiją.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	12.2.
	Virtuali kortelė turi leisti aktyvuotame telefone naudoti NFC autentifikaciją ne mažiau nei 3 metus.
	Leidžia naudoti NFC autentifikaciją (įrašyti laikotarpį): .........m.
	.............................
(įrašyti)

	13.
	Prekė – Akumuliatorius 

	
	Kiekis – 19 vnt. *

	13.1.
	Talpa: ne mažiau kaip 7 Ah. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	13.2.
	 Nominali įtampa: 12 V. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	14.
	Prekė – Gaisro pavojaus mygtukas

	
	Kiekis – 8 vnt. *

	14.1.
	Korpuse ir mechanizme neturi būti stiklo.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	14.2.
	Aktyvuotas mygtukas atrakina magnetine spyna valdomas duris.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	14.3.
	Aktyvuotas mygtukas turi galimybę pakartotiniam naudojimui būti atstatomas raktu.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	14.4.
	Turi būti montuojamas virš tinko. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	14.5.
	Komplektuojamas su atlenkiamu  skaidriu apsauginiu dangteliu. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	14.6.
	Spalva: žalia (pageidaujama). **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	15.
	Prekė – Išėjimo mygtukas

	
	Kiekis – 4 vnt. *

	15.1.
	Aktyvuotas mygtukas atrakina magnetine spyna valdomas duris**.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.)

	15.2.
	Turi būti montuojamas virš tinko. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	15.3.
	Spalva: sidabrinis/pilkas (pageidaujama). **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	15.4.
	Turi būti metalinis arba lygiavertis korpusas. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	16.
	Prekė – Elektromagnetas

	
	Kiekis – 7 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra):

	16.1.
	Laikymo jėga: ne mažiau nei 350 kg vienai durų varčiai.
	Laikymo jėga (įrašyti reikšmę): .......... kg.
	.............................
(įrašyti)

	16.2.
	Turi būti užrakto signalas (NO/NC/COM).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	16.3.
	Matmenys: ne mažiau 255×55×27 mm (I×P×A).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	16.4.
	Turi būti su LED indikatoriumi.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	16.5.
	Maitinimo įtampa: DC 12 V.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	16.6.
	Komplektuojamas su laikikliu, skirtu 350 kg magnetui. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	17.
	Prekė – Elektromagnetinė sklendė

	
	Kiekis – 3 vnt. *

	17.1.
	Skirta montuoti į aliuminio ir PVC profilius.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	17.2.
	Liežuvėlio reguliavimas: ne mažiau 3 mm. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	17.3.
	Laikymo galia: ne mažiau 250 kg. **
	Laikymo galia (įrašyti reikšmę): .......... kg.
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	17.4.
	Veikimas: atvirkštinis (reversinis).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	18.
	Prekė – Durų pritraukėjas

	
	Kiekis – 3 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	18.1.
	Tipas: hidraulinis. 
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	18.2.
	Skirtas ne mažiau nei iki 80 kg durims. **
	Skirtas durims iki (įrašyti reikšmę): .....kg.
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	18.3.
	Turi būti reguliuojamas uždarymo greitis. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	18.4.
	Uždarymo greitis: durų pritraukėjas turi užtikrinti stabilų ir tolygų durų uždarymo greitį gamintojo nurodytame veikimo temperatūros intervale, kuris turi būti ne siauresnis kaip nuo –15 °C iki +40 °C. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	18.5.
	Turi būti reguliuojama galutinio pritraukimo jėga. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	19.
	Prekė – Telefonspynės pagrindinis įrenginys

	
	Kiekis – 1 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	19.1.
	Turi būti modulinio tipo.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.2.
	Gamykliškai turi būti galimybė integruoti: kamerą, mikrofoną, Bluetooth skaitytuvą, RFID kortelių skaitytuvą (125 kHz ir 13,56 MHz), NFC skaitytuvą, jutiminę klaviatūrą, piršto antspaudo skaitytuvą.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.3.
	Maitinimas: per Ethernet tinklo kabelį, naudojant PoE arba lygiavertį sprendimą, suderinamą su perkančiosios organizacijos naudojama tinklo infrastruktūra (užtikrinti įrenginio maitinimą per tinklo infrastruktūrą, be atskiro elektros maitinimo kabelio iki įrenginio).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.4.
	Integruota kamera – vaizdo sensorius: ne blogesnis nei 1/2.7'' spalvotas CMOS.
	Sensorius (įrašyti reikšmę): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.5.
	Integruota kamera – židinio nuotolis: ne didesnis kaip 1,9 mm.
	Židinio nuotolis (įrašyti reikšmę): ...... mm.
	.............................
(įrašyti)

	19.6.
	Integruota kamera – turi būti infraraudonųjų spindulių pašvietimas.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.7.
	Integruota kamera – palaiko šiuos vaizdo glaudinimo formatus (angl. codecs): MJPEG, H.264, H.265.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.8.
	Integruota kamera – skiriamoji geba: ne blogiau 1920×1080.
	Skiriamoji geba (įrašyti reikšmę): ......×......
	.............................
(įrašyti)

	19.9.
	Integruota kamera – kadrų dažnis: ne mažiau 30 fps.
	Kadrų dažnis (įrašyti reikšmę): ........ fps.
	.............................
(įrašyti)

	19.10.
	Integruota kamera – maksimalus matymo kampas: ne mažiau 138° (H) ir 105° (V).
	Matymo kampas (įrašyti): .....°(H) ir .....°(V).
	.............................
(įrašyti)

	19.11.
	Integruota kamera – palaikomi protokolai: RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.12.
	Integruota kamera – turi WDR tipo technologiją (balansuoja ryškius apšvietimo kontrastus).
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.13.
	Turi būti integruotas mikrofonas.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.14.
	Turi būti integruotas garsiakalbis.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	19.15.
	Veikimo temperatūra: ne blogiau nei nuo -20 °C iki +60 °C.
	Veikimo temp. (įrašyti reikšmes): nuo ...°C iki ....°C.
	.............................
(įrašyti)

	19.16.
	Dviejų modulių dydžio, pritaikytas potinkiniam montavimui. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	19.17.
	Komplektacijoje – aklė vienam moduliui, jeigu pagal siūlomo gamintojo modulinės telefonspynės komplektavimo sprendimą vieno modulio vieta lieka neužpildyta. Tokiu atveju Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti atitinkamą aklę / dengiamąjį modulį, užtikrinantį pilną ir estetiškai užbaigtą įrenginio montavimą be papildomo mokesčio 
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	19.18.
	Komplektacijoje – visi potinkiniam montavimui reikalingi gamintojo numatyti arba su siūlomu įrenginiu suderinami montavimo elementai, įskaitant 2 modulių dydžio potinkinę dėžę, jeigu ji būtina siūlomo įrenginio tinkamam sumontavimui. Jeigu tokia dėžė yra atskiras gamintojo numatytas gaminys, Tiekėjas jį turės patiekti be papildomo mokesčio. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	19.19.
	Garantija: ne mažiau 60 mėn. gamintojo garantija.
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	20.
	Prekė – Telefonspynės vaizdo monitorius

	
	Kiekis – 1 vnt. *

	
	Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): .............................   
Modelis (nurodyti): ......................................
Modifikacija (jeigu tokia yra): 

	20.1.
	Tiekėjas privalo užtikrinti visišką suderinamumą su telefonspynės pagrindiniu įrenginiu (pasiūlytu TS 19 p.) ir nepriekaištingą, vientisą telefonspynės sistemos veikimą.
 Pageidautina, kad siūlomas telefonspynės vaizdo monitorius būtų to paties gamintojo kaip ir TS 19 punkte pasiūlytas telefonspynės pagrindinis įrenginys, kad būtų visiškai suderinamas sprendimas, veikiantis kartu kaip vientisa telefonspynės sistema.**
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	20.2.
	Turi būti su jutikliniu ekranu.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	20.3.
	Maitinimas: nuo nuolatinės srovės elektros tinklo.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	20.4.
	Maitinimas: per Ethernet tinklo kabelį, naudojant PoE 
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	20.5.
	Ekrano dydis: ne mažesnis nei 7".
	Dydis (įrašyti reikšmę): ......"
	.............................
(įrašyti)

	20.6.
	Ekrano skiriamoji geba: ne blogiau nei 1024×600.
	Skiriamoji geba (įrašyti reikšmę): .....×.....
	.............................
(įrašyti)

	20.7.
	Turi RJ45 jungtį.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	20.8.
	Turi integruotą mikrofoną.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	20.9.
	Turi integruotą garsiakalbį.
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	.............................
(įrašyti)

	20.10.
	Veikimo temperatūra: ne blogiau nei nuo 0 °C iki 50 °C.
	Veikimo temperatūra (įrašyti reikšmę): ........°C iki ......°C.
	.............................
(įrašyti)

	20.11.
	Monitorius turi būti pritaikytas stabiliam naudojimui ant horizontalaus paviršiaus vertikalioje arba pasvirusioje naudojimo padėtyje. Komplektacijoje turi būti pateikiamas  laikiklis–stovas, užtikrinantis stabilų monitoriaus pastatymą ir naudojimą ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus. Jeigu laikiklis–stovas yra atskiras gamintojo numatytas gaminys, jis turi būti pateikiamas kartu su monitoriumi be papildomo mokesčio. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	20.12.
	Garantija: ne mažiau 60 mėn. gamintojo garantija.
	Suteikiama (įrašyti trukmę): .......... mėn. gamintojo garantija.
	.............................
(įrašyti)

	21.
	Prekė – UTP kabelis (kaina skaičiuojama 1 metras)

	
	Kiekis – 500 m. *

	21.1.
	Turi būti Cat5e kategorijos. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	22.
	Prekė – Elektros kabelis (kaina skaičiuojama 1 metras)

	
	Kiekis – 100 m. *

	22.1.
	Tipas ir skerspjūvis: instaliacinis vidaus kabelis (preliminarūs išmatavimai 3×0,75 mm²). **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	22.2.
	Laidininko medžiaga: varis. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	23.
	Prekė – Komutacinis plastikinis kanalas (kaina skaičiuojama 1 metras)

	
	Kiekis – 84 m. *

	23.1.
	Tipas: instaliacinis vidaus kanalas. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	23.2.
	Matmenys: ne mažesnis nei 2000×20×10 mm (ilgis×plotis×aukštis). **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	24.
	Prekė – Lentyna 19" spintai

	
	Kiekis – 9 vnt. *

	24.1.
	Lentyna, skirta 19" spintai. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	24.2.
	Aukštis: 1U. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	24.3.
	Gylis: ne mažiau 250 mm. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

	24.4.
	Tvirtinimas priekyje. **
	Atitinka (įrašyti: TAIP/NE): ...........
	Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.


*Pastaba: Lentelėje ir pasiūlyme nurodyti prekių ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir gali keistis  (gali būti įsigyjama daugiau arba mažiau prekių/paslaugų kiekių neviršijant Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 papunktyje nurodytos pradinės Sutarties vertės). Sutarties vykdymo metu įsigyjamų prekių ir paslaugų apimtis (kiekiai), taip pat kaina, kuri turi būti sumokėta Tiekėjui, priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir  užsakymų. Galutinė kaina, kurią Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktiškai patiektų prekių ir suteiktų paslaugų kiekio vykdant Sutartį. 
** Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę pasiūlymų vertinimo metu paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl siūlomos įrangos atitikties.
12. PAPILDOMA GARANTIJA (KOKYBĖS KRITERIJUS)
Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį žemiau lentelėje nurodytoms Prekėms reikalaujamą privalomą 24 mėnesių gamintojo garantinį terminą. Tokiu atveju, būtina užpildyti 3 lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus  bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje.*** Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams, Prekių trūkumai  bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomas papildomas garantinis terminas (mėn.) (pildo Tiekėjas)
	Gamintojo (-ų) ir (ar) Tiekėjo dokumento, patvirtinančio siūlomą papildomą garantinį terminą, pavadinimas ir puslapis (pildo Tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Prekėms: 
1) pagrindinis valdiklis (T. S. 4 p. lentelės 1 eilutėje nurodyta prekė); 
2) įeigos valdiklis (T. S. 4 p. lentelės 2 eilutėje nurodyta prekė);
3) įeigos valdiklio išplėtimo modulis (T. S. 4 p. lentelės 5 eilutėje nurodyta prekė);
4) LAN Ethernet modulis (T. S. 4 p. lentelės 6 eilutėje nurodyta prekė),

gamintojo ir (ar) tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 24 mėnesių garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)
	Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 24 mėnesių  garantijos terminą)  garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai
	.............................
(įrašyti)


[bookmark: _Hlk231909150]*** Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas. Jei nors vienai prekei nesiūloma – bus skiriama 0 balų.
Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. 
Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojų dokumentus, kuriuose bus nurodyti didesni suteikiami garantiniai terminai, nei reikalaujamas minimalus 2 metų, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto  atims 2 metus privalomo garantinio termino ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas gamintojo garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). 

	


Tiekėjas
	
	
___________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)



