PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ
TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.  Pusiau požeminiai konteineriai (toliau - konteineriai) bus naudojami mišrioms komunalinėms atliekoms.
2.  Pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai susideda iš išorinės, įkasamos į žemę, konstrukcijos, viršutinio gaubto (stogo) su atskirą dangtį turinčia atliekų įmetimo anga, vidinio, iškeliamo, sutvirtinto kėlimo stropais, maišo ir antžeminės konstrukcijos (korpuso) dalies rėmo (apdailos).
3.  Šio tipo konteineriuose turi būti 60%-70% atliekų kaupimo vykdoma požeminėje konteinerio dalyje (detalūs reikalavimai konteinerių matmenims pateikiami žemiau). Šie konteineriai įsigyjami  todėl, kad jų didesnė talpa, retesni ištuštinimo intervalai, geresnės higieninės sąlygos, patogumas, mažesnis užimamas plotas. Po žeme esantis  vėsus oras lėtina bakterijų dauginimąsi ir padeda sumažinti nemalonius kvapus netgi ir per didžiausius karščius. Taip pat sumažėja parazitų ir graužikų keliamos problemos.
4.  Planuojamų įsigyti konteinerių kiekis – 5 vnt
5.  Konteineriai turi būti pristatyti Stipirkių g. 2, Stipirkių k., Akmenės rajonas. Pasiūlymo kaina turi apimti konteinerių atvežimą ir visas su pristatymu susijusias išlaidas.
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

	1.2.
	Konteinerių talpa – 5 m3 

	1.3.
	Konteinerio korpusas gelžbetoninis

	1.4.
	Konteinerio kaupykla metalinė

	1.5.
	Tiekėjas patvirtina, kad Perkančiajai organizacijai paprašius bus pateikiamas, visus techninius reikalavimus atitinkantis konteinerio pavyzdys.

	2.
	Paskirtis:

	2.1
	mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti;

	3.
	Reikalavimai korpusui:

	3.1.
	Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš ilgaamžių, atsparių atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degių, nepralaidžių skysčiams medžiagų.

	3.2.
	Požeminės arba antžeminės sistemos dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 reikalavimus).

	3.3.
	Korpusas turi būti pagamintas taip, kad būtų nesudėtinga valyti ir išsiurbti skysčius, prasisunkusius iš indėklo.

	3.4.
	Konteineris neturi turėti jokių elementų, dėl kurių jame liktų surinktos medžiagos ir būtų neįmanoma jo visiškai ištuštinti.

	3.5.
	Turi nebūti aštrių kraštų. Aštriais nelaikomi suapvalinti kraštai, kurių spindulys didesnis kaip 1,4 mm.

	4.
	Reikalavimai gaubtui (stogui):

	4.1.
	Konteinerio gaubtas (stogas) turi būti pagamintas iš metalo (plieno arba aliuminio), užtikrinančio konstrukcijos ilgaamžiškumą ir atsparumą atmosferos poveikiui, korozijai, mechaniniams smūgiams, UV spinduliuotei bei kitiems aplinkos veiksniams. 

	4.2.
	Konteinerio gaubto (stogo) spalva – pilka, RAL 7016 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme).

	5.
	Reikalavimai atliekų įmetimo angai:

	5.1.
	Pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų saugios įprastomis sąlygomis. Be to, pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį.

	5.2.
	Aukštis iki pildymo angos apatinės dalies neturi būti didesnis kaip 1 200 mm ir mažesnis kaip 500 mm.

	5.3.
	Atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį. Atliekų įmetimo dangtis turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu. Dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą, turi būti nesunkiai atidaromas.

	5.4.
	Dangčio spalva:

	5.4.1.
	konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme);

	5.5.
	Turi turėti briauną aplink atliekų įmetimo angą arba turi būti taikomos kitos priemonės, užtikrinančios, kad lietaus vanduo nepateiktų į konteinerio vidų.

	6.
	Reikalavimai konteinerių apdailai:

	6.1.
	Apdaila: perforuoti, dažyti profiliuoti aliuminio arba plieno lakštai. Apdailos tipas ir spalva derinama su perkančiąja organizacija.

	6.2.
	Lakšto storis – ne mažiau 1,5 mm.

	7.
	Ženklinimas:

	7.1.
	Užrašas, nurodantis, kokios atliekos šalinamos konkrečiame konteineryje:

	7.1.1.
	konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – MIŠRIOS ATLIEKOS;

	8.
	Garantijos:

	8.1.
	Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą).

	8.2.
	Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 10 metų.

	8.3.
	Gamyklinė garantija konteinerio korpuso apdailai – ne mažiau kaip 2 metai.

	8.4.
	Gamyklinė garantija gaubtui – ne mažiau kaip 2 metai.

	8.5.
	Gamyklinė garantija metalinei kaupyklai – ne mažiau kaip 5 metai.
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