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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. AIKŠTELĖS/DANGOS PAGRINDO PARUOŠIAMIEJI DARBAI
1. Bendrieji reikalavimai
1. Rangovas privalo darbus vykdyti vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, darbų saugos, aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimais. 
2. Darbų metu naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, atitikti galiojančių standartų reikalavimus ir turėti kokybę patvirtinančius dokumentus. 
3. Visi darbai turi būti atliekami mechanizuotu būdu, užtikrinant reikiamus pagrindų sutankinimo rodiklius. 
4. Išardytos medžiagos ir perteklinis gruntas turi būti pakraunami, išvežami ir utilizuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 
5. Rangovas atsako už darbų zonos aptvėrimą, saugų eismą ir teritorijos sutvarkymą po darbų užbaigimo. 

2. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai
2.1. Senos dangos išardymas
· Darbų kiekis – 870 m². 
· Išardoma esama dangos konstrukcija mechanizuotu būdu. 
· Išardytos medžiagos pakraunamos ir išvežamos į teisėtą atliekų tvarkymo vietą. 
· Po išardymo paviršius išlyginamas ir paruošiamas tolimesniems darbams. 

2.2. Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas
· Darbų kiekis – 90 m³. 
· Atliekamas grunto iškasimas. 
· Gruntas pakraunamas mechanizuotai ir išvežamas nuo 5 iki 10 km atstumu į atliekų surinkimo aikštelę. 
· Darbų metu turi būti užtikrintas iškasų stabilumas ir saugus darbų vykdymas. 

2.3. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
· Darbų kiekis – 870 m². 
· Sluoksnio storis  (ne mažiau negu) – 30 cm. 
· Naudojamas šalčiui atsparus mineralinis mišinys, atitinkantis kelių ir aikštelių pagrindams keliamus reikalavimus. 
· Sluoksnis paskleidžiamas, profiliuojamas ir sutankinamas. 
· Paviršius turi būti lygus, išlaikant nuolydžius vandens nuvedimui. 

2.4. Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio fr. 0/45
· Darbų kiekis – 870 m². 
· Sluoksnio storis (ne mažiau negu) – 20 cm. 
· Naudojamas dolomitinės skaldos mišinys frakcijos 0/45. 
· Mišinys paskleidžiamas tolygiai, sudrėkinamas (jei būtina) ir sutankinamas. 
· Įrengtas pagrindas turi būti stabilus, be provėžų ir deformacijų. 

2.5. Atsijų pasluoksnio įrengimas
· Darbų kiekis – 870 m². 
· Sluoksnio storis (ne mažiau negu)  – 3 cm. 
· Naudojamos atsijos turi būti švarios, be molio ar organinių priemaišų. 
· Pasluoksnis paskleidžiamas ir išlyginamas pagal aukščius bei nuolydžius. 
· Paviršius paruošiamas tolimesniam dangos įrengimui. 

3. Kokybės reikalavimai
1. Visi sluoksniai turi būti sutankinti. 
2. Neturi būti leidžiami paviršiaus nelygumai, provėžos ar medžiagų išsisluoksniavimas. 
3. Užsakovui pareikalavus turi būti pateikti medžiagų atitikties dokumentai bei sutankinimo bandymų rezultatai. 

4. Darbų pridavimas
1. Baigus darbus teritorija turi būti sutvarkyta ir išvalyta. 
2. Rangovas pateikia atliktų darbų aktus bei panaudotų medžiagų kokybės dokumentus.







II. SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBAI
1. Bendrieji reikalavimai
1. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. 
2. Naudojamos medžiagos privalo būti naujos, sertifikuotos ir atitikti ES bei Lietuvos standartų reikalavimus. 
3. Rangovas atsako už darbų kokybę, naudojamų medžiagų atitiktį, teritorijos apsaugą bei sutvarkymą po darbų užbaigimo. 
4. Visi matmenys ir aukščiai turi būti tikslinami vietoje prieš pradedant darbus. 

2. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai
2.1. Sportinės liejamos sintetinės dangos įrengimas
· Darbų kiekis – 870 m². 
· Įrengiama liejama sportinė sintetinė danga iš EPDM granulių. 
· Dangos storis (ne mažiau negu)  – 16 mm. 
· Danga turi būti elastinga, atspari atmosferos poveikiui, UV spinduliams, drėgmei ir mechaniniam nusidėvėjimui. 
· Danga įrengiama ant tinkamai paruošto ir sutankinto pagrindo. 
· Paviršius turi būti vientisas, lygus, įtrūkimų ar nelygumų. 
· Dangos spalva derinama su Užsakovu. 
· Dangos techninės charakteristikos turi atitikti sporto aikštelėms keliamus reikalavimus. 

2.2. Trinkelių dangos įrengimas
· Darbų kiekis – 130 m². 
· Trinkelių dangos storis (ne mažiau negu)  – 8 cm. 
· Naudojamos betoninės trinkelės, skirtos lauko aikštelių ir pėsčiųjų zonų įrengimui. 
· Trinkelės klojamos ant tinkamai paruošto ir sutankinto pagrindo. 
· Siūlės užpildomos sijotu smėliu arba atsijomis. 
· Paviršius turi būti lygus, stabilus ir išlaikyti nuolydžius vandens nuvedimui. 

2.3. Segmentinės tvoros įrengimas
· Darbų kiekis – 60 m. 
· Įrengiama metalinė segmentinė tvora. 
· Tvoros segmentai cinkuoti ir/arba dažyti milteliniu būdu, atsparūs korozijai. 
· Tvoros stulpai montuojami į betoninius pamatus. 
· Tvora turi būti stabili, vertikali ir saugi eksploatavimui. 
· Tvoros aukštis tikslinamas pagal Užsakovo reikalavimus. 

2.4. Segmentinių tvoros vartelių įrengimas
· Darbų kiekis – 1 komplektas segmentinių vartelių su vartelių užraktu.
· Varteliai derinami prie segmentinės tvoros tipo ir spalvos. 
· Komplekte turi būti vyriai, spyna, rankenos ir tvirtinimo elementai. 
· Konstrukcija turi būti atspari korozijai ir tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis. 
· Varteliai turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti. 

2.5. Standartiniai futbolo vartai ir jų montavimas
· Futbolo vartai, aliuminiai (7,32 x 2,44 m) – 2 vnt. 
· Montuojami futbolo vartai, skirti lauko sporto aikštelei. 
· Vartų konstrukcija turi būti stabili, atspari korozijai ir mechaniniam poveikiui. 
· Komplekte turi būti vartų rėmas, tinklas (ne mažiau negu) 50x3 mm, bei tvirtinimo elementai. 

2.6. Tinklinio stovų montavimas
· Darbų kiekis – 1 komplektas. 
· Montuojami metaliniai tinklinio stovai su tinklo tvirtinimo elementais. 
· Stovai įrengiami betoniniuose pamatuose, kurių matmenys (ne mažiau negu)   – 50 × 50 cm. 
· Pamatai įrengiami iš ne žemesnės kaip C20/25 klasės betono. 
· Konstrukcijos turi būti stabilios, vertikalios ir atsparios korozijai bei atmosferos poveikiui. 

2.7. Aikštelės linijų braižymas
· Darbų kiekis – 1 komplektas. 
· Atliekamas sporto aikštelės ženklinimas pagal numatytą sporto paskirtį. 
· Linijos braižomos naudojant atsparius dilimui, atmosferos poveikiui ir UV spinduliams dažus. 
· Ženklinimas turi būti aiškus, tikslus ir gerai matomas eksploatacijos metu. 
· Linijų plotis ir išdėstymas turi atitikti sporto aikštelių ženklinimo reikalavimus. 

3. Kokybės reikalavimai
1. Visi įrenginiai ir dangos turi būti sumontuoti laikantis gamintojų technologinių reikalavimų. 
2. Paviršiai turi būti lygūs, stabilūs ir saugūs naudotojams. 
3. Metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos. 
4. Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties dokumentus bei garantijas. 

4. Darbų pridavimas
1. Po darbų atlikimo teritorija turi būti sutvarkyta ir išvalyta. 
2. Rangovas pateikia atliktų darbų aktus, naudojamų medžiagų sertifikatus bei garantinius dokumentus. 
3. Darbai laikomi priimtais tik po Užsakovo patikrinimo ir nustatytų defektų pašalinimo. 
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