                                          ATSAKYMAI NR.1

1. Klausimas
Ar yra numatyta, kiek apytiksliai nuotekų siurblinių reikės (ir potencialios jų įrengimo vietos);
Atsakymas:
Siurblinių skaičius ir jų įrengimo vietos turės būti numatytos rengiant projektą.
2. Klausimas
        Ar reikalingas siurblinių aptvėrimas bei gervės siurblių iškėlimui?
Atsakymas:
Siurblinių aptvėrimas reikalingas. Turi būti numatyta viena kilnojama gervė ir prie kiekvienos siurblinės įrengtas kilnojamos gervės pastatymo mazgas.
3. Klausimas
Koks ištekančio vamzdžio diametras pasijungimo šulinyje?
Atsakymas:
Turimi duomenys apie šulinius ir tinklus yra pateikiama viešai skelbiamame tinklalapyje: 
 https://maps.silutes-vandenys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2e51964abb455a9d239cd545a83771

4. Klausimas
Ar galima kloti DN250 vamzdžius siekiant sumažinti nuolydį ir sumažinti siurblinių skaičių? Jei ne, tai ar galimas kai kurių gyvenamųjų namų prijungimas prie slėginęs linijos numatant, kad jie prisijungs su atskira siurbline?  Nes jei tokie sprendimai negalimi, tada bus didelis siurblinių skaičius.
Atsakymas:
Vamzdžių diametras ir nuolydžiai turės būti suprojektuoti ir įrengti vadovaujantis galiojančiais reglamentais ir normomis. Atskiros siurblinės įrengimas vienam namui galimas išskirtiniais atvejais, bet tokiu atveju Rangovas turės gauti gyventojo sutikimą įrengti siurblinę.

5. Klausimas
Koks maksimalus šulinio įgilinimas? Mes bandome priimti iki 6m.
Atsakymas:
Maksimalus šulinio įgilinimas turėtų būti 6m.

6. Klausimas
Ar šuliniai gelžbetonio ar plastikiniai? Kokie diametrai šulinių posūkiuose ir sankryžose?
Atsakymas:
Šulinių medžiaga ir diametrai turės būti parinkti rengiant projektą, vadovaujantis galiojančiais reglamentais ir normomis.

7. Klausimas
Koks šulinio gylis pasijungimo taške. Ar galite pateikti kortele?
Atsakymas:
Šulinio kortelės neturime. Turimi duomenys apie šulinius ir tinklus yra pateikiama viešai skelbiamame tinklalapyje: 
 https://maps.silutes-vandenys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2e51964abb455a9d239cd545a83771

8. Klausimas
Specialiosiose pirkimo sąlygose 6 skyriuje „Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui“, 6.1.7. punkte su pasiūlymu nurodote pateikti „ techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą“, tačiau Techninės specifikacijos priede nėra pildymui pridėtos formos. Prašome pateikti minėtą techninės specifikacijos priedą arba paaiškinti, kokios formos ir apimties dokumentą tiekėjai turi parengti bei pateikti kartu su pasiūlymu. 6.1.8. punkte su pasiūlymu nurodote pateikti „darbų organizavimo planas ir preliminarus darbų atlikimo grafikas“, tačiau prie pirkimo dokumentų nėra pateikta pildymo forma. Prašome pateikti minėtą priedą arba paaiškinti, kokios formos ir apimties dokumentą tiekėjai turi parengti bei pateikti kartu su pasiūlymu. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pagal skaidrumo, lygiateisiškumo ir aiškumo principus pirkimo sąlygos turi būti suformuluotos aiškiai ir vienareikšmiškai, kad tiekėjams nekiltų abejonių dėl reikalaujamų dokumentų turinio, formos ir pateikimo tvarkos. Neaiškios ar nepilnos sąlygos gali lemti skirtingą jų interpretavimą ir klaidinti tiekėjus rengiant pasiūlymus;
Atsakymas:
Pagal punktą 6.1.7. pateikti techninės specifikacijos nereikia.
Darbų organizavimo plano ir preliminarus darbų atlikimo grafiko formą gali pasirinkti konkurso dalyvis.

9. Klausimas
Ar Ajerų g.  (vakarines dalies trasos pabaiga) turi būti prijungta savitaka, nes tokiu atveju pirmasis šulinys jau reikalingas nemažiau 3.3-3.5m gylio. Jei savitaka būtų klojama nuo 4400-0846-0948 sklypo.
Atsakymas:
Ajerų g. kloti tinklų neplanuojama.

10. Klausimas
Ar plastikinio šulinio skersmuo (d425) turi būti vidinis ar išorinis? ar naudojami d315mm šuliniai, patikslinkite kinetės skersmenį?
TS 3.3. punktas Nuotekų nuvedimui turi būti suprojektuotos atšakos DN160 ir plastikinis šulinys (d425) šalia sklypo ribos
o, kitur rašoma, kad jau mažesnis skersmuo.
5.3.1. Savitakinių nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 315 mm
....Ø 315/425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP
Atsakymas:
Plastikiniai šuliniai gali būti nuo DN300 mm iki DN400 mm (vidinis skesmuo). Šuliniai turi būti iš vidaus lygūs.

11. Klausimas
 Užpildyti techninę specifikaciją pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą -užpildyti tik medžiagų TS, o deklaracijas būtina pridėti?
Atsakymas:
Pagal punktą 6.1.7. pateikti techninės specifikacijos nereikia.
Darbų organizavimo plano ir preliminarus darbų atlikimo grafiko formą gali pasirinkti konkurso dalyvis.
12 Klausimas
Ar atitinkame kvalifikacijos reikalavimą "Techninis ir profesinis pajėgumas" 1.2 jei esame įrengę vandentiekio ir nuotekų tinklus objekte "Gamybos paskirties pastatai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai", ir vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo sutarties vertė sudarė daugiau kaip 300 000,00 Eur be PVM?
Atsakymas
Taip
13 Klausimas
Atsižvelgiant į pirkimo objekto apimtį ir sudėtingumą, per nustatytą trumpą terminą nėra galimybės tinkamai išanalizuoti visų teritorijos ypatybių, įvertinti techninėje specifikacijoje numatytų projektavimo ir statybos darbų apimčių, apklausti tiekėjų bei subrangovų, taip pat objektyviai įsivertinti su darbų vykdymu, derinimais, leidimais, tyrinėjimais ir medžiagų tiekimu susijusių rizikų. Techninėje specifikacijoje numatyta suprojektuoti ir įrengti apie 5,91 km buitinių nuotekų tinklų, išvadus preliminariai 68 vartotojams, atlikti inžinerinius tyrinėjimus, parengti projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti suderinimus, įrengti tinklus bei organizuoti statybos užbaigimo procedūras.
Tam, kad tiekėjai galėtų parengti realiai pagrįstus, konkurencingus ir kokybiškus pasiūlymus, prašome pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti ne trumpiau kaip 10 darbo dienomis.
Atsakymas
Pasiūlymo pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-07-07 d. 9,00 val
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