
	BEVIELĖ VAISIAUS IR MOTINOS MONITORIAUS STOTELĖ  KARDIOTOKOGRAFUI „AVALON FM“

	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Perkamas kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo vertė EUR su PVM
	Pristatymo terminas

	1.
	Bevielės vaisiaus ir motinos monitoriaus stotelė kardiotokografui „Avalon FM“
	1 vnt.
	11 000,00
	2 mėnesiai

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Nr.
	Parametras
	Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantis  dokumentas bei puslapis/
pastabos

	1
	Kardiotokografo bevielių daviklių stotelė, 1 vnt.
	

	2.
	Suderinama su įstaigoje turimu „Avalon FM“ kardiotokografu
	

	3.
	Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ne mažesniu kaip 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių)
	

	4.
	Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui
	

	5.
	Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu
	

	6.
	Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas
	

	7.
	Belaidis TOCO daviklis turi integruotą motinos pulso matavimo funkciją – be papildomų daviklių ir sensorių
	

	8.
	Motinos pulso matavimo diapazonas belaidžiu TOCO davikliu ne mažiau nei 40–240 k./min.
	

	9.
	Galimybė ateityje stebėti tiesioginę vaisiaus EKG naudojant tik belaidžius daviklius
	

	10.
	Kompektuojama su bevieliais TOCO+ ir US davikliais
	

	11.
	CE sertifikatas
	

	12.
	Įrangai suteikiama garantija nemažiau kaip 24 mėn.
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	VAISIAUS KARDIOTOKOGRAFAS

	Eil. Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Perkamas kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo vertė EUR su PVM
	Pristatymo terminas

	1.
	Vaisiaus kardiotokografas
	1 vnt.
	12 000,00
	2 mėnesiai

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Nr.
	Parametras
	Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantis  dokumentas bei puslapis/
pastabos

	1.
	Vaisiaus monitorius
	

	2.
	Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (50-210) k/min.
	

	3.
	Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) ne mažiau kaip iki 100 įvykių
	

	4.
	Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme
	

	5.
	Garsiniai ir vizualiniai pranešimai (pageidautinas, kad būtų galimybė reguliuoti garsą)
	

	6.
	Monitoruojami parametrai:
1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis;
2. Gimdos aktyvumas;
3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos);
4. Motinos AKS; 
5. Motinos EKG;
6. Motinos SpO2;
	

	7.
	Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą)
	

	8.
	Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas
	

	9.
	Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos
	

	10.
	Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius
	

	11.
	Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai)
	

	12.
	Galimybė prijungti išorinius įvesties įrenginius
	

	13.
	Įranginio svoris  ≤ 8 kg
	

	14.
	Komplektuojama su:
1. UG daviklis; 
2. Toco daviklis; 
3. SpO2 guminis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį);
4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele;
5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.);
6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.)
	

	15.
	CE sertifikatas
	

	16.
	Įrangai suteikiama garantija nemažiau kaip 24 mėn.
	

	17.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis;
	

	18.
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	19.
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	20.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
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BEVIELĖ VAISIAUS IR MOTINOS MONITORIAUS STOTELĖ    KARDIOTOKOGRAFUI  „AVALON FM“  

Eil. Nr.   Prekės pavadinimas  Perkamas  kiekis mato  vnt.  Pasiūlymo vertė  EUR su PVM  Pristatymo   terminas  

1.  Bevielės vaisiaus ir motinos  monitoriaus  stotelė kardiotokografui „Avalon FM“  1 vnt.  11   000,00  2 mėnesiai  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:  

Nr.  Parametras  Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą  pagrindžiantis  dokumentas bei puslapis/   pastabos  

1  Kardiotokografo   bevielių daviklių stotelė, 1  vnt.   

2.  Suderinama su įstaigoje turimu „Avalon  FM“ kardiotokografu   

3.  Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos  parametrų matavimus ne mažesniu kaip 100  m atstumu nuo stacionarių kardiokografų  (vaisiaus monitorių)   

4.  Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs  vandeniui   

5.  Belaidžiai davikliai su indikatoriumi,  rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir  ryšį su imtuvu   

6.  Belaidžiai davikliai su integruota baterija,  užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas   

7.  Belaidis TOCO daviklis turi integruotą  motinos pulso matavimo funkciją  –   be  papildomų daviklių ir sensorių   

8.  Motinos pulso matavimo diapazonas  belaidžiu TOCO davikliu ne mažiau nei 40 – 240 k./min.   

9.  Galimybė ateityje stebėti tiesioginę vaisiaus  EKG na udojant tik belaidžius daviklius   

10.  Kompektuojama su bevieliais TOCO+ ir US  davikliais   

11.  CE sertifikatas   

12.  Įrangai suteikiama garantija nemažiau kaip  24 mėn.   

     

