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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI
1. Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.
2. [bookmark: _Hlk230707239]Pirkimo objektas: Perkamas aplinkos parametrų stebėsenos sistemos dronas (toliau – Įranga). Įranga skirta aplinkos parametrų stebėjimui, mėginių rinkimui ir taršos vertinimui. 
3. Perkamas kiekis: 1 komplektas;
4. Įrangos pristatymo vieta: Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.
5. Pristatymo terminai: ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
6. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus  reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).
7. Visi siūlomos Įrangos komponentai turi būti tarpusavyje pilnai suderinti ir užtikrinti tinkamą veikimą pagal paskirtį. Pageidautina, kad jie būtų to paties gamintojo, tačiau leidžiama siūlyti skirtingų gamintojų komponentus, jei užtikrinamas jų suderinamumas ir funkcionalumas.
8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas,  pajungimas, programinės įrangos diegimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje laikantis gamintojo rekomendacijų.
9. Darbuotojų mokymai (ne mažiau kaip 5 (penkių) darbuotojų) turi vykti kontaktiniu būdų su perkančiąja organizacija suderintu laiku ir vietoje, laikantis gamintojo rekomendacijų. Po mokymų dalyviams turi būti išduoti sertifikatai, patvirtinantys apie išklausytus mokymus.
10.  Kartu su Įranga turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos naudojimo vadovas ar instrukcija, programinės įrangos naudojimo instrukcija bei Įrangos garantiją patvirtinantys dokumentai (lietuvių ir/arba anglų kalba).
11. Vykdomas Žaliasis pirkimas. Įranga turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us, išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
12. Vykdomas Žaliasis pirkimas. Įranga privalo atitikti Direktyvų 2011/65/ EC ir 2009/125/EB nuostatas. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant objektyvius įrodymus - ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity).
13. Vykdomas Žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas):
13.1. Vadovaujantis Aprašo 4.4.3 punktu: perkama programinė įranga;
13.2. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4. punkto papunkčiais:
13.2.1.Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga (išskyrus programinę įrangą) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.
13.2.2.Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ tiekėjas privalo užtikrinti galimybę keisti baterijas, įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis  - baterijas (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas) ir užtikrinti panaudotų baterijų surinkimą. Pasibaigus baterijų eksploatacijos laikui tiekėjas turi užtikrinti jų priėmimą arba informuoti apie dalyvavimą teisės aktų reikalavimus atitinkančioje baterijų atliekų surinkimo sistemoje.Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.
Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis - moduliams) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, kompiuteriui -24 mėnesiai.
14. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1 lentelėje ir dokumentus patvirtinančius atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimus nurodytus TS 11,12 ir 13 punktuose). Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos Įrangos kodas ir (ar) modelis. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis siūlomos Įrangos atitiktį reikalaujamai reikšmei. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.




1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	Aplinkos parametrų stebėsenos sistemos dronas
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........
Kodas (nurodyti, jeigu yra)...........

	Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos:

	

	1. 
	Siūloma įranga turi sudaryti:
· dronas su propeleriais, 1 vnt.;
· kameros, 4 vnt.;
· apšvietimo prožektorius, 1 vnt;
· programinė įranga,1 kompl.
· aplinkos oro parametrų moduliai, 1 kompl. 
· vandens tyrimų moduliai, 1 vnt.
· nešiojamas kompiuteris, 1 vnt.
Pastaba. Jei siūlomą įrangą sudaro skirtingų gamintojų komponentai, prie kiekvieno komponento privaloma nurodyti gamintojo pavadinimą.
	

	Bepilotis orlaivis

	2. 
	Skrydžio trukmė su pilnai pakrautu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 40 min.
	

	3. 
	Maksimalus nuotolis (be kliūčių, be trukdžių): ne mažiau kaip 15 km pagal standartus, patvirtintus Europos Sąjungoje (CE/SRRC/MIC)
	

	4. 
	Maksimalus pakilimo aukštis: ne mažiau kaip 6000 m virš jūros lygio
	

	5. 
	Maksimalus greitis: ne mažiau kaip 20 m/s
	

	6. 
	Atsparumas vėjui: ne mažiau kaip iki 12 m/s
	

	7. 
	Drono ir visų susijusių priedų darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip –10 °C iki +50 °C
	

	8. 
	Maksimali naudingoji apkrova (svoris, kurį dronas gali pakelti): ne mažiau kaip 6 kg
	

	9. 
	Skrydžio valdymo sistemos: GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), RTK, IMU arba lygiavertės, vizualiniai sensoriai
	

	10. 
	Kliūčių aptikimas LIDAR ir milimetrinių bangų radaru arba lygiavertėmis technologijomis
	

	11. 
	Dronas turi turėti ne mažesnės kaip 1080p raiškos  drone integruotą vaizdo kamerą 
	

	12. 
	Drono akumuliatoriaus sistema turi būti su „hot-swap“ arba lygiaverte funkcija, t. y. sistema turi užtikrinti, kad dronas turėtų galimybę išlaikyti nustatymus keičiant išsikrovusią bateriją kita nemažiau kaip 30 sekundžių.
	

	13. 
	Baterijų tipas: išmaniosios Li-ion arba lygiavertės baterijos, kurių talpa ≥ 20000 mAh
	

	14. 
	Turi būti komplektuojama su baterijų krovimo stotele. Turi būti galimybė vienu metu krauti ne mažiau kaip 1 baterijų komplektą reikalingą drono naudojimui pagal paskirtį
	

	15. 
	Valdymo pultas turi būti su integruotu nemažesniu kaip 17 cm įstrižainės ekranu, valdymo pulto veikimo laikas ne mažiau kaip 3 val.
	

	16. 
	Įrangos priedai:
1. kietu transportavimo lagaminu su apsauga nuo mechaninių pažeidimų, 1 vnt.;
2. atsarginiai propeleriai (ne mažiau kaip 4 komplektai);
3. su dronu suderinti pakraunami akumuliatoriai (ne mažiau kaip 2 kompl.);
akumuliatorių pakrovėjai, nemažiau kaip 2 akumuliatorių komplektų pakrovimui vienu metu;
	

	17. 
	Dronas turi  būti pritaikytas ir pilnai sukomplektuotas darbui su dvejais papildomais įrenginiais vienu metu - dvejomis kameromis, arba 1 kamera ir 1 prožektoriumi
	

	18. 
	Dronas turi būti aprūpintas suderintu spartinimo moduliu (on‑board computing unit), kuris suteikia reikalingą skaičiavimo galią inspekcijoms, 3D modelių kūrimui bei realaus laiko analizėms
	

	19. 
	Programinė įranga turi turėti galimybes vizualizuoti ir analizuoti drono  patikros duomenis. Tiekėjas užtikrina 3 metų programinės įrangos techninį palaikymą bei 1 metų programinės įrangos atnaujinimų teikimą.
	

	20. 
	Spartinimo modulio minimalios techninės charakteristikos: 
ne mažiau kaip 100 TOPS skaičiavimo galia (GPU+DLA)
operatyvinė atmintis ne mažesnė kaip 16 GB RAM, 
vidinė atmintis ne mažesnė kaip  256 GB, LPDDR5 arba lygiavertis
	

	Kameros

	21. 
	Su dronu komplektuojamos fotogrametrinės kameros jutiklio matmenys ne mažesni nei 35×24 mm
	

	22. 
	Fotogrametrinės kameros atmintis kortelių palaikymas ne mažiau kaip iki 512 GB
	

	23. 
	Fotogrametrinės kameros skiriamoji geba ne mažiau kaip 45M taškų
	

	24. 
	Fotogrametrinės kameros kadrų skaičius nemažiau kaip 60 kadrų/s
	

	25. 
	Fotogrametrinės kameros jautrumas šviesai ne blogesnis nei ISO 100 – 25600 arba lygiavertis
	

	26. 
	Fotogrametrinės kameros matavimo tikslumas ne blogesnis nei 3 cm horizontalia kryptimi ir ne blogesnis kaip 5 cm vertikalia kryptimi
	

	27. 
	Fotogrametrinė kamera turi būti komplektuojama su gimbalu
	

	28. 
	Su dronu komplektuojamos LIDAR kameros objekto aptikimo diapazonas ne blogesnis kaip: 
700 m @ 10% atspindžio (350 kHz) 
950 m @ 10% atspindžio (100 kHz)
2000 m @ 80% atspindžio (100 kHz)
	

	29. 
	LIDAR kameros tikslumas vertikalia kryptimi ne blogesnis kaip:
3 cm (RMSE, angl. Root Mean Square Error) skraidant 120 m aukštyje
5 cm (RMSE) skraidant 300 m aukštyje
	

	30. 
	LIDAR kameros tikslumas horizontalia kryptimi ne blogesnis kaip:
4 cm (RMSE) skraidant 120 m aukštyje
8 cm (RMSE) skraidant 300 m aukštyje
	

	31. 
	LIDAR kameros laiko žymos tikslumas (GNSS, liet. globalinė navigacijos palydovų sistema, angl. Global Navigation Satellite System) ne blogiau kaip:
horizontalus tikslumas: 1,0 cm + 1 ppm (angl. parts per million)
vertikalus tikslumas: 2,0 cm + 1 ppm
	

	32. 
	LIDAR kameroje integruotos RGB kameros raiška nemažesnė nei 90M taškų
	

	33. 
	LIDAR kamera turi būti komplektuojama su gimbalu
	

	34. 
	Su dronu komplektuojama kombinuota termovizinė ir optinė kamera (toliau IR kamera) 
	

	35. 
	IR kameros šiluminis jautrumas ne mažesnis kaip 50 mK
	

	36. 
	IR kamera turi būti su spalvinių palečių pasirinkimo galimybe
	

	37. 
	IR kameros detektorius ne mažesnis nei 640× 512 taškų
	

	38. 
	IR kamera turi turėti temperatūros matavimo taške ir plote galimybes
	

	39. 
	IR kameros skaitmeninis priartinimas nemažesnis kaip 30 kartų
	

	40. 
	IR kamera turi turėti galimybę fiksuoti radiometrines nuotraukas (Radiometric JPEG), t. y. bylas, kuriuose kiekvienas pikselis saugo tikrą temperatūros vertę
	

	41. 
	Turi būti užtikrinta, kad IR kamera gautos nuotraukos būtų tinkamos tiek vizualiai analizei, tiek tikslios temperatūros matavimui programinėje įrangoje
	

	42. 
	IR kamera turi būti komplektuojama su gimbalu
	

	43. 
	Su dronu turi būti komplektuojama multispektrinė kamera, skirta aplinkos, augmenijos ir vandens būklės analizei.
	

	44. 
	Kamera turi turėti ne mažiau kaip 5 spektrinius kanalus (pvz., Blue, Green, Red, Red-edge, Near Infrared (NIR)) arba lygiavertį spektrinį rinkinį, tinkamą NDVI ir kitų indeksų skaičiavimui. 
	

	45. 
	Spektrinių juostų bangos ilgiai turi būti 400–1000 nm diapazone arba lygiaverčiai, užtikrinantys augmenijos ir vandens kokybės analizę. 
	

	46. 
	Multispektrinės kameros raiška ne mažesnė kaip 1,5 MP vienam spektriniam kanalui 
	

	47. 
	Kamera turi palaikyti NDVI, NDRE, SAVI arba lygiaverčių vegetacijos indeksų skaičiavimą
	

	48. 
	Maksimalus multispektrinės kameros svoris – ne daugiau kaip 1 kg 
	

	49. 
	Su dronu komplektuojamo prožektoriaus maksimalus apšvietimas ne mažiau kaip 40 liuksų esant 100 m atstumu nuo šviesos šaltinio
	

	50. 
	Prožektorius turi užtikrinti pakankamą matomumą ir saugų skrydį arba objektų inspekciją tamsiu paros metu
	

	51. 
	Prožektoriaus skleidžiama šviesa balta su reguliuojamu šviesos intensyvumu arba lygiavertė
	

	52. 
	Prožektorius turi turėti stroboskopinį režimą
	

	53. 
	Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą pagal skrydžio sąlygas
	

	54. 
	Prožektoriaus apsaugos klasė ne blogesnė nei IP54 arba lygiavertė
	

	55. 
	Prožektorius turi būti komplektuojamas su gimbalu
	

	Programinė įranga

	56. 
	Su dronu turi būti komplektuojamos profesionalios žemėlapių kūrimo, multispektrinių duomenų (augalijos indekso skaičiavimo) ir fotogrametrinės analizės programinės įrangos, skirtos oro nuotraukoms ir 3D modeliams apdoroti
	

	57. 
	Naudojant programinę įrangą turi būti galimybė atlikti automatinius skrydžio maršrutus su GNSS (liet. globalinė navigacijos palydovų sistema, angl. Global Navigation Satellite System) tikslumu.
	

	58. 
	Programinė įranga turi turėti aukšto tikslumo 2D ir 3D modelių generavimo iš nuotraukų ir LIDAR duomenų galimybes
	

	59. 
	Programinė įranga turi būti pilnai suderinta ir integruojama su siūlomu dronu ir kameromis
	

	60. 
	Programinėje įrangoje turi būti integruotas GNSS ir RTK (liet. realaus laiko kinematika, angl. Real-Time Kinematic)
	

	61. 
	Programinė įranga turi būti suderinama su populiariausiomis GIS ir CAD sistemomis (pvz., Autodesk, Esri ir kt.)
	

	62. 
	Programinė įranga privalo palaikyti ir apdoroti siūlomos bepiločio orlaivio bei fotogrametrinės ir termovizorinės kamerų generuojamus failų formatus.
	

	63. 
	Būtinas funkcionalumas kurti ortomozaikas iš georeferencinių nuotraukų sekos.
	

	64. 
	Suderinamumas su „Windows 10/11“ arba lygiavertėmis 64 bitų operacinėmis sistemomis
	

	65. 
	Nuolatinė (angl. Perpetual) licencija, pritaikyta akademiniams ir moksliniams tyrimams
	

	66. 
	Būtina galimybė apdoroti duomenis lokaliai (kompiuterio įrenginyje), nenaudojant debesijos paslaugų.
	

	67. 
	Būtina galimybė kurti taškų debesis (angl. point clouds)
	

	68. 
	Oro ir antžeminės nuotraukos, įskaitant, bet neapsiribojant: JPG, JPEG, TIF, TIFF
	

	69. 
	Antžeminių kontrolės taškų (GCP) palaikymas
	

	70. 
	Orientacijos duomenų palaikymas (ne mažiau kaip CSV, TXT formatams)
	

	71. 
	Geoidų palaikymas ir mastelio bei orientacijos apribojimų nustatymas
	

	72. 
	Koordinačių sistemos: EPSG, ESRI, WKT, PRJ arba lygiavertės
	

	73. 
	Ataskaitų ir 2D/3D modelių eksportas į PDF, CSV, DXF, SHP, GeoJSON (arba lygiaverčius formatus)
	

	74. 
	Matavimo įrankiai: Integruoti įrankiai atstumų, plotų, tūrių, polilinijų bei poligonų matavimui
	

	75. 
	Taškų debesies eksportas į LAS, LAZ, XYZ formatus
	

	76. 
	Kontūrinių linijų (izohipsių) generavimo funkcija
	

	Aplinkos oro parametrų moduliai

	77. 
	Sistema turi:
- būti modulinė ir leidžianti konfigūruoti skirtingus jutiklius pagal tyrimo poreikius;
- užtikrinti galimybę vienu metu matuoti ne mažiau kaip 5 skirtingus teršalus;
- turėti galimybę išplėsti sistemą papildomais jutikliais;
- būti pilnai suderinama su siūlomu dronu.

Sistema turi užtikrinti šių parametrų matavimą:
Privalomi parametrai:
- Kietosios dalelės (KD1, KD2.5, KD10): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 5 iki 500 µg/m³; Aptikimo riba: ne žemesnė kaip 5 µg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip 1 µg/m³.

- Azoto dioksidas (NO2): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 500 µg/m³; Aptikimo riba: ne žemesnė kaip 20 µg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip  2 µg/m³.

- Ozonas (O3): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 800 µg/m³; Aptikimo riba: ne žemesnė kaip 20 µg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip  2 µg/m³.

- Anglies monoksidas (CO): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 10 mg/m³; Aptikimo riba: ne žemesnė kaip 0,1 mg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip  0,05 mg/m³.

- Sieros vandenilis (H2S): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 1000 µg/m³; Aptikimo riba: ne žemesnė kaip 50 µg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip 15 µg/m³.

- Amoniakas (NH3): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 50 mg/m³; Aptikimo riba: : ne žemesnė kaip 1 mg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip 0.1 mg/m³.

-  Formaldehinas (CH2O): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 100 mg/m³; Aptikimo riba: ne žemesnė kaip 1,5 mg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip  0,15 mg/m³.

- Lakūs organiniai junginiai (LOJ): Matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 3000 µg/m³; Aptikimo riba: nemažiau kaip  50 µg/m³; Skiriamoji geba: nemažiau kaip  25 µg/m³.
	

	78. 
	Lygiagrečiai matuotų meteorologinius parametrus:
- temperatūrą: - 10 ℃ ~ + 45 ℃; skiriamoji geba: nemažiau kaip 0,1 °C; tikslumas: nemažiau kaip 1 °C;   
- drėgmę, 0 ~ 100 %; skiriamoji geba: nemažiau kaip 0,1 % RH; tikslumas: nemažiau kaip 5 % RH;
- atmosferos slėgį.
	

	79. 
	Sistema turi užtikrinti duomenų registravimą ne rečiau kaip kas 60 s ir turėti galimybę eksportuoti duomenis į atvirus formatus (CSV, JSON). Sistema turi užtikrinti laiko sinchronizaciją tarp visų jutiklių;
Turi būti galimybė atlikti 2D ir 3D taršos žemėlapių sudarymą.
	

	80. 
	Sistema turi būti gamykliškai sukalibruota ir tinkama papildomai kalibracijai realiomis sąlygomis.
Tiekėjas privalo pateikti rekomenduojamą kalibravimo metodiką, kalibravimo procedūrų aprašymą, rekomenduojamą kalibravimo dažnumą.
	

	81. 
	Garantija ne trumpiau kaip 12 mėn. 
	

	Vandens tyrimų moduliai

	82. 
	Sistema turi būti pritaikyta vandens mėginių paėmimui naudojant su bepiločiu orlaiviu suderinamą įrangą.
Vandens mėginių paėmimo modulis turi užtikrinti:
- galimybę paimti ne mažesnį kaip 2 L vandens mėginį į talpą; 
- sandari, lengvai keičiama, chemiškai atspari mėginio talpa; 
- galimybę paimti mėginį nuo vandens paviršiaus arba iš nustatyto nedidelio gylio; 
- mechanizmas, užtikrinantis, kad mėginys neišsilietų transportavimo metu; 
- galimybę greitai nuimti ir dezinfekuoti / išplauti mėginio paėmimo mazgą; 
- sistemos suderinamumą su siūlomu dronu.
	

	83. 
	Garantija ne trumpiau kaip 12 mėn.
	

	Nešiojamas kompiuteris

	84. 
	Procesorius ne prastesnių parametrų kaip U7 255HX
	

	85. 
	Vaizdo plokštė ne prastesnių paramtrų nei RTX Pro 200
	

	86. 
	Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau nei 32GB DDR5.
	

	87. 
	Disko talpa ne mažiau nei 1TB SSD NVMe.
	

	88. 
	Operacinė sistema Windows arba lygiavertė.
	

	89. 
	Garantija ne trumpiau nei 24 mėn.
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