Tvorų rekonstravimo darbai S. Dariaus ir S. Girėno g. 42, Kaunas, Sakalų g. 2, Kaunas ir Bažnyčios g. 30, Domeikava (Skelbiama apklausa)
Atsakymai į klausimus Nr.1
2026-07-01

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329

Prašome patikslinti, ar tvoros turi būti dažomos RAL 7016 spalva, ar perkančioji organizacija numato kitą reikalaujamą RAL spalvą?
	Pageidautina RAL7016, bet gali būti dažoma ir RAL 6004 arba kitais tamsiai žalios spalvos dažais. Svarbu, kad būtų laikomasi vienos spalvos.

	2.
	Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329

Prašome patikslinti, ar tinkamas standartinis 3D tvoros segmento aukštis – 2,43 m, ar būtina montuoti du segmentus (2500 × 1230 mm ir 2500 × 1330 mm), kad būtų pasiektas reikalaujamas tvoros aukštis?
	Tinkamas standartinis 3D tvoros segmento aukštis – 2,43 m, nes virš vertikalios segmento dalies yra nuožula pasvirusi  135֩ kampu nuo tvoros segmento / laikančio jį laikančio stulpo.

	3.
	Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329

Prašome patikslinti, kaip turi būti tvarkomas perteklinis gruntas – ar jis privalo būti išvežtas iš objekto, ar gali būti sandėliuojamas perkančiosios organizacijos teritorijoje, suderinus vietą su užsakovu?
	Kadangi stulpų montavimui reikalingos gręžtinės angos grunte (angos gylis ne mažiau kaip 1,2 m), perteklinio grunto susidarys nedaug. Perteklinis gruntas gali būti paskirstomas vietoje.

	4.
	Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329

Prašome patikslinti, ar rangovas, baigęs darbus, privalės atstatyti darbų metu pažeistą veją ir kitas sutvarkytas teritorijas ?
	Rangovas, baigęs darbus, privalo atstatyti darbų metu pažeistą veją ir kitus darbų vykdymui naudotus / pažeistus plotus.

	5.
	Paklausimas, teiktas 2026-07-01 09:18 CVP IS pranešimu ID 706925


Patikslinkite esamos ardomos tvoros ilgį.
	[bookmark: _GoBack]Ardomų tvorų bendras ilgis nurodytas pirkimo dokumentuose. Tiekėjai, siekdami pasitikslinti kiekius, gali atlikti papildomus matavimus vietoje.



