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Konkurso sąlygų aprašo

	3 priedas



KLAIPĖDOS MIESTO TILTŲ IR VIADUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Esami Klaipėdos miesto tiltai ir viadukai, kuriems reikalinga priežiūra ir remontas:
1. Tiltas per Smeltalę Marių gatvėje;
2. Tiltas per Smeltalę Minijos gatvėje;
3. Tiltas per Smeltalę Jūrininkų pr.
4. Viadukas per geležinkelį Taikos pr.
5. Viadukas Liepų gatvėje;
6. Viadukas H. Manto gatvėje;
7. Viadukas per geležinkelį P. Lideikio gatvėje;
8. Tiltas per Dangę Tauralaukyje;
9. Tiltas per Dangę Mokyklos gatvėje;
10. Pakeliamas tiltas per Dangę Tiltų gatvėje – Biržos tiltas;
11. Pakeliamas tiltas per Dangę Pilies gatvėje – Pilies tiltas;   
12. Tiltas per Dangę Liepų gatvėje;
13. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr. 1;
14. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr. 2;
15. Tiltas Priestočio gatvėje per geležinkelį;
16. Tiltas Pylimo g. per fosą prie Jono kalnelio Nr. 3

Tiltų techninės charakteristikos (pagal techninius pasus):
	TILTAS/
VIADUKAS
	CHARAKTERISTIKOS

	1. Tiltas per Smeltalę Marių gatvėje
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga surenkama briaunuotoji, sumontuota iš keturių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptaja armatūra

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 29,68 m; 
Tarpatramių ilgis – 24,0 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 7,0 m

	
	Šalitilčių danga – betoninė (blokų viršus padengtas apsaugine danga);
Šalitilčių plotis: aukštupio pusėje – 1,5 m, žemupio pusėje – 0,75 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – stačiakampio skerspjūvio;
Turėklų aukštis – 1,1 m  

	
	Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai;
atitvarų aukštis – 0,5 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – prilydomoji 

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš atramų, tipas – elastomeriniai bituminiai

	
	Projektinės apkrovos – 1-as apkrovos modelis RA-90 t (pagal PNT-T97)

	
	Komunikacijos: vandentiekio ir nuotekų tinklai, dujų tiekimo linija, elektros kabeliai, ryšių tinklai

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	1. Tiltas per Smeltalę Minijos gatvėje

	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga surenkama briaunuotoji, sumontuota iš trylikos tėjinio skerspjūvio sijų

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 22,80 m; 
Tarpatramių ilgis – 16,72 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 14,0 m

	
	Šalitilčių danga – betoninės trinkelės;
Šalitilčių plotis – 3,12 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti;
Turėklų aukštis – 1,1 m  

	
	Atitvarai – metaliniai cinkuoti;
Atitvarų aukštis – 0,75 m;
Atitvarų blokų ir turėklinių blokų viršaus danga – epoksidinė

	
	Hidroizoliacija – bituminė, prilydomoji, du sluoksniai

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – TARCO, uždaro tipo

	
	Atraminiai guoliai-sintetiniai, elastomeriniai, viso 4 vnt.

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Komunikacijos:
 Dešinėje pusėje d150mm vamzdžiai. Šešiuose iš jų yra po vieną 10kW elektros kabelį, viršutinis vamzdis kraštinėje eilėje kabelių neturi;  d100 mm vamzdyje - gatvių apšvietimo elektros kabelis;
Kairėje pusėje - 16 vnt. d100mm vamzdžių, 15vnt. turi ryšių kabelius ir viršutinis vamzdis kraštinėje eilėje – gatvių apšvietimo el. kabelį

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	3. Tiltas per Smeltalę Jūrininkų prospekte 
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš dešimties tėjinio skerspjūvio sijų

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 24,00m; 
Tarpatramių ilgis – 16,80 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 16,20 m

	
	Šalitilčių danga – gelžbetoninės plytelės;
Šalitilčių plotis: aukštupio pusėje – 3,0 m, žemupio pusėje – 0,75 m, kitoje eismo juostoje aukštupio pusėje – 0,72 m, žemupio pusėje – 2,25 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – stačiakampio skerspjūvio;
Turėklų aukštis – 1,1 m  

	
	Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai;
atitvarų aukštis – 0,51 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – prilydomoji 

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – elastomeriniai bituminiai

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Komunikacijos: nėra

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	4. Viadukas per geležinkelį Taikos pr.
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš aštuonių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 222,45 m; 
Tarpatramių ilgis – 24,0×24,0×18,0×24,0×24,0×18,0×24,0×24,0×18,0×18,0 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 15,00 m

	
	Šalitilčių danga – betoninė;
Šalitilčių plotis – 1,75 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – lovys;
Turėklų aukštis – 1,10 m  

	
	Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai;
atitvarų aukštis – 0,45 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – nežinomas (nėra)

	
	Deformaciniai pjūviai – trys, įrengti virš trečios, šeštos ir devintos atramų, tipas – atviras

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: atramos devynios, koloninės. Atramoje-dvi kolonos, viršuje apjungtos kintamo skerspjūvio rygeliu, kolonos apačioje-stačiakampio skerspjūvio rostverkas. Atraminės dalys-guminės su metalinėmis plokštėmis.
Tarpinių atramų aukštis: antra – 7,1 m, trečia – 6,6 m, ketvirta – 6,1 m, penkta – 7,6 m, šešta – 6,2 m, septinta – 5,96 m, aštunta – 6,27 m, devinta – 5,7 m, dešimta – 4,6 m

	
	Komunikacijos: nėra

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	5. Viadukas Liepų gatvėje
	Tipas – gelžbetoninis, rėminis nekarpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš keturiolikos dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 48,05m; 
Tarpatramių ilgis – 24,02 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 25,13 m

	
	Šalitilčių danga – gelžbetoninis monolitas; plytelės;
Šalitilčių plotis: nuo centro pusės – 2,0 m, kitoje pusėje šalitiltis platėja nuo 2,13 m iki 10,70 m pločio;

	
	Turėklai – metaliniai dažyti, tvorelės tipo, porankiai  – vamzdis;
Turėklų aukštis – 1,10 m

	
	Atitvarai – metaliniai barjeriniai;
atitvarų aukštis – 0,76 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – nežinomas 

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – atviri

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: koloninis tauras. Atramoje keturios į viršų platėjančios kolonos, apjungtos stačiakampio skerspjūvio rygeliu;
Tarpinių atramų aukštis – 5,42 m

	
	Komunikacijos: nėra

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	6. Tiltas per Dangę Tauralaukyje
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš šešių tėjinio skerspjūvio sijų

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 50,40 m; 
Tarpatramių ilgis – 16,80 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 8,0 m

	
	Šalitilčių danga – betoninė, padengta apsaugine danga;
Šalitilčių plotis: aukštupio pusėje – 0,70 m, žemupio pusėje – 1,98 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – stačiakampio skerspjūvio;
Turėklų aukštis – 1,12 m  

	
	Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai, nudažyti apsauginiais dažais;
Atitvarų aukštis – 0,50 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – prilydomoji 

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – elastomeriniai bituminiai

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: du sieninio tipo taurai; Atraminės – metalinės;
Tarpinių atramų aukštis – (~ 6,0 m) iki upės dugno

	
	Komunikacijos: gatvių apšvietimas (0,4 kV), du 10 kV elektros kabeliai

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	7. Viadukas H. Manto gatvėje
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas su nepertraukiama važiuojamąja dalimi. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš devynių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptaja armatūra

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 48,50m; 
Tarpatramių ilgis – 24,00 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 16,65 m

	
	Šalitilčių danga – betoninė;
Šalitilčių plotis: nuo centro pusės – 4,24 m, nuo geležinkelio – 1,45 m

	
	Turėklai – metaliniai dažyti, tvorelės tipo, porankiai – kampuotis;
Turėklų aukštis – 1,05 m  

	
	Atitvarai – gelžbetoniniai parapetiniai;
atitvarų aukštis – 0,40 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – nežinoma

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – uždari, užtaisyti deformacinių pjūvių mastika

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: koloninis tauras. Atramoje keturios 1,50 m skermens kolonos, apjungtos stačiakampio skerspjūvio rygeliu. Atraminės dalys – guminės;
Tarpinių atramų aukštis – nuo 3,80 m (centro pusėje) iki 4,20 m (nuo geležinkelio)

	
	Komunikacijos: apšvietimas

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	8. Tiltas per Dangę Mokyklos gatvėje
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas. Perdanga surenkama briaunotoji, sumontuota iš dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra. Pirmame, antrame ir dešimtame tarpatramiuose skerspjūvyje yra devynios, kituose – aštuonios sijos.

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 507,50 m; 
Tarpatramių ilgis: pirmas – 24,50 m, antras – 25,0 m, trečias – 25,25 m, ketvirtas÷devynioliktas – 25,5 m, dvidešimtas – 25,25 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 15,25 m

	
	Šalitilčių danga – betono trinkelės;
Šalitilčių plotis – 1,50 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti;
Turėklų aukštis – 1,10 m  

	
	Atitvarai – plieniniai cinkuoti;
atitvarų aukštis – 0,75 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – prilydoma, 2 sluoksnių, bituminė

	
	Deformaciniai pjūviai – šeši. Virš ramtų deformaciniai pjūviai su guminiu kompensatoriumi. Virš 5, 9, 13 ir 17 atramų – atvirieji, perdengti metaliniais lakštais, „Manrer“ tipo

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: atramų devyniolika. Atramoje – dvi kolonos, apjungtos kintamo skerspjūvio rygeliu. Upėje esančios kolonos pasvirusios apačioje su rostverkais;
Tarpinių atramų aukštis: antra – 4,8 m, trečia – 6,3 m, ketvirta – 6,44 m, penkta – 6,61 m, šešta – 6,78 m, septinta – 6,95 m, aštunta – 7,12 m, devinta – 7,29 m, dešimta – 7,46 m, vienuolikta – 7,63 m, dvylikta – 7,78 m, trylikta-dvidešimta – (~ 7,78 m)

	
	Komunikacijos: apšvietimas, lietaus surinkimo latakai

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	1. Viadukas per geležinkelį P. Lideikio gatvėje 
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis, karpytas su nepertraukiama važiuojamąja dalimi. Perdanga surenkama briaunotoji; antrame ir trečiame tarpatramiuose sumontuota iš keturių dvitėjinio skerspjūvio sijų, armuotų įtemptąja armatūra, o pirmame ir ketvirtame tarpatramiuose – iš aštuonių tėjinio skerspjūvio sijų

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio;
Tilto ilgis – 94,60 m; 
Tarpatramių ilgis: pirmas ir ketvirtas – po 11,20 m, antras ir trečias – po 33,0 m;
Važiuojamosios dalies plotis – 14 m

	
	Šalitilčių danga – asfaltbetonio;
Šalitilčių plotis – 2,25 m vienoje pudėje ir 0,75 m  kitoje pusėje

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti, tvorelės tipo, porankiai – lovys;
Turėklų aukštis – 1,05 m  

	
	Atitvarai – barjeriniai, metaliniai;
aitvarų aukštis – 0,75 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – nežinoma

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų, tipas – elastomeriniai bituminiai

	
	Projektinės apkrovos – 1-as apkrovos modelis (pagal PNT-T97)

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas, atraminių guolių tipas: trys vienkoloniai taurai. Kolonos įtvirtintos monolitiniame rostverke, viršuje įrengta kintamo skerspjūvio galvena. Atraminiai guoliai – guminiai;
Tarpinių atramų aukštis: antros – 6,85 m, trečios – 7,37 m, ketvirtos – 4,32 m

	
	Komunikacijos: apšvietimas

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	2. Biržos tiltas –  pakeliamas tiltas per Dangę Tiltų gatvėje 
	Tipas – plieninis, atidaromas. Perdangoje šešios plieninės kintamo aukščio dvitėjinio skerspjūvio sijos, ortotropinė plokštė ir vertikalūs bei horizontalūs ryšiai.

	
	Važiuojamosios dalies danga – bitumo-epoksido-poliuretano mišinys;
Tilto ilgis – 29,80 m (tarp galinių deformacinių pjūvių); 
Tarpatramių ilgis – 29,80 m (tarp galinių deformacinių pjūvių);
Važiuojamosios dalies plotis – 12,0 m

	
	Šalitilčių danga  – bitumo-epoksido-poliuretano mišinys;
Šalitilčių plotis – 2,50 m

	
	Turėklai – metaliniai, ažūrinės tvorelės tipo;
Turėklų aukštis – 1,08 m  

	
	Atitvarai – metalinės plokštės;
atitvarų aukštis – 0,30 m

	
	Hidroizoliacijos tipas – dangos mišinys yra nelaidus drėgmei

	
	Deformaciniai pjūviai – trys, uždaro tipo, įrengti tilto perdangos galuose ir viduryje

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Krantinių atramų tipas, atraminių guolių tipas: atvirieji, masyvūs. Sparnai aptaisyti tašytu akmens mūru, patiltėje betono plokštėmis. Ramtų sparnuose yra patalpos, kuriose patalpinti perdangos gembių galai, pakėlimo mechanizmas ir įranga, apžiūrų, aptarnavimo-techninės patalpos. Yra du sraigtiniai pakėlimo mechanizmai (varomi elektra)

	
	Komunikacijos: apšvietimas

	
	Tiltas yra istorinė, techninė, architektūrinė vertybė. Kultūros vertybės kodas S549

	11. Pilies tiltas –pakeliamas tiltas per Dangę Pilies gatvėje 
	Tipas – plieninis, atidaromas;
Perdanga – metalas

	
	Važiuojamosios dalies danga – polimerinė danga 360 m2 (ilgis 25,2 m) ir likusi 150 m2asfaltbetonio danga (ilgis 10,7 m);
Tilto ilgis – 44  m; 
Važiuojamosios dalies plotis –  14 m

	
	Šalitilčių danga – polimerinė 155 m2 ir betono trinkelių 170 m2;
Šalitilčių plotis –  3,2 m ir 3,4 m

	
	Turėklai – metaliniai, dažyti; porankiai  – metalinis vamzdis, dažytas; Porankiuose- šviestuvai;
Turėklų aukštis – 1,1 m;
Ilgis – 89 m

	
	Laiptai- 89 m2 betono trinkelių

	
	Hidroizoliacijos tipas- dangos mišinys yra nelaidus drėgmei

	
	Deformaciniai pjūviai – du, įrengti virš ramtų

	
	Projektinės apkrovos – N-30 NK-80

	
	Tarpinių atramų kiekis, tipas: vienas masyvus monolitinis tauras;
Tarpinių atramų aukštis – 2,75 m iki upės 

	
	Krantinių atramų tipas, atraminių guolių tipas: pirmas ramtas – atviras masyvus monolitinis. Viduje yra techninė patalpa, kurioje patalpintas perdangos galas, tilto pakėlimo mechanizmas ir įranga, apžiūrų, aptarnavimo patalpos. Trečia atrama – atviro tipo masyvus ramtas iš akmens mūro. 
Pakėlimo mechanizmas – automatizuotas valdymo pultas

	
	Komunikacijos: elektros, ryšių, apšvietimo, lietaus nuotekų tinklai

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	
	Kelio ženklai: tilto galuose yra eismo ir navigaciniai šviesoforai; automatiniai kelio užtvarai („šlagbaumai“) 4 vnt.

	
	Valdymo pastato techninių patalpų plotas 18 m2 (ilgis 5,2m, plotis 3,5 m)

	12. Tiltas per Dangę Liepų gatvėje
	Tipas – gelžbetoninis, sijinis. Perdanga – gelžbetoninė, 6057 cm;
Hidroizoliacija – 2-jų sluoksnių; Šlaitai sutvirtinti geotekstile užpilant juodžemiu 10 cm ir užsėti žole, po tiltu šlaitai-sutvirtinti plytelėmis 49x49x8 cm ant 10 cm žvyro pagrindo; Atramos, ramtai – betono

	
	Važiuojamosios dalies danga – asfaltbetonio; važiuojamosios dalies plotis – 8,90 m viena eismo juosta ir 8,90 m kita eismo juosta (viso važiuoj. dalies pločio 17,80 m); Tilto ilgis – 76 m; Tilto plotis – 26 m;
Skiriamoji eismo žalioji juosta 1,70 m pločio su atitvarais joje, atitvarų išmatavimai 0,80x0,75 m

	
	Šalitilčių danga – plytelės; šalitilčių plotis: 3,50 m + 2,50 m = 6 m, ilgis: 76 m; visų šalitilčių bendras plotas = 6 m x 76 m = 456 m2;
Detaliau šalitilčių  plotis: naujoji, po 2008 m. baigtos rekonstrukcijos, tilto šalitilčių pusė yra iš asfalto 1,40m  bei šaligatvio plytelės(50x50x7 cm) 2,10 m = 3,50 m; senoji  tilto šalitilčių pusė-1,40 m asfalto danga bei 1,10 m šalig. Plytelės (50x50x7 cm)  = 2,50 m

	
	Turėklai – metaliniai, cinkuoti, tvorelės tipo; aukštis 1,10 m, ilgis 6660 cm

	
	Atitvarai: plotis 25 cm ; atitvarų aukštis – 75 cm 

	
	Deformaciniai pjūviai – elastiniai

	
	Vandens nuvedimo latakas iš PVC vamzdžių

	
	Projektinės apkrovos: 
kraštinėms atramoms 52T, tarpinėms atramoms  58T

	
	Komunikacijos: apšvietimo stulpai, kabeliai; vandens nuleidimo latakai, šulinėliai

	
	Nepriklauso kultūros paveldui

	13. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr.1.

	Tipas – medinis pėsčiųjų tiltas;
Metalinės sijos;
Mediniai turėklai (pušies tašai: 15x15x120 cm; 5x18x600 cm; 12x12x100 cm). Paklotas-medinis (ąžuolinis). Gelžbetoninės atramos. Leistina tilto apkrova – 10 t;
Tilto ilgis – 12,15 m, plotis 4,50 m

	14. Tiltas Pylimo g. prie Jono kalnelio Nr.2.

	Tipas – medinis pėsčiųjų tiltas; 
Gelžbetoninės sijos, perdanga – 6 m; Paklotas-medinis (ąžuolinis);
 Mediniai (pušies) turėklai. Leistina tilto apkrova 10 t;
Tilto ilgis – 42 m, plotis 2,40 m

	15. Tiltas Priestočio gatvėje per geležinkelį
	Tipas – vantinis su daugiaatrame nekarpyta sija pėsčiųjų tiltas;
Perdanga: 2 pagrindinės medinės klijuoto medžio sijos 400x1800 mm ir 400x800 mm, skersiniai ryšiai mediniai 160x1080 mm. Įstriži ryšiai tarp sijų – plieniniai d – 32 mm. Atramos gelžbetoninės ant gręžtinių polių

	
	Danga – 2 komponentų poliuretatinė AB-PUR564, padengta 2 komponentų paviršinė poliuretaninė danga AB-PUR-751 su apšildymo kabeliu

	
	Vandens nuvedimo latakai iš PVC 200 mm diametro vamzdžių su vandens surinkimo šulinėliais 25 vnt.

	
	Komunikacijos: apšvietimas

	
	Tilto ilgis – 303 m; nuolydžiai: išilginis 8,3 proc., skersinis 1 proc. 
Plotis – 3,8 m, einamoji dalis – 3,5 m

	
	Turėklai – metaliniai cinkuoti

	
	Laiptai  - metaliniai cinkuoti

	
	Neįgaliųjų poilsio aikštelės (28 vnt.), suoliukai (10 vnt.), šiukšliadėžės (10 vnt.), įspėjamieji ženklai

	
	Deformaciniai pjūviai: „Deck Proof Flex Joint J.M.P. profilis J-250 (5 vnt.x3,8 m), „Serviflex-100“ (1vnt.x3,8 m), „Serviflex-50“ (1 vnt.x3,8 m),
„Maurer D80“ (1 vnt.x3,8 m) 

	
	Leistina tilto apkrova – pėsčiųjų minia - 0,5 t/kv. m

	16. Tiltas Pylimo g. per fosą prie Jono kalnelio Nr. 3
	Tipas – metalinis pėsčiųjų tiltas
Gelžbetoninės sijos d 400 m (8 vnt.) ant gręžtinių polių;
Danga – kirsto tempto plieno lentų pavidalo klojiniai ant gelžbetoninių sijų 24x40 cm
Turėklai – plieninis temptas tinklas su plieniniais stulpeliais iš plieno lakšto su įmontuotais LED šviestuvais;
Tilto ilgis – 40 m. Plotis – 4 m. einamoji dalis 3 m



