(2025-01-22)
Viešojo pirkimo komisija teikia komentarus/atsakymus į suinteresuotų dalyvių paklausimus (klausimų tekstas neredaguotas):
Klausimas:
Klausimai turėjo būti atsakyti iki 25-01-20 10:00, bet juos gavome vėliau, prašome nukelti konkursą pagal taisykles.
Taip pat prašome pateikti reikalavimus medinėms durims, nes pateiktuose atsakymuose 01-20 nepateikėte (pateiktos tik aliuminės ir plieninės), nors buvo užklausta.

Atsakymas:
[bookmark: _Hlk188442931]Atsižvelgiant į jūsų pastabą pratęsiame vokų su pasiūlymais pateikimo terminą iki 2025 m. sausio 28 dienos 10.00 valandos.
Duomenys apie medinias duris:
MEDINIŲ VIDAUS DURŲ TECHNINIAI DUOMENYS
	Apdaila
	Atstatoma pilna vidaus ir lauko angokraščių apdaila. Sumontuoti gaminiai ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. Apdailai gali būti naudojamos tik saugios medžiagos. Išorinė varčios apkala pagaminta iš vandeniui atsparios ąžuolo klijuotinės faneros, kurios st. 4 mm
tris kartus dažyta hidrodinaminiu metodu vandens pagrindo dažais

	Durų konstrukcija
	lygiabriaunė varčia iš pušies medienos pagamintas rėmas ir ąžuolas sutvirtintas „c“ profiliu  su spyna ir rankena.

	Mechaninis stipris
	2 klasė

	Mechaninis patvarumas
	6 klasė (visų durų)

	
	

	Padidintos rizikos patalpų įstiklinimas kritinėse padėtyse
	3 (mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė), kai Mažesnysis stiklo matmuo   ≤900 mm

	Padidintos rizikos patalpų įstiklinimas kritinėse padėtyse
	2 (mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė) kai Mažesnysis stiklo matmuo  >900 mm

	Slenksčiai
	Durys be slenksčių

	ŽN
	Durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos be kliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. 

	Varstymo mechanizmai
	Ilgaamžiai, nerūdijančio plieno, dengto cinku ir aliuminiu, trys paslėpti vyriai su tyliu uždarymu

	Sandarinimas
	Pagal gamintojo nurodymus, STR ir kitus teisės aktus.
Įrengiama garo ir hidroizoliacinės juostos. 

	Spalva
	Spalvą žr. keičiamų durų žiniaraštyje (Rangovas atspalvį derina su projektuotojais).

	Komplektuojančios dalys
	Spynos, rankenos, bei komplektuojančios dalys fiksatoriai

	Garantinė priežiūra
	5 metai. Po 2-3 mėn. langus ir duris perreguliuoti.




