	
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
K-9 (Kariūnų bendrabučio - gyvenamosios paskirties) pastato Vilniuje, Šilo g. 5A (Unikalus Nr. 1399-9037-5041) fasado remontui
        Remonto darbų tikslas Lietuvos karo akademijoje suremontuoti K-9 (Kariūnų bendrabučio) fasadą. 
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	TS-01
	Polietileninė plėvelė, kitos medžiagos apsaugai nuo paviršių pažeidimų, pasiruošimo darbams
	Paruošiamieji darbai, paviršių uždengimas, apsauga nuo paviršių pažeidimų
	Prieš remonto darbus polietilenine plėvele ar kitomis medžiagomis turi būti apsaugoti nuo pažeidimų langai, palangės, durys, lietvamzdžiai, pastato inžineriniai įrenginiai ir kiti fasade, prie fasado esami elementai, kurie nebus remontuojami. Trukdantys darbams įrenginiai, elementai gali būti nuimti nuo fasado ir po remonto darbų atstatyti į vietą. Po darbų turi būti išvežamos statybinės atliekos, šiukšlės ir sutvarkoma darbų vieta, pažeista veja, teritorija. Negali būti remontinių medžiagų, dažų nuotėkių ant paviršių. Baigus remonto darbus teritorija turi būti palikta švari ir tvarkinga. Po remonto darbų nuo langų, palangių, kitų paviršių nuvalomos dulkės.
Vykdant darbus pavojingos vietos aptveriamos tvoromis, įspėjamosiomis juostomis ir pastatomi įspėjamieji ženklai apie gręsianti pavojų. 

	TS-02
	Pastoliai, pastolių uždengimo plėvelė
	Pastolių įrengimui
	Aukštuminių darbų vykdymo priemones ir technologijas pasirenka Rangovas ir suderina su Užsakovu. Esant poreikiui gali būti įrengiami fasadiniai pastoliai pagal pastolių gamintojų montavimo instrukcijas ir LR teisinių aktų reikalavimus. Pastoliai uždengiami tvarkinga pastolių uždengimo plėvele. Remontuojamo fasado paviršiaus plotai remonto metu ir kol nebaigs džiūti dažai negali būti paveikti lietaus. Laiptinių zonoje remonto metu paliekamas bent vienas dengtas stogeliu praėjimas kiekvienoje laiptinėje. Demontuojant pastolius sutvarkomos pastolių tvirtinimo vietos – atstatoma pažeista sienų konstrukcija, apdaila.

	TS-03
	Gruntai, tinkai, glaistai, dažai ir kitos medžiagos fasado, cokolio remonto darbams
	Fasadų remontui
	Remontuojamos cokolio, viršcokolinės fasadų vietos su atsisluoksniavusiu, pažeistu apdailiniu sluoksniu. Preliminarios remontuojamos vietos nurodytos pridedame fasadų brėžinyje (K-9 fasadai ir K-9 planas). 
Remontuojamo fasado plotai plaunami vandens srove (60 bar). Pelėsio, kerpių, grybelio pažeistas paviršius taip pat nuplaunamas skystomis valymo priemonėmis nuo pelėsių kerpių, grybelių ir praplaunamas vandeniu.

Fasado remonto metu privaloma išskusti gremžtuku atsisluoksniavusį tinką iki stipriai prikibusio sluoksnio, plyšius, įtrūkimus ir išdaužas užglaistyti, uždėti struktūrinį tinką. Esant poreikiui naujas tinkas armuojamas tinkleliu, atkuriami pažeisti cokoliniai, kampiniai ir kiti profiliai.

Remontui (apdailiniam sluoksniui) naudojamas esamo fasado spalvos ir analogiškos struktūros silikoninis tinkas. Atlikus pažeistų fasado vietų remonto darbus sprendžiama dėl fasado paviršiaus dažymo poreikio. Remontuotos struktūriniu tinku vietos turi būti dažomos jei jos vizualiai matomos stovint priešais pastatą. Dažymo poreikį /būtinumą sprendžia Užsakovas. Struktūrinio tinko, dažų spalva, esant poreikiui turi būti koreguojama, kol atitiks esamą fasado spalvą. 
Remontuojamų dažomų plotų ir neremontuotų plokštumų susijungimo linijos turi būti griežtai vertikalios ir horizontalios, pagal galimybę einančios nuo langų angokraščių kampų. Prieš atliekant dažymo darbus dažomi plotai turi būti suderinti su Užsakovu.

Lokalios netektys nugruntuojamos Putzgrund 610 arba analogiškų savybių gruntu (min. 0,3kg/m2). Pažeistos tinko vietos nutinkuojamos dekoratyviniu spalvintu silikoniniu tinku Amphisilan FP-R20 arba analogiškų savybių spalvintu silikoniniu tinku (min. 2,4kg/m2). Atkuriama faktūra analogiška esamai paviršiaus faktūrai ("lietučio"). Cokolinė dalis ir, pagal poreikį, viršcokolinė fasado dalis dažoma matiniais silikoniniais dažais Amphisilan-Plus arba analogiškų savybių dažais (min. 0,3ltr/m2). Gruntinis, išlyginamasis, tinko bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Visos medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojo paruoštas naudojimo instrukcijas, aprašymus, techninių duomenų lapus ir rekomendacijas.

Remontuotų vietų, apdailos kokybė turi būti tokia, kad neišsiskirtų iš statinio apdailos visumos ir neprastesnė nei buvusi, nesimatytų naujai tinkuotų, glaistytų vietų ribų su neremontuotomis vietomis, naujai užnešto ir seno tinko sluoksniai turi būti viename lygyje. Dekoratyvinio tinko ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi.
Pagal poreikį užsandarinamos, hermetizuojamos siūlės tarp apdailinio sluoksnio ir langų, durų, kitų statinio konstrukcijų. Naudojamas silikonas skirtas lauko darbams ir renovacijai limpantis ir prie drėgnų paviršių.

Tinko, dažų, silikono spalvos derinamos su Užsakovu.

	TS-04
	Statybinės atliekos
	Statybinių šiukšlių išvežimui
	Statybos metu susidariusios atliekos rūšiuojamos bei tvarkomos LR galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Statybvietėje atliekos kraunamos į konteinerį ir išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę ar įmonę. Priėmus atliekas, išrašoma sąskaita-faktūra, kurią Rangovas saugo iki objekto pridavimo.



PASTABOS:
1. Remonto darbų kiekiai nurodyti žiniaraštyje ir fasadų brėžinyje yra preliminarūs. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma - 75000,00 EUR su PVM. Darbai atliekami 4 mėnesių laikotarpyje. Vykdant sutartį su tiekėju būtų atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, sumokant sutartyje nustatytą įkainį. Šiuo atveju Rangovas sutartį galėtų vykdyti iki tol, kol bus išnaudota 75 000,00 EUR su PVM suma. Pagal įkainį atliekami darbai nurodyti darbų kiekio žiniaraštyje eil. nr. 2- 6: fasadų nuplovimas aukšto slėgio plovimo įranga; pastolių įrengimas, išardymas, pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas; fasado defektinio tinko šalinimas rankiniu būdu, gruntavimas, dekoratyvinės dangos iš struktūrinio tinko atstatymas; fasado dažymas; siūlių sandarinimas silikonu. 
2. Visiems statinio paprastojo remonto darbų žiniaraštyje, techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams tinkamai atlikti reikalingos medžiagos (tarp jų ir papildomos), gaminiai, įrenginiai, darbo jėgos resursai, kitos būtinos darbams atlikti išlaidos turi būti įvertintos, todėl rangovas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą ir pasirašydamas paprastojo remonto darbų sutartį privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti žiniaraštyje pateiktų ir reikalingų atlikti darbų apimtis ir į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus, darbo jėgos ir laiko resursus, reikalingus papildomus tyrimus ir kitas išlaidas, būtinas numatytiems remonto darbų kiekių žiniaraštyje, techninėje specifikacijoje darbams iki galo atlikti. Visų naudojamų medžiagų gamintojo paruoštose naudojimo instrukcijose, aprašymuose, techninių duomenų lapuose ir rekomendacijose numatyti paruošiamieji darbai, reikalingos tuos darbus atlikti medžiagos, mechanizmai, papildomos darbo ir laiko sąnaudos yra privalomos ir turi  būti įvertintos, net jei jos nėra aprašytos remonto darbų žiniaraštyje, techninėje specifikacijoje.
3. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais. 
4. Visos remonto darbams skirtos naudoti medžiagos prieš pradedant remonto darbus turi būti suderintos su Užsakovu. 
5. Užbaigus dažymo darbus, rangovas turi neatlyginamai palikti po 5 litrus naudotos spalvos dažų, dekoratyvinio tinko.
6. Rangovas prisiima visą atsakomybę, kad statybos darbus atliktų tik asmenys turintys suformuotus galiojančius skaidriai dirbančiojo ID kodus. Kodai turi būti pateikti Užsakovui.
7. Visoms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“

