                                                                             Pirkimo sąlygų 3 priedas „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos
	Mato vnt. kaina be PVM, Eur
	Viso kiekio kaina be PVM, Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Pralaidos remonto darbai
	
	

	1.1
	Esamos pralaidos (gelžbetoninio latako nuo grunto atidengtos dalies prie malūno pastato) grindų paruošimas ir padengimas remontiniais mišiniais
	
	m2
	5,4
	Tvarkybos darbai
	
	

	1.2
	Esamos pralaidos (gelžbetoninio latako nuo grunto atidengtos dalies prie malūno pastato) šoninių sienučių paruošimas ir padengimas remontiniais mišiniais
	
	m2
	5,4
	Tvarkybos darbai
	
	

	1.3
	Esamos pralaidos (gruntu užpilamoje dalyje) grindų remontas remontiniais mišiniais
	tikslinti atkasus
	m2
	54,0
	Tvarkybos darbai
	
	

	1.4
	Esamos pralaidos (gruntu užpilamoje dalyje) šoninių sienučių remontas remontiniais mišiniais
	tikslinti atkasus
	m2
	50,4
	Tvarkybos darbai
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Pralaidos ir senvagės restauravimo darbai
	
	

	2.1
	Esamos asfalto dangos išardymas
	
	m2
	50,0
	Statybos darbai
	
	

	2.2
	Asfalto atliekų pervežimas iki 25 km ir pridavimas atliekų tvarkytojams
	
	m3
	6,0
	Statybos darbai
	
	

	2.3
	Grunto kasimas mažosios mechanizacijos priemonėmis iš esamos gelžb. pralaidos latako
	
	m3
	600
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.4
	Perteklinio grunto pervežimas iki 5 km ir paskleidimas buldozeriu
	
	m3
	85
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.5
	Senvagės dugno išvalymas nuo organinio  uosėdinio grunto
	
	m3
	220
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.6
	Grunto pakrovimas, pervežimas iki 10 km atstumu ir paskleidimas buldozeriu
	
	m3
	220
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.7
	Senvagės šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	
	m2
	460
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.8
	Senvagės šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis su augalinio sluoksnio užpylimu, t=5 cm
	
	m2/m3
	460/23
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.9
	Plieninės cinkuotos pralaidos VA5 įrengimas esdamos pralaidos gelžb. latake.L=10,50 m
	
	vnt.
	1
	Statybos darbai
	
	

	2.10
	Plieninės cinkuotos pralaidos atraminio pamato padarymas iš mon. gelžb. C30/37 F200, armatūra S500
	
	m3
	9,5
	Statybos darbai
	
	

	2.11
	Tarpo tarp esamos gelžb. pralaidos sienučių ir plieninės pralaidos galų užtaisymas mon. gelžb. sienutėmis C30/37 F200, armatūra S500
	
	m3
	4,2
	Statybos darbai
	
	

	2.12
	Medinės perdangos prie pralaidos uždorių atramų įrengimas iš mon. gelžb. C30/37 F200, armatūra S500
	
	m3
	0,5
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.13
	Medinių konstrukcijų perdangos įrengimas
	
	m3
	1,1
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.14
	Angų plieniniams uždoriams iškirtimas esamoje gelžb. atraminėje sienoje
	
	m3
	1,2
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.15
	Gelžbetonio atliekų pervežimas iki 25 km ir perdavimas atliekų tvarkytojams
	
	t
	2,9
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.16
	Plieninių cinkuotų uždorių 1,40x1,40 m, tvirtinamų prie sienutės, pagaminimas ir įrengimas kartu su rėmais ir keltuvu
	
	vnt./kg
	2/590
	Tvarkybos darbai
	
	

	2.17
	Plieninės pralaidos VA5 užpylimas gruntu ir sutankinimas
	
	m3
	515
	Statybos darbai
	
	

	2.18
	Asfalto dangos t=10 cm (AC11VS) atstatymas
	
	m2
	50
	Statybos darbai
	
	

	2.19
	Asfalto pagrindo sluoksnio, t=12 cm (AC32PS) atstatymas
	
	m2
	50
	Statybos darbai
	
	

	2.20
	Kelio dangos pagrindo sluoksnio, t=25 cm, iš skaldos 0/32 atstatymas
	
	m2
	70
	Statybos darbai
	
	

	2.21
	Kelio dangos pagrindo sluoksnio iš žvyro, t=30 cm, atstatymas
	
	m2
	70
	Statybos darbai
	
	

	2.22
	Apsauginių plieninių-medinių kelio atitvarų H2 W4 B įrengimas
	
	m
	74,5
	Tvarkybos darbai
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Avarijos grėsmės pašalinimo darbai
	
	

	3.1
	Grunto kasimas mažosios mechanizacijos priemonėmis vandens įtekėjimo į pralaidą antgalio įrengimui
	
	m3
	140
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.2
	Grunto pervežimas 10 km atstumu ir pasklaidymas buldozeriu
	
	m3
	140
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.3
	Gamtinio žvyro pagalvės įrengimas įtekėjimo antgalio dugne
	
	m3
	124
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.4
	Priešfiltracinės plieninės įlaidinės sienutės įrengimas
	
	m2/kg
	10,8/1188
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.5
	Plieninių įlaidinių sienelių, žvyro pagalvei įrengti, įrengimas
	
	m2/kg
	93/10230
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.6
	Įtekėjimo antgalio dugnas iš mon.gelžb. C30/37 F200, armatūra S500
	
	m3
	26,7
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.8
	Įtekėjimo antgalio sienutės iš mon. gelžb. C30/37 F200, armatūra S500
	
	m3
	13,3
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.9
	Įtekėjimo antgalio gtarnybinio tiltelio įrengimas iš mon. gelžb. C30/37 F200, armatūra S500
	
	m3
	2,1
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.10
	Betono pasluoksnio C16/20 įrengimas
	
	m3
	9,0
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.11
	Plieninio vandens nuvedimo latako įrengimas iš išilgai perpjauto vamzdžio D323,9x5 mm
	
	kg
	101
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.12
	Vandens išbėgimo angos iš plieninio vamzdžio D101,6x4 mm įrengimas
	
	kg
	7
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.13
	Įvairios įdėtinės detalės į mon. gelžbetonį
	
	kg
	35
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.14
	Plieninių šiukšlių sulaikymo grotelių padarymas ir pastatymas
	
	kg
	1006
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.15
	Medinių konstrukcijų apsauginių turėklų iš impregnuotos medienos padarymas
	
	m3
	0,2
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.16
	Turėklų cinkuoti plieniniai skersiniai iš juostos 80x6 mm
	
	kg
	38
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.17
	Metalinių konstrukcijų antikorozinis paruošimas ir dažymas atmosferos poveikiui atspariais dažais
	
	kg
	1149
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.18
	Senvagės dugno tvirtinimas lauko akmenų metiniu 30/100 mm
	
	m3
	5,5
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.19
	Senvagės šlaitų tvirtinimas gabioniniais matrasais
	
	m2
	190
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.20
	Matrasų užpildymas skalda 70/100 mm
	
	m3
	33
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.21
	Gruntus atskiriančios geotekstilės, 250 g/m2, paklojimas
	
	m2
	212
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.22
	Gabioninių matrasų inkaravimas plieniniais inkarais iš armatūrinio plieno ø10S500, L=1,0 m
	
	kg
	30
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.23
	Šlaitų apželdinimas daugiamečių žolių pieva su augalinio sluoksnio užpylimu t=5 cm.
	
	m2/m3
	190/10
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.24
	Atraminės įlaidinės plieninės sienutės įrengimas kelio pylimo sutvirtinimui
	
	m2/kg
	39,5/4345
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.25
	Monolitinio gelžb. rostverko, C30/37 F200, įrengimas, armatūra S500
	
	m3
	4,6
	Tvarkybos darbai
	
	

	3.26
	Smėlinio grunto supylimas ant kelio pylimo šlaitų ir sutankinimas
	
	m3
	100
	Tvarkybos darbai
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Pasirengimas tvarkybos darbams ir darbų organizavimas
	
	

	4.1
	Laikinos gruntinės užtūros įrengimas senvagėje
	
	m3
	14
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.2
	Laikinos gruntinės užtūros išardymas
	
	m3
	14
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.3
	Paviršinio vandens pašalinimas išcentriniais siurbliais
	
	maš./val.
	480
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.4
	Laikinų kelio ženklų įrengimas
	
	vnt.
	8
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.5
	gruntinio apsauginio barjero kelio trasoje įrengimas ir išardymas 
	
	m3
	16
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.6
	Apsauginių barjerų ženklai
	
	vnt.
	60
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.7
	Boninės nešmenų sulaikymo užtvaros senvagėje sumontavimas, L=15 m
	
	vnt.
	3
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.8
	Lapuočių veislių medžių, D20 cm, pašalinimas nuo žemių užtvankos pylimo su kelmų išrovimu
	
	vnt.
	3
	Tvarkybos darbai
	
	

	4.9
	Archeologiniai žvalgymai
	
	vnt.
	1
	Tvarkybos darbai
	
	


	Bendra vertė be PVM, Eur
	

	PVM 21 %, Eur
	

	Bendra vertė su PVM, Eur
	


PASTABOS:
1. Rangovas turi įsivertinti darbų metu pažeistų objekto aplinkoje esančių paviršių atkūrimą į prieš pradedant darbus buvusį lygį.

2. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
3. Projektas yra dokumentų visuma – techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai.

