SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
(Elektroninės keleivių informavimo sistemos Skuodo autobusų stotyje)

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Rodiklis/aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus)
	Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams

	LED ŠVIESLENTĖS PERONO AIKŠTELĖMS

	1.
	Tipas
	Elektroninė informacinė LED tipo (arba lygiavertė) stotelės švieslentė, skirta keleivių, esančių perone, informavimui.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.
	Aplinkos ir veikimo sąlygos
	Turi būti pritaikyta pastoviam darbui 24/7 lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -30...+50℃, pritaikyta veikti Lietuvos klimato sąlygomis.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	3.
	Modifikacija
	Visos siūlomos švieslentės turi būti vienodos, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų švieslenčių mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
	įrašyti
	X

	4.
	Švieslentės dydis
	870x360x100 mm (+/- 15%)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	5.
	Svoris
	Ne sunkesnė kaip 20 kg (be laikiklių)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	6.
	Švieslentės technologija
	· Rezoliucija: ne mažesnė kaip 240x88
· Ryškumas: maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 4000 nit.
· Matymo kampas: 130°
· Pikselių žingsnis: H3mm x V3mm
· Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip IK10, IP56
· Integruotas apšviestumo jutiklis automatiniam ekrano ryškumo reguliavimui

	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	7.
	Darbinė įtampa
	220-245 V
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	8.
	Duomenų perdavimas
	Ekranas informaciją turi gauti ir atnaujinti mobiliuoju 4G GSM ryšiu ar per LAN tinklą. Dingus ryšiui ir jam vėl atsiradus, ekranas turi iš naujo prisijungti. Turi turėti galimybė jungtis prie saugaus VPN tinklo per LAN prievadą
	įrašyti
	X

	9.
	Ekrano programinė įranga ir funkcionalumas
	Švieslentėje informacija turi būti atnaujinama realiuoju laiku duomenis gaunant iš įdiegtos programinės įrangos. Švieslentės programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: 
· Rodyti maršruto kryptį su lietuviškomis raidėmis;
· Rodyti ne mažiau kaip 3 artimiausių išvykimų vienu metu, arba kitą aktualią informaciją iš patvirtinto autobusų tvarkaraščio; 
· Turėti galimybę parodyti datą, laiką ir informacinę žinutę, skirtą keleiviams informuoti apie eismo pasikeitimus ar kitą aktualią informaciją;
Tikslus informacijos švieslentėje išdėstymas ir atnaujinimo dažnis ir kiti vizualūs parametrai suderinami su Pirkėju ar jo įgaliotu asmeniu po Sutarties pasirašymo.
	įrašyti
	X

	10.
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	įrašyti
	X

	ATVYKIMO/IŠVYKIMO LAUKO EKRANAI

	11.
	Tipas
	Komercinės paskirties IPS LCD (arba lygiavertis) ekranas su LED apšvietimu, skirtas naudojimui lauko sąlygomis tiesioginėje saulės šviesoje
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	12.
	Aplinkos ir veikimo sąlygos
	Turi būti pritaikyta pastoviam darbui 24/7 lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -30...+50℃, pritaikyta veikti Lietuvos klimato sąlygomis.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	13.
	Modifikacija
	Visi siūlomi ekranai turi būti vienodi, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
	įrašyti
	X

	14.
	Įstrižainė
	Ne mažesnė kaip 55 coliai 
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	15.
	Svoris
	Ne sunkesnė kaip 40 kg (be laikiklių)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	16.
	Ekrano technologija
	· Rezoliucija: ne mažesnė kaip 1 920 × 1 080 (Full HD)
· Ryškumas: maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 4000 nit.
· Matymo kampas: 178°
· Kontrastas: ne mažesnis kaip   1000:1
· Atminties talpa: ne mažiau kaip 16 GB
· Pakreipimas: ne mažiau kaip +15°
· Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip IK10, IP56
· Integruotas apšviestumo jutiklis automatiniam ekrano ryškumo reguliavimui
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	17.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip : HDMI × 1, RJ-45 (LAN)x1 , USB 2.0 Type-A × 1
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	18.
	Darbinė įtampa
	220-245 V
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	19.
	Duomenų perdavimas
	Ekranas informaciją turi gauti ir atnaujinti mobiliuoju 4G GSM ryšiu ar per LAN tinklą. Dingus ryšiui ir jam vėl atsiradus, ekranas turi iš naujo prisijungti. Turi turėti galimybė jungtis prie saugaus VPN tinklo per LAN prievadą
	įrašyti
	X

	20.
	Ekrano programinė įranga ir funkcionalumas
	Ekrane informacija turi būti atnaujinama realiuoju laiku duomenis gaunant iš įdiegtos programinės įrangos. Ekrano programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: 
· Tvarkaraščių valdymas;
· Realaus laiko eismo 
· Duomenų integracija su Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA;
· Statinio autobusų tvarkaraščio atvaizdavimas;
· Maršruto krypties atvaizdavimas su lietuviškomis raidėmis;
· Išvykimo laiko, reiso, vežėjo ir dienų, kada vykdomas maršrutas atvaizdavimas;
· Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku;
· Galimybė įkelti informacinį paveikslėlį. 
· Tikslus informacijos švieslentėje išdėstymas ir atnaujinimo dažnis ir kiti vizualūs parametrai suderinami su Pirkėju ar jo įgaliotu asmeniu Sutarties pasirašymo metu.

	įrašyti
	X

	21.
	Ekrano apdailinis korpusas
	Ekranas turi turėti apdailinį korpusą, kad vizualiai nebūtu matoma šoninė ir galinė ekrano dalys.

	įrašyti
	X

	22.
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamkliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	įrašyti
	X

	AUTOBUSŲ STOTIES VIDAUS EKRANAI

	23.
	Tipas
	Komercinės paskirties ekranas su LED apšvietimu, skirtas naudoti vidaus patalpose, pagamintas naudojant ADS, IPS LCD ar kitą lygiavertę technologiją, užtikrinančią ne prastesnius matymo kampų, spalvų atkūrimo ir vaizdo kokybės parametrus.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	24.
	Aplinkos ir veikimo sąlygos
	Turi būti pritaikyta pastoviam darbui 24/7 sąlygomis, veikimo temperatūra 0...+40℃
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	25.
	Modifikacija
	Visi siūlomi ekranai turi būti vienodi, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda.
	įrašyti
	X

	26.
	Įstrižainė
	Ne mažesnė nei 65 coliai 
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	27.
	Svoris
	Ne sunkesnė kaip 25 kg (be laikiklių)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	28.
	Ekrano technologijos
	· Rezoliucija: ne mažesnė kaip 3 840 × 2 160 (4K UHD)
· Ryškumas: maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 500 nit.
· Matymo kampas: 178°
· Kontrastas: ne mažesnis kaip   1200:1
· Atminties talpa: ne mažiau kaip 16 GB
· Apsaugos lygis: ne žemesnis kaip IP5X
· Integruotas apšviestumo jutiklis automatiniam ekrano ryškumo reguliavimui

	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	29.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip : HDMI × 1, RJ-45 (LAN)x1 , USB 2.0 Type-A × 1
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	30.
	Darbinė įtampa
	220-245 V
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	31.
	Duomenų perdavimas
	Ekranas informaciją turi gauti ir atnaujinti mobiliuoju 4G GSM ryšiu ar per LAN tinklą. Dingus ryšiui ir jam vėl atsiradus, ekranas turi iš naujo prisijungti. Turi turėti galimybė jungtis prie saugaus VPN tinklo per LAN prievadą
	įrašyti
	X

	32.
	Ekrano programinė įranga ir funkcionalumas
	Ekrane informacija turi būti atnaujinama realiuoju laiku duomenis gaunant iš įdiegtos programinės įrangos. Ekrano programinė įranga turi užtikrinti šias funkcijas: 
· Tvarkaraščių valdymas;
· Realaus laiko eismo 
· Duomenų integracija su Lietuvos autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA;
· Statinio autobusų tvarkaraščio atvaizdavimas;
· Maršruto krypties atvaizdavimas su lietuviškomis raidėmis;
· Išvykimo laiko, reiso, vežėjo ir dienų, kada vykdomas maršrutas atvaizdavimas;
· Galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti kas rodoma ekrane realiu laiku;
· Galimybė įkelti informacinį paveikslėlį. 
· Tikslus informacijos švieslentėje išdėstymas ir atnaujinimo dažnis ir kiti vizualūs parametrai suderinami su Pirkėju ar jo įgaliotu asmeniu Sutarties pasirašymo metu.

	įrašyti
	X

	33.
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	įrašyti
	X



