Pirkimo sąlygų 2 priedas
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKOS KNYGŲ GRĄŽINIMO ĮRANGOS ATNAUJINIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI SISTEMINIAI REIKALAVIMAI

1.1.Ši techninė specifikacija (toliau – TS) nustato bendruosius sisteminius reikalavimus esamos RFID  bibliotekos technologinės sistemos knygų grąžinimo įrangos atnaujinimui (toliau – Esamos Sistemos atnaujinimas arba sutrumpintai – ESA), ESA sudėtį, įrangos kiekius ir techninių reikalavimų visumą, kuriuos turi visiškai atitikti ESA, numatyta įdiegti Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje (toliau – Biblioteka), esančioje adresu Ateities g, 20, LT-08303 Vilnius.
1.2. ESA turi būti įdiegta ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. 
1.3. ESA turi pilnai atitikti visus bendruosius ir minimalius reikalavimus, kurie nurodyti žemiau esančiose lentelėse.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. 
2. 
2.1. lentelė
	Eil. Nr.
	[bookmark: _Hlk39586422]Reikalavimai
	Siūlomos Sistemos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams
	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį

	1. 
	Siūloma ESA turi būti to paties gamintojo, kaip ir kita veikianti RFID sistemos įranga arba  būti suderinama su ja ir joje naudojamais esamais knygų apsaugos elementais (toliau – KAE), būti integruota į esamą RFID sistemą ir veikti kaip vieninga sistema pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Siūlomos ESA suderinamumo su esamos RFID sistemos įranga ir joje naudojamais KAE patvirtinimui turi būti pateiktas esamos RFID sistemos įrangos gamintojo, jo oficialaus teisių perėmėjo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimas.
	
	

	2. 
	ESA sudedamosios dalys turi pilnai atitikti techninės specifikacijos (toliau – TS) lentelėse išvardytų fizinių, techninių ir funkcinių parametrų visumą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos ESA atitiktį kiekvieno TS punkto reikalavimams patvirtinančius siūlomos sistemos gamintojo techninius dokumentus ar ištraukas iš šių dokumentų (oficialiai skelbiami įrangos techninių duomenų lapai, įrangos funkcionavimo techniniai aprašymai, techniniam personalui skirtos įrengimo ir/ar derinimo instrukcijos, bibliotekos personalui skirtos įrangos naudojimo instrukcijos) kiekvienam TS punktui, nurodant atitiktį patvirtinančio dokumento pavadinimą ir lapo ar punkto numerį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį. Įrangos gamintojo deklaracija negali būti laikoma atitiktį pagrindžiančiu dokumentu visiems ar daugumai TS reikalavimų ir gali būti laikoma tinkama tik išskirtiniais atvejais (pvz., perkančiosios organizacijos papildomiems paklausimams plačiau paaiškinti, kai gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra pakankamai aiškaus vienareikšmiško pasiūlymo atitiktį pagrindžiančio atsakymo)
	
	

	3. 
	Tiekėjas turi pateikti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, įskaitant ir atskirai neįvardintą, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina šioje TS nurodytam ESA funkcionalumui užtikrinti
	
	

	4. 
	ESA techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.
	
	

	5. 
	Į ESA sudėtį įeinantis panašus siūlomo gamintojo savitarnos knygų grąžinimo įrenginys turi būti įdiegtas bent vienoje Lietuvos bibliotekoje ir turėti eksploatacinę dokumentaciją lietuvių kalba kuri turi būti pateikiama kartu su patiekta įranga.
	
	



III.   ESA SUDĖTIS
3.1 lentelė
	Eil. Nr.
	Įrangos ir darbų pavadinimas
	Kiekis, vnt. / kompl.

	1. 
	RFID HF savitarnos knygų grąžinimo įrenginio komplektas (KGK), t. sk.:
	1

	1.1.
	RFID HF savitarnos knygų grąžinimo įrenginys (KGĮ);
	1

	1.2.
	Grąžintų knygų vežimėlis (GKV);
	2

	2. 
	Sistemos valdymo, monitoringo ir diagnostikos programinė įrangos išplėtimas (VMD)
	1

	3. 
	Montažinis komplektas (MK)
	1

	4. 
	Įdiegimo ir integravimo darbų komplektas (Darbai)
	1





IV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI ESA SUDEDAMOSIOMS DALIMS

3. 
4. 
4.1. KGĮ
             4.1. lentelė 
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai

	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį

	1. 
	Gamintojas
	
	

	1. 
	Modelis
	
	

	1. 
	KGĮ turi būti automatinė sistema, pakeisianti šiuo metu esamą Smart return 320, būti sumontuota esamos sistemos vietoje į patalpos vidinėje stiklinėje 1 cm storio sienoje esančią tą pačią angą be poreikio ją padidinti, su knygų grąžinimui skirta įrangos dalimi, nukreipta į patalpos išorę, ir sistemos technologine dalimi, įrengiama patalpos viduje, ir užtikrinti naujai įrengiamos sistemos reikiamas aptarnavimo zonas bei patogų knygų grąžinimą skaitytojams, įskaitant neįgaliuosius. 
	
	

	1. 
	Bibliotekos patalpos išorėje esanti KGĮ dalis turi būti komplektuojama su ne mažesnis kaip 19“ įstrižainės lietimui jautriu plataus formato ekranu, RFID ir brūkšninio kodo skaitytuvais bei kvitų spausdintuvu.
	
	

	1. 
	KGĮ turi naudoti tuos pačius RFID apsaugos elementų duomenų bei saugos būsenos bei skaitytojų pažymėjimų kodų formatus, kaip ir kita Bibliotekoje veikianti RFID sistemos įranga, ir būti integruotas į esamą RFID sistemą 
	
	

	1. 
	KGĮ turi turėti šias konfigūruojamas knygų grąžinimo galimybes: 
· pateikus bibliotekos skaitytojo arba universiteto darbuotojo pažymėjimą;
· pateikus knygą su bibliotekoje galiojančiu KAE;
· įvedus galiojantį  PIN kodą;
· anoniminį grąžinimą.
	
	

	1. 
	KGĮ turi būti galimybė pateikti į ekraną lankytojams aktualią informaciją (pvz., leidinių grąžinimo ar skolinimo termino pratęsimo instrukcijas, skaitytojo paskyros patikrinimo instrukciją, informaciją apie planuojamus renginius). 
	
	

	1. 
	Skaitytojas, prieš grąžindamas knygas į KGĮ, turi turėti galimybę nustatyti pageidaujamą bendravimo su įrenginiu kalbą (lietuvių arba anglų) ir šrifto ekrane dydį.
	
	

	1. 
	Knygos grąžinimo metu KGĮ turi pateikti į ekraną grąžinamos knygos duomenis (pvz., pavadinimą) ir teikti informaciją apie vykdomą ir įvykdytą procedūrą (vyksta grąžinimas arba  knyga grąžinta).
	
	

	1. 
	Atlikus vienos ar keleto knygų grąžinimą KGĮ turi turėti galimybę pasirinkti:
· atspausdinti kvitą su grąžintų knygų duomenimis;
· išsiųsti kvitą elektroniniu paštu.
	
	

	1. 
	Skaitytojas turi turėti galimybę KGĮ ekrane peržiūrėti visų leidinių, esančių jo paskyroje, sąrašą, jų grąžinimo datas, ir šią informaciją atspausdinti į kvitą.
	
	

	1. 
	KGĮ turi būti galimybė pratęsti skaitytojo paskyroje esančio leidinio skolinimo terminą be leidinio pateikimo.
	
	

	1. 
	Jei skaitytojas jau buvo pratęsęs jo paskyroje esančio leidinio skolinimo terminą, ir jo pratęst dar kartą neleidžiama, turi būti galimybė leidinį grąžinti, pateikiant leidinį į KGĮ, ir iškart iš naujo jį paimti, jei prieš tai šio leidinio nėra rezervavęs kitas skaitytojas.
	
	

	1. 
	Prisijungimas prie KGĮ administratoriaus ekrano turi būti galimas ir su administratoriaus kortele, ir atliekant slaptą prisilietimų seką tam tikrose KGĮ ekrano vietose. Esant poreikiui užtikrinti papildomą saugumą, turi būti galimybė nustatyti prisijungimą prie administratoriaus ekrano tik su administratoriaus kortele kartu su slaptažodžiu (arba kartu su PIN kodu). 
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė nustatyti bent 4 KGĮ funkcionavimo grafikus (pvz., „Pirmadienį -penktadienį: nuo 8:00 iki 21:00 val.“; „Šeštadienį: nuo 8:00 iki18:00 val.“; „Sekmadienį – poilsio diena,“), pagal kuriuos KGĮ pats turi pereiti į jo normalaus funkcionavimo režimą, o kitu, negu nurodyta grafikuose, laiku turi pateikti į ekraną informaciją, kad jis neveikia.
	
	

	1. 
	KGĮ turi būti tinkamas naudoti neįgaliesiems skaitytojams.
	
	

	1. 
	KGĮ turi būti komplektuojamos su nepertraukiamu maitinimo šaltiniu, kuris atitiktų pasiūlyto įrenginio galingumą ir užtikrintų jo funkcionavimą bent 3 minutes, nutrūkus maitinimo tinklo įtampai.
	
	



4.2. GKV
4.2. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai

	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį

	1. 
	Gamintojas
	
	

	1. 
	Modelis
	
	

	1. 
	GKV turi būti to paties gamintojo kaip ir KGĮ ir būti tinkamas komplektuoti siūlomą KGĮ modelį
	
	

	1. 
	GKV turi būti naudojamas kaip talpa, į kurią patenka knygos tiesiogiai iš KGĮ. 
	
	

	1. 
	GKV turi turėti apsaugą nuo krentančių knygų sugadinimo. Nurodyti apsaugos būdą.
	
	

	1. 
	GKV turi būti su rankena patogiam transportavimui ir 4 ratukais, iš kurių bent 2 turi būti su fiksatoriais.
	
	

	1. 
	GKV išoriniai matmenys turi būti ne didesni kaip 600x600x920mm (IxPxA).
	
	

	1. 
	Maksimalus pervežamas svoris turi būti ne mažesnis kaip 95 kg
	
	



4.3. VMD
                   4.3. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos dalies atitiktis TS reikalavimams
	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį

	1. 
	Gamintojas
	
	

	2. 
	Modelis
	
	

	3. 
	Esama VMD turi būti papildyta licencija su 2 metų palaikymu.
	
	



4.4. MK
4.4. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos dalies atitiktis TS reikalavimams 

	1.
	Tiekėjas turi numatyti visas ESA montažui ir instaliavimui reikalingas medžiagas (tipus, kiekius, įvertinti kainas), įskaitant ir tas, kurios, galbūt, nepaminėtos šioje TS, tačiau techniškai ar technologiškai būtinos.
	



4.5. Darbai 
    4.5. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos dalies atitiktis TS reikalavimams 

	1.
	Tiekėjas turi numatyti visus ESA įrengimui reikalingus darbus (esamos įrangos demontavimas, įrangos pristatymas, instaliavimas, derinimas, integravimas, bibliotekos personalo mokymas, garantijų užtikrinimas).
	




V. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
5.1. lentelė
	1.
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 patvirtinta redakcija) patvirtinto aprašo dėl aplinkosauginių reikalavimų II skyriaus 4.4.4.4. papunkčio reikalavimai – savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, t. y. šios sutarties techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai pagal 4.4.4.4. p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos: 
taikoma ilgesnė garantija - ne mažiau nei 24 mėn.


	
	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	[bookmark: _GoBack]Pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad įrangai bus suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
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