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2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.  PIRKIMO TIPAS

1.1. Paslaugų pirkimas. 

II.  TIKSLAS

2.1. Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos (toliau - PU) vaizdo stebėjimo sistemų (toliau - VSS) negarantinio remonto paslaugos. Preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti 1 priedo lentelėje. 

III.  PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

3.1. Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:
3.2. VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant techninės specifikacijos prieduose atskirų pirkimo dalių nurodytuose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios techninės specifikacijos priedų lentelėse nenurodytus komponentus ir detales, Paslaugų teikėjas remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su perkančiąja organizacija (toliau - Užsakovu). Nenumatytiems techninės specifikacijos prieduose komponentams ir dalims Teikėjas turi suteikti 10 proc. nuolaidą.
3.3. Pagal sutartį užsakomų kitų, nei techninės specifikacijos priedų lentelėse nurodytų, remontui reikalingų paslaugų, komponentų ir detalių bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visos sutarties kainos be PVM;
3.4. Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo rašytinį prašymą apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:
3.5. Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį.  Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą. 
3.6. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pašalinimo parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.
3.7. Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos ir detalės turi būti naujos.
3.8. Tiekėjas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.
3.9. Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.
3.10. Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.
Paslaugos, apimančios išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas priedų lentelių „Maksimalus preliminarus kiekis“ stulpelyje. 
3.11. Sistemos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma 36 mėn. laikotarpiui nuo pasirašymo dienos. 
3.12. Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir neviršinant numatytos sumos, kai atsiskaitymai už suteiktas paslaugas pasieks sutartyje numatytą sumą, Sutartis bus laikoma pasibaigusia.



IV.  ĮRANGA

4.1. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.
4.2. Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.
4.3. Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

V.  KITOS IŠLAIDOS

5.1. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą.
5.2. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

VI.  KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1. Paslaugų teikėjas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.


ADUTIŠKIO PASIENIO UŽKARDŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

I.  PASLAUGOS VIETA IR APIMTIS

1.1 Adutiškio pasienio užkardos buvimo vieta – Švenčionių r. sav., Svirkų sen., Kackonių k., Adutiškio g. 4. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1447 iki Nr. 1596.

	Eil. Nr.
	Prekė
	Paslauga/ Prekė
	Mato vienetas
	Maksimalus preliminarus kiekis vnt.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Stacionari vaizdo kamera ir įranga

	1.1
	Stacionari vaizdo kamera  „Bosch Dinion IP Starlight 7000 HD“  arba lygiavertė
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	15

	1.2
	Vidaus vaizdo kamera „ „Bosch FLEXIDOME IP Outdoor 5000i“ arba lygiavertė
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	3

	1.3
	Kupolinė valdoma vaizdo kamera „MIC IP Starlight 7100i“ arba lygiavertė
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	5

	1.4
	Objektyvas stacionariai kamerai „Dahua PFL0550-E6D“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	15

	1.5
	Apsauginis vaizdo kameros gaubtas „Aetek P2000-AI“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	10

	1.6
	Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, „Aetek VR-120“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	30

	1.7
	Modulinis keturių kanalų PoE viršįtampis „Aetek SD-404-V2“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	10

	1.8
	L2 komutatorius -  „Cisco IE2000“ serija arba lygiavertis, suderinamas su esama tinklo infrastruktūra
	Keitimas
	Vnt.
	20

	1.9
	Vieno kanalo PoE viršįtampio pakeitimo modulis- „Aetek SD-401-M V2“ (viršįtampis) arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	50

	1.10
	PoE 95W inžektorius – „Aetek I69-200“,  arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	50

	1.11
	Žaibo iškroviklis „AETEK SD-101“, arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	25

	1.12
	Žaibo iškroviklis „AETEK SD-201“, arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	25

	1.13
	Viršįtampis/šakotuvas- „AETEK E69-102“, arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	5

	1.14
	Maitinimo šaltinis „Pulsar PSB-3004850“ 54V/5A arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	30

	1.15
	Ruožo komutacinės spintos sumontuotos ant atramos (paskirstymo skydo) pakeitimas
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	10

	1.16
	5,2 m. aukščio, (diametras 60 mm viršuje, 112 mm apačioje), cinkuotos, atramos pakeitimas
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	5

	2.
	Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas

	2.1
	Valdomo komplekto termovizorius „Brolis Semiconductors LW15-100S“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	2

	2.2
	Valdomo komplekto objektyvas „Computar E24Z1018PDC-MPIR“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	2

	2.3
	Valdomo komplekto kameros apsauginis gaubtas su valytuvu „2B Security Systems OHS-1020“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	2

	2.4
	Valdomo įrangos komplekto pasukimo mechanizmas, „AJECO M08“, arba lygiavertis, suderinamas su esama įranga
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	4

	2.5
	Valdomo komplekto pasukimo mechanizmas, „AJECO M08“
	Remontas
	Val.
	100

	2.6
	Valdomo komplekto komutatorius 5 portų „Moxa EDS-2005-EL“, arba lygiavertis, suderinamas su esama įranga
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	4

	3.
	Dyzelinio elektros generatoriaus stoties aikštelė

	3.1
	Generatoriaus „Kohler SDMO K12“ remontas (Eur/Valanda)
	Remontas
	Val.
	100

	3.2
	Generatoriaus „Kohler SDMO K22“ remontas (Eur/Valanda)
	Remontas
	Val.
	100

	3.3
	Generatoriaus „Kohler SDMO K12“ aptarnavimas (tepalų ir tepalo filtro keitimas, aušinimo skysčio keitimas, oro filtro keitimas, kuro filtro keitimas)
	Aptarnavimas
	Vnt.
	18

	3.4
	Generatoriaus „Kohler SDMO K22“ aptarnavimas (tepalų ir tepalo filtro keitimas, aušinimo skysčio keitimas, oro filtro keitimas, kuro filtro keitimas)
	Aptarnavimas
	Vnt.
	18

	3.5
	Generatoriaus „Kohler SDMO K12“
aušinimo skysčio šildytuvo keitimas
	Keitimas
	Vnt.
	10

	3.6
	Generatoriaus „Kohler SDMO K22“
aušinimo skysčio šildytuvo keitimas
	Keitimas
	Vnt.
	10

	3.7
	Generatoriaus valdiklis „APM-303“ arba lygiavertis

	Keitimas ir suderinimas
	Vnt.
	6

	3.8
	Automatinio rezervo įvadas (ARĮ) – „Kohler-SDMO VERSO 35A“ arba lygiavertis
	Keitimas ir suderinimas
	Vnt.
	6

	3.9
	Aptvėrimų valdiklis signalizacijai ir generatorių monitoringui „HE-RCC972“ arba lygiavertis
	Keitimas ir suderinimas
	Vnt.
	6

	4.
	Serverinės patalpos įranga

	4.1
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW vidinio bloko remontas
	Remontas
	Vnt.
	2

	4.2
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH24QEXF-K6DNC2I/I“ 7.1 kW vidinio bloko remontas
	Remontas
	Vnt.
	2

	4.3
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW išorinio bloko remontas
	Remontas
	Vnt.
	2

	4.4
	Oro kondicionieriaus GREE GWH24QEXF-K6DNC2I/I“ 7.1 kW išorinio bloko remontas
	Remontas
	Vnt.
	2

	4.5
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW šaldymo agento pildymas
	Remontas
	Vnt.
	2

	4.6
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH24QEXF-K6DNC2I/I“ 7.1 kW šaldymo agento pildymas
	Remontas
	Vnt.
	2

	4.7
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH18QDXD-K6DNC2I/I“ 5.2 kW profilaktika (filtrų valymas, derinimas)
	Profilaktika
	Vnt.
	3

	4.8
	Oro kondicionieriaus „GREE GWH24QDXD-K6DNC2I/I“ 7.1 kW profilaktika (filtrų valymas, derinimas)
	Profilaktika
	Vnt.
	3

	4.9
	Tarnybinė stotis „Lenovo ThinkSystem SR650“ arba lygiavertė
	Keitimas
	Vnt.
	1

	4.10
	Tarnybinės stoties „Lenovo ThinkSystem SR650“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „Bosch VMS 11“)
	Atkūrimas
	Vnt.
	1

	4.11
	Tarnybinės stoties „Lenovo ThinkSystem SR650“ programinės įrangos atkūrimas (operacinės sistemos ir „GIS Siena“)
	Atkūrimas
	Vnt.
	1

	4.12
	Centrinis (stuburinis) L3 tinklo komutatorius  „Cisco IE 4010“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	1

	4.13
	Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DIVAR all-in-one 7000 3U“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	3

	4.14
	12 TB diskas, suderinamas su „Bosch DIVAR all-in-one 7000 3U“
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	10

	4.15
	Saugasienė „Fortigate 60F“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	1

	4.16
	Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga 10 kVA „UPS Alpha Continuity 10K” arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	1

	4.17
	Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įrangos „UPS Alpha Continuity 10K” baterijų pako (sudaryto iš 20 vnt. 12V/9Ah celių)  pakeitimas
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	5

	4.18
	Durų elektromagnetinis užraktas „YM-350W-S“ arba lygiavertis (350 kg)
	Keitimas
	Vnt.
	1

	5.
	Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio įranga

	5.1
	Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga „Fotech Solutions DAS LivePIPE“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	2

	5.2
	Sezoninis viso sensorinio kabelio jautrumo reguliavimas
	Derinimas
	Vnt.
	6

	5.3
	Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio programinis kalibravimas po remonto darbų
	Derinimas
	Vnt.
	10

	6.
	Operatoriaus darbo vieta

	6.1
	Darbo vietos kompiuteris su  programine įranga („Windows 11 Pro“), „HP Z2 Tower G5 Workstation“ arba lygiavertis
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	4

	6.2
	Darbo vietos monitorius 27“ „Fujitsu B27-9 TE“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	5

	6.3
	Valdymo pultas su USB jungtimi „Bosch KBD-Universal XF“ arba lygiavertė
	Keitimas ir derinimas
	Vnt.
	4

	6.4
	IP telefonas „Grandstream GXV3370“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	1

	6.5
	Monitorius 49‘, „SAMSUNG QM49R“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	4

	6.6
	Vaizdo telefonspynė „2N IP VERSO“ arba lygiavertis
	Keitimas
	Vnt.
	1

	6.7
	IP vaizdo telefonas „Grandstream GXV3370“ arba lygiavertis suderinamas su esama IP telefonspyne
	Keitimas
	Vnt.
	1

	6.8
	Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) „SiFar 4.0CG“, arba lygiavertis
	Pirkimas
	Vnt.
	10

	7
	Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis

	7.1
	Specialistų iškvietimas į Adutiškio PU veikimo ruožą
	Atvykimas
	Vnt.
	60



Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.
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