

Pirkimo sąlygų 4 priedas “Techninė specifikacija”
ESAMO KELTUVO DEMONTAVIMO, NAUJO KELTUVO MONTAVIMO IR PALEIDIMO–DERINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Naujo keltuvo montavimo, paleidimo–derinimo darbai pagal parengtą techninį projektą, įskaitant esamo keltuvo demontavimą, būtinus statybos ir apdailos darbus bei keltuvo pridavimą eksploatacijai.
2. BVPŽ KODAS
2.1. 45313100-5 – Liftų montavimo darbai.
3. OBJEKTO INFORMACIJA
3.1. Statinys: Ypatingasis statinys – globos namų (6N2P) pastatas.
3.2. Įrengiamas 1 keltuvas.
3.3. Keltuvo montavimo adresas – Panemunės g. 28, Prienai.
3.4. Keltuvo montavimas, pagal projekte pateiktus techninius parametrus.
3.5. Esamo keltuvo demontavimas.
3.6. Pažeistos apdailos atkūrimas iki pirminės (pradinės) būklės.
3.7. Keltuvo paleidimo – derinimo darbai.
3.8. Keltuvo pridavimas įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai.
3.9. Visi darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
[bookmark: _GoBack]4.1. Darbų eigos, nepriklausomai nuo darbų etapo, sprendimus derinti su užsakovu, supažindinti užsakovo atsakingus asmenis su atliekamų darbų eiga, atsižvelgti į jų pastabas, kiek jos neprieštarauja norminiams aktams ir (ar) pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams. Nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai pateikti pridėtame projekte.
4.2. Rangovas atliekantis statybos darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis paslaugos gavėjų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gyvenamosios ir kitokios paskirties patalpas.
4.3. Darbo zona privalo būti aptverta ir aiškiai paženklinta įspėjamaisiais ženklais.
4.4. Visos statybos ir montavimo metu susidariusios atliekos turi būti operatyviai pašalinamos iš įstaigos patalpų ir utilizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka, nepakenkiant aplinkai. Prieš pasirašant galutinį darbų priėmimo-peravimo aktą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui statybinių atliekų pridavimo (utilizavimo) aktų/deklaracijų kopijas.
4.5. Rangovas privalo įrengti sandarias apsaugines pertvaras (iš plėvelės ar kitų medžiagų),  izoliuojančias statybvietės zoną nuo veikiančių globos namų patalpų, kad būtų užkristas kelias dulkių plitimui į gyvenamąsias erdves.
4.6. Visi statybos, montavimo ir aplinkos atstatymo darbai įstaigoje gali būti vykdomi tik darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Darbai poilsio ir švenčių dienomis, galimi, kai gautas išankstinis Užsakovo sutikimas. (žodinis arba raštiškas).
4.7. Keltuvui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Montavimo darbams ne mažiau kaip 60 mėn. garantija nuo galutinio darbų priėmimo-peravimo akto pasirašymo dienos.
4.8. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta periodinė techninė priežiūra, reguliavimas ir profilaktiniai patikrinimai garantiniu laikotarpiu pagal gamintojo reikalavimus ir LR teisės aktus.
4.9. Reagavimas į avarinį gedimą (įskaitant asmenų išlaisvinimą) per 4 val., gedimo šalinimo pradžia per 24 val. nuo pranešimo gavimo momento.
4.10. Įrengus keltuvą, pateikti Užsakovui įrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir skaitmeniniame (MS Word / PDF) variante bei pravesti atsakingo personalo apmokymus. 
4.11. Atlikti keltuvo pridavimą pagal Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų reikalavimus, priduodant įrenginį įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai.

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELTUVUI

5.1. Keltuvo tipas – sraigtinis;
5.2. Keliamoji galia ne mažiau 1000 kg;
5.3. Greitis ne mažiau kaip 0,15 m/s;
5.4. Sustojimų skaičius 3;
5.5. Spalva pagal RAL paletę RAL 9006.



