Pirkimo sąlygų 2 priedas

Būsto pritaikymo darbų specifikacija

[bookmark: _Hlk167873701][bookmark: _Hlk201845402]Adresas: Varakalių  g. 2, Trūdų  k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Perkami būsto, esančio Varakalių  g. 2, Trūdų  k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. pritaikymo darbai neįgaliojo asmens poreikiams- panduso (nuovažos) įrengimą, įskaitant aikšteles iš betono trinkelių įrengimą.

1. panduso (nuovažos) įrengimas
           1.1. parengti panduso montavimo schemą. 
           1.2. iš lengvų metalinių konstrukcijų įrengti pandusą, pritaikytą neįgaliųjų žmonių  poreikiams. Panduso ilgis apie 4  m. Panduso aikštelė - 1,2 x2,40 m. panduso elementai -cinkuoti arba gruntuoti ir dažyti. 
Panduso plotis - ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių.  Panduso išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:12. 

           Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas; panduso pradžioje turi būti įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1,2 x 2,4  m. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso  juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos.  Jeigu naudojamas grotelės, akutės didis ne daugiau kaip 33x33 mm.

           Abiejose panduso juostos ir aikštelės pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai:  viršutiniai tvirtinami 900–950 mm aukštyje, apatiniai – 650–750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos plokštumos.  Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.

Panduso schema.
[image: ]


Panduso įrengimo variantas
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2. Aikštelės  įrengimas

Prie panduso įrengti aikštelę iš betono trinkelių. 
Ilgis- 2 m, plotis – 2 m  (neįskaitant bortų pločio). Schema pridedama.


   Aikštelės   konstrukcija:
    15 cm gamtinis smėlis;
    15 cm žvyro skaldos pagrindas;
    3 cm skaldos atsijos;
    betono trinkelės (storis ne mažiau 6 cm)
    vejos bortai 80x200x1000


Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti darbų vykdymo vietoje. 

________________________
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