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mobilios ILGALAIKIO DARBO VIETOS mikroautobuso techninė specifikacija
1. BENDROJI DALIS

1.1. Automobilis turi būti lengvasis keleivinis automobilis, ne didesnės kaip 3,5 t maksimalios leistinos masės M1. 
1.2. Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos ir taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. 
1.3. Automobilis turi būti pritaikytas keleiviams vežti.

1.4. Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse – vairas kairėje pusėje.

1.6. Automobilio srieginiai sujungimai bei matavimo prietaisų skalės turi būti išpildyti metrinėje matavimo sistemoje.

1.6. Automobilio spalva – „metalic“ ir pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu.

1.7. Salono spalva – pasirenkama iš gamintojo turimų variantų.

2. AUTOMOBILIO MATMENYS
J34 klasė pagal “Auto Tyrimų” rinkos klasifikatorių.

2.1. Automobilio bendras ilgis – ilgiausia siūlomo modelio versija.

3. VARIKLIS

3.1. Automobilio variklis – dyzelinis.
3.2. Variklio galia ne mažiau kaip 125 kW. 
3.3. Variklio išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

3.4. Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorinė baterija) yra atšaldyta iki -29ºC temperatūros.

4. AUTOMOBILIO KĖBULAS 
4.1. Automobilis turi būti ne mažiau kaip 4 durų (vairuotojo kabinoje 2, keleivių skyriuje dešinėje arba abiejose pusėse slankiojančios ir galinės durys/dangtis).
4.2. Automobilis turi būti ne mažiau kaip 6 vietų: vairuotojo kabinoje 1+1, keleivių salone pirmos ir antros sėdynių eilės išdėstymas 1+1. Vidurinės eilės sėdynių sėdėjimo kryptis turi būti keičiama 180 laipsnių, sėdynės ant bėgelių, kryptis ir padėtis reguliuojama be papildomų įrankių. Gamykliniai apmušalai.
4.4. Automobilis turi būti padengtas pakankamu antikorozinių medžiagų sluoksniu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugą nuo korozijos Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

5. AUŠINIMO SISTEMOS IR EKSPLOASTACINIAI SKYSČIAI

Automobilis parengtas eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -35ºC temperatūrai.

6. TRANSMISIJA

6.1. Pavarų dėžė – automatinė.
6.2. Automobilio visi ratai turi būti varantieji.
7. saugumas

7.1. Automobilis turi turėti elektroninę stabilumo kontrolės sistemą su stabdžių antiblokavimo sistema.
7.2. Automobilis turi turėti išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistemą.
7.3. Automobilis turi turėti aklosios zonos kontrolės stebėjimo ir perspėjimo sistemą.
7.4. Automobilis turi turėti eismo juostos laikymosi kontrolės sistemą.
7.5. Automobilis turi turėti ne mažiau kaip du užvedimo raktus, kurie nuotoliniu būdu valdytų centrinį durų užraktą.
7.6. Automobilis turi turėti išmaniąją LED priekinių žibintų, su tolimųjų – artimųjų šviesų perjungimu, sistemą.
7.7. Automobilis turi turėti gamyklinę automobilio apsaugos sistemą, atitinkančią draudimo bendrovių keliamus reikalavimus, draudžiant tokio tipo automobilius KASKO draudimu.

8. ĮRANGA

8.1. Automobilis turi turėti automatinę klimato kontrolės sistemą su salono filtru bei su galimybe atskirai reguliuoti temperatūrą vairuotojo ir keleivių skyriuose.
8.2. Nuotoliniu būdu valdomas degalų šildytuvas (“Webasto” arba analogiškas).
8.3. Automobilis turi turėti elektra valdomus vairuotojo kabinos šoninius langus.
8.4. Galinio vaizdo veidrodis turi būti automatiškai tamsėjantis, o šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti valdomi, užlenkiami ir šildomi elektra.
8.5. Automobilis turi turėti priekines sėdynes su ranktūriais ir jos turi būti šildomos bei ventiliuojamos.
8.6. Automobilio keleivių salono krėslai turi būti su ranktūriais ir reguliuotis: atlošų posvyrio kampas (užsilenkti - išsitiesti), padėtis išilgai salono (pirmyn, atgal) bei antra važiavimo kryptimi (apsisukti aplink savo ašį).

8.7. Automobilis turi turėti galimybę transformuoti keleivių saloną išimant ar perstumiant keleivių salono sėdynes ant bėgelių ir be papildomų įrankių naudojimo.
8.8. Automobilis turi turėti skaitmeninį prietaisų skydelį ir informacinį (borto) kompiuterį.
8.9. Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą.
8.10. Automobilis turi turėti gamyklinę informacinę-navigacinę sistemą.
8.11. Automobilis turi turėti šildomą odinį multifunkcinį vairą (turi būti galimybė atsiliepti į telefoninius skambučius, multimedijos garso valdymas, pasirinkti borto kompiuterio pateikiamą informaciją ir pan.).
8.12. Automobilio priekinių valytuvų valdymas turi būti su lietaus jutikliu.
8.13. Automobilis turi turėti adaptyviąją pastovaus greičio palaikymo sistemą.
8.14. Automobilis turi turėti gamyklinę pagalbinę parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, ir galinio vaizdo 360 laipsnių kamerą, įsijungiančią automobiliui važiuojant atbulomis.
8.15. Automobilis turi turėti keleivių salono sulankstomą stalą tarp sėdynių darbui kompiuteriu.
8.16. Automobilio interjeras (krėslai) turi būti odiniai/eko odos, odiniai/verstos odos arba kombinuoti.
Automobilis turi turėti papildomą oro cirkuliacijos sistemą (šildymas, šaldymas) keleivių salone su atskiru valdymu bei tolygiu paskirstymu keleiviams.

8.17. Automobilio vairo kolonėlė turi būti reguliuojama vertikalia ir horizontalia kryptimis;

8.18. Automobilio galinių šoninių langų stiklai ir galinio lango stiklas turi būti tamsinti.
8.19. Vairuotojo ir keleivių salono šoninės dalies, statramsčių, stogo ir kitų elementų apdaila turi būti gamyklinė.
8.20. Automobilio salone (vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje) turi būti įrengtos mobilių įrenginių įkrovimo vietos:  „C-type“ jungtys ir 12 V kištukinis lizdas; 220 V jungtis.
8.21. Automobilis turi turėti kilimėlių komplektą (salono priekyje ir gale).

8.22. Automobilis turi būti su lengvo lydinio ratlankiais.

8.23. Automobilis turi turėti atsarginį ratą ir jo tvirtinimo vieta, tam gamykloje numatytoje vietoje, raktą rato nuėmimui ir kėliklį.
8.24. Automobilis turi turėti antrą ratų komplektą (žieminės nedygliuotos padangos su lengvo lydinio ratlankiais, jei reikalingi, ir su TPMS (angl. Tyre Pressure Measure System) davikliais), atitinkantį siūlomo automobilio techninius parametrus (ratlankio bei padangos matmenys, greičio bei apkrovos indeksai).
8.25. Kartu su automobiliu turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys: gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

9. GARANTIJA 

9.1. Garantija - ne trumpesnė kaip 5 metai arba 300 000 km., priklausomai, kas įvyks anksčiau.

9.2. Automobilio garantija nuo kėbulo kiauryminio prarūdijimo - ne mažesnė kaip 10 metų.
9.3. Kėbulo ir dugno dažytiems paviršiams - ne mažiau kaip 3 metai arba 100 000 km.
9.4. Automobilio planiniai techniniai aptarnavimai („preventive maintenance“) tiekėjo sąskaita pagal gamintojo normatyvus ir sąlygas visą garantinį laikotarpį. Jeigu pasibaigia gamintojo normatyvai – kartoti aptarnavimų ciklą nuo normatyvų pradžios.
10. KITI REIKALAVIMAI

10.1. Automobiliai turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-925 pakeitimo numatytus 1-osios produktų grupės (skyrius 4.1 „M1 ir N1 klasių transporto priemonės“) aplinkos minimalius apsaugos kriterijų taikomus M1 klasės transporto priemonėms ir vieną išplėstinį aplinkos apsaugos kriterijų „2. Punktas. Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 teršalų išmetimo standartą“.

10.2. Automobilis privalo atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Dėl automobilių registracijos:

Pirkėjas ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki automobilio pristatymo, turi pateikti registracijai reikalingus įgaliojimus (dokumentus), o Pardavėjas savo sąskaita tuos automobilius turi įregistruoti VĮ „Regitra“.
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