[bookmark: _Hlk169599751]Pirkimo sąlygų 2 priedas

Būsto pritaikymo darbų specifikacija.

[bookmark: _Hlk169599659]Adresas: Vincentavo  k. 6, Pabradės  sen.,  Švenčionių r. sav.

Patalpoje Nr. 1-2 esamą medinių lentų pertvarą su durimis  išardyti. Padidinti patalpą  sumontuojant lengvų konstrukcijų pertvarą su durimis ir įrengti sanitarinį mazgą, kurio plotas apie 4,5 m² (1.60x2.85 m).
Pertvaros konstrukcija – metalinis ar medinis karkasas,   padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštės, užpildas - ne mažiau 100 mm storio akmens ar mineralinės vatos. 
Išorines patalpos sienas papildomai apšiltinti iš vidaus. Apšiltinimo storis - ne mažiau 100 mm storio akmens ar mineralinės vatos.
Izoliacijos šilumos laidumo koeficientas (λ) ne daugiau 0,039 W(m.K).
Patalpą apšiltinti iš viršaus, vatos storis – ne mažiau 300 mm. 
Sienas sanitarinio mazgo viduje aptaisyti  padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštėmis. 
Sienų ir grindų apdaila – keraminės arba asmens masės  plytelės. 
Sanitarinio mazgo durys -     MDF karkaso,  laminuotos arba  medinės, su spragtuku. Varčios storis – ne mažiau 35 mm. Plotis „šviesoje“ – ne mažiau 0,85 m.
Sumontuoti sanitarinius prietaisus. Sumontuoti ranktūrius.

Sklype įrengti biologinio valymo įrenginius, kurių našumas – ne mažiau 0,6 m³/d;
Nuotekų linijoje įrengti 1 kontrolinį (apžiūros)  šulinį (d ne mažiau  315 mm,    PVC arba PE).
Nuo namo iki rezervuaro nutiesti nuotekų tinklą iš PVC ar PE d110 ar d 160  vamzdžių. Trasos ilgis – apie 8 m. 
Sumontuoti talpą išvalytoms nuotekoms. 
Įrenginys privalo būti gamyklinis ir pažymėtas CE ženklu.
Sumontuotą sistemą turi  būti užregistruoti Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NTIS).
Montuojat valymo įrenginius, vadovautis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (montavimo datai aktualia redakcija).

Nuo šachtinio šulinio iki  namo nutiesti vandentiekio liniją ir PE vamzdžių (ne mažiau d 32).
Patalpoje 1-2 arba rūsyje sumontuoti hidroforą.  Hidrofoto talpos tūris- ne mažiau 20 L, našumas ne mažiau kaip 50 L/min.

Orientacinis darbų sąrašas pateiktas lentelėje.

	
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekiai (orientaciniai) 

	
	Sanitarinis mazgas
	
	

	1
	Betoninių grindų paviršių išlyginimas
	m³
	0,38


	2
	Gipskartonio pertvaros su karkasu ir izoliacija įrengimas (su apdailos darbais)
	m²
	3,4

	3
	Durų  montavimas pertvaroje (įskaitant hermetizavimą, apvadų montavimą) 
	m²
	1,80         

	4
	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (storis 100 mm)
	m³
	15,0

	5
	Perdangos šiltinimas 
	m²
	7,0

	6
	Medinės pertvaros su durimis ardymas
	m²
	3,0

	7
	Grindų hidroizoliacijos įrengimas
	m²
	4,8

	8
	Sienų aptaisymas gipkartonio plokštėmis, įrengiant karkasą
	m²
	15,0


	9
	Grindų keraminių  plytelių dangos įrengimas      
	m²
	4,56

	10
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis    
	m²
	17,00

	11
	Klozeto montavimas (neįgaliųjų, paaukštintas, su vandens uždarymo ventiliu)
	Kompl.
	1

	12
	Praustuvo su vandens maišytuvų montavimas (su vandens uždarymo ventiliais)
	Kompl.
	1

	13
	Maišytuvų su dušo įranga  montavimas                        
	Kompl.
	1

	14
	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas (klozeto ir 2 tiesūs, ilgis ne mažiau 50 cm)                          
	Vnt.
	3           


	15
	Trapo grindų konstrukcijoje montavimas
	Kompl.
	1

	16
	Tūrinio vandens maišytuvo montavimas (ne mažiau 30 L tūrio), prijungimas prie vandentiekio ir elektros tinklo.
	Kompl .
	1

	17
	Dušo užuolaidos montavimas
	Kompl.
	1

	18
	Lanksčių apšiltintų ortakių montavimas
	m
	3

	19
	Ventiliacijos grotelių montavimas
	vnt
	1

	20
	Kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas (su fasoninėmis dalimis, pramušant skyles)        
	m
	5

	21
	Vidaus vandentiekio  vamzdžių  iš plastikinių   
 D 16mm vamzdžių   tiesimas (PEX-AL-PEX tipo), su fasoninėmis dalimis)                                       
	m
	12

	22
	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant  karkasą, užtaisant ir glaistant siūles, lubų glaistymas, dažymas                   
	m²
	4,56


	23
	Elektros instaliacijos laidų, ne mažiau 3x1.5  mm2 
 tiesimas po tinku                
	m
	20

	24
	Šviestuvo (LED tipo) montavimas
	Vnt.
	1

	25
	Jungiklio montavimas
	Vnt.
	1

	26
	 Kištukinio lizdo montavimas
	Vnt. 
	2

	27
	Elektros radiatoriaus montavimas (ne mažiau 800 W)
	Vnt.
	1


	28
	Automatinio jungiklio montavimas (16 A)
	Vnt.
	1

	28
	Šiukšlių valymas, išviežimas
	Kiekį įvertina tiekėjas
	

	
	Vandens tiekimas
	
	

	30
	Vandentiekio vamzdžių tiesimas (su žemės kasimo, užpylimo, tankinimo darbais, skylių pramušimu) 
	m
	8 (iš jų 2 m grunte)

	31
	Siurblio (hidroforo) montavimas
	vnt
	1

	32
	Vandens filtro (mechaninio) montavimas
	Kompl. 
	1

	
	Nuotekų tvarkymas
	
	

	33
	Biologinio valymo įrenginius, kurių našumas – ne mažiau 0,6 m³/d montavimas, išbandymas, paleidimo ir derinimo darbai. Su rezervuaru išvalytoms nuotekoms. 
	Kompl.
	1

	34
	Lauko nuotekų tinklų tiesimas (su žemės kasimo, užpylimo, tankinimo darbais, skylių pramušimu)
	m
	8

	35
	Kontrolinio (apžiūros) šulinio montavimas
	Kompl
	1






Patalpų planas
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Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti darbų vykdymo vietoje. 

___________________________
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